충남음악창작소 장비 구축(구매 및 설치)

규격제안요청서

2017. 5.

1		장비도입 개요

1. 사업명 : 충남음악창작소 조성 사업

2. 과업명 : 충남음악창작소 장비 구축(구매 및 설치)

3. 과업기간 : 계약일로부터 ~ 90일 이내

4. 위치 : 충남 천안시 동남구 문화동 충남음악창작소(발주처 지정장소)

5. 사업 목적

❍ 충남의 대중음악 육성을 위한 One – Stop 지원 시스템 구축

- 한 공간에서 연습, 녹음, 공연, 음반제작 및 비즈니스 모델을 통한

수익창출까지 가능 하도록 하는 체계적인 장비 구축

❍ 음악콘텐츠 스타트업 보육환경 조성 및 인큐베이팅 음악 아카데미 교육

환경 구축

- 기초･일반･전문과정 및 DJ･레코딩･작사･작곡･편곡 등의 교육 가능한

환경 구현

5. 사업 범위

❍ 녹음실(조정실, 녹음부속실 포함)

❍ 편집조정실

❍ 밴드 연습실

❍ 개인 연습실 1, 2

❍ 융복합형 공연장

❍ 장비 및 시설 도입과 구축에 따른 운영인력 교육, 시범운영

2		입찰방법 및 낙찰자 선정방식

1.  입찰방법/낙찰자 선정방식 : 규격·가격 분리 동시입찰

❍ “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제18조 제3항의 규정에 의거하여 규격과 가격입찰을 동시에 실시하여, 규격적격심사 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격개찰을 하며, 동법 시행령 제42조의 규정에 의거하여 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 단, 입찰금액이 동일한 경우에 기술평가 결과 우수한 자를 낙찰자로 결정한다. 입찰금액과 평가점수가 동일한 경우에는 추첨으로 낙찰자를 결정한다.

❍ 규격·가격 분리 동시입찰에 있어서의 적격업체 선정 절차

- 발주자의 심의 규정에 정한 세부평가기준에 따라 절대평가부문은 수요기관 사업부서가 하고, 상대평가부문은 기술평가위원회에서 평가하여 결정한다.

- 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

- 기술평가 결과 100점 만점에 85점 이상 득한 업체를 적격업체로 정한다.

2.  참가자격

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 참가자격을 구춘 업체 중 입찰참가자격제한에 해당하지 않는 자로서, 아래 조건을 갖춘 업체

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가등록규정에 의하여 오디오믹서 G2B물품분류번호(10자리 4511170601)로 입찰참가 등록한 업체

- 입찰 공고일을 기준으로 등록 취소, 휴·폐업, 영업(업무)정지, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 결격사유가 있는 업체는 응모할 수 없다.

❍ 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록을 필한 업체

❍ 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해자격을 유지하여야 하며 공동도급은 불허한다.

3. 제안서 제출

❍ 제출기한, 제출처 : 입찰공고문 참조

❍ 제출부수 : 7부(원본 1부, 사본 6부)

❍ 규격입찰서를 수록한 CD(또는 USB) : 1매

4. 가격입찰서(전자입찰) : 규격□가격 분리 동시 입찰

❍ 가격입찰 장소 : 입찰공고문 참조

❍ 전자입찰서 접수개시일자 : 입찰공고문 참조

❍ 전자입찰서 마감일시 : 입찰공고문 참조

5. 제안서 문의

❍ 충남음악창작소 한기헌 연구원(Tel. 041-620-6408)

3		제안 일반 사항

※ 제안업체는 본 제안요청 내용과 설치현장의 상황을 완전히 이해하고 제안에 임하여야 한다.

1. 제안서 일반사항

❍ 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되 부득이한 경우 A4 횡 방향으로 작성할 수 있다.

❍ 제안사는 제안 요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성해야 하며, 제안서에 기술한 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 장비 카탈로그 자료 등 증빙서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

❍ 제안사는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

❍ 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 발주처 요구사항에 따른다.

❍ 제안서의 붙임서류를 모두 제출하여야 하며, 기한 내에 제출하지 못한 경우에는 심사대상에서 제외한다.

❍ 제안서의 기술조건 및 상세한 근거자료의 미비로 인하여 확인이 곤란한 경우에는 제안서 평가에서 제외 또는 불이익을 당하며, 이에 대한 책임은 제안자에게 있다.

❍ 제안서 제출 시 제안사에 따라 본 장비의 설치 시 규격서에 명시되지 않은 장비 및 물량 또는 기술 등이 있을 때에는 제안사가 물량 또는 기술을 제안할 수 있으나, 별도의 금액산정은 인정하지 않는다.

❍ 제안서를 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 그 즉시 심사대상에서 제외할 뿐만 아니라 부적격 처리한다. 이 경우 낙찰자로 선정 또는 계약된 이후라도 낙찰자 결정취소의 사유가 될 수 있으며 일체의 손해배상 책임을 지므로 입찰자는 규격입찰서를 사실대로 기재하여야 한다.

❍ 제안서의 원본과 사본이 불일치 할 경우는 원본이 우선되며 입찰서의 기재 사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용한 인감으로 날인 하여야 한다.

❍ 설치할 제품 중 규격평가 기준장비에 대하여 안정적 수급과 기술지원을 위해 제조사의 공급(서식12) 및 기술지원 및 하자보증 확약서(서식13)를 제안서에 제출하여야 하며, 신뢰성에 대한 서류(대리점 계약서 등)를 추가로 요구할 수 있다. 그 비용은 제안사가 입찰 총액 내에서 부담한다.

❍ 제안서에 포함되어 제출된 모든 자료는 진흥원이 이를 공개할 수 있다. 다만, 제안사가 제안서 상에서 사적 전유물로 지정하여 비공개를 요청할 경우, 제안사의 권익보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 하나 본 사업과 관련된 임직원, 평가자, 자문위원 등에게는 공개할 권리를 가진다.

❍ 2개 이상의 업체가 제안서를 복사본 형태로 동일하게 작성하여 제시하는 경우는 모두 부적격업체로 판정한다.

2. 제안서의 효력

❍ 제안서는 계약서의 일부로 간주하며, 제출된 제안서의 기재내용은 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며, 업체 선정 시 중요 계약내용으로서 효력을 갖는다.

❍ 필요시 제안업체에게 제안서 내용 증명을 위한 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

❍ 제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 발주기관의 요구에 의하여 제안사와 협의 후 수정되거나 추가될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

❍ 계약 후에 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안자는 사업자의 선정 취소, 계약 해제 및 관련 규정에 따른 조치와 일체의 손해배상 등의 책임을 져야 한다.

3. 제안서 평가기준

❍ 제안서는 제안요청서 상의 평가항목과 평가기준에 의거하여 기술능력을 종합적으로 평가한다. (종합평가점수는 최종계산 후 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.)

❍ 정량적평가는 수요기관 사업부서에서 평가하고, 정성적평가는 평가위원회를 구성하여 평가한다.

❍ 일반부문(정량적평가)의 배점한도는 20점, 사업수행계획평가(정성적평가)의 배점한도는 80점을 적용한다.

❍ 평가점수가 85점 이상인 업체를 적격업체로 선정한다.

4. 제안서 평가

❍ 제안서의 평가 및 배점은 발주기관에서 정한 항목별 세부 평가기준에 의하여 실시한다.

❍ 규격제안서 평가는 100점 만점기준으로 하며, 제출된 제안서를 기준으로 결과 전체 평균 85점 이상인 입찰참가자에 한하여 규격 적격업체로 선정(산술평균 결과 소수점 이하는 소수점 둘째짜리에서 반올림) 하여 가격입찰서를 개찰한다.

❍ 규격사항의 평가는 평가규격을 모두 만족 시 “적합(해당항목 점수의 100%)”, 일부 만족 시 "일부적합(해당항목 점수의 50%)", 불만족 시 "부적합(0점)"으로 점수를 부여하며, 제품공급 확약서, 기술지원 확약서 및 하자보증 확약서 미제출시에는 평가대상에서 제외하고 영점 처리한다.

❍ 시방과 상이한 제품의 제품공급 확약서, 기술지원 확약서는 인정하지 않으며, 평가대상에서 제외한다.

❍ 제안 내용이 허위로 작성되었거나 제안내용에 대하여 객관적 근거자료가 미흡한 제안서는 평가 대상에서 제외한다.

❍ 제안서의 내용이 제안요청서의 요구사항에 맞지 않거나 중요한 사항이 누락되어 있는 경우 또는 수행능력이 없는 것으로 판단될 때에는 평가점수를 0점 처리한다.

❍ 제안업체는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과는 공개하지 않는다.

❍ 제안업체는 발주기관의 요구가 있을 시 제안내용에 대하여 설명 또는 시연을 하여야 한다.

❍ 입찰금액이 동일한 경우에는 제안서 평가결과가 더 높은 업체를 낙찰자로 선정한다.

❍ 입찰금액과 평가점수가 동일한 경우에는 추첨으로 낙찰자를 선정한다.

❍ 제안사의 납품실적평가는 납품실적 증명원를 첨부한 경우에만 인정한다.

❍ 제출서류 미비 및 작성규정 위반 시 감점

- 서식이나 양식이 지침서와 상이한 경우 1건당 0.5점 감점 처리하여 평가한다.

- 총 감점은 5점을 초과할 수 없으며 규격제안서 평가점수에서 감한다.

❍ [서식 2]에 명시된 제안 장비가 규격상의 장비보다 하위 사양의 장비거나 용도가 다른 장비의 경우 규격점수에서 해당 장비 건당 1점씩 감점한다.

4		제안 평가기준

1. 평가항목 배점기준

평가부문	세부평가항목	채점방법	평가방법	배점	비고
일반부문 (20점)	물품 납품실적	항목별 배점	일반부문 배점기준표	7
	경영상태			5
	기술인력 보유상태			5
	신인도			3
규격서 (80점)	녹음 시스템	적 합 50 일부적합 25 부 적 합 0	규격서 배점기준표	45
	융복합형 공연시스템	적 합 30 일부적합 15 부 적 합 0		35
합 계				100

주) 규격사항의 평가는 평가규격을 모두 만족시 “적합(해당항목 점수의 100%)”, 일부 만족시 "일부적합 (해당항목 점수의 50%)", 불만족시 "부적합(0점)"으로 점수를 부여하며, 제품공급확약서 및 기술지원확약서 미제출시에는 영점처리 함.

2. 일반부문 평가기준표

평가항목		평가등급	점수	비고
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 5년간 사업이행실적 비율 [합산 금액기준]	동등이상 사업	100% 이상	7.0
		70% 이상 ~ 100% 미만	5.0
		40% 이상 ~ 70% 미만	3.0
		40% 미만	1.0

❍ 제안사 납품실적(7점)

※ 최근 5년간(공고일 기준) 제안사의 사업 납품실적증명원(설치기관별 제출)

※ 실적 인정범위 : PA, 녹음스튜디오, 복합상영관 등의 음향 시스템 납품 및 설치를 의미하며 계약 납품일자와 상관없이 이행 완료된 시점을 기준으로 한다.

※ 단일사업 5천만원 이상에 대하여 한하여 실적으로 인정한다.

※ 실적서에 평가를 위하여 세부 내역서를 첨부하여야 한다. 복합사업 실적의 경우 본     사업 해당 실적만 인정하므로 해당 부분을 표시하여 제출 해야 한다.

※ 유사사업실적은 평가하지 않음.

❍ 제안사 경영상태(5점)                                 (단위 : 점)

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기 업 신 용 평 가 등 급	평점
A- 이상	A2-이상	A-(회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	5.0
BBB+	A3+	BBB+(회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	4.5
BBB0	A30	BBB0(회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)
BBB-	A3-	BBB-(회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0(회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	4.0
BB-	B0	BB-(회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-(회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하(회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	3.5

주) ① 신용평가등급은 신용정보의 이용및보호에 관한 법률 제4조제4항제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 공고일 기준 가장 최근에 평가한 유효기간내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급확인서’)을 기준으로 평가한다.

② 평가대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, 신용평가등급확인서를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

❍ 제안사 기술인력 보유상태(5점)

평가항목	등급 또는 기준	평점
기술인력 보유상태 ※정보통신공사업법의 기술인력등급 기준	기술자가 총 3명 이상이고, 고급기술자 1명 이상일 경우	5.0
	기술자가 총 3명 이상이고, 중급기술자 1명 이상일 경우	4.5
	기술자가 총 2명이고, 고급기술자 1명 이상일 경우	4.0
	기술자가 총 2명이고, 중급기술자 1명 이상일 경우	3.5
	기술자가 총 2명이고, 중급기술자 이상이 없을 경우	3.0
	그 외	1.5

※ 기술자 부문은 정보통신공사업법 시행령 기술계 정보통신기술자의 등급 및 인정범위에 대해 평가한다.

※ 기술인력의 평가는 자격증과 경력해당기관의 경력증명서로 기술등급을 평가하고, 관련협회 증명서 제출시 증명서상 명시된 기술등급으로 평가한다.

※ 참여기술자는 입찰 공고일 기준 해당 소속회사에서 3개월 이상 재직한 자로 한다.

※ 제출서류 : 기술자의 보유 자격증 사본, 재직증명서, 4대보험 납입증명서(4종 중 1택, 최초가입일 및 최근월 납부확인 가능해야 함)

❍ 기업신인도(3점)

▶ 부정당업자 제재처분 : 최근 2년간(공고일기준) 입찰 및 계약과정에서 부정행위로 제재처분을 받은 기간을 합산하여 합산기간 3개월 마다 0.5점씩 감점(3개월 미만인 경우 3개월로 계산)

※ 위 평가기준에 해당하지 않는 경우는 0점 부과

[별첨 1]

기술인력 등급 구분기준

1. 기술계 정보통신기술자의 등급 및 인정범위

등급	기술자격자	학력․경력자	경력자
특급기술자	기술사
고급기술자	1.기사자격(기능장을 포함한다. 이하 같다)을 취득한 후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 2.산업기사자격을 취득한 후 8년 이상 공사업무를 수행한 자 3. 기능사자격을 취득한 후 13년 이상 공사업무를 수행한 자
중급기술자	1.기사자격을 취득한 후 2년 이상 공사업무를 수행한 자 2.산업기사자격을 취득한후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 3.기능사자격을 취득한 후 10년 이상 공사업무를 수행한 자
초급기술자	1.산업기사 이상의 자격을 취득한 자 2.기능사자격을 취득한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 자	1.학사학위 이상의 학위를 취득한 자 2.전문대학을 졸업한 후 2년(3년제 전문대학의 경우에는 1년) 이상 공사업무를 수행한 자 3.고등학교를 졸업한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 자 4.「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설에서 1년 이상 관련 분야의 과정을 이수하고 4년 이상 공사업무를 수행한 자 또는 2년 이상 관련분야의 과정을 이수하고 2년 이상 공사업무를 수행한 자	1.학사학위 이상의 학위를 취득한 후 3년 이상 공사업무를 수행한 자 2.전문대학을 졸업한 후 5년(3년제 전문대학의 경우에는 4년) 이상 공사업무를 수행한 자 3.고등학교를 졸업한 후 7년 이상 공사업무를 수행한 자 4.공사업무를 10년 이상 수행한 자

주) 1. 정보통신기술자는 자격증과 경력해당기관의 경력증명서로 기술인력 등급을 구분함

2. 관련협회 증명서 제출시 증명서상 명시된 기술등급을 적용하여 평가함

3. 공고일 기준 당일 해당업체에 3개월 이상 재직하고 있는 기술자만 해당되며, 4대보험 납입증명서(4가지 중 1택, 최초가입일 및 최근월 납부확인 가능해야함) 관련증빙자료를 제출하여야 함

3. 규격서 평가기준표

1). 녹음시스템

평가부문	세부평가항목	배점	적합성 배점표
			적합	일부 적합	부적합
Workstation	• Processor 3.0GHz 8코어 Intel Xeon E5 프로세서 • Memory : 32GB of 1866 MHz DDR3 ECC RAM • Graphics : 2 x AMD FirePro D700 with 6GB of GDDR5 discrete memory • Storage (SSD) 1TB PCIe-based flash storage • 1 x Headphone minijack with headset output • 1 x HDMI port supports multichannel audio output	10	10	5	0
	• Ports 6 x Thunderbolt 2 • 4 x USB 3.0 • 1 x HDMI 1.4 , 6 x mini DisplayPort (via Thunderbolt 2 ports), Connect up to three 4K displays or six Thunderbolt displays • 1 x Combined optical digital audio output/analog line out minijack 지원여부
	• 1 x Built-in speaker • Ethernet : 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ-45 • Wi-Fi 802.11ac (802.11a/b/g/n compatible) • Bluetooth 4.0 • Operating System : MacOS X 지원여부
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
DAW System	• Compose and Record : Record audio with up to 32-bit/192 kHz and experience exceptionally low latency when paired with an Avid audio interface • Edit : Elastic Time and Elastic Pitch processing Fine-tune music and audio with sample-accurate editing tools available in a single window • Mix : Polish mixes with over sixty included effects, sound-processing and utility plug-ins Includes reverbs, EQs, and compressors, guitar amp emulators, surround sound fold-down, channel strip dynamics, and more 지원여부	10	10	5	0
	• Pro Tools | HD Software • HDX Card • HD I/O 16x16 Analog I/O • iLok • DigiLink Cable 포함여부
	• Avid Pro Tools | HD PRE • Avid Pro Tools | SYNC HD 포함여부
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
Main Console	• Traditional SSL preamps offer 75dB of gain and classic sound • Phantom power, phase reverse, and -20dB pad on board • 3-way, mode-dependent insert points available per channel • 4-band EQ with switchable E/G Series characteristics • Two channel dynamics and a Master Bus compressor built in 지원여부	10	10	5	0
	• Type : Analog • Channels : 16 • Headphones : 2 x 1/4" • Phantom Power : 16 • EQ Bands : 4-band (E-Series, G-Series Switch)
	• Aux Sends : 4 x FX • Busses/Groups : 2 x Bus (Main Stereo) • Faders : 17 x 100mm • Effects : Yes • Talkback : Yes • Computer Connectivity : 6 x MIDI, 1 x Ethernet, 2 x Serial (9-pin) 지원여부
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
Speaker	• Low Cut Filters : Lower cut-off frequency: -3 db ≤ 40 Hz • High Cut Filter : Upper cut-off frequency: -3 dB: ≥ 22,000 Hz • Frequency Response : 42 to 21,000 Hz (±2.5 dB)	10	10	5	0
	• Self Noise : Self-generated noise level in free field at 1 meter on axis: <10 dB (A-weighted) • Distortion : At 90 dB at 1 m on axis:50 to 100 Hz: <1%>100 Hz: <0.5% • Driver(s) : Bass: 10" (250 mm) coneTreble: 1" (25 mm) metal domeBoth drivers are magnetically shielded
	Amplifier • Output Power Bass amplifier short-term output power with a 4 Ω load: 180 WTreble amplifier short-term output power with an 8 Ω load: 120 WLong-term output power is limited by driver unit protection circuitry. • Slew Rate : 80 V/μs • Distortion : THD: ≤0.05%, SMPTE-IM: ≤0.05%, CCIF-IM: ≤0.05%, DIM 100: ≤0.05% • Signal to Noise Ratio : Referred to full output: Bass: >100 dBTreble: >100 dB4K D지원 여부
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
Condenser Mic. 4	• Acoustical operating principle : Pressure gradient transducer • Directional pattern : Omnidirectional, cardioid, figure-8 • Frequency range : 20 Hz ... 20 kHz • Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm : 20/28/22 mV/Pa1) 지원여부	5	5	2.5	0
	• Rated impedance : 200 ohms • Rated load impedance : 1 kohms • Equivalent noise level, CCIR2) : 26/23/25 dB1) • Equivalent noise level, A-weighted : 15/12/14 dB-A1) • Signal-to-noise ratio, CCIR (rel. 94 dB SPL) 68/71/69 dB1) • Signal-to-noise ratio, A-weighted2) (rel. 94 dB SPL) 79/82/80 dB1) • Maximum SPL for THD 0.5% : 117 dB
	• Maximum SPL for THD 0.5% with preattenuation : 127 dB • Maximum output voltage : 390 mV • Supply voltage (P48, IEC 61938) : 48 V ± 4 V • Current consumption (P48, IEC 61938) : 0.8 mA • Matching connectors : XLR3F 지원여부
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
소계		45	45	22.5	0

2).융복합 공연시스템

평가부문	세부평가항목	배점	적합성 배점표
			적합	일부 적합	부적합
Line Array Speaker	• ACOUSTICAL SPECIFICATIONS - Frequency response: 55 ~ 20,000 Hz - Max SPL: 135 dB - Coverage angle(HxV): 100 ° x 15° max. - Compression driver: 2” Driver, 3.0” Voice coil - Woofer: 2 x 10” Driver, 2.5” Voice coil	10	10	5	0
	• PROCESSOR SECTION - Crossover frequencies: 1000Hz - Protections: Themel, RMS - Limiter: soft limiter - Controls: Cluster, HF, High curving, Indoor
	• AMPLIFIER - Power supply: switching 700 Watt - High frequencies: D/200w - Low frequencies: Low D/500w - Cooling: convection - Connection: VDE connector IN
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
Stage Monitor Speaker	• ACOUSTICAL SPECIFICATIONS - Frequency Response: 65 ~ 20,000Hz - Max SPL: 127dB - Coverage angle(HxV): 60°x 60° - Compression Driver: 1" neo, 1.7 voice coil - Woofer: 10" neo, 2.5" voice coil	10	10	5	0
	• PROCESSOR SECTION - Crossover frequencies: 1700Hz - Protections: RMS limiter, HF - Limiter: Soft Limiter - Controls: Freefield, floor - Combo XLR/Jack Input, XLR signal output
	• AMPLIFIER - Power supply: switching 400W - High frequencies: D/100W - Low frequencies: D/300W - 보호회로: 배기 - Connection: powercon input / powercon output - Dimension(H x W x D) : 324 x 450 x 417 mm - Weight : 14.5 kg
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
Digital Audio Mixing Console	• Connections - 8 x (XLR) inputs / 8 x (XLR) outputs - 4 x (XLR) monitor outputs - 2 x (XLR) master outputs - 2 x (XLR) AES3 stereo inputs / 2 x (XLR) AES3 stereo outputs - 1 x (XLR) AES3 sync input / 1 x (XLR) AES3 sync output - 1 x (XLR) talk input / 1 x (XLR) talk output - word clock 75Ω input / word clock 75Ω output - video sync input - MIDI in/out/thru - 6 x AES50 audio - foot switch - D-sub 9PIN diagnastics	10	10	5	0
	• Resilience N+1 cable redundancy and dual redundant PSUs • Sampling frequency: 96kHz • Latency delay: <2ms input to master (no compensation) • Dynamic range: 106dB, 22Hz to 22kHz (no pre- emphasis) • Crosstalk at 1kHz: -100dB physically adjacent input channels
	• Crosstalk at 10kHz: -90dB physically adjacent input channels • Fader/pan cut off at 1kHz: -100dB • Fader/pan cut off at 10kHz: -100dB • Display screens: 1 x 15” daylight-viewable colour screen • LCD switch: 25 x RGB colour • Motorised faders: 20 x touch-sensitive • Fader resolution: 1024 steps
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
Three Basic LED Spor Light	• 연색지수 (CRI) 95이상 • No FAN, No Noise • 전용 어플리케이션으로 REMOTE Control에 의한 Wifi DIGITAL SETTING 이 가능	5	5	2.5	0
	• Power Consumption : 400 W • Light Source : COB 1PCS LED • Lumen Out put : >27,500Lumen • Control Protocol : DMX512 /Master/slave / Wireless Remote Control APP Wifi 2.4G
	• Color Temperature : 5600K • Refresh Frequency : 40,000 Hz • Material : Aluminum & Steel
	• 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서 제출여부
소계		35	35	17.5	0

5		제안서 작성방법

1. 제안서 세부 작성방법

❍ 표지 다음에 전체 제출 서류의 목차를 첨부한다.

❍ [서식 2] 장비 규격 제안서

- 음악창작소에 제안하는 전체 장비의 목록을 서식에 의거 작성한다.

- 과업지시서에 명시 된 장비의 규격서를 참조하여 동등 또는 성능     이상의 장비로 제안하되 쪽수가 부족 할 경우 동일 양식을 추가 첨    부한다.

- 필요시 동등 또는 이상의 증명은 제안사에서 하여야 한다.

❍ 제안개요

- 본 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범    위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.

❍ 제안 업체현황

- 일반현황 : 제안사의 일반현황 및 주요 연혁을 제시하여야 한다.

입찰참가 자격 및 평가와 관련 된 서류를 첨부한다.

- 조직·인원현황 : 제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다.

- 주요사업내용 및 실적

∙제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시한다.

∙본 사업과 관련이 있는 최근 3년간의 주요 사업실적을 제시한다.

∙사업실적은 공공기관, 민자, 민간에서 발급하는 실적증명원을 제시    하여야 한다.

※ 민간실적은 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등 관련자료 첨부

※ 평가를 위하여 해당 실적 부분을 적색으로 박스 표시한 세부 내역서를 반드시         첨부

- 기업 신인도

∙최근 2년간 부정당업자 제재 여부와 제재 받은 기간(해당 월수)을     제시하여야 한다.

❍ [서식 3]장비 규격서

∙규격서 평가 기준표상의 장비에 대한 규격에 대해 기술하고 이를 증빙할    수 있는 카타로그, 기술자료 등을 첨부한다.

∙장비 규격서는 좌우대비구문으로 좌측에는 공고 된 시방규격을 우측에    는 제안 장비의 규격을 작성하여 규격검토 시 비교할 수 있도록 작성    하고 적합여부 란을 만들어 예(Yes), 아니오(No)로 명료하게 표현해야    한다.

∙규격서 평가 기준표상의 각 장비는 제조사 또는 인증받은 공급사로    부터 [서식12]제품공급 확약서, [서식13]기술지원 및 하자보증 확약    서를 제출하여야 하며, 미제출시 평가에서 0점 처리한다.

∙장비의 카탈로그를 제시하고, 적용되는 규격 평가사항에 대하여 밑    줄 및 위치표시를 하여야 한다.

❍ 기술부문

- 예정공정표

∙사업 추진예정 일정을 참조하여 계약자가 실제 수행할 작업 일정에 대    해 총괄 및 주요 공종별로 구분하여 공정표를 작성 제시하여야 하며,     반입 및 설치, 시운전, 교육일정 등을 포함하여야 한다.

- 수행조직 및 업무분장

∙본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한    다.

- 인력 운영 계획 및  이력 사항

∙본 사업에 투입할 사업자 인력의 내용별, 수행시기별로 제시 하고,    분야별 책임자에 대한 이력사항을 별지 양식을 이용 작성하여야 한    다.

- 장애 처리 체계

∙효율적인 유지보수 및 관리를 위한 장애 처리 체계가 제시되어야     한다.

2. 기타사항

- 기타 본 사업 주요 제안 장비에 대해서도 평가와 무관하게 가급적 제조사 또는 인증받은 공급사로부터 [서식12]제품공급 확약서, [서식13]기술지원 및 하자보증 확약서를 발급받아 첨부하도록 한다.

【붙임】

제안서 첨부 자료(서식)

[서식 1] 제안서(표지)

[서식 2] 장비 규격 제안서

[서식 3] 장비규격서

[서식 4] 제안업체 일반현황 및 연혁

[서식 5] 사업수행실적

[서식 6] 물품납품(판매) 실적증명원

[서식 7] 경영실태 확인서

[서식 8] 제안업체 인력 및 조직현황

[서식 9] 업무수행 전문인력 명부

[서식10] 업무수행 전문인력 프로필

[서식11] 기업 신인도

[서식12] 제품공급 확약서

[서식13] 기술지원 및 하자보증확약서

[ 서식 1 ]

충남음악창작소 조성사업 제안서

2017년   월    일

접수 번호

[ 서식 2 ]

장 비 규 격 제 안 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
신청인	상 호			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입 찰 개 요	입찰공고번호			입 찰 일 자
	입 찰 건 명
품명		모델명	수량	단위	제조사	제조국
본인은 위의 번호로 공고한 경쟁 입찰에 참가하며 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 장비규격을 제안 합니다. 붙임서류 : 1. 규격제안서 1식.
2017년 월 일 신청인 : (인) 충남문화산업진흥원장 귀하

[ 서식 3 ] ※ 장비 규격서는 규격평가 기준표에 작성된 해당 장비 모두에 대해 아래 예시와 같이 작성하여 제출하여야 한다.

장비규격서(예)

규격품목 : 모델명 : 제조사 :	제품사진
시방규격 (제안요청 규격)	제안규격 (납품규격)	항목별 충족여부
• 평가규격	• 규격	(예) (1) YES (2) YES (3) YES (4) YES (5) YES (6) YES (7) YES (8) NO (9) NO

※ 제안규격이 시방규격을 모두 충족(또는 상위규격)하여야 규격충족여부에 YES(O)로 표기하며, 그 이외는 규격충족을 만족하지 않는 것으로 간주하여 NO(X, 붉은색 표기)로 표기 한다.

상    호 :

주    소 :

대 표 자 :                         (인)

[ 서식 4 ]

일반현황 및 연혁

회 사 명				대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호		팩 스 번 호
회사설립년도	년 월		홈 페 이 지
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요 자격
주 요 연 혁

[ 서식 5 ]

최근 5년간 사업수행실적

○ 제안업체명 :

연번	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (백만원)	발주처	비고

주) 1. 공공기관 및 민간기업에서 발급하는 실적증명원을 첨부

2. 최근 연도순으로 기재

3. 공고일 기준 5년 이내에 본 사업과 관련있는 사업 완료 실적만 기재

[ 서식 6 ]

물품납품(판매) 실적증명원

신청인	업 체 명							대 표 자
	사 업 장 소 재 지							전 화 번 호
	사업자등록번호							제 출 처	충남문화 산업진흥원
	용 도		입찰자격 증명용
	업 태 구 분		제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계 약 및 납 품 내 용
구 분		품명 및 규격		단위	계 약 내 용			납 품 내 용
					계약번호 (계약일자)	수량	금 액	납품요구번호 (납품일자)		수량	금 액
사 업 명
품명 및 상세 규격보충 설명
증 명 원 발 급		위의 사실을 증명합니다. 년 월 일
		기 관 명 : (인) (전화번호 : )
		주 소 : (Fax번호 : )
		담당부서 :						담당자 :

주)  1. 세부납품 내역을 당해 사업 관련 부분에 적색으로 박스 처리하여 첨부하여야 한다.

2. 입찰공고시 제시한 사업범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우에는 해당 비율에 대한 실적을 기재하여야 한다.

3. 사업실적 부분은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.

4. 민간 거래실적은 계약서, 세금계산서 거래명세표 등 객관적 입증자료를 첨부하여야 하고, 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부하여 제출하게 할 수 있다.

[서식 7 ]

경영실태 확인서

� 업체명 :

구 분	신용평가등급	등급평가일	등급유효기간
회사채에 대한 신용평가등급
기업어음에 대한 신용평가등급
기업신용평가등급

주) 1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 ‘회사채에 대한 신용평가등급’, ‘기업어음에 대한 신용평가등급’, ‘기업신용평가등급’ 중 1택하여 신용평가등급 확인서(신용정보업자의 소정양식)을 첨부하여 제출한다.

[ 서식 8 ]

제안업체 인력 및 조직현황

○ 조직 및 인원현황

○ 사업수행 조직 및 인원현황(자유양식)

			총 괄 책 임 자
○○○ 분야			○○○ 분야			○○○ 분야
분야별책임자 : 참여인력 :			분야별책임자 : 참여인력 :			분야별책임자 : 참여인력 :

주)  1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자는 경력 기간순으로 기재한다.

3. 본 수행조직에 등록된 자는 반드시 사업에 투입되어야 한다.

4. 총괄책임자는 대표자가 위임하는 자로 한다.

[ 서식 9 ]

업무수행 전문인력 명부(총괄)

○ 제안업체명 :

분야별	성명	소속 (직위)	기술등급	주요경력	참여율(%)	담당업무
PM
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

주) 1. 업무수행인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가후 일지라도 계약업체 선정을 무효화한다.

2. 사업책임자(Project Manager)는 반드시 투입율 100%(전담) 기능자로 인선하여 기재한다.

3. 업무수행 전문인력 개인별 프로필은 제9호 서식에 의거 별도 작성하여 총괄표 뒤에 첨부하여야 한다

[ 서식 10 ]

업무수행 전문인력 프로필(개인별)

성 명 (생년월일)			소속 및 직위
자격			해당분야 근무경력		년 월
			보유자격증
본 과 업 참여업무			본 과 업 참여기간		(참여율 : %)
주 요 수상실적
주 요 경 력
참여사업명		참여기간 (년 월 ~ 년 월)		담당업무		발주기관	비 고

주) 1. 투입율은 특별히 인정되는 경우를 제외하고는 100%를 원칙으로 한다.

2. 확인 가능한 증빙서류(자격증 혹은 졸업증명서 사본, 재직증명서, 경력증명서 혹은 관련협회 증명서, 4대보험 납입증명서 중 1택)를 첨부하여야 한다.

[서식 11]

기업 신인도

구 분	해당여부	비 고
최근 2년간 부정당업자로 제재를 받았는지 여부
부정당업체로 제재 받은 기간(해당 월수 기재)	개월

참고)

1. 해당여부는 ○(해당있음),  ✕(해당없음)으로 기재

2. 신인도 해당여부를 명시하지 않을 시(누락포함)는 0점으로 평가

3. 부정당업체로 제재를 받은 경우 해당 월수 기재

4. 상기 신인도 내용이 상이할 시 어떠한 불이익도 감수

5. 공동수급체의 경우, 각각 제출

아래 제안사는 상기 신인도 내용과 상이 없음을 확인하고 불이익에 이의를 제기하지 않겠습니다.

2017.     .     .

제 안 사 :                      (인)

[ 서식 12 ]

제품공급 확약서

입찰공고번호	:

건        명	:

품        명	:

입찰참가업체  :

당사는 본 입찰에 있어 상기 품목에 대하여 입찰서에서 요구되는 모든 조건들에 따라 국내 법규와 관련 인증을 받은 제품을 공급함은 물론 본 사업 관련하여 납품에 차질이 없도록 최선을 다 할 것을 확약합니다.

2017.    .    .

주  소 :

회사명 :

대표자 :

충남문화산업진흥원장 귀하

[ 서식 13 ]

기술지원 및 하자보증 확약서

입찰공고번호	:

건        명	:

품        명	:

입찰참가업체 :

당사는 본 입찰에 있어 상기 품목에 대하여 입찰서에서 요구되는 모든 조건들에 따라 제공하는 제품의 기술지원에 관한 기타 책임과 의무를 다 할 것이며 준공 후 제안한 하자보증기간 내의 성능 및 정비보수를 보증합니다. 확약합니다.

2017.    .    .

주  소	:

회사명	:

대표자	:

충남문화산업진흥원장 귀하