제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
1	WOOD WORKING	Versatile 광원 시스템 (레이저)	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 레이저 발진기는 OEM 제품이 아닌 자사 제품 이어야 한다.

2. 필요시 BOPA Fume Extraction and Filtration Systems 적용 설치 가능해야 한다.

3. High Power Density Focusing Optics의 고해상도 렌즈 기술이 적용되어야 하며, 최소 Beam

Spot Size가 25㎛ 이하여야 한다.

4. 레이저발진기는 Wave guide 방식이 아닌 Free space 방식의 레이저를 사용해야 한다.

5. 제어모터로는 기성품이 아닌 장비에 최적화되어 가볍게 디자인 된 맞춤형 Digital Micro Stepping  Motor를 사용해야 한다.

6. 전체 작업 면적에 대한 정확도가 +/- 0.025mm 이내여야 한다.

7. 레이저 발진 코어는 냉각 속도가 빠르고 수명이 긴 Metal 코어여야 한다.

8. 사용자의 안전을 위하여 CE안전 인증마크를 받은 제품이어야 한다.

9. 화재 발생을 인지 할 수 있는 알람 기능이 내장 되어 있어야 한다.

10. 구동 벨트는 Stretch-Free Kevlar® Belts여야 한다.

11. 냉각방식은 공랭식으로 별도의 급수 설비가 필요하지 않아야 한다.

12. 시스템간의 레이저 호환성을 위하여 Rapid Reconfiguration같은 기술이 적용 되어야 한다.

13. Auto Focusing 기능이 내장 되어 있어야 한다.

14. 별도 표면처리 없이 SUS, 황동, 티타늄 등 특정 금속에 Direct marking이 가능해야 한다.

15. 장비의 성능 및 호환성을 향상시키기 위하여 장비 본체와 레이저 발진기 제조사는 동일해야 한다.

16. 레이저 발진기는 별도의 도구 없이 쉽게 탈 부탁이 가능한 Cartridge형태여야 한다.

17. Laser Cartridge 장착 시 플러그 앤 플레이 기능으로 발진기를 자동 인식하여야 하며 별도의 추가 세팅이 필요 없어야 한다.

18. PDF, DXF 파일을 변환 없이 바로 출력 할 수 있어야 한다.

19. Laser Cartridge의 충전 비용이 매우 저렴해야 한다.

20. 비 표준 Material을 인식 할 수 있는 81종이상의 Print driver가 운영소프트웨어에 기본으로 탑재되어 있어야한다.

21. RoHS 유럽환경규제 인증을 획득한 시스템이어야 한다.

22. 폴리이미드, 폴리프로필렌 등의 필름 소재에 커팅 및 반 커팅이 모두 가능해야 한다.

나. 규 격

1. 장비사양

- Over-temp Alarm (화재예방)

- 냉각방식 : 공랭식 (Air-Cooled)

- Laser Tube Core : Metal

- 작업영역 : ≥610 x 305 mm

- 테이블 크기 (x,y,z) : ≥ 679 x 370 x 102 mm

- 레이저 카트리지 출력 : ≥ 50 watts

- 빔 최소 사이즈 (Lens Spot Size) : ≤ 25μ

- Accuracy (Over the whole working area) : ≤ ±0.025mm

- Motorized Z Axis 적재 중량 : ≥ 9kg

- 인터페이스 패널 : 키패드 또는 LCD 디스플레이 (작업 파일이름, 레이저 출력, 작업속도,                       PPI, Run time 표시)

- 운영체제 호환성 / PC연결 : Windows XP, Vista, 7, 8, 9, 10 / USB 2.0

- 배기 연결 : One 76mm port

- 전원 : 220~240V / 5A

- 사용 가능 소재 : 비금속류 및 금속류 등 81종 외 다수

구분	내용
비금속류	고무, 아크릴, 종이, 플라스틱, 유리, 나무, 가죽, 폼보드, 폴리에스테르, 천, 실크, 패브릭원단, 스펀지, 실리콘, 석재, 대리석, 타일 외
금속류	철, 구리, 니켈, 스테인리스, 알루미늄, 황동, 티타늄, 텅스텐, 주석, 카바이드, 코발트 외

구분	대분류	중분류
Ceramic (5종)	Glazed Tile	-
	Laser Tile	Laser Tile™ - Dark
		Laser Tile™ - Light
		Laser Tile™ - Medium
	Saltillo Tile	-

구분	대분류	중분류
Fabric (22종)	Ballistic Nylon	-
	Denim	-
	Felt	-
	Film with Heat Activated Backing	-
	STAHLS’	CAD-CUT® 3M™ Scotchlite™ 5807
		CAD-CUT® Fashion-FILM®
		CAD-CUT® Fashion-FILM® Electric
		CAD-CUT® FLOCK
		CAD-CUT® Glitter Flake™
		CAD-CUT® Glow
		CAD-CUT® Premium Plus™
		CAD-CUT® SportFilm Lite™
		CAD-CUT® Thermo-FILM™
		CAD-COLOR® SuperTEK™Matte Clear
		CAD-CUT® Chameleon
		CAD-CUT® GORILLA GRIP®II
		CAD-CUT® Hologram
		CAD-CUT® Perma-TWILL®
		CAD-CUT® Poly-TWILL™
		CAD-CUT® Pressure Sensitive Poly-TWILL™
	Tackle Twill	Polyester/Tackle Twill-1 Layer
		Polyester/Tackle Twill-2 Layer

구분	대분류	중분류	소분류
Natural (24종)	Cork Board	-	-
	Leather	-	-
	Mat Board	-	-
	Mother of Pearl	-	-
	vellum	-	-
	Paper	Construction Paper	-
		Copier Paper	-
	Stone	Granite	-
		Marble	Marble - Hard
			Marble - Soft
	Wood	Hard Wood	Cherry
			General Hard Woods
			Maple
			Walnut
		Medium Density Fiberboard	-
		Medium Wood	General Medium Woods
			Birch
			Alder
		Soft Wood	Balsa
			General Soft Woods
			Pine
		Very Hard Wood	General Very Hard Woods
			Ironwood
			Teak

구분	대분류	중분류
Form (2종)	Foamcore	-
	Tool Foam™	-

구분	대분류	중분류
Glass (2종)	Lead Crystal	-
	Soda-Lime Glass	-

구분	대분류	중분류
Rubber (3종)	High Resolution Low Odor Laser Rubber	-
	Low Odor Laser Rubber	-
	Silicone Rubber	-

구분	대분류	중분류	소분류
Plastic (25종)	ABS	-	-
	Acrylic	Cast Acrylic	Cast Acrylic
		-	Cast Acrylic Deep Engraving
		Continuous Cast Acrylic	-
		Extruded Acrylic	-
	MicroSurface Plastic	Microsurface – Deep Engraving	-
		Microsurface – Metallic Surface	-
		Microsurface – Nonmetallic Surface	-
	Nylon 6/6	-	-
	Polycarbonate	-	-
	Polyester	Mylar™ Film	-
		PET Film	-
		PETG	-
		PET-P	-
	Polypropylene	Polypropylene	-
	Polystyrene	-	-
	POM (Delrin™)	-	-
	Rowmark™	Flexibrass™ & FlexiColor™	-
		LaserLIGHTS™	-
		LASERmag™	-
		Metalgraph Plus™	-
		Textures™	-
		LaserLIGHTS™ Metallic	-
		LaserMAX™	-
		UltraGrave™	-

구분	대분류	중분류	소분류
Metal (10종)	Aluminum	Anodized Aluminum	-
		Markable Aluminum	Alumamark™ - DuraBlack™
			Alumamark™ - Gold, Brass, Bronze
			Alumamark™ - Silver & Primary
	Metal Marking Compound	Metal-Marking Compound (Dark)	-
		Metal-Marking Compound (Medium)	-
	Painted Metal	-	-
	Powder Coated Metal	-	-
	Steel	Carbonitride Steel-Direct Marking	-
		Stainless Steel-Direct Marking	-

2. 주요 구성품

- ULR-50 Laser Cartridge

- HPDFO (High Power Density Fousing Optics)

- Downdraft Honeycomb Cutting Table

- ULS-Engraving Table

- Computer-Controlled Air Assist with Optics Protection

- Cone for Air Assist

- Back Sweep Option for Air Assist

- Focusing Lens Kit (2.0 inch)

- ULS Heavy Duty Computer-Controlled Compressed Air Unit

- 1 Touch Laser Photo Software

- Direct import software feature

- UCP Control Software

3. 부속품

1) 운영 컴퓨터

- 운영체계 : Windows 10

- 프로세서 : Intel®Pentium®Processor 4405U(2.10 GHz 2MB L3 Cache)

- 메모리 : 4GB LPDDR3 Memory at 1866MHz(On BD 4GB)

- 저장장치 : 128GB Solid-state Drive, 500GB(5400rpm S-ATA3)

- 디스플레이 : 68.6cm 300nit Full HD LED Display(1920 x 1080)

- 그래픽 : Intel® HD Graphics 510

2) 배기팬 - 425m3/hr at1.5kPa  1SET

다. 제출 설명서

No.	구분	수량	비고
1	사용자 설명서 (Hardware and Software)	2부	한글, 영문
2	퀵가이드 설명서	2부	한글, 영문
3	서비스 설명서	2부	한글, 영문
4	정기점검 설명서	2부	한글, 영문
5	QC데이터	1부	한글, 영문
6	CE인증서	장비 본체

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자

측에서 부담한다.

구분	내용
1일차 교육	시스템 기능 설명 및 장비운용 소프트웨어 교육
2일차 교육	장비 시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육

3. 유지 보수(A/S)

- 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다.

- 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1년 이내에는 무상으로 제공하여야 한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내

6. 특수 조건

- 낙찰 대상자는 제시된 규격과 동등 또는 그 이상의 성능을 가진 제품으로 정상적인 유통경로를 통한 최신 제품으로 납품하여야 하며, 원활한 A/S와 제품 부실화를 막기 위하여 계약 전 제조사 발행 공급자증명원과 기술지원확약서를 수요기관에 제출하여 담당자 확인을 받아야 한다.

- 제조사에서 공식 인증한(Certificate) 기술자가 설치, 교육, 유지보수 및 서비스를 실시하여야 한다.

- 안전을 인증하는 CE마크 인증서를 납품 전 수요기관에 제출하여야 한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
2	WOOD WORKING	목공용 샌더	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 원판형 디스크 사포를 회전시켜 절단의 면 또는 각종 재료의 표면을 연마하는 기계이며

연마면을 직각 또는 다양한 각도로도 조절할 수 있는 소형 디스크샌더이다.

2. 샌더의 사표는 접착식으로 되어 있으며, 소모품으로 교환이 쉽다.

3. 샌더 각도 조절이 가능하다.

나. 표준규격

- 작업테이블의 크기  : 275 x 105mm

- 디스크사포의 규격  : Ø250mm

- 디스크의 회전속도  : 250 - 750rpm

- 작업테이블의 각도  : 0°- 45°조절가능

- 전원               : 단상 220-240V, 100W, 50/60Hz

- 기계의 크기        : 330 x 280 x 230mm

- 기계의 무게        : 4.7kg

다. 부속품

- Disc paper #80 (5pcs)(No.28970) : 1세트

- Disc paper #80, #150, #240(각 1pcs) : 1세트

- Coolant collection tray(No.28189) : 1개

- 각도대 : 1개

- 3SL-wrench set : 1개

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시　２４시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 특수조건

- 낙찰 대상자는 제시된 규격과 동등 또는 그 이상의 성능을 가진 제품으로 해외 직접              구매가 아닌 정상적인 유통경로를 통한 최신 제품으로 납품하여야 하며, 원활한 A/S

와 제품 부실화를 막기 위하여 납품 전 제조사 발행 공급자증명원과 기술지원확약서

를 수요기관에 제출하여 담당자 확인을 받아야 한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
３	WOOD WORKING	소형스크롤 쏘	SET	１

가. 장비의 성능과 특징

- 실과 같이 가는 톱날을 상하로 왕복운동을 시킴으로써 재료의 내부나 자유 곡선 형태를

절단가공을 하는 기계이며 테이블의 각도 조절로 절단면에 각을 주면서 곡선 절단도

가능한 실톱기계이다.

나. 표준규격

- 작업테이블의 크기 : 362 x 180mm｀｀

- 톱날의 속도       : 990 - 1,500 回/分

- 작업테이블의 각도 : 0°- 45°조절가능

- 상하 스트록       : 19mm

- 전원              : 단상 220V, 50/60Hz

- 기계의 크기       : 530 x 280 x 300mm

- 기계의 무게       : 20kg

다. 부속품

- Saw blade(18d/inch 5pcs)(No.28742-1) : 1세트

- Saw blade(25d/inch 5pcs)(No.28744-1) : 1세트

- 에어공급 장치 : 1세트

- ３S T형-wrench : 1개

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 특수조건

- 낙찰 대상자는 제시된 규격과 동등 또는 그 이상의 성능을 가진 제품으로 해외 직접              구매가 아닌 정상적인 유통경로를 통한 최신 제품으로 납품하여야 하며, 원활한 A/S

와 제품 부실화를 막기 위하여 납품 전 제조사 발행 공급자증명원과 기술지원확약서

를 수요기관에 제출하여 담당자 확인을 받아야 한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
4	WOOD WORKING	드릴 프레스	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

- 드릴날을 고정한 주축이 회전운동을 하면서 상하로 이동할 수 있는 구조로 되어 있으며

금속, 비금속 등의 재료를 테이블에 바이스 등을 이용하여 고정하고 재료에 수직으로 구멍

을 뚫을 때 사용하는 소형 탁상 드릴링머신이다.

나. 표준규격

- 전압 : 220V 50Hz/ 60Hz

- 모터 :  1/8 HP

- 드릴능력 : 13mm

- 높이 : 600mm

다. 부속품

- 사용설명서 1부,

- 드릴날 세트 13PCS(made in USA) 1EA

- 13mm 드릴척 1EA

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
5	WOOD WORKING	목공용 작업테이블	SET	2

가. 장비의 성능과 특징

1. 상판은 참나무를 Finger Join Cross Bonding하여 변형이 없게 할것.

2. 자연의 참나무 원목으로 촉감이 부드럽고 외관이 깨끗하며 수명이 반영구적일것.

3. 조절발의 설치로 제품에 수평조절이 용이하게 할 것.

4. 중간의 선반을 설치하여 교보재의 수납이 가능하게 한다.

5. 모든 구조는 안전을 고려하여 이중 절곡 작업 한다.

6. 목공바이스 부착용 지그를 이용하여 테이블 대각으로 2EA 설치 한다.

(설치전 문의후 진행)

7. 목공바이스 부착시 테이블의 윗면과 바이스 조임부의 위치가 일치하게

부착 할수 있게 할 것. - 바이스 부착 방법 참조

8. 소비자선택의 편리성 및 부실제작 시공으로 부터 사용자 보호를 위한 객관적으로

평가 인증 하는 k마크인증 제품 일것 .

나. 표준규격

- 크    기 : 1800x900x750mm (LxWxH)

- 소    재 : 몸체 - SS400, Steel Plate 1.6t~2t

- 내 하 중 : 몸체 - 100 Kg

- 도    장 : 탈지, 수세, 표면조정, 녹 방지를 위한 화성 피막처리 후

정전기를 이용 60μ 두께로 분체 도장 후 200℃ 열처리 건조.

- 색    상 : MUNCELL NO. 2.2 Y 9.1 (IVORY)

- 조립구조 : 부분용접, 부품조립 방식 (M8, HEX.BOLT로 조립)

다. 부속품

- 본체 중간에 보강대1EA폭 300mm, 높낮이 조절용 고무발 – 4EA, 3S_Spenner 1EA

- 목공바이스 부착용 지그 : 2EA , 목공바이스 YW-175 2EA

- 제품보증서 및 시리얼 번호 (보증기간3년)

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 3년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 참조 그림.

조립 구조

조절발 구조

바이스 부착 방법

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
6	WOOD WORKING	컴퓨레셔	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 과압력 방지를 위한 안전벨브 장착 할 것.

2. 모터 과부하시 소손방지를 위한 서킷 브레이크 장착 할 것.

3. 이동이 편리한 큰 바퀴 장착 할 것.

나. 표준규격

- 전압 : 220V / 60Hz

- 소비전력 : 1,680W

- 출력 : 3.5HP

- 탱크용량 : 40L

- 중량 : 43Kg

- 크기 : 650x620x350mm

다. 부속품

- 라인카플러2구 1EA, 파워호스 10M 1EA, 에어건 200mm 1EA

- 사용 설명서 1부

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
7	WOOD WORKING	다기능이동공작기기세트	SET	１

가. 장비의 성능과 특징

１. 40여종의 다양한 기구로 구성된 시스템으로 모든 기구의 수납이 가능하여 기구의 관리가

편리하고 작업의 장소와 공간에 제약이 없습니다.

2. 작업에 필요한 전원, 조명, 진공청소기 기본공구등이 내장되어 있어 사용부터 관리까지

누구나 쉽고 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다. .

3. 작업시 테이블이 밑에서 45° 사선에서 상하 직선으로 움직여 고정되어, 간이 테이블로

사용 가능합니다.

4. 기본공구의 패널은 각공구의 아웃라인이 있어 바로 위치를 확인 할 수 있게 합니다.

5. 220V 전원 4구를 본체에 설치 하여 사용되는 전동 공구의 전원 공급을 원활하게 합니다.

6. 문왼쪽에 디스크샌더, 오른쪽문에는 띠톱머신을 설치하고, 사용시 문이 본체에 결합하여

고정된 상태에서 각각의 기계를 사용 할 수 있게 합니다.

7. 작업시 앞으로 쏠림현상을 방지하기 위해 아래쪽 가이드를 설치하여 앞으로 쏠리는

현상을 방지 하게 하였습니다.

8. LED 램프를 설치 하여 작업시 편리하게 합니다.

9. 본체에 손잡이 가이드를 설치 하여 이동시 편리하게 합니다.

10. 시건장치는 매입형으로 하여 돌출이 없게 합니다.

나. 표준규격

(1) 띠톱기계 PART

- 작업테이블의 크기 : 200 x 200mm

- 톱날의 규격       : 폭 3 - 10mm, 길이 1060mm

- 톱날의 회전속도   : 130 - 200m/min

- 작업테이블의 각도 : 0°- 45°조절가능

- 전원              : 단상 220V, 50/60Hz, 92W

- 기계의 크기       : 395 x 280 x 670mm

- 기계의 무게       : 5.5kg

(2) 디스크센더 PART

- 작업테이블의 크기  : 280 x 120mm

- 디스크사포의 규격  : Ø250mm

- 디스르의 회전속도  : 280 - 480rpm

- 작업테이블의 각도  : 0°- 45°조절가능

- 전원               : 단상 220V, 50/60Hz, 100W

- 기계의 크기        : 280 x 330 x 330mm

- 기계의 무게        : 4.7kg

(3) 탁상드릴링머신 PART

- 스 윙                : Ø280mm

- 드릴링 능력          : Ø1.0 - 6.5mm

- 테이블 크기          : 220 x 120mm

- 주축의 속도          : 1800, 4700, 8500rpm(3Step)

- 주축퀼 상하 이동거리 : 30mm

- 지지축 기둥          : Ø20 x 340mm

- 전원                 : 단상 220V, 50/60(Hz), 85W

- 기계의 크기          : 220 x 120 x 340mm

- 기계의 무게          : 3.3kg

다. 부속품

- 복합 이동 공작함(900x600x1400mm) MC-1 : 1세트

(소형 진공청소기 및 전원공급장치 내장형)

- Drill chuck & L-wrench set : 1세트

- Mini vice(No.20300) : 1개

- Drill bit set(13pcs) : 1세트

- 플렉시블 바이스 FMS 75(No.28602) : 1세트

- 휴대용 충전 드릴,드라이버 GSR7.2 : 1세트 (드라이버날 세트 포함)

- 접착 공작기구 세트 : 1세트  (글루건(1개), 글루건용 접착봉세트(1세트), 전기인두(1개),

인두 스탠드(1개), 납흡착기(1개), 패스트(1개), 실납(1롤) 포함)

- 기본 수공구 세트 : 1세트

(뺀치, 라디오뺀치, 니퍼, 몽키스패너, 플라이어, 바이스플라이어, 스트리퍼

드라이버날 6종세트, L-렌치세트, 접톱, 라쳇복스세트, 쇠톱, 빠루망치, 고무망치

나무망치, 못세트, 줄자, 철자, 커터세트, 아크릴칼세트, 가위, 보안경 각 1조)

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

4. 특수조건

- 수공구의 원산지는 저가형 중국산또는 대만산은 배제한다.

- 낙찰 대상자는 제시된 규격과 동등 또는 그 이상의 성능을 가진 제품으로 해외 직접              구매가 아닌 정상적인 유통경로를 통한 최신 제품으로 납품하여야 하며, 원활한 A/S

와 제품 부실화를 막기 위하여 납품 전 제조사 발행 공급자증명원과 기술지원확약서

를 수요기관에 제출하여 담당자 확인을 받아야 한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
8	METAL WORKING	탈포기	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

- 핸드레이업 작업에서 인퓨전 작업시 탈포기와 레진트랩으로 사용 가능할 것.

- 공기 배출구(펌프연결)  외경은 10∅ 제작할 것.

- 튜브는 내경 10∅ 사용 가능하게 하것.

나. 표준규격

- 크    기 : (용기지름)250X(높이)290mmX(바닥크기)425mm

- 용량 12L(POT용량)

다. 부속품

- 사용 설명서 1부

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
9	METAL WORKING	CNC 자수기	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

- USB 포트로 자유로운 자수등록

- LCD 터치 스크린

- 원터치 자동 실 끼우기 장치

- 확장 재봉 테이블

- 196종의 자수 디자인

- 129종의 일반재봉 및 장식 재봉

나. 표준규격

- 소비전력 : 42W(220V)

- 중량 : 9Kg

- 안전인증번호 : JU07028-11001

다. 부속품

- 재봉 액세서리 1SET, 하드케이스 1EA, 자수유닛(확장테이블겸용) 1EA

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
10	공용	자수 편집 소프트웨어	Copy	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 자수 편집용 소프트웨어다.

2. 평생버전 상용용 버전 이다.

나. 표준규격

- 모델명 : PE –DESIGN 10

보안기능: USB카드 읽기를 대신하여 보완

프로그램 설치 : USB형식 – CD 필요없음

윈도우익스플로어에서 디자인 미리보기 가능

자수 프레임 사이즈 설정 : 240 * 360 mm

재봉방향 지정가능

다양한 무늬패턴을 위해 포인트 재설정 가능

새로운 Mask와 컬러세팅

자수실 색상 변경 최소화

스티치 패턴을 모양있는 패턴으로 변경 가능

포인트를 옮겨서 형태를 분리할 수 있음

스티치를 분열하여 연결 : 하나의 패턴을 두 개의 패턴으로 나눌 수 있으며 두 개의 스티치 패턴을 하나로 변형가능

아웃라인 분열 : 하나의 패턴을 두 개로 분열하고 두 개의 모양을 하나로 변경 가능

밀도 세팅 : 3D 작업시 푹신한 모양의 자수 결과물을 얻을 수 있음

체인 스티치 : 추가라인 재봉

네트 스티치, 지그재그 네트 스티치 : 일정부분에만 자수가능

붙여놓기 명령 속성 : 색상, 재봉타입과 모양을 복사하여 붙여놓기가 가능함

레이아웃에 디자인 불러오기 가능&디자인 센터에서 편집가능 : 자수 데이터를 스티치나 아웃라인으로 변경 가능

내장폰트 : 120, 스페이싱과 캐릭터 사이즈가 조절 되었음

내장 폰트 작은 사이즈 : 6mm 보다 작아도 읽을 수 있음

내장된 디자인 : over1,000 200개 이상의 디자인이 추가 되었음

사진자수 샘플 이미지 : 30개 이미지 추가

사진자수 샘플 디자인 : 30개 디자인 추가

리본 사용자 인터페이스 : 클릭한번

디자인 라이브러리 인터페이스 : 디자인 페이지에 쉽게 디자인 추가

그라데이션 사용자 인터페이스 : 그라데이션 패턴을 쉽게 조절할 수 있음

Entry/Exit Points(시작점/끝점) 사용자 인터페이스 : 쉬운 패턴 조정

내장폰트 이름 : 구분하기(참조하기) 쉬워진 폰트 스타일

폰트 필터 명령 : 원하는 폰트를 리스트업 할 수 있는 필터링 가능

최소폰트 사이즈 알림 기능 : 내장폰트사이즈 가이드

오른쪽클릭으로 문맥 메뉴 : 마우스 오른족 클릭 시 팝업메뉴 실행

시작마법사 : 한번의 클릭만으로 원하는 기능이나 파일들을 불러올 수 있는 기능

원단선택 : 원단의 타입별로 재봉 속성을 변경가능

가이드라인 : 자수패턴을 정렬

매트릭스 카피 : 선택한 패턴들을 일정한 간격으로 복사 가능

EMF + SVG 벡터 : EMF + SVG 파일을 자수 파일로 변환 가능

어플리케 마법사 : 디자인 패턴과 텍스트 결합가능

컷워크 마법사 : 컷워크 패턴 생성

자수패치 마법사 : 새틴 스트치 생성 및 선택한 패턴의 외곽선 자르기

디자인 페이지에서 스티치 숨기기/보이기 : 디자인 페이지에서 패턴 보이기 및 숨기기 가능

재봉명령에서 스티치 안된 부분 숨기기/보이기 : 디자인 페이지에서 패턴 보이기 및 숨기기 가능

변경된 색상/전체색상 디스플레이 : 선택된 프로젝트(작업) 세팅\

측정 도구 : 유

다. 부속품

-USB형태 보안접속 프로그램 1 Copy

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
11	METAL WORKING	공용 작업대	EA	6

가. 장비의 성능과 특징

- 상판은 15mm합판 2장을 압착 본딩 한 후, 그 상면에는 0.5mm 멜라민을

압착 본딩 하고, 하면에는 0.2mm Meramin을 압착 본딩 한다.

- 상판에 에지는 목재부분에 손상을 방지하기 위해 T우레탄(3mm)을 삽입 본딩 한다.

- 조절발의 설치로 제품에 수평조절이 용이하게 할 것.

- 위쪽 선반을 설치하여 교보재의 수납이 가능하게 한다.

- 모든 구조는 안전을 고려하여 이중 절곡 작업 한다.

- 소비자선택의 편리성 및 부실제작 시공으로 부터 사용자 보호를 위한 객관적으로

평가 인증 하는 k마크인증 제품 일것 .

나. 표준규격

- 크    기 : 1800x900x750mm (LxWxH)

- 소    재 : 몸체 - SS400, Steel Plate 1.6t~2t

- 내 하 중 : 몸체 - 100 Kg

- 도    장 : 탈지, 수세, 표면조정, 녹 방지를 위한 화성 피막처리 후

정전기를 이용 60μ 두께로 분체 도장 후 200℃ 열처리 건조.

- 색    상 : MUNCELL NO. 2.2 Y 9.1 (IVORY)

- 조립구조 : 부분용접, 부품조립 방식 (M8, HEX.BOLT로 조립)

다. 부속품

- 본체 위쪽에 선반 설치 , 높낮이 조절용 고무발 – 4EA, 3S_Spenner 1EA

- 제품보증서 및 시리얼 번호 (보증기간3년)

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 3년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 참조 그림.

조립 구조

조절발 구조

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
12	3D PRINTING ROOM	중형 3D프린터	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

1. SLA(Stereolithography Apparatus) 레이저 광원을 통하여 액체재료 (광경화성 Uv레진)을

고체화 시키므로 물체를 제작하는 방식의 3D 프린터 이다.

2. 정밀 부분 프린팅 가능 함.

3. AUTO Leveling Plus 기능 베드.

4. Wi-Fi , 모바일 앱 제어 가능.

나. 표준규격

- 크    기 : 350x330x520mm

- 빌드 사이즈 : 145x145x175mm

- 무게 : 13Kg

- 정밀도 : 25, 50, 100microns

- 터치스크린 지원

- 레이저 : 405nm violet laser 250mw laser

- 레이저스팟 : 140micron, 0.0055inchs

다. 부속품

- 쓰리에스시스템 Standard Resin 1EA ,

- Finishing tray, Scraper, Resin튜브, Resin통, 제거도구, 장갑, 니퍼, 핀셋, 일회용품

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
13	3D PRINTING ROOM	소형 3D프린터	EA	2

가. 장비의 성능과 특징

1. 국내 최초 자체 설계 및 모듈형 Extruder

2. 국내 최초 대류온도순환기능 탑재

3. 세계 최초 Auto Leveling Plus 기능의 Bed 적용

4. 국내 최초 3중 Clean Filter 장착으로 나노 분진 및 냄새 제거

5. 터치 방식의 간편한 조작

6. 필라멘트 이상 감지 기능 적용

7. AUTO Leveling Plus 기능 적용.

나. 표준규격

- 크    기 : 554x579x524mm

- 주변 동작 온도 : 15~35°C

- 무게 : 24Kg

- 제공 슬라이싱 소프트웨어 : Cubicreator

- 방식 : FFF-Fused Filament Fabrication

- 조형크기 : 240x190x200mm

- 레이어 높이 설정 : 150~300micros

- 조형 벽두께 : Optimal 400+um with 0.4mm Nozzle.

- 필라멘트 직경 : 1.75mm , ABS, PLA 필라멘트

- XY 위치 정밀도 : 12.5um

- Z위치 정밀도 : 2.5um

- 히팅베드 최대온도 : 120°C

- 인증 : KC인증, FCC인증, CE인증.

다. 부속품

- 설명서 1부 3S Filament 소재 : 1EA

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
14	3D PRINTING ROOM	열전사 프린터 세트	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 열전사에 필요한 구성품으로 프린터 , 프레스등로 구성

나. 표준규격

1. 열전사 프린터

크기: 547x289x187mm

소비전력 : 3.3W

잉크젯 프린터 / 컬러 출력 / 컬러 인쇄속도 : 38PPM/ 흑백인쇄속도 : 37ppm

무게 : 6Kg

다. 부속품

- 11온수용 히터 1EA, 전사테이프 1EA, 승화전사용지(건식 )A4 1권, 세정액15ml 1EA,

테스트용 머그컵 10EA

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
15	3D PRINTING ROOM	고성능 노트북	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

-  WINDOWS OS 노트북 컴퓨터 이다.

나. 표준규격

- 운영체계 : Windows 10 Home

- 프로세서/칩셋 : intel Core i7 Processor 7700HQ(2.80GHz up to 3.80GHz 6MB L3 Cache)

- 메모리 : 2SODIMM 8GB DDR4 Memory(4GBx2)

- HDD/SDD : 1TB HDD (5400RPM)/ 256GB SSD

- 디스플레이 : 39.6Cm FHD LED Display(1920x1080), Anti-Glare

- 그래픽 : NVIDA GeForce GTX1050 Graphics With GDDR5 4GB Graphic Memory.

- 포트 : 헤드폰 출력/ 마이크 입력콤보

1DC-in, 1HDMI, 1RJ45, 1USB3.0, 2USB2.0, 3-in-1(SD,SDHC,SDXC)

Multi-media Card Reader

- 색상 : 스톰 화이트

- 전원 : 120W 어댑터 , 43Wh

- 크기 : 378x260x24~28.2mm

- 무게 : 2.5 kg

- 소프트웨어 : Samsung Recovery, Samsung Settings , Samsung Update, Simple Sharing

Wi-Fi Transfer

- KC 인증 : KC MSIP-REM-SEC-NT800G5M

다. 부속품

- 본체 , 전원코드,  Mouse

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
16	공용	디자인용 컴퓨터	EA	2

가. 장비의 성능과 특징

-일체형  iMac 컴퓨터

나. 표준규격

- 아이맥 : 27형 MK482KH/A

- 해상도 : 5120*28808 레티나 5K

- Processor : Intel Core i5

- Clock : 3.2GHz

- RAM : 8GB DDR3

- Storage : HDD 2TB 퓨전드라이브

- Graphics : 라데온 R9-M395 2GB

- 통신 : 블루투스 4.0/ 무선 802.11 AC

- LAN :  Gigabit LAN

- 단자 : 후면 : USB 3.0*4, 헤드폰, 랜, 썬더볼트*2

- 키보드 : 애플 무선 매직 마우스2

- 운영체제 : Mac OS X EI Capitan

- 크기 : 65*51.6*20.3cm

- 무게 : 9.54 kg

다. 부속품

- 본체 , 전원코드, Magic Mouse2, Magic Keyboard, Lightnig-USB 케이블

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
17	공용	멀티미디어 소프트 웨어	Copy	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 멀티미디어 소프트웨어 이다.

2. 평생버전 상용용 버전 이다.

나. 표준규격

- 모델명 : Rhinoceros 5.0 (Rhino 3D)

사용자 인터페이스: 극도로 빠른 3D 그래픽, 한계가 없는 뷰포트, 음영, 작업 뷰, 투시 뷰, 좌표 읽기, 명명된 뷰, 고정 및 해제가 가능한 명령 입력창, 최근 사용한 명령 팝업, 클릭 가능한 명령 옵션, 자동 완성되는 명령행, 사용자 지정 가능한 팝업 명령, 레이어 관리자 팝업, 뷰 동기화, 카메라 기반 뷰 조작, 투시 일치 이미지, 설정 가능한 마우스 가운데 단추, 사용자 지정 가능한 아이콘과 사용자 작업 공간, 사용자 지정 가능한 팝업 도구모음, 투명한 도구모음, 상황에 맞는 마우스 오른쪽 클릭 메뉴, 고정 가능한 대화상자, 다중 모니터 지원, Alt 키 복사, 앤티앨리어싱 OpenGL 하드웨어 지원.

사용자 지원 및 도움말: 각국 언어로 번역된 인터페이스 (사용 언어 지정 가능) 와 도움말 (영어, 한국어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 체코어, 일본어, 중국어), Explorer 스타일의 온라인 도움말, PDF 매뉴얼, 인터넷을 통한 업데이트, 자동 서비스 릴리스 안내, 상시 뉴스그룹 지원, 전화, 챗팅. 이메일을 통한 지원.

모델링 보조 기능: 무제한 실행 취소와 다시 실행, 다중 실행 취소와 다중 다시 실행, 정확한 숫자값 입력, 피트/인치/분수를 포함한 단위, x, y, z 점 필터, 개체 스냅, 그리드 스냅, 직교 모드, 평면 모드, 명명된 구성평면, 다음과 이전 구성평면, 커브 상의 구성평면 방위 설정, 레이어, 레이어 필터링, 그룹, 배경 비트맵, 개체 숨기기/표시, 선택된 개체 표시, 레이어 기준으로 선택, 가장 앞에 있는 개체 선택, 색, 개체 유형, 마지막 개체, 이전에 선택한 세트, 숨겨진 개체 바꾸기, 개체 잠금/해제, 선택된 개체 잠금 해제, 제어점과 편집점 켜기/끄기, 선택된 개체의 점 끄기.

커브 만들기: 점, 선, 폴리라인, 메쉬 상의 폴리라인, 자유 형식 커브, 워, 호, 타원, 직사각형, 다각형, 원통형 나선, 원뿔형 나선, 원뿔 단면 커브, 트루타입 텍스트, 점 보간, 제어점 (정점), 스케치.

다른 개체로 커브 만들기: 점 통과, 폴리라인 통과, 연장, 필릿, 모따기, 간격띄우기, 블렌드 2 뷰로부터, 교차 단면 프로파일, 교차, NURBS 서피스 또는 메쉬 상의 단면, 테두리, 실루엣, 아이소팜 추출, 투영, 끌어오기, 스케치, 와이어프레임, 트림 해제, 치수와 텍스트가 있는 2D 도면, 전개 가능한 서피스 펼치기, 점 추출.

커브 편집: 제어점, 편집점, 핸들바, 매끄럽게 하기, 정형, 차수 변경, 매듭점 추가/제거, 꼬임 추가, 재생성, 다시 맞춤, 일치, 단순화, 무게 변경, 주기화, 끝 벌지 조정, 심 조정, 가장자리로 방향 지정, 호, 폴리라인, 또는 선 세그먼트로 변환.

서피스 만들기: 3 또는 4 점으로부터, 3 또는 4 개의 커브로부터, 평면형 커브로부터 , 커브 네트워크, 직사각형, 변형 가능한 평면, 돌출, 리본, 선직면, 접선이 일치하는 로프트, 전개 가능, 가장자리가 일치하며 경로를 따라 스윕, 가장자리 연속서을 유지하며 2개 레일 커브를 따라 스윕, 회전, 레일 회전, 블렌드, 패치, 드레이프, 점 그리드, 높이필드, 필릿, 모따기, 간격띄우기, 점을 통과하는 평면, 트루타입과 유니코드 (2바이트) 텍스트.

서피스 편집: 제어점, 핸들막대, 차수 변경, 매듭점 추가/제거, 일치, 연장, 병합, 결합, 트림 해제, 아이소팜 기준으로 서피스 분할, 재생성, 축소, 주기화, 부울 연산 (합집합, 차집합, 교집합), 전개 가능한 서피스 펼치기, 서피스 상의 커브를 따라 배열.

솔리드 만들기: 상자, 구, 원통, 원환, 파이프, 원뿔, 각뿔대, 타원체, 평면형 커브 돌출, 서피스 돌출, 평면형 구멍 끝막음, 서피스 결합, 트루타입 텍스트.

솔리드 편집: 가장자리 필릿, 서피스 추출, 부울 연산 (합집합, 차집합, 교집합).

메쉬 만들기: NURBS 서피스와 닫힌 폴리라인으로 메쉬 만들기, 메쉬 면, 평면, 상자, 원통, 원뿔, 구.

메쉬 편집: 분해, 결합, 용접, 법선 통합, 서피스에 적용, 다각형 줄이기.

편집 도구: 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 삭제, 이중 개체 삭제, 이동, 회전, 미러 실행, 크기 조정, 스트레치, 정렬, 배열, 결합, 트림, 분할, 분해, 필릿, 모따기, 간격띄우기, 비틀기, 구부리기, 테이퍼, 기울이기, 평면형 개체를 커브로 방향 지정, 커브를 따라 흐름, 매끄럽게 하기, 투영, 개체 속성.

주석: 화살표, 도트, 치수 (가로, 세로, 정렬, 회전, 반지름, 지름, 각도), 텍스트 블록, 지시선, 은선 제거, 유니코드 (2 바이트) 텍스트, 치수, 노트 지원. Perspective 뷰에서의 치수도 지원됩니다.

분석: 점, 길이, 거리, 각도, 반지름, 경계 상자, 법선 방향, 면적, 면적 중심, 면적 모멘트, 체적, 체적 중심, 체적 모멘트, 유체정역학, 서피스 곡률, 기하학적 연속성, 편차, 가장 가까운 점, 커브와 서피스 상의 곡률 그래프, 떨어진 가장자리, 작업 서피스 분석 뷰포트 모드 (구배 각도, 얼룩말 줄무늬, 서피스 색 블렌드 환경맵, 가장자리 표시, 떨어진 가장자리 표시, 가우스 곡률, 평균 곡률, 곡률의 최소 또는 최대 반지름).

렌더링: 음영, 음영 (OpenGL), 선택된 개체 음영, 광선 추적 렌더링 (텍스처, 범프, 하이라이트, 투명도, 핫스폿이 있는 집중 조명, 각도와 방향 제어, 점 조명, 방향 조명, 직사각형 조명, 선형 조명, 그림자, 사용자 지정 가능한 해상도), 렌더링 미리보기 (OpenGL), 선택한 개체 렌더링 미리 보기, 턴테이블, RIB 내보내기, POV 내보내기, 렌더링 플러그인 지원, 파일에 설정 저장.

지원되는 파일 형식: DWG/DXF(AutoCAD 200x, 14, 13, 12 ), SAT (ACIS, 내보내기 전용), DGN, FBX, X_T (Parasolid, 내보내기 전용), 3DS, LWO, STL, SLC, OBJ, AI, RIB, POV, UDO, VRML, BMP, TGA, CSV (유체정역학과 속성 내보내기), 압축 해제된 TIFF, STEP, VDA, GHS, GTS, KML, PLY, SketchUP.

IGES (Alias, Ashlar Vellum, AutoFORM, AutoShip, Breault, CADCEUS, CAMSoft, CATIA, Cosmos, Delcam, EdgeCAM, FastSurf, FastSHIP, Integrity Ware, IronCAD, LUSAS, Maya, MAX 3.0, MasterCAM, ME30, Mechanical Desktop, Microstation, NuGraf, OptiCAD, Pro/E, SDRC I-DEAS, Softimage, Solid Edge, SolidWorks, SUM3D, SURFCAM, TeKSoft, Unigraphics), NASA GridTool, Yamaha ESPRi, Tebis.

파일 관리: 노트, 템플릿, 파일 병합, 선택한 개체 내보내기, 작게 저장, 증분 저장, 비트맵 파일 미리보기, Rhino 파일 미리보기, 원점과 함께 내보내기, 작업세션, 블록, 메쉬와 미리보기 이미지 파일 압축, 이메일로 파일 전송.

작업그룹 라이선스 관리자

플러그인: Rhino SDK는 Rhino의 내부 작업을 대부분 공개하므로, 서드 파티 (third-party) 개발자들이 강력한 플러그인, 추가 기능을 개발할 수 있습니다. 프로그래머를 위한 I/O 툴킷(소스 코드 포함)은 openNURBS 웹사이트를 통해 사용하실 수 있습니다.

스크립팅: VBScript 지원으로 Rhino가 어떻게 내부적으로 실행되는지 확인하실 수 있으며, 이를 바탕으로 강력한 스크립트를 개발하실 수 있습니다.

RhinoScript ActiveX 개체는 Visual Basic, Microsoft Word VBA, Excel VBA와 같은 많은 다른 프로그래밍 언어에서 액세스할 수 있습니다.

Rhino는 RhinoScript ActiveX 개체를 통한 응용 프로그램으로 배경에 실행될 수 있습니다.

3D 디지타이즈 지원: MicroScribe, FaroArm, Romer/Cimcore.

입력 개체: SpaceBall 과 SpaceMouse 지원.

다. 부속품

- 1Copy

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.