제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
1	비빔스튜디오	DSLR 미러리스 카메라 세트	SET	4

가. 기능 및 요건

1. DSLR 미러리스 카메라이다.

2. 바디+렌즈(렌즈후드포함), 충전기, 정품배터리, 정품스트랩, 케이블, 설명서, 메모리카드(2ea), 삼각대, 케이스, 추가배터리를 한 세트로 본다.

나. 표준규격

○ 카메라 규격 : 2430만화소, CMOS:풀프레임(1:1), NFC, 스마트:무선전송(Wifi),리모컨어플,사진공유:DLNA,화면:3“(123만화소),내장뷰파인더(236만화소),ISO:100~25600(확장:50~25600), 하이브리드 AF, 초점영역:25+117개, 셔터(1/8000초), 연사:초당5장, 동영상해상도:Full-HD, 60프레임, 손떨림보정:바디(5축), 플래시없음, 파노라마, HDR, 핸드야경촬영, 컬러피킹, 먼지제거, 방진방습, USB충전, SDHC, SDXC, 메모리스틱ProDuo, UHS-I호환, HDMI출력, 재질:마그네슘, 부피:732cc, 두께:6cm, 무게:599G

○ 렌즈규격 : 풀프레임미러리스용 소니(FE), 표준줌렌즈 최상급(칼자이스), 초점거리:24~70mm, 밝기:F4, 최단촬영거리:40cm, 원형조리개, 저분산 비구면, 손떨림보정, 필터구경:67mm, 무게:426g

○ 메모리카드 : 4K MicroSD 64GB

-정격전압/소비전력 : 2.7~3.6V/최대200mA@ Hi-speed mode

-크기/무게 : 11mm x 15mm x 1mm / 0.4g

-주요사양 : 최대읽기 95MB/s, 쓰기 85MB/s 지원, 3D 및 4K 고화질 영상촬영에적합

○ 삼각대

-Videostativ aus hochwertigem Aluminium inklusive Q5 Videokopf

-Maximale Höhe: 1,60m Transport Länge: 83cm

-Schnellwechselplatte kompatibel mit Manfrotto 501

-3 Sektionen

-Inklusive Transporttasche

-Brand : Coman

-MPN(PartNumber) : DX16AQ5

-EAN : 6952925840503

-Package Dimensions(LxWxH) : 96x20x20cm ; 5779 g

-구성 : 삼각대 본체+휴대가방 (헤드포함)

○ 가방 케이스 : 카메라 기종과 알맞은 케이스

○ 추가배터리 : 소니 카메라 전용배터리, 무게 : 약58g, 전압:7.2V, 충전기:                        BC-VW1/BC-TRW 겸용, 사용모델 : Sony NEX 시리즈 전체

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
2	비빔스튜디오	접사렌즈	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 풀프레임 미러리스 접사렌즈이다.

2. 렌즈 앞캡, 뒷캡을 포함하고 있다.

나. 표준규격

- 초점거리 : 50mm(75mm)

- 렌즈구성 : 7군 8매

- 조리개구성 : 7매(원형 조리개)

- 최단 촬영거리 : 0.16m

- 최대 촬영비율 : 1.0배

- 조리개 지원 : F2.8(고정)/ F16

- 필터구경 : 55mm

- 크기 : 70.8 x 71mm / 무게: 약236g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
3	비빔스튜디오	무선마이크 패키지	SET	5

가. 기능 및 요건

1. 핀마이크 TYPE 패키지이다.

2. 바디팩 송신기, 휴대용 수신기를 포함하고 있다.

3. 기본악세서리(무지향성소형마이크, 마이크홀더클립, XLR-BMP케이블, 스테레오 Mini-BMP케이블,          벨트클립, 슈마운트어댑터, 윈드스크린)를 제공한다.

나. 표준규격

○ 바디팩 송신기

- 소니 디지털 오디오 프로세싱

- UWP/WL-800 시리즈 호환

- 견고한 컴팩트 메탈바디

- USB로 전원 공급 또는 배터리 충전

- MIC/LINE 선택, 감소(볼륨) 조절(0dB-21dB, 3db 단계)

- 무지향성 핀 마이크 포함

○ 휴대용 수신기

- 소니 디지털 오디오 프로세싱

- 간편한 “자동 채널 설정”

- 안정적인 신호 채택: 다이버시티 수신시스템

- UWP/WL-800 시리즈 호환

- 모니터링을 위한 헤드폰 출력

- 견고한 컴팩트 메탈 바디

- USB로 전원 공급 또는 배터리충전

- 출력 사운드 레벨 조정 가능

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
4	비빔스튜디오	LED 촬영 조명 세트	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 조명과 스탠드가 한 세트이다.

2. 200W 대광량 LED이다.

나. 표준규격

- 소비전력 : 200W

- 색온도 : 5600K

- Ra : 90

- AC전원 : AC200~240V/ 50~60Hz

- Lux Data : 1m : 14,200 / 2m: 4,900 / 3m : 2,200

- 제품치수 : W : 45 * H : 33 * D : 7 cm

- 제품중량 : 약 4.0 kg

○ 스탠드

-스탠드 최소높이 : 110cm, 최고높이:260cm, 접은상태:96cm, 벌린상태:114cm

-스탠드 무게 : 2.6kg

-상단 어태치먼트 : 알루미늄 고정타입

-최대 적재 중량 : 10kg

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
5	비빔스튜디오	무선동조기(수신+발신 세트)	SET	2

가. 기능 및 요건

1. RX-1 2.4GHz 무선동조기(무선데이터 통신 시스템용 무선기기)이다.

2. 수신기, 발신기를 포함하고 있다.

3. 제품구성: 수신기, 발신기, 플래시동조케이블, PC sync코드 CT.25(호환가능), 동조어댑터 CC.35(호환        가능), AAA건전기(1.5V), 거치대

나. 표준규격

- 발신기/수신기 전원공급 1.5V(3A)

- 2.4GHz 무선시스템의 송신 주파수

- 100m의 동조거리

- 1/250ch 동조 속도

- 16개 채널 설정 가능

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
6	비빔스튜디오	디지털 노출계	ea	1

가. 기능 및 요건

1. 포켓사이즈의 작고 가벼운 모델이다.

2. 입사식과 반사식 모두 지속광과 플래시 측정이 가능하다.

3. 1 stop, 1/2stop, 1/3sotp으로 설정을 변경할 수 있다.

4. LCD 창이 있다.

5. 전용 소프트케이스, 스트랩, 싱크로터미널캡, Lumidisc와 전용파우치를 포함한다.

나. 표준규격

- 타입 : 지속광 및 플래시 라이트를 위한 디지털 노출계

- 측정방식 : 입사식 및 반사식

- 입사식측정 : 내장된 Lumisphere, 장착 가능한 Lumidisc(기본포함)

- 반사식 측정 : 렌즈까지 40도 범위

- 라이트 수광체 : 실리콘 포토 다이오드

- 지속광 측정모드 : EV모드, 셔터스피드 우선 모드

- 플래시 측정모드 : 코드리스모드, 코드모드

- 지속광 측정 범위(ISO 100기준) : 입사광 EV0~EV19.9, 반사광 EV0~EV19.9

- 플래시 측정 범위(ISO 100기준) : 반사광 f/1.4~f90.9 (약F/124), 반사광 f/1.4~f/90.9(약f/124)

- 반복 정확도 : (+/-)0.1 EV이하)‘

- 입사식 보정 상수 : Lumispherer C=340, Lunidisc C=250

- 반사식 보정 상수 : K=12.5

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
7	비빔스튜디오	프론트 마이크 세트	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 샷것 마이크이다.

나. 표준규격

- 2단계 하이패스 필터

- 3단계 레벨조정(-10dB, 0dB, +20dB)

- LED 켜짐/꺼짐 전원 표시등

- 붐대 장착이 쉬원 3/8“ 나사의 금속 원반 카메라 마운트 장착

- Acoustic Pirinciple : Line Gradient

- Directional Pattern : Super-Cardioid

- Frequency Range : 40Hz ~ 20,000Hz

- Sensitivity : -32 dB re 1V/pa(20mV @94dB SPL ±2dB @1KHz

- Output Impedence : 200Ω

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
8	비빔스튜디오	사진촬영 카메라 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. DSLR 카메라이다.

2. 바디+렌즈, 정품배터리(1ea), 배터리충전기(1ea), 넥스트랩, USB 케이블, 소프트웨어 CD,

메모리카드 (1ea), 삼각대(1ea), 추가배터리(1ea), 가방케이스(1ea)가 한 세트이다.

나. 표준규격

○ 카메라 규격

- 화소 : 약 3040만화소

- 센서크기 : AF/AE타입 (36.0 * 24.0 mm)

- 셔터스피드 : 1/8000초

- 최대촬영속도 : 7매/초

- 동영상 : HD동영상 최대 60프레임 촬영 (4K지원)

- 이외 : 라이브뷰, 필터효과, 아트필터, 뷰파인더

- 메모리 : SD/SDHC/SDXC/CF 듀얼지원

- 크기 : 약 150.7 * 116.4 * 75.9 mm / 800g

○ 렌즈규격

-풀프레임용/캐논(EF)/표준줌렌즈/최상급(L렌즈)/초점거리:24~70mm/화각:84도~34도/밝기:F2.8/최단         촬영거리:38cm/원형조리개/저분산/비구면/방진방습/초음파모터/FTM/필터구경:82mm/무게:805g

-렌즈본체, 앞캡, 뒷캡, 정품후드를 포함한다.

○ 메모리카드(1ea) : 512GB

-요약 : 초고속 버스트 모드 촬영 및 4K 울트라 HD 동영상을 위한 전문가들의 선택

-용도 : DSLR 렌즈교체형 카메라, 컴팩트 시스템 카메라

-호환성 : SDHC/SDXC/UHS-1

-동영상화질 : Full HD, 4K

-비스트모드

-최대 95MB/s**읽기 속도

-최대 90Mb/s**쓰기 속도

○ 삼각대(1ea)

-MHXPRO-3W 3WY 헤드와 Quick Release Plate가 포함

-90도 센터 컬럼 메커니즘

-사진 영상 다양한 애플리케이션에 적합한

-수평으로 중심 컬럼을 접는기구

-사진 및 비디오 액세서리의 부착을위한 편리한 링크 접속

-게재 : 맨프로토 알루미늄 3 개 세그먼트 MHXPRO3-3W 3 스탠드 055 MK055XPRO3-3W 웨이 팬 헤드

-제품 크기 (LXWXH) : 74x13x13cm; 3,978g의

-PackageDimensions (LXWXH) 79x16x16cm; 3,978g

○ 추가 배터리(1ea)

- 전압 : 7.2V

- 사용 권장 온도 : 0~40도

- 용량 : 약 1800mah

- 크기 : 약 3.84 x 5.68 x 2.1cm (가로x세로x높이)

- 무게 : 약80g

○ 가방 케이스(1ea) : 기종과 알맞은 가방 케이스

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
9	비빔스튜디오	망원렌즈	set	1

가. 기능 및 요건

1. 망원렌즈이다.

2. 정품렌즈, 정품후드, 렌즈파우치, 앞캡, 뒷캡, 정품보증서가 한 세트이다.

나. 표준규격

- 초점거리 : 100mm

- 촬영배율 : 1배

- 화각 : 19.8도

- 최대 조리개값 : 최대 조리개 : F2.8고정 / 최소 조리개 : F32

- 렌즈구성 : 12군 15매 / UD 렌즈 1매

- 최단 촬영 거리 : 30cm

- 필터사이즈(구경) : 67mm

- 크기(지름X길이) : 7.77 * 12.3cm

- 무게 : 625g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
10	비빔스튜디오	SD 카드리더기	ea	7

가. 기능 및 요건

1. SD 카드 리더기이다

나. 표준규격

- 부가기능 : plug & play 지원 / 256GB 지원

- 크기 : 30mm * 75mm * 11mm

- 지원운영체제 : Window 7, Vista, XP, 2000, ME, Mac OS9.x, Linux kemel

(단, Win 98/98se는 별도의 설치 드라이버를 필요합니다.)

- 전원 : 별도전원 불필요-USB I/F 전원 (4.5v~5.5v)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
11	비빔스튜디오	4K 영상 촬영 카메라 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 렌즈가 포함되었다.

2. 바디+렌즈, 정품배터리, 배터리충전기, 기본 액세서리, 메모리카드(2ea), 삼각대, 추가배터리, 케이스를 한 세트로 본다.

나. 표준규격

○ 카메라규격 (필수 : SELF18-105mm 렌즈 포함)

- 화소 : Exmor Super35CMOS 센서, 화소수 : 1160만화소, 우효화소수:830만화소, 내장필터:전자식가변ND필터, 조도:0.16럭스, 셔터스피드: 1/81/1000초, 슬로우&Quick 모션, 슈퍼슬로우모션, 화이트밸런스, 게인, SDI OUT:BNC단자X1, SD/HD/3G(레벨B)선택식, HDMI OUT:HDMI 코넥터(타이프A)X1, 비디오출력:멀티/마이크로USB단자일체형X1, INPUT단자 : XLR타이프3핀X2, LINE/MIC/MIC+48V 교체식,AUDIO OUT단자:멀티/마이크로 USB단자일체형X1, 헤드폰단자:스테레오미니잭(∅3.5mm)X1, MIC단자:스테레오미니잭(∅3.5mm)X1, USB단자:멀티/마이크로USB잭X1,리모트:스테레오 미니잭(∅2.5mm)X1, 도어클로저 IN:DC잭X1, View Finder:0.39형의 유기EL, 144만화소, 액정모니터 3.5형 컬러액정, 약 156만화소, 전원:DC14.4V(배터리팩 사용시), DC12.0V(AC어댑터사용시), 소비전력:약11.8W(기록시, 액정파일off),약12.6W(기록시, 액정파일on, EVF On, EVF 사용시), 온도:0/40도, 외형:(폭X높이X깊이)약 111.3X128.8X172.4mm(본체만, 돌기부를 포함한다.), 약185.2×218.3×369.5mm(렌즈, 렌즈 후드,대형 eye cup, 액정 패널,액정 패널 햐게, 돌기물을 포함한다.grip 벨트를 포함하지 않고)

○ 기본액세서리 : AC어댑터(1), 전원코드(1), 적외선리모컨(1), 액세서리류키트(1),grip(1), 핸들(1), 액정모니터(1), 액정보호패널(1), USB케이블(1), CD-ROM들어가는 것 취급설명서(1), 운용 가이드(2), BP-U30, BP-U1(충전기)

○ 메모리카드 : 128GB (2ea)

-class 속도 등급 : Class 10

-UHS 속도 등급 : USH-1 3등급

-크기 : 가로 24mm x 세로32mm x 두께 2.1mm

-무게 : 1.5g

-전압 : 3.3V ~ 5V

○ 삼각대 (1ea) : Ace M Ms1001 구성품: Ace M 유압식헤드, Ace 75/2 D 알루미늄 삼각대, Mid-level Ace 스프레더, Ace M 가방

○ 추가배터리 (1ea)

-Mount / Series Type Sony BP U Series

-Chemistry : Lithium Ion

-Capacity(Wh) : 85 Wh

-Amp Hours : Not specified by manufacturer

-Output Voltage :  14.4VDC

-Operating Temperature : 4 to 113°F / 20 to 45°C

-Dimensions (W x H x D) 1.8 x 4.9 x 2.8' / 41.0 x 120.0 x 69.0 mm

-Weight : 1.30 lbs / 0.59 kg

○ 가방 케이스 : 카메라 기종과 알맞은 케이스(1ea)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
12	비빔스튜디오	6mm 캠코더 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 휴대용 캠코더이다.

2. 4K의 고화질과 120렌 HFR Full-HD 슬로우모션이 특징이다.

3. 정품 본체+렌즈, 정품배터리, 배터리충전기, AC어댑터, USB전원케이블, HDMI케이블, 설명서/보증서, 삼각대, 메모리카드(2ea), 추가배터리, 케이스를 한 세트로 본다.

나. 표준규격

- 동영상해상도 : UHD(3849X2160, 30프레임)

- 유효화소:1420만

- 렌즈밝기:F2.8

- 최저조도: 1.7룩스

- 광학줌:12배줌

- LCD화면 : 3.5“

- NFC(근거리무선통신)

- 무선전송(Wifi)

- 리모컨어플

- Slow녹화(고속촬영)

- 뷰파인더

- 듀얼슬롯

- 저장:SDHC,SDXC

- 단자:MI슈,3D-SDI,HDMI

- 무게:2.3kg

○ 삼각대 : Ace M Ms1001 구성품: Ace M 유압식헤드, Ace 75/2 D 알루미늄 삼각대, Mid-level          Ace 스프레더, Ace M 가방

○ 메모리카드 : 128GB (2ea)

-class 속도 등급 : Class 10

-UHS 속도 등급 : USH-1 3등급

-크기 : 가로 24mm x 세로32mm x 두께 2.1mm

-무게 : 1.5g

-전압 : 3.3V ~ 5V

○ 추가배터리(1ea) : 전용정품배터리, 인포리튬 “L”시리즈 고용량 배터리, DCF-VX2100/HDR-FX1/HDR-F7과 호환, AC-V700A, BC-V615충전기와 호화, 적정온도:0-40도, 최대출력전압:DC 8.4V, 평균출력전압:DC7.2V, 용량:47.5Wh(6600mAh),색상:블랙, 크기:W38.4XH60XD70.8mm, 무게:300g
○ 가방 케이스 (1ea) : 카메라 기종과 알맞은 케이스

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
13	비빔스튜디오	액션카메라 세트	SET	6

가. 기능 및 요건

1. 음성제어, 터치스크린이 장착된 4K UHD 액션카메라이다.

2. 카메라+충전용배터리, 장착버클, 곡면+평면 부착마운트, USB-C케이블이 한 세트이다.

나. 표준규격

- 동영상해상도: UHD(4K, 30프레임)

- 2형 LCD 화면(터치)

- 1200만화소

- 무선전송(WiFi)

- GPS내장

- 블루투스/손떨림보정/방수수중촬영:10m/저장:microSD,microSDHC/단자:USB-C,MicroHDMI

/배터리:1220mAh/음성제어/야간랩스/타임랩스/RAW+WDR/무게:약90g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
14	비빔스튜디오	고프로 거치대	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 고프로5 6대를 장착해 사용하는 큐브타입 리그이다.

2. 각 방향을 90도씩 분할하는 타입으로 고프로 결합 후 단자를 사용하는데 무리가 없어 촬영 중 전원공급이 가능하다.

3. 6대의 고프로로 360도 사진 및 동영상 촬영이 가능하다.

4. 정밀 CNC 가공한 알루미늄 프레임을 사용해 견고하게 고정해주며 흔들림 없는 촬영을 도와준다.

나. 표준규격

- 마운트 스크류 사이즈는 3/8인치로 대부분의 삼각대와 호환 가능하다.

- 1/4인치 부수어뎁터가 포함되어 있어 카메라를 장착할 수 있는 모든 장비에 장착이 가능하다.

- 고프로를 리그에 장착한 상태로 HDMI단자와 USB단자를 이상없이 사용할 수 있다.

- 고프로5의 렌즈부 하우징을 분리한 상태로 리그에 장착할 수 있다.

- 폭 : 110mm

- 마운트부 높이 : 130mm

- 총 높이 : 190mm

- 무게 : 280g

- 소재 : 알루미늄

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
15	비빔스튜디오	4K 360도 카메라 세트	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 4K 360도 카메라이다.

2. 360도 공간 오디오를 통해 모든 방향의 사운드를 녹음할 수 있다.

3. 카메라에서 촬영한 이미지 데이터를 TV와 같은 모니터에서 360도로 재생할 수 있다.

4. 4K 라이브 스트리밍을 지원한다.

나. 표준규격

- 대상거리 : 약 10cm - ∞ (렌즈 전면에서)

- 촬영모드 : 사진 (자동, 셔터우선, ISO우선, 수동) 동영상 (자동) 라이브스트리밍 (자동)

- 노출제어모드：자동

- 노출보상 : 사진:수동보상(-2.0-+2.0EV, 1/3EV단계)

- ISO 감도 (표준출력감도) : 사진:(자동) ISO64-1600/(ISO우선모드)ISO64f-3200/(수동모드)ISO64-3200/동영상:ISO64-6400/라이브스트리밍:ISO64-6400

- 화이트 밸런스 모드 : 사진:자동, 야외사진: 자동, 야외, 음영, 구름낀 날씨, 백열광 1, 백열광 2, 일광색 형광등, 천연 백색 형광등, 백색 형광등, 전구색 형광등, 색온도(2500K~10000K*)*1

동영상: 자동, 라이브 스트리밍: 자동

- 셔터속도 : 사진: (자동) 1/25000 - 1/8초, (셔터 우선 모드) 1/25000 - 1/8초*1

(수동 모드) 1/25000 – 60초*1 동영상: 1/25000 – 1/30초 라이브 스트리밍: 1/25000 - 1/30초

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
16	비빔스튜디오	VR 체험 시스템 ①	SET	1

가. 기능 및 요건

1. HMD + 컨트롤러 + 베이스스테이션 풀 팩키지이다.

2. VR 체험 기기이다.

나. 표준규격

○ HEADSET

-디스플레이 : OLED

-해상도 : 2160*1200(각 안구당 1080*1200)

-시야각 : 110도 이상

-주파수 : 90Hz

-플랫폼 : SteamVR

-카메라 : 전방 카메라 탑재

-센서 : 32개 센터 탑재 / 가속도계/자이로스코프/라이트하우스 레이져 추적 시스템

-기타 : 편안한 착용감

○ 인식범위

-방사이즈 : 최소2m * 1.5m / 최대 4.5m * 4.5m

-베이스스테이션 간격 : 최대5m

○ 지원여부

-Built-in Audio : Yes

-Built-in mic : Yes

-컨트롤러 : Vive Controller, PC 호환 가능한 모든 컨트롤러

-연결방법 : HDMI, USB 2.0, USB 3.0

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
17	비빔스튜디오	VR 체험 시스템 ②	SET	1

가. 기능 및 요건

1. VR 체험 기기이다.

2. 헤드셋과 터치(컨트롤러)가 함께 포함된 제품이다.

나. 표준규격

○ Headset

- OLED Display : 2160 x 1200 , 90Hz

- Platform : Oculus Home

- Connections : HDMI, USB 2.0, USB 3.0

- Sensors : Accelerometer, gyroscope, magnetometer,  Constellation tracking camera.

- Field of view : 110 degrees

○ Sensor

- Includes: Sensor with cable and 5 meter extension cable.
- third sensor, additional USB 2.0 higher port.

- Please note: 360°, Room Scale tracking

○ Touch

- Touch controllers, sensor, batteries, Rock Band VR connector

○ Earphones

- In-ear audio designed for your Rift Headset.

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
18	비빔스튜디오	VR 체험 시스템 ③	SET	1

가. 기능 및 요건

1. VR 체험 기기이다.

2. 본체와 VR기기가 한 세트이다.

나. 표준규격

○ 본체규격

- 구성 : 본체(제트블랙, HDD1TB), 무선컨트롤러, 모노 헤드셋, 전원코드, HDMI 케이블, USB케이블

- 메인프로세서 : single-chip custom processor

CPU : x86-64 AMD Jaguar, 8cores

GPU : 4.20 TFLOPS, AMD Radeon based graphics engine

- 메모리 : GDDR5 8GB

- 하드디스크 : 1TB

- 외형사이즈 : 약295mm*55mm*327mm

- 무게 : 약 3.3kg

- 입출력 : super-speed USB(USB3.1 Gen1) 포트*3

○ VR규격

- 구성 : VR헤드셋, 프로세서 유닛, VR헤드셋 접속 케이블. HDM케이블, USB케이블. 스테레오 헤드         폰(이어피스 세트), AC전원코드, AC어댑터
- 디스플레이방식 : OLED

- 디스플레이 크기 : 5.7인치

- 디스플레이 해상도 : 1920*1080

- 시야각 : 약 100도

- 탑재센서 : 6축 검출 시스템

- 탑재단자 : VR헤드셋, 프로세서 유닛

- 프로세서 유닛 기능 : 3D오디오 프로세싱. 소셜 스크린, 시네마틱 모드

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
19	비빔스튜디오	VR 구동 PC	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 모든 VR 기기를 구동할 수 있는 사양이다.

2. 냉각기술을 보유해 소음과 발열을 최소화한다.

나. 표준규격

-CPU : AMD 라이젠 7 1700(서밋릿지/8코어/16쓰레드/3.0GHz/렌더링&인코딩/정품)

-메모리 : 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200(2400MHz/듀얼채널메모리기술 지원)

-메인보드 : ASUS 프라임 X370-프로(고급형/오버클럭)

-운영체제 : windows 10 pro 처음사용자용

-그래픽카드 : MSI지포스 GTX1080 Ti 아머 OC D5X 11GB

-SSD(고속하드디스크) : 삼성전자 960 EVO 시리즈 500GB

-하드디스크 : WD 2TB 블루(2000GB/SATA3/5400RPM/64MB/고용량)

-케이스 : NZXT S340 엘리트 화이트 (일반크기)

-파워서플라이 : 커세어 CX750 80플러스 New 브론즈(저소음/안정적/정격750W)

-CPU쿨러 : 딥쿨 GAMMAXX GTRGB 아우라 싱크

-내장사운드&랜 : 리얼텍 HD 7.1채널 지원 사운드 / 1000Mbps

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
20	비빔스튜디오	스테디캠	ea	1

가. 기능 및 요건

1. 삼각대 연결이 가능하다.

2. 스마트폰, DSLR, 미러리스카메라, 캠코더 등 영상기기와 호환이 가능하다.

3. 카운터웨이트, 분리형 볼, 워머 핸들, 밸런스바를 포함한다.

나. 표준규격

-하중 : 0.95kg

-제품무게 : 0.83kg

-사이즈: 34cm x 20.5cm x 5.7cm

-소재 : 알루미늄

-구성 : 카운터웨이트 3개포함

-참고 이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
21	비빔스튜디오	핸드헬드 짐벌 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 짐벌(1), 핸들바(1), 리모트컨트롤(1), 튜닝스탠드(1), 배터리(1), DJI Interlligent Battery(2), 케이블(1),        micro USB 케이블(1), 카메라 마운팅 플레이트(1), 악세서리 패키지를 포함한다.

2. 백팩케이스를 포함한다.

나. 표준규격

- Three Operation modes : underslung Mode, Upright mode, Briefcase mode

- Built-in, independent IMU module

- DJI Specialized Gimbal Drive Motors with Encoders

- Bluetooth Module

- USB Connection

- 2.4GHz Receiver

- Temperature Sensor

- DJI Advanced 32-Bit DSP Processor

- D-Bus Receiver Supported

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
22	비빔스튜디오	스마트폰 짐벌 세트	ea	2

가. 기능 및 요건

1. 아이폰, 안드로이드 호환 가능하다.

나. 표준규격

- 아이폰 ZY PLAY : 사진촬영&동영상 촬영 전환, 촬영버튼연동, 줌&아웃 가능, 모션트레킹, 각종필        터적용, 화이트밸런스, 파노라마 촬영, 타임랩스 촬영

- 안드로이드 ZY PLAY : 사진촬영&동영상 촬영전환, 촬영버튼연동, 줌&아웃 가능, 각종 필터적용,         화이트밸런스

- 참고 이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
23	비빔스튜디오	프롬프터 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 아이폰, 안드로이드 호환 가능하다.

2. 리모컨으로 iPad 컨트롤 가능하다.

3. DSLR&6mm급 캠코더 사용 가능하다.

4. Remote control을 포함한다.

나. 표준규격

- Camera Used : DSLR Cameras, HD/SD Camcorders

- Deviece Used : Apple ipads Android Tablets

- Smartphone/Tablet Size : Min.Tablet Width (105mm)/Max. Tablet Width(198mm)

Remote control : Wired Remote(3m wire)

- Weight : 2.8kg

○ Remote control

- Tablet Used : iPad

- Cable Length : 3m

- Battery Life : 2 years at average usage

- charging Port : micro 5pin

- Size : 45mm * 55mm * 15mm

- weight : 22g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
24	비빔스튜디오	태플릿 PC 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 색상은 스페이스그레이다.

2. iOS 운영체제이다.

3. 기본 악세서리를 포함한다.

4. 디스플레이 크기는 10인치를 넘지 않는다.

나. 표준규격

- 저장용량 : WiFi 128GB

- 버튼 및 커넥터 : 내장 스테레오스피커, Lightning 커넥터, 홈/Touch ID 센서, 3.5mm 헤드폰 잭, 켜기/끄기, 잠자기/깨우기, 듀얼마이크, 음량 올리기/내리기

- 크기 및 무게 : 세로:203.2mm 가로:134.8cm 높이:6.1cm 무게:298.8g

- 제품구성 : iPad mini 4, Lightning-USB케이블, USB 전원 어댑터

- 디스플레이 : Retina 디스플레이. 7.9형(대각선) LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이

2048X1536 해상도(326ppi), 지문방지흡착코팅, 전면 라미네이팅 처리된 디스플레이,                    반사 방지 코팅

- 운영체제 : iOS 10에 포함된 기능 : Airdrop, AirPlay, 제어센터, 알림센터, Siri, Spotlight검색,                      Apple Music, 가족공유, iCloud Drive, 멀티태스킹, Quick Type 키보드, Night Shift

- 시스템요구사양 : Apple ID, 인터넷접속, Mac 또는 PC에서 iTunes 동기화 시 요구사양:

Mac : OS X V10.8.5 이상, PC:Windows 7이상, iTunes 12.3이상(                                      (www.itunes.com/kr/download에서 무료 다운로드)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
25	비빔스튜디오	소형달리	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 삼각대를 연결하여 사용할 수 있다.

2. 접이식이다.

3. 소형이다.

4. 전용 파우치를 포함하고 있다.

나. 표준규격

- 참고 이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
26	비빔스튜디오	360도 회전판	ea	1

가. 기능 및 요건

1. 촬영용 턴테이블이다.

2. 최대 지지하중 40KG 이다.

3. 높이 60mm(3mm+3mm)로 슬림하며 220V 케이블을 제공한다.

4. 자동이다.

나. 표준규격

- 사이즈 : 600mm * 60mm

- 색상 : 흰색

- 최대지지하중 : 40kg

- 제품무게 : 5kg

- 1바퀴 회전속도 : 01분 36초

- 참고이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
27	비빔스튜디오	소형 지미집	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 최대지지 하중 50kg 이다.

2. 편리한 조립으로 빠른 사용이 가능하다.

3. 가벼운 중량으로 휴대가 편리하다.

나. 표준규격

- 제품중량 : 7kg

- 최소높이 : 67cm

- 최대높이 : 110cm

- 구성품 : 상단 삼각대 (1ea), 하단지지대(1ea), 바퀴(3개), 바퀴고정나사(3개), 하단 지지대 고정 클립 (1ea)

- 참고이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
28	비빔스튜디오	촬영 슬레이트	ea	2

가. 기능 및 요건

1. 촬영의 시작과 끝을 알려준다.

2. 촬영 후 편집 작업 시에 음향과 화면의 싱크 등을 맞추기 위한 용도로 사용한다.

나. 표준규격

- 가로 : 30cm 세로: 28cm

- 참고이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
29	비빔스튜디오	동시녹음 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 휴대용 레코더이다.

2. X/Y, MS, 샷건, 듀얼 XLR/TRS 콤보 등의 4개의 교환 가능한 인풋 캡슐형 마이크이다.

3. 라이브 레코딩, 전문 영화/비디오 작업, 브로드캐스트를 처리한다.

4. 전용 액세서리 팩을 포함한다.(RCH-6 리모트 컨트롤러, USB 타입의 AC 어댑터 220V, WSH-6H 윈        드 스크린)

나. 표준규격

- Inputs L/R

○ XY mic (XYH-6)

-mic type : Unidirectional

-Sensitivity : -41dB, 1kHz at 1 Pa

○ MS mic(MSH-6)

-Mic Types : Unidirectional and bi-directional

-Sensitivity : -37dB, 1kHz at 1 pa(unidirectional)

- Line out : connector : 1/8“ stereo mini jack, Rated Output Level : -10dBu

- 크기 : H6 : 77.8 * 152.8 * 47.8mm, XYH-6: 78.9(W) * 60.2(D) * 45.2(H)mm, MSH-6: 58(W) *                 67.6(D) * 42.1(H) mm

- 부속품 : Operation manual, XYH-6 X/Y mic capsule, MSH-6 MS mic capsule, SD card(2GB), AA                 size(LR6), battery*4, Cubase LE software, WSH-6S Foam Windscreen, USB Cable, Case

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
30	비빔스튜디오	반사판	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 이미지의 콘트라스트를 조정한다.

2. 인물촬영과 제품촬영에 적합하다.

3. 접어서 가방에 넣을 수 있다.

나. 표준규격

- 색상 : 검정/흰색 (앞/뒷면)

- 직경 : 80cm

- 무게 : 0.2 kg

- 참고이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
31	비빔스튜디오	접이식 포토테이블 세트	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 이동설치가 편리한 접이식 포토테이블이다.

2. 접이식이며, 각도조절이 가능하다.

3. 양면사용이 가능한 아크릴 패널로 되어있다.

4. 제품구성 : 포토테이블 프레임 1ea, 포토테이블 아크릴 패널 1ea, 클램프 6ea

나. 표준규격

- 포토테이블 프레임 재질 : 알루미늄

- 아크릴 패널 재질 : PVC

- 아크릴 패널 크기 : 60 * 130 cm

- 최대 적재 하중 : 15kg

- 제품중량 : 5.2kg

- 참고이미지

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
32	비빔스튜디오	믹서	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 14채널 하이브리드 믹스이다.

2. 프리앰프, 3밴드 EQ를통한 믹스, USB 2.0디지털 오디오 인터페이스로서 USB 2.0을 통한 멀티트랙        레코딩과 백킹 트랙 재생, 루프백 기능, 탑재된 SD 디지털 레코더를 통한 스테레오 녹음과 재생,        내장된 Bluetooth를 통한 무선 스트리밍 기능 등, 올인원 솔루션.

3. StudioOne 3 Artist 음악 작업용 소프트웨어 1copy를 포함한다.

나. 표준규격

- Type : XLR Female, Class A

- Maximum Input Level (unity gain) : +22dBu, ±1.0dB

- Gain Control Range : mono Channel: 50dB, ±1dB(Unity to +50dB), stereo Channels:40dB, ±1dB(+5 to +45dB)

- Frequency Response to Analog Outputs : 20Hz to 20 kHz, +0.5/-1.5 dB

- Frequency Response to USB(Direct) : 20Hz to 40kHz, +0.5/-1.5dB

- S/N Ratio to Outputs(+4 dBu) : 94 dB

- THD+N(min,gain,A-wtd) < 0.01 %

- Input Impedance : 1kΩ

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
33	비빔스튜디오	콘데서 마이크 세트1	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 콘덴서마이크이다.

2. XLR 케이블(1ea)을 포함한다.

나. 표준규격

- Acoustical operating principle : Pressure gradient transducer

- Directional pattern : Cardioid

- Frequency range : 20 Hz ... 20 kHz

- Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm : 23 mV/Pa

- Rated impedance : 50 ohms

- Rated load impedance : 1 kohms

- Equivalent noise level, CCIR1) : 17.5 dB

- Equivalent noise level, A-weighted1) :  7 dB-A

- Signal-to-noise ratio, CCIR1) (rel. 94 dB SPL) : 76.5 dB

- Signal-to-noise ratio, A-weighted1) (rel. 94 dB SPL) : 87 dB

- Maximum SPL for THD 0.5%2) : 138 dB

- Maximum output voltage : 13 dBu

- Supply voltage (P48, IEC 61938) : 48 V ± 4 V

- Current consumption (P48, IEC 61938) : 3 mA

- Matching connector : XLR3F

- Weight : approx. 450 g

- Diameter : 60 mm

- Length : 132 mm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
34	비빔스튜디오	콘덴서 마이크 세트 2	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 1인치 골드캡슐을 사용한 고성능 단일지향성 콘덴서 마이크이다.

2. 마이크 본체, XLR 케이블(1ea), 5.5케이블(1ea)이 한 세트이다.

나. 표준규격

- Transducer Type : condenser

- Acoustic Operating Principle : pressure Gradient

- Directional polar pattern : Cardioid

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz(+/-3dB)

- Equivalent Noise Level : 18dB A-Weighted

- Sensitivity at 1kHz into 1kohm : 23.7mV/Pa

- Maximum SPL for THD 0.5% : 127dB

- Signal-to-Noise Ratio (rel.94dB SPL) : 76dB A-Weighted

- Pad Switch : -10dB

- Low-Cut Filter : 80Hz

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
35	비빔스튜디오	다이나믹 마이크 세트	SET	3

가. 기능 및 요건

1. 중간음역의 현장감 있는 사운가 특징이다.

2. 단일지향성 마이크로폰이다.

3. 마이브 본체, XLR 케이블(1ea), 5.5케이블(1ea)이 한 세트이다.

나. 표준규격

- Type : Dynamic

- Frequency Response : 50 to 15,000 Hz

- Polar Pattern : Cardioid

- Sensitivity : -54.5 dBV/Pa(1.85mV)

- Impedance : Rated impedance is 150Ω for connerciton to microphone

- Polarity : Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin

- Dimensions : 162mm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
36	비빔스튜디오	탁상용 마이크 스탠드	SET	5

가. 기능 및 요건

1. 탁상용 마이크 스탠드이다.

2. 각도조절이 가능하다.

나. 표준규격

- Height : 45cm

- Weight : 2.47kg

- color : Sliver

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
37	비빔스튜디오	T자형 마이크 스탠드	SET	2

가. 기능 및 요건

1. T자형 마이크 스탠드이다.

2. 180도 각도조절이 가능하다.

나. 표준규격

- 재질 : 스틸, 플라스틱

- 무게 : 2.5kg

- 높이 : 150mm~200mm

- 붐길이 : 50cm

- 접었을 때 길이 : 150cm

- 홀더규격 : 5/8“

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
38	비빔스튜디오	헤드폰	SET	5

가. 기능 및 요건

1. 헤드밴드, 이어컵슬라이드, 교체가능한 이어패드, 40mm 다이내믹 드라이버로 구성되어있다.

2. 전문 스튜디오에 최적화된 밀폐형 헤드폰이다.

3. 기본 악세서리는 6.3mm 어댑터, 교체용 이어패드, 휴대용 파우치이다.

나. 표준규격

- 제품타입 : 밀폐형

- 트랜스듀서 타입 : 40mm 다이내믹, 네오디뮴 마그넷

- 감도(1kHz) : 107 dB/mW

- 임피던스 : 38 ohm

- 주파수 범위 : 20Hz – 20kHz

- 케이블 : 2M 직선형 케이블

- 플러그 : 금 도금 3.5mm 스테레오 미니 플러그

- 무게 (케이블 제외) : 238g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
39	비빔스튜디오	모니터스피커	ea	2

가. 기능 및 요건

1. 모니터스피커이다.

2. 스피커 1개, 기종과 알맞은 케이블(1ea)이 한 세트이다.

나. 표준규격

- 형식 : 바이 앰프 2-way 파워드 스피커

- 크로스 오버 주파수 : 2.5 kHz , LF: 24dB/oct, HF : 24dB/oct

- 재생 주파수 대역 : 50 Hz – 40kHz (-10 dB)

- 최대 출력 음압 레벨 : 101 dB 1m on Axis

- 치수 (W*H*D) : 179 * 279 * 208 mm

- 질량 : 7.9kg

- 방사 설계 : Yes

○ 스피커 부

- 구성요소 : LF:5인치 콘 / HF: 1.0인치 티타늄 돔

- 인클로저 : 베이스 리플렉스 형, PP
○ 앰프 부
- 정격 최대 출력 : LF:40W / HF:27W

- S/N, IHF-A filter >=94dB, LEVEL = Max

- 커넥터 : XLR3-31 (감도 : + 4dBu@center click, -6dBu@Max, 10kΩ/Phone(감                           도:-10dBu@center Click, -20dBu@Max, 10kΩ)

- 입력단자임피더스 : XLR-3-31(balanced), 10kΩ / PHONE(unbalanced),10kΩ

- 컨트롤 부 : (Level Control) : 31positions detent type VR

(High Trim) : +1.5/0/-1.5/-3 dB at 60Hz

(POWER Switch) : on/off

- 표시기 : 녹색 : Power on / 빨강 : 클립

- 소비전력 : 60W

○ 케이블 :  XLR 케이블 5M (2ea)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
40	비빔스튜디오	팝필터	ea	3

가. 기능 및 요건

1. 모든 마이크 브라켓에 적용된다.

나. 표준규격

- 사이즈 : 원형지름 15.5cm

- 자바라길이 : 37cm

- 고정나사 : 3.2cm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
41	비빔스튜디오	라이브 방송 카메라	set	2

가. 기능 및 요건

1. 라이브방송 카메라이다.

2. 4K를 지원하고, 1080p Full HD이다.

3. 케이스 및 액세서리를 포함한다.

나. 표준규격

- 모델명 : Mevo-Live Event Camera for select Android and iO

- Width : 4.8 인치

- Height : 4.4 인치

- Length : 7 인치

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
42	비빔스튜디오	헤드폰 앰프	ea	1

가. 기능 및 요건

1. 모든 타입의 마이크로폰의 사용이 가능 한 4 채널 스테레오 헤드폰 앰프이다.

나. 표준규격

- 4개의 하이파워 스테레오 앰프

- 최대 볼륨에서도 뛰어난 음질

- 각 채널별 출력레벨 컨트롤

- 저소음 4580 앰프

- DC 12V  어댑터 포함

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
43	비빔스튜디오	메모리카드	ea	1

가. 기능 및 요건

1. 64 GB 메모리카드이다.

나. 표준규격

- 속도등급 : class 10 / UHS-I

- 출시년월 : 2017년

- 크기, 무게 : 10.92 X 14.99 X 7.87 mm / 0.4 g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
44	지정장소	3D 프린터	ea	3

가. 기능 및 요건

1. 국내 최초 자체 설계 및 모듈형 Extruder

2. 국내 최초 대류온도순환기능 탑재

3. 세계 최초 Auto Leveling Plus 기능의 Bed 적용

4. 국내 최초 3중 Clean Filter 장착으로 나노 분진 및 냄새 제거

5. 터치 방식의 간편한 조작

6. 필라멘트 이상 감지 기능 적용

7. AUTO Leveling Plus 기능 적용.

나. 표준규격

- 크    기 : 554x579x524mm

- 주변 동작 온도 : 15~35°C

- 무게 : 24Kg

- 제공 슬라이싱 소프트웨어 : Cubicreator

- 방식 : FFF-Fused Filament Fabrication

- 조형크기 : 240x190x200mm

- 레이어 높이 설정 : 150~300micros

- 조형 벽두께 : Optimal 400+um with 0.4mm Nozzle.

- 필라멘트 직경 : 1.75mm , ABS, PLA 필라멘트

- XY 위치 정밀도 : 12.5um

- Z위치 정밀도 : 2.5um

- 히팅베드 최대온도 : 120°C

- 인증 : KC인증, FCC인증, CE인증.

- 부속품 : 설명서 1부 3S Filament 소재 : 1EA

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영 프로그램 교육

납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반

경비는 공급자 측에서 부담한다.

1) 1일차 교육 : 시스템 기능설명 및 장비운용 소프트웨어 교육.

2) 2일차 교육 : 장비시연, 샘플파트 제작(실습) 및 Advanced 교육.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
45	지정장소	가죽(종이)컷팅기	set	1

가. 기능 및 요건

1. 종이, 원단, 가죽, PVC, 자석, 펠트 등 다양한 재료 컷팅이 가능하다.

2. 스캔과 커팅이 가능하다.

3. 일러스트, 캐드 프로그램에서 작업한 파일 컷팅도 가능하다.
4. 600여종의 컷팅패턴이 내장되어 있다.

5. 디자이너 프로그램을 무료로 제공한다.

나. 표준규격

- 컷팅 두께 최대 : 1.5 mm

- 컷팅 면적 최대 : A3

- 종이 컷팅 평량 : 400g

- 300DPI 스캐너

- 스크린 사이즈 : 830mm * 480mm(3.67“)

- USB포트 2개

- 11.7“넓이의 컷팅 공간

- 기본 구성 : 본체, 표준자르기 칼날 & 칼날 홀더, 악세서리 파우치, 스패츌라, 스타일러스. 중접착        매트 12“*12”, 빠른설정 가이드, 패턴리스트북, 어댑터, 전원코드

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
46	지정장소	3D 스캐너	set	1

가. 기능 및 요건

1. 3D 입체 스캐너이다.

2. 문화재, 사물 등을 역설계 가능하다.

3. 인물 스캔작업 및 피규어 제작이 가능하다.
4. 소프트웨어를 포함한다.

5. 2017년 신제품이다.

나. 표준규격

- 스캔사이즈 : mimn : 0.2m x 0.2m x 0.2m

- 제품사이즈 : 12.9(w) x 17.8(h) x 3.3(d) cm

- 작업범위 : min:0.2m / Max:1.6m

- Depth image size : 640(w) x 480(h) px

- 해상도 : 1920 x 1080 px

- 입력각도 : 수평:45도/수직:57.5도/대각선:69도

- Spatial x/y resolution @ 0.5m : 0.9 mm

- Depth resolution @ 0.5m : 1mm

- Operation temperature : 10~40 도

- Maximal image throughput : 30렌

- windows 8 and windows 10(only 64bit), No mac OS

- 인터페이스 : USB 3.0only

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

3. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

4. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.

5. 정품을 납품한다.

6. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.