과업설명서(사양서)

계 약 명	천안시문화도시사무국 공연지원차량 음향시스템 구매(설치포함)
주관기관	(재)충남문화산업진흥원

2015. 11.

www.ctia.kr

Ⅰ	과업개요

□ 사업개요

○ 발 주 처 : (재)충남문화산업진흥원

○ 과 업 명 : 천안시문화도시사무국 공연지원차량 음향시스템 구매(설치포함)

○ 계약기간 : 계약일로부터 ~ 20일 이내(현장설치도)

○ 기초금액 : 금48,000,000원(금사천팔백만원), 부가세 포함

□ 목     적

○ 활성화되고 있는 거리 공연 진행에 있어 협소한 공연 환경조건 개선

○ 음악이 흐르는 문화도시 조성을 위한 공연장비 확충 및 대여시스템 구축

○ 버스킹 문화 선도지역 브랜드 구축을 위한 신규 시스템 선제 도입

□ 기대 효과

○ 공연환경 개선을 통한 거리 공연 활성화

○ 선도적 장비 도입을 통한 문화도시 인식 제고

□ 주요 과업 내용

○ 2대의 차량에 음향 및 조명 장비 설치

- 쏘울 1.6 가솔린 트렌디 A/T(기본) 1대, 2015 쏘울 트렌디A/T(선루프사양) 1대

○ 차량 사용 지침서 제작

○ 기타 제작에 수반되는 모든 제반사항

Ⅱ	과업내용

1. 구성

□ 버스킹카의 컨셉에 맞춘 공연 장치를 설비하고 음향, 조명 등의 시스템이 동시에 체계적으로 구축될 수 있도록 세밀하게 설계에 맞춘 차량을 구현한다. 모든 기능이 원활하게 작동 될 수 있도록 책임시공을 준수해야 한다.

□ 모든 장치는 그 용도에 적합한 부속물을 사용하며, 장시간 공연을 하는데 있어 전혀 지장이 발생하지 않도록 견고하고 모든 움직임들이 원활하게 동작할 수 있도록 설계 후 공사시점부터 마무리단계까지 철저하게 도면의 모든 사양을 준비하고 준수해야 한다.

구 성	사 진
□ 트렁크 장비 구성도 - 1단 : 장비 컨트롤러, 4구 파라이트 - 2단 : 앰프 및 우퍼 음향 장비를 꾸며주는 조명 - 3단 : 스피커 음향 장비를 꾸며주는 조명 ※위 구성도와 같거나 제작사의 독창적인 시스템 제안도 가능

2. 차량 내 음향장비 설치

□ 음향은 라이브 밴드, 댄스, 스피치 등 다양한 용도로 사용 될 수 있고 누구나 쉽게 사용 할 수 있는 사양의 음향이어야 한다. 또한, 출력을 고정할 수 있는 장치가 삽입되어야 한다.

※ 아래 사양 또는 이에 준하는 대체 음향장비 제시 가능

모든 제품은 새제품이어야 하며, 내수 등 A/S 불가 제품은 사용 금지

구 분	내 용
음향믹서	□ 믹서 (아래 제시된 믹서 각 1EA) 아래 제시된 믹서 이상의 성능이나 동등품 이상의 믹서 라이브사운드, 댄스뮤직, 스피치용 등 다양한 용도를 위한 컴팩트형 포터블 12채널 이상의 제품으로 저품질의 프리앰프 기능을 가진 제품은 제외할 것

구 분	내 용
음향믹서	- YAMAHA MG 16 1EA ‣ 16 채널 믹싱 콘솔 ‣ 10마이크 ‣ 16라인 입력(8모노+4스테레오) ‣ 크기 : 444 x 130 x 500mm ‣ 무게 : 6.6kg - MACKIE 1202VLZ3 1EA ‣ 12 채널 믹싱 콘솔 ‣ 4마이크 ‣ 12라인 입력(4모노+4스테레오) ‣ 크기 : 284 x 303 x 178mm ‣ 무게 : 3.0kg
스피커	□ 스피커 4EA(차량 각 2EA) - 스피커 STK sp-112 ‣ 정격출력 : 350W ‣ 최대출력 : 700W ‣ 컴포넌트 : LF12inch ‣ 감도 : 96db ‣ 최대음압 : 110db ‣ 임피던스 : 8옴 ‣ 주파수범위 : 65Hz ~ 18KHz ‣ 크기 : 400 x 618 x 360mm ‣ 무게 : 17kg
우퍼	□ 우퍼 2EA(차량 각 1EA) - Martin Audio 우퍼 S15 ‣ 정격출력 : 500W ‣ 최대출력 : 1000W ‣ 컴포넌트 : LF15inch ‣ 감도 : 98db ‣ 최대음압 : 107db ‣ 임피던스 : 8옴 ‣ 주파수범위 : 35Hz ~ 300KHz ‣ 크기 : 470 x 690 x 496mm ‣ 무게 : 38.5kg

구 분	내 용
앰프	□ 앰프 4EA(차량 각 2EA) - 앰프 AVENUE ap-3000 ‣ 대중적인 스피커와의 출력 매칭이 가능해야함 ‣ 출력 ・8Ohm stereo power : 900W ・4Ohm stereo power : 1500W ・8Ohm stereo power : 2000W ・8Ohm Bridged Mono Power : 3000W ・4Ohm Bridged Mono Power : 4000W ‣ 주파수범위 : 20Hz ~ 20KHz ‣ 크기 : 483 x 441 x 88.8mm ‣ 무게 : 25kg
디제이 플레이어	□ 디제이 플레이어 1EA(차량 각 1EA) - 휴대용 디제잉 머신 MONSTER GODJ ‣ 3.5mm 스테레오 잭 4(라인 아웃, 헤드폰, 라인 인, 마이크)를 포함한 최대 24시간 재생 가능한 휴대용 디제잉 머신 (12시간 조작 가능) ‣ IOS와 안드로이드 스마트폰, 테블릿 같은 일반적으로 많이 사용되는 오디오 장치들과 연동 가능 ‣ 크기 : 250 x 66 x 16.8mm ‣ 무게 : 286g
마이크	□ 유선마이크 20EA(차량 각 10EA) - 신진전자 마이크 SDM585 ‣ 강의 / 보컬 / 노래방 / 공연 등 다용도로 사용 가능한 보급형 다이나믹 마이크 (약 5m / 5.5파이 케이블 포함) ‣ 주파수 : 50HZ-15,000HZ □ 무선마이크 6EA(차량 각 3EA) - EVE 디컴 무선마이크 900MHz ‣ 2채널 이상으로 다기능 LED(전원, 잠금, 뮤트, 건전지 잔량 표시) 상태 표시가 가능한 무선 마이크 ‣ 주파수 : 925HZ-937.5HZ ‣ 무선마이 2set, 수신기, 충전기, 연결케이블, 랜치 등 구성

구 분	내 용
마이크	□ 마이크스탠드 20EA(차량 각 10EA) - SMI MS-20A T마이크 스탠드 ‣ 견고하게 제작된, 높낮이 조절과 각도 조절이 용이하며 다양한 위치에서 통기타 마이킹 및 노래가 가능한 스탠드 ‣ 높이 : 95~165cm ‣ 붐길이 : 80cm ‣ 접었을 때 길이 : 96cm ‣ 홀더규격 : 5/8”

3. 이동형 음향 장비

※ 아래 사양 또는 이에 준하는 대체 음향장비 제시 가능

모든 제품은 새제품이어야 하며, 내수 등 A/S 불가 제품은 사용 금지

구 분	내 용
앰프내장형 스피커 시스템	□ 앰프내장형 스피커 1EA - HK audio LUCAS NANO 600 ‣ 모노 PA 또는 2개의 새틀라이트로 2.1 시스템 구성 ‣ 4.5인치의 우퍼와 1인치 트위터가 장착되어 있는 스피커 ‣ 10인치 서브우퍼 ‣ 460와트의 파워 앰프 장착 ‣ 최대 130와트의 음악 레벨 ‣ 44Hz 부터 20kHz까지, 전 대역을 커버하는 명료도 ‣ 16.3kg의 무게와 Add-on 옵션 장착 가능 제품
믹서	□ 믹서 1EA - allen&heath ZED1802 ‣ 10 모노채널 ‣ Neutrik 1/4inch jacks ‣ Neutrik 마이크 XLR ‣ 채널 인서트 ‣ DuoPre 마이크 라인 입력 ‣ 3밴드 EQ

구 분	내 용
믹서	‣ 4 Aux ‣ 뮤트, Pan기능 ‣ PFL 표시등& Peak 경고 표시등 ‣ 100mm 페이더 ‣ 4스테레오 채널 with 2밴드 EQ ‣ 스테레오 리턴& 플레이백 ‣ 12bar 미터 ‣ 모노/스테레오 선택 가능한 aX1&2 ‣ 모니터 출력단 ‣ Alt 스테레오 출력 ‣ USB 스테레오 오디오 입/출력 ‣ Cakewalk SONAR LE 번들 ‣ 랙 마운트 옵션

4. 기타장비

□ 아래 사양 또는 이에 준하는 대체 음향장비 제시 가능

모든 제품은 새제품이어야 하며, 내수 등 A/S 불가 제품은 사용 금지

구 분	내 용
무소음 발전기	□ 무소음 발전기 2EA(차량 각 1EA) - 혼다 eu20i 무소음 발전기 ‣ 가솔린, 인버터를 사용하는 55dB이하 소음 수준의 무소음 발전기 ‣ 정격AC출력 : 1.6kVA ‣ 최대AC출력 : 2kVA ‣ 배기량 : 98cc ‣ 연료탱크용량 : 4.1L ‣ 연속운전시간 : 10(1/4부하) - 4시간(정격) ‣ 시동방식 : 리코일 ‣ 크기 : 510 x 425 x 290mm ‣ 무게 : 21kg

구 분	내 용
인버터	□ 인버터 2EA(차량 각 1EA) - 12V 차량용인버터 출력 3000W / DP-3000AQ ‣ 차량 배터리에 연결하여 AC220V 전기로 변환해 주는 디지털 전원장치(인터버 3K) ‣ 출력부하 감지에 의한 입력전류 차단기능 ‣ 프로그램에 의한 on/off 펄스 제어기능 ‣ 과열/과부하에 의한 입력/출력 자동 제어기능 ‣ 프로그램에 의한 저전압/고전압 제어기능 ‣ 프로그램에 의한 밧데리 전압제어 재가동 기능 ‣ 써지/출력쇼트 보호기능/자동송풍 기능 ‣ 입력전압 : 12V ‣ 입력기준전압 : 13.4V ‣ 최대출력 : 3000W ‣ 정격출력 : 2400W ‣ 크기 : 214 x 78 x 420mm ‣ 무게 : 700g
영상장비	□ 미니 빔 프로젝터 2EA(차량 각 1EA) - 제우스 미니 빔 프로젝터 A100P ‣ 컴팩트 사이즈로 편리하게 휴대 가능하며 다양한 기기와 연결 가능한 빔 프로젝터 (MHL, HDMI 연결 가능 / USB, SD카드, 외장하드 입력 지원) ‣ 크기 : 145 x 78 x 16mm ‣ 무게 : 190g ‣ 렌즈수명 : 20,000시간 ‣ 화면크기 : 15.2 ~ 280cm(6”~120”) ‣ 배터리 : 4000mAh Li-ion 배터리 ※ 애플 라이트닝 디지털 AV어댑터, 일반 HDMI 케이블 단자 별도 필요 □ 프로젝터 삼각대 2EA(차량 각 1EA) - 럭스프로 4단 삼각대 큐브-2000 (수납가방 포함) ‣ 최대크기 : 1060mm ‣ 최소크기 : 370mm ‣ 무게 : 380g ‣ 재질 : 알루미늄, 플라스틱

구 분	내 용
차량용 위치추적기	□ 차량용 위치추적기(GPS) 2EA(차량 각 1EA) - 유비칸 차량 GPS 정밀 위치추적기 ‣ 오차범위 5~10m 내외의 초정밀 GPS ‣ 인터넷 및 스마트폰을 이용한 상태 확인 가능 ‣ 유무선 전원공급 가능 ‣ 무전원 상태에서 장기간 수행 가능한 용량의 배터리(1600mA) ‣ 12V, 24 전 차종 사용 가능 ‣ 크기 : 105 x 77 x 22mm ※ 통신사 가입신청 및 가입비는 주관기관가 담당
악보 보면대	□ 접이식 악보 보면대 20EA(차량 각 10EA) - 휴대용 접이식 보면대 ‣ 견고한 스틸 소재로 자유로운 높낮이와 각도조절이 가능 하며, 휴대가 간편한 보면대 ‣ 받침대 : 470 x 300mm (접이식 받침대) ‣ 최대높이 : 1160mm ‣ 최소높이 : 450mm ‣ 무게 : 380g ‣ 전용가방 포함
의자	□ 접이식 의자 10EA(차량 각 5EA) - 알루미늄 접이식 의자 ‣ 알루미늄 재질로 가볍고 튼튼하며, 접이식으로 보관과 이동이 간편한 의자 ‣ 250 x 280 x 380mm

구 분	내 용
부자재 및 배선	□ 케이블 - 악기 연결을 위한 케이블(일렉기타, 베이스기타, EQ장착 통기타, 디지털 건반악기 등) 10EA (차량 각 5EA) ‣ 55m 단자 ・규격 : 55mm ・길이 : 10m 이상 - 노트북, 스마트폰, MP3, PDP, DMB 등의 연결을 위한 케이블 4EA(차량 각 2EA) ‣ AUX 케이블 ・규격 : 3.5mm ・길이 : 5m 이상 □ 그 외 부자재 및 배선 - 트렁크 내 장비 설치를 위한 부자재 - 스피커 와 앰프, 우퍼 설치를 위한 부자재 - 차량 디자인을 위한 LED조명 설치를 위한 부자재 - 각각의 장비들을 연결 할 수 있는 배선 시스템

5. 납품 및 설치

□ 장비의 납품·설치 결과가 요구서에서 요구되는 성능·규격을 수용할 수 없다고 판단될 때 제작자에게 설치 변경을 요구할 수 있으며 규격의 누락 또는 기준미달의 경우 계약해지를 할 수 있음

□ 장비의 설치 중 기기 및 차가 손상될 우려가 있을 때 필요한 방지책을 강구하여야 하며 피해 발생시 제작자의 부담으로 조치 및 복구 하여야 함

□ 제작자는 납품장비 설치 전 계약발주자의 승인을 받아야 하며 납품장비는 명시된 규격을 준수하여야 하고 파손이나 시험운영 중 장애가 발생하였을 경우 동일규격 이상의 제품으로 교체 함

□ 설치과정 중 발생하는 모든 결함은 전적으로 제작자의 책임이며 최단시간내에 복구 조치하고 제품의 불량으로 설치가 불가능할 경우 빠른 시간 내에 신제품으로 교체하여야 함

6. 하자보증

□ 제작자는 천재지변이나 자연 사고를 제외한 제작과정의 하자나 부품결함에 의한 하자에 대해서는 납품일로부터 2년간 무상 보증하여야 함

□ 무상하자 보증기간 중 장비에 하자가 발견될 경우 제작자는 해당 장비를 무상으로 수리하거나 동일 이상의 제품으로 교환해야 함닝

7. 교육 및 기술지원 사항

□ 제작자는 전원 및 부대 장치의 운용방법에 대한 설명서를 함께 납품하여야 함

□ 제작자는 주관기관의 계획에 따라 차량 운영 및 기능에 대한 교육을 실시하여야 함

□ 제작자는 사업 수행 중이나, 완료 이후에도 관련분야 지식정보 및 차량 운영에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용을 제시하여야 함

8. 기타사항

□ 제작과정에서 사양 변경 사항 발생 시 상호 협의 후 조정해야 함

□ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 차량과 부가장치, 전원 설비의 기능과 성능이 차량 운영에 지장이 없도록 책임 제작되어야 함

□ 차량 내 장비 설치 완료 후 장비 테스트 및 안전성에 이상이 없는지 검수

□ 차량 출고 시 반드시 내・외부 세차 및 2시간 이상 가동하여 점검

□ 납품 장소는 수요자가 지정한 장소로 해야 함

Ⅲ	과업진행 준수사항

□ 수행기업은 차량 구입 및 음향․조명 설치 시 안전사고가 발생하지

않도록 안전관리에 만전을 기하여야 함

- 차량 제작에 관련하여 발생하는 모든 법률적 책임은 수행 기업에 있음(물적․인적

사고, 안전사고 등으로 인한 손배상 포함)

- 차량 제작 관련 기준은 발주처가 제시하는 가이드라인(규제기준)에 부합하여야 함

□ 수행기업은 과업을 수행함에 있어 발주처의 명예가 훼손 될 수 있는

일체의 행위를 하지 말아야 함

□ 수행기업은 과업내용 및 예산을 숙지한 후 진행하여야 하며, 진행의

각 단계별로 발주처 사업담당자와 협의 후 진행하여야 함

□ 과업진행과정에서 발주처가 과업의 범위 및 내용을 변경 요청할 경우

요청 시기와 상관없이 과업 추진일정 및 예산에 차질이 없는 한

성실히 반영하여야 함

□ 수행기업의 과제책임자는 충분한 전문지식과 경험 및 자격을 갖추어야

하며, 발주처 사업담당자가 과업의 적정한 수행을 위하여 부적격 하다고

판단할 경우에는 교체를 요구할 수 있으며, 수행기업은 이에 응하여야 함

□ 제3자의 저작권 도용, 초상권 침해 등 제작 시 타인의 지적재산권을

침해함에 따른 분쟁은 그 시기에 관계없이 수행기업이 책임져야 함

□ 수행기업은 본 과업수행 과정에서 알게 된 모든 사항에 대하여 제3자

에게 누설․전달하여서는 아니 됨

□ 성과물에 대한 지적재산권 등 모든 권리는 발주차가 소유함

□ 모든 과업은 본 과업지시서에 의하여 수행하며, 이에 규정되지 아니한

사항은 관계법령 및 정부가 정한 각종 기준과 연계 검토 후 발주처와

협의 하에 수행

Ⅳ	과업수행 절차

□ 계약체결 : 낙찰일로부터 7일 이내

- 제출서류 : 산출내역서(낙찰일로부터 2일 이내), 계약서 등 계약관련서류(별도안내)

□ 착수보고 : 계약일로부터 5일 이내

- 제출서류 : 장비 구성도, 수행계획서, 발주처 착수관련 요청서류(별도안내)

□ 차량 출고, 차량 내 음향・조명 설치(수정 및 보완포함) 및 검수

□ 결과보고 : 준공일 7일 전

- 제출서류 : 결과보고서 1부(사진포함), 발주처 요청서류

Ⅴ	계약의 해지

□ 다음의 각 항목에 해당하는 경우, 본 계약의 전부 또는 일부를 해지 할 수 있다.

○ 정당한 사유 없이 약정한 착수 기일을 경과하고도 착수하지 아니할 경우

○ 과업지시서에 명시한 계약기간 내에 세부행사 집행계획에 의한 일정에 따라 완료되지 못하거나, 수행기업의 귀책사유로 과업완료할 가능성이 명백히 없다고 인정되는 경우

○ 계약내용과 실제 과업을 다르게 수행할 경우

○ 발주처의 사전 승인 없이 과업내용을 임의로 변경하는 경우

○ 과업수행과정에서 발주처의 정당한 요구를 이행하지 않을 경우

- 상기 사항에 해당할 경우 발주처는 수행기업에 과업중단 지시, 기 지급된 대금의 환수, 손해배상 등을 요구할 수 있으며, 수행기업은 발주처의 처리에 성실히 응하여야 함

Ⅵ	그 외 준수사항

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일체

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제27호)