제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
1	솜씨마루	레이저커터	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 집진기를 포함한다.

나. 표준규격

○ 레이저커터

- Laser Power Tube 150W,260W / RF250W

- 헤 드 1 Head (Auto focus 선택)

- 작업사이즈 1300 x 900mm

- 커팅속도 36m/min

- 위치 정밀도 < 0.1mm

- File 호환 Corel/BMP/PLT/DXF/DST/AI/JPG

- 이동방식 LM가이드 / 4Wheel Belt Drive 선택

- 작업판  Striper / 허니컴 선택

- 장비크기 2020x1440x1100mm / 400Kg

- 냉각기 CW200 (±1°C컨트롤) 수냉식

- 배기모터 1마력

- 컴프레셔 Air 컴프레셔 1마력

- 옵 션 오터포커스, 모터라이즈, Up&Down 시스템

○ 집진기

- MOTOR & BLOWER

1) 전 원 전 압 : 1φ/3φ 220V/380V  ,60Hz

2) MOTOR       : 1.5Kw(2HP)

3) 풍       량 : 25㎥/min(FREE FAN)

4) 정       압 : 230 mmAq

5) BLOWER 형식 : TURBO BLOWER

- CABINET

1) 재       질 : MILD STEEL

2) 도       장 : 상‧하도 2회 열처리

- PRE FILTER

1) DIMENSION : 610 × 610 × 20t

2) 재    질 : 폴리에스터 섬유, AL FRAME

- HEPA FILTER

1) 형       상 : MEDIA TYPE

2) 규       격 : 610mm × 610mm × 150mm

3) 재       질 : 폴리에스터

4) 효       율 : 0.3μ 99.97%

- ACTIVATED CARBON

1) 입       도 : 4 × 8 MESH

2) 충 전 밀 도 : 0.3 g/cc

3) 표   면  적 : 1600 ㎡/g

4) 경       도 : 90 이상

- 흡입 FLANGE : φ200

다. 레이저커터 상세규격

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서 부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

7. 정품을 납품한다.

8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
2	솜씨마루	CNC 비닐커터	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 비닐, 페인트  마스크, 열전사 소재, 샌드블라스트 소재 트윌, 소재등의 디자인 커팅에 사용

나. 표준규격

Driving method	Digital control servo motor
Cutting method	Media-moving method
Loadable material width	2 to 27-1/2 in. (50 to 700 mm)
Maximum cutting area	Width: 22.9 in (584 mm) Length: 984.25 in (25000 mm)
Acceptable tool	Special blade for CAMM-1 series
Maximum cutting speed	19.69 in/s (500 mm/s) (all directions)
Cutting speed	.4 in to 19.69 in/s (10 to 500 mm/sec) (all directions)
Blade force	30 - 350 gf
Mechanical resolution	0.000492 in./step (0.0125 mm/step)
Software resolution	0.000984 in./step (0.025 mm/step)
Distance accuracy(1)	Error of less than ±0.2 % of distance traveled, or ±0.1 mm, whichever is greater
Repetition accuracy (1)(2)	±0.1 mm or less
Alignment accuracy for printing and cutting when loading printed material (1) (3)	±1 mm or less for movement distance of 210 mm or less in material-feed direction and movement distance of 170 mm or less in width direction (Excluding effects of printer and/or material)
Interface	USB interface (compliant with Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 Full Speed, Connecting Multiple Units)
Re-plot memory	2MB
Instruction system	CAMM-GL III
Power supply	Dedicated AC adapter
Input:	AC 100 to 240 V ±10 % 50/60 Hz 1.7 A
Output:	DC 24 V, 2.8 A
Power consumption	Approx. 30 W (including AC adapter)
Acoustic noise level during operation	70 dB (A) or less (according to ISO 7779)
Acoustic noise level during standby	40 dB (A) or less (according to ISO 7779)
Dimensions	33.5 in (W) × 12.2 (D) × 9.17 (H) [851 (W) x 310 (D) x 235 (H) mm] With stand 33.5 in (W) X 12.2 (D) X 40.75 (H) [851(W) X 310 (D) X 1035 mm (H)]
Weight	29.77 lbs. [13.5 kg] With stand 58 lb. [26 kg]
Packaging size	38 (W) x 17.7 (D) x 15.3 (H) in. [975 (W) x 450 (D) x 390 (H) mm]
Packaging weight	39.7 lb. (18 kg)
Environment	Temperature: 5 to 40°C (41 to 104°F), humidity: 35 to 80 % (no condensation)
Included items	AC adapter, power cord, blade, blade holder, roller base, alignment tool, USB cable, Set Up guide

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
3	솜씨마루	CNC 절삭가공기	EA	1

가. 장비의 성능과 특징

- Resin 계열, Chemical Wood, Modeling Wax, ABS, 경금속 등 3D, 2D 가공용 장비

나. 표준규격

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
4	솜씨마루	도색작업대 및 소모품	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 작업대, 전용블로우어팬, 아크릴커버, 스위치가 1SET 이다.

2. 전용도료장, 니퍼/핀셋걸이, 런너스탠드, 설명서 거치대, 조색접시팔레트, 붓꽂이, 공구걸이,         다양한 크기의 수납함을 갖추고 있다.

3. 기타 소모품을 포함한다 (표준규격 10번 확인)

나. 표준규격

(1) 수납공간

-대형 사이즈 서랍 : 4개

-중형 사이즈 서랍 : 8개

-소형 사이즈 서랍 : 6개

-중형 사이즈 빈공간 : 8개

-세로서랍 : 4개

(2) 붓/공구 꽂이

-큰 크기, 중간 크기, 작은 크기 총 3종류

(3) 조색용 파레트

(4) 모형용품 멀티 거치대

(5) 니퍼/핀셋 걸이

(6) 설명서 스탠드

(7) 런너 스탠드

(8) 스프레이 부스

- 넓은 부스 입구, 후면전체를 커버하는 분진커버, 좌/우 어디나 자유롭게 배치가능, 블로우          어 팬 장착가능, 3가지 종류 토글 스위치, 아크릴 덮개

(9) 가로 : 1200mm 세로 : 600mm

(10) 다음을 포함한다.

- 도색집계(20개입) 10ea, 공병(10개입) 10ea, 에어브러쉬(0.4) 4ea, 에어브러쉬(0.2) 4ea,

에어브러쉬(0.3) 4ea, 락카 기본 컬러 13종 6ea, 락카 기본 메탈릭 16종 6ea, 락카 기본 클리어 12ea, 락카 서페이서 3종 6ea, 락카 신너 2종 컬러(500ml) 10ea, 마감제 2종 (무광, 유광) 12ea

다.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
5	솜씨마루	스프레이 작업대 및 소모품	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 중형강력형이다

- On/off 스위치가 있다

- 밝은 조명이 있다

- 스프레이 부스 흡입구 안에 필터세트를 포함한다

- 구성품을 함께 납품한다

나. 표준규격

- 소비전력 : 60W

- 전원전압 : 220v/60hz

- 정화방식 : 후면 강제 배기방식

- 풍량 : 300m³/h

- 풍압 : 37 mmAq

- 소음도 : 62dB(A)

- 사이즈 : 가로 98cm x 세로 100cm x 높이 70 cm

다. 구성품

- 에릭K 콤프레샤 패키지 3SET (구성 : 에어브러쉬 홀더 GATX, 호스/직관 GATX)

- 샌딩 부스/일반 1SET  (구성 : 워터세퍼레이터, 마스크 원통필터, 샌딩사)

- 록스젠 스프레이건 XF 시리즈 2SET ( 구성 : 스프레이건 압력조절기 GATX, 워터세퍼레이터,        스프레이건 청소솔/중형, 스프레인건 홀더/분리형, 가텍스 스프레이컵 필터C중력시, 마스크        세트/3M, 카텍스 드라이어 세트, 스프레이건 필터(부착형)

라.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
6	솜씨마루	5단 렉	ea	2

가. 장비의 성능과 특징

- 수납용 선반이다.

- 스틸재질이다.

- 파우더 코팅 처리되어있다.

- 조립 완성 상태로 납품한다.

나. 표준규격

- 상품규격 : 1220(가로) x 460(세로) x 1830(높이) mm

- 상품중량 : 54kg

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
7	솜씨마루	플로터	EA	１

가. 장비의 성능과 특징

- 문서나 이미지를 인쇄, 도형 인쇄에 적합하여 간판 제작, 도면, 현수막 인쇄 등 전문적인

용도로 많이 사용.

- 무한잉크와 함께 공급한다.

나. 표준규격

- 속도사양 : 컬러이미지 인쇄 시간 ISO N5(고품질,미터법,A1광택용지) 16.3분/페이지

- 메모리 사양 : 메모리, 기본제공 1GB

- 기술사양 : (컬러) 1200x1200 입력 dPi로 최대 2400x1200 최적화 dpi

(흑백) 1200x1200 입력 dPi로 최대 2400x1200 최적화 dpi

- 인쇄기술 : HP열전사 잉크젯

- 프린트 카트리지 수 : 4개(시안색, 마젠타색, 노랑색, 검정색)

- 잉크종류 : 염료성(C,M,Y), 안료성(K)

- 인쇄할 수 없는 영역(자르기-낱장) : 5 x 17 x 5 x 5 mm

- 보장하는 최소 선 굵기 : 0.07mm

- 라인 정확도 : ±0.1%

- 최대 광학 밀도(흑백) 8L

- 용지취급 : 낱장급지, 롤급지, 입력 용이함, 용지 출력함, 자동 절단기

- 미디어 종류 : 본드지 및 코팅지, 테크니컬 용지, 인화지, 점착 용지

- 용지 크기 표준 : 폭 210~610mm 용지 / 279~610mm 롤용지

- 용지크기, 사용자 정의 : (입력용지함) 210x279 ~ 330x 482mm (수동급지) 330x482~610x1897mm 롤

- 연결장치 : HP ePrint 기능 (예) / 인쇄경로 (프린터 드라이버, HP Instant Printing, Apple AirPrint)

- 연결, 기본제공 : 고속 이더넷(100base-T), Hi-speed USB 2.0 인증, Wi-Fi

- 인쇄언어 : HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

- 전력 및 가동 요구사항 : (소비전력) <35W(인쇄) < 4.5W(절전) < 0.3W(대기)/ 작동온도 5~40도

- 크기 및 무게 : 최소규격 : 987 x 530 x 932 mm / 무게 : 34kg

- 제품구성 : 제품보증 : 1년 제한 품질 보증(다음 근무일 현장방문 서비스)

- 상자내용물 :  HP DesignJet T520프린터, 프린트헤드, 기본 잉크 카트리지, 프린터 받침대, 빠른 참조        설명서, 설치 포스터, 시작 소프트웨어, 전원코드

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
8	솜씨마루	UV 평판프린터	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 인쇄와 동시에 건조된다.

2. EPSON 기반 초고화질 인쇄가 가능하다.

3. 자체 개발 전용 프로그램을 사용한다.

4. 두꺼운 물체도 인쇄가능하다.

5. 두께감 있는 입체 3D인쇄가능하다.

6. 다양한 재질 인쇄가능하다.

7. UV잉크금속 마킹, 나무 마킹, 친환경 UV잉크, 로고 마킹, 로고 각인,출장 교육, 판촉물

제작, 폰케이스 제작기계, 각종 케이스 제작이 가능하다.

8. 구성품과 함께 납품한다.

나. 표준규격

○ 제품 사양

-사이즈 : 60x47x35(cm)

-무게 : 23kg

-제품전력 : 110-250v (USB 2.0 연결)

-지원 윈도우 : XP/ WIN7/ WIN8 / WIN10 가능

-사용헤드 : 헤드 NO.L800

-잉크공급형식 : 무한 잉크 공급 형식

-높이조절 : 전동식 높이 조절 스탠드

-쿨러 : 수냉식 쿨러

-헤드 보호 방식 : 스마트 자동 클린 시스템

○ 인쇄 사양

-인쇄범위 : 17 * 29cm

-지원색상 : C, M, Y, K, W

-사용잉크 : 엔씨글로벌 UV잉크

-인쇄속도 : A4 사이즈 약 3분

-인쇄가능 제품사양 : 최대두께 7cm, 최대 무게 : 5kg

-사용 프로그램 : PARTNER RIP

다. 구성품

UV 프린터, UV 잉크 100ML(CMYKW), 논슬립패드(15*27), 설치 및 강의 영상

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
9	솜씨마루	3D 프린터	SET	2

가. 장비의 성능과 특징

1. Air convection 기능이 있다.

2. 필라멘트 유무 감지 센서를 탑재했다

3. 3중 클린 필터 장착을 통한 나노 분진 및 냄새 제거가 탁월하다.

4. 터치 LCD & USB 메모리 출력 지원이 가능하다.

5. 본체와 ABS 필라멘트가 한 세트이다.

나. 표준규격

-제품크기 : 554 x 579 x 524 mm ( W x D x H)

-제품무게 : ~25kg

-640 x 630 x 610 mm

-포장무게 : 약 32kg

-주변 동작 온도 : 15~35 도

-보관 온도 : 0 ~ 35도

-AC 입력 :  free volt 100 ~ 240V, 50/60Hz, 5A

-전원공급 : 24V DC Adapter 25A

-전력 소모량 : ~ 500W

-제공 소프트웨어 : Cubicreator v3.0(for Windows)

-입력 3D디자인 파일 유형 : .stl, . obj

-지원 운영체제 : Windows 7이상

-프린트 기술 : FFF – Fused Filament Fabrication

-조형 크기 : 240 x 190 x 200mm (W x D x H)

-레이어 높이 설정 : 150~300 um, Min 100 um

다.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
10	비빔마루	드론 1	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 접이식 디자인으로 휴대성이 편리하다.

2. 32MP Sphere 파노라마이다

3. 3축 짐벌/ 4K카메라 이고 3방향 환경 감지 시스템이 가능하다

4. smart Capture, 최대 비행시간 21분이다.

5. 구성품을 모두 납품한다.

나. 표준규격

- 3축 짐벌 카메라 (1/2.3“ 12MP CMOS 센서와 24mm 초점거리를 가진 f/2.8 렌즈로 고품질 사진과 영상 연출

- 32MP Sphere 파노라마

- 4K 100Mbps

- 1080p 120 슬로 모션 동영상

- HDR 사진

- 8GB 내부 저장장치

- 3D 접이식 디자인

- 접이식 조종기

- Flight Autonomy 2.0

다. 구성품

- 기체, 조종기, 인텔리전트 플라이트 배터리, 충전기, 전원케이블., 프로펠러(페어), 프로펠러 가드(세트), RC케이블(라이트닝 커넥터), RC케이블 (표준 Micro USB 커넥터), RC케이블(USB-C커넥터), 짐벌보호대, 통신케이블-USB3.0 Type-C, USB 어댑터, RC케이블 슬라이더(라지), RC 케이블 슬라이더(스몰) x2 , 운반케이스, 예비 조조스틱, 배터리 충전 허브, 배터리용 보조 배터리 어댑터, 운반 가방

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
11	비빔마루	드론 2	SET	１

가. 장비의 성능과 특징

- HD 영상 전송 시스템

- 360도 회전 짐벌 , 4K 카메라를 적용한 영화 촬영용 드론

- 극적인 장면 연출

- 메인 카메라 FPV 카메라의 영상 동시에 스트리밍

- 카메라를 필수로 포함 한다. (구성품으로 완납한다)

나. 표준규격

(1) 기계

- 구조 : 마그네슘 알루미늄 합금 쉘, 트랜스포밍 디자인, 탄소 섬유 암(arm)

- 구성 : 비전 감지, 2축 FPV 카메라, 다수 카메라 지원

- 추진 시스템 : 최대 속도 94km/h, 로터 당 2kg 추력, 15인치 프로펠러, 최대 비행 시간                          27분 (X4S 탑재시)

- 배터리 : 2중 배터리, 자체 발열, 98Wh

(2) 영상 처리 시스템

- 영상 처리 및 보관 : 5.2k@4.2Gbps RAW 동영상 녹화, CineCore 2,0, 내장 DJI CINESSD

- 동영상 파일 형식  : CinemaDNG 및 Apple ProRes 5.2K 영상지원, H.265 코덱 호환,             100Mbps의 4K 동영상, 녹화된 영상은 DJI CINESSD와 Micro-SD 카드에 동시 저장이 가능함.

(3) 조종기

- 2.4GHz와 5.8GHz 신호 주파수 지원, 라이트브릿지 기술

- 제어 가능 범위 : 7km

- 마스터-슬레이브 모드 : 다수 슬레이브 컨트롤러 지원

- 포트 : 확장 포트, HDMI 포트, USB포트

(4) 사진

- JPEG/DNG/JPEG+DNG 20.8 MP4 14fps 연사 촬영

- DNG 20.8 MP5 20fps 지속 연사 촬영

다. 구성품

- 본체, RC케이블, 젠뮤즈 X5S

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
12	비빔마루	핸드 짐벌	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 촬영용 장비이다.

- 한손 촬영이 가능하다.

- 휴대성, 안전성, 확장성이 있다.

- 4K 촬영이 가능하다

- 시네마 DNG RAW 형식 촬영이 가능하다

- 구성품을 모두 납품한다.

나. 표준규격

- 4K촬영 가능

- 100-25600 ISO

- sensor size : 4/3

- still resolution : 16mp

- video resolution : up to 4K ( 4096 x 2160)

다. 구성품

- OSMO PRO 본체, 운반 케이스, 휴대폰 거치대, 유니버셜 마운트, 인텔리전트 배터리 x 4, 쿼드충천시스템, 57W전원 어댑터, External battery Extender, plexi 마이크

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
13	비빔마루	촬영 배경지	SET	1

가. 성능과 특징

- 인물사진, 상업사진, 제품 사진, 비디오 사진 등에 활용

- 원터치 프리미어 오토폴 4롤 전동 배경

- 배경색은 협의 후 결정

- 사이즈 협의 후 결정

- 구성품을 모두 납품한다.

나. 표준규격

(1) 프리미어 오토폴

- 최대 설치 높이 : 3.8m

- 레버시스템, 이중 락 장치

- 상단과 하단에 고무 석견 장착

(2) 국산 전동 배경 컨트롤러 : MBS6

다. 구성품

- 프리미엄 오토폴(2개 1조), 벽면 4롤 혹(2개 1조), 전동 익스판 4set, 3M 연장 케이블 4 set, 매직 수퍼 클램프 2set, 6채널 전동 컨트롤러 MBS6, 알루어코 4set (약 2.8) , 카운터 웨이트 4 set (약 2.8m), 롤 배경지 4롤 (풀사이즈 2.7m) , 설치메뉴얼

라. 기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다