제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
1	비빔마루	멀티미디어 소프트웨어	Copy	11

가. 장비의 성능과 특징

1. 멀티미디어 소프트웨어 이다.

2. 평생버전 상용용 버전 이다.

3. Window 버전이다.

4. 커프, 서피스, 솔리드, 점구름, 다각형 메쉬를 생성, 편집, 분석/해석, 문서화, 렌더링, 애니메         이션화, 변환 가능

나. 표준규격

- 모델명 : Rhinoceros 6.0 (Rhino 3D)

- 점 : 점, 점구름, 점그리드, 개체에서 추출, 점 개체로 표시(교차점, 분할, 구배, 끝점, 가장         가까운 점, 조점)

- 커브 : 선, 플리라인, 메쉬상의 플리라인, 자유 형상 커브, 원, 호, 타원, 직사각형, 다각형,          원통형나선, 원풀형 나선, 원뿔 단면 커브, 트루타입 테그스트, 점 보간, 제어점(정점), 스케치.

- 다른 개체로부터의 커브 : 점 통과, 플리라인 통과 연장, 커브 계속, 필릿, 모따기, 간격띄         우기, 블렌드, 호 블렌드, 2 뷰로부터, 중간 단계, 교차단면 프로파일, 교차, NURBS 서피스         또는 메쉬 상의 윤곽, 테두리, 실루엣, 아이스커브 추출, 곡률 그래프 추출, 투영, 끌어오기,         스케치, 와이어프레임, 트림해체, 치수와 텍스트가 있는 2D도면, 전개 가능한 서피스 펼치기

- 서피스 : 3 또는 4 점으로부터, 3 또는 4개의 커브로부터, 평명형 커브로부터, 커프 네트워         크, 직사각형, 변형 가능한 평면, 돌출, 리본, 선직면, 접선이 일치하는 로프트, 전개가능,          가장자리가 일치하며 경로를 따라 스웝, 가장자리 연속성을 유지하며 2개 레일 커브를           따라 스윕, 회전, 레일 회전, 중간단계, 블렌드, 패치, 드레이프, 점 그리드, 높이필드, 필릿,         모따기, 간격띄우기, 점을 통과하는 평면, 트루타입 텍스트, 유니코드 (2바이트) 텍스트

- 솔리드 : 상자, 구, 원통, 튜브, 파이프, 원뿔, 원뿔대, 각뿔, 각뿔대, 타원체, 원환, 평면형 커         브 돌출, 서피스 돌출, 평면형 구멍 끝막음, 서피스 결합, 영역, 바다양체 병합, 트루타입          텍스트, 유니코드(2바이트) 텍스트

- 메쉬 : NURBS 서피스로, 닫힌 플리라인으로, 메쉬 면, 평면, 상자, 원통, 원뿔, 구.

- Grasshopper, 프레젠테이션, 디스플레이, 문서화 등

- Make 2D

다.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 7일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
2	비빔마루	디자인 소프트웨어	Copy	10

가. 장비의 성능과 특징

1. 인테리어 및 설계가 가능한 소프트웨어이다.

2. Window 버전이다.

3. 영구 버전이다.

나. 표준규격

- 모델명 : SketchUp

- Software : windows 10, windows 8+ and Windows 7+

- Recommended hardware : 2+Ghz processor, 8+GB RAM, 700MB of available hard-disk         space, 3D class video card with 1GB of memory or higher and supports hardware            acceleration.

- Minimum hardware : 1Ghz processor, 4GB RAM, 16GB of total hard-disk space, 500MB        of free hard-disk space

- 3D-class video card with 512MB of memory or higher and supports hardware                 acceleration

다.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 7일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.