충남음악창작소

상반기 장비 구매(설치포함) 제품규격서

2018. 6.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
1	녹음실	그랜드 피아노	SET	1

가. 기능 및 요건

- 건반이 달린 타현 악기. 음악을 연주하거나, 녹음할 때 마이킹 하여 사용.

나. 표준규격

○ 그랜드 피아노

1) 색상 (Color)	유광 검정 [ Polished Ebony ]
2) 외장 크기(Size)	폭 154cm X 높이 102cm X 길이 212cm, 무게 405 kg
3) 바퀴 (Caster)	[금동 Caster] Double Caster(쌍바퀴)
4) 커버 (Cover)	[PIANO COVER(material 2)]
5) 림 (Rim)	[전나무 지주대와 단풍나무, 마호가니의 장부 맞춤식으로 제작] 79mm
6) 지주 (Back post)	[4pcs의 (고음부 방사형 3개, 직선형 1개, 머커스 파인 라미네이트처리)]
7) 핀블록 (Pin block)	[슈퍼드라이(Super Dry)seasoning건조공법]:온,습도 차이가 심한 한국에서 최고의 내구성으로 현을 지탱
8) 브릿지 (Bridge)	[정밀한 건조 공정작업을 통과한 최고급 단풍나무로 제작]
9) 음향판 (Sound board)	[GPX resonance systemTM, 공명면적1.331m2
10) 프레임 (Iron frame)	[V-Pro 방식으로 메이커에서 직접 제작, 다중코팅 금장마감]
11) 튜닝핀 (Tuning pin)	[메이커에서 한치의 오차없이 제작(닉켈)]
12) 현 (String)	[고음 : 뢰슬로우 저음 : 뢰슬로우 강선에 독일산 구리선으로 메이커에서 직접 제작]
13) 건반대 (KeyboardFrame)	[스프르스로 메이커에서 직접 제작]
14) 페달 (Pedal)	[황동 재질, 약음(soft),댐퍼(sustain), 소스테누토 페달]
※ 15) 헤머 (Hammer)	[FFW 최상급 펠트로 메이커에서 직접 제작하여 각 모델에 최적화됨]
※ 16) 댐퍼 (Damper)	[메이커만의 제작기법으로 최상의 울림을 만들어 음악적으로 최고의 사운드를 서포트함(울)]
※ 17) 액션 (Action)	[알루미늄레일과 천연목재로 제작된 부품의 결합으로 0.05mm의 오차도 허용치 않음. 세계적으로 인정받는 최고의 내구성]
※ 18) 건반 (Keyboard)	[백건반 : IvoriteTM(인조상아), 흑건반 :WPC (천연흑단)]
※ 19) 샹크 플랜지 (ShankFlange)	[천연 목재로 제작되어 최고의 내구성으로 각 모델에 특화되어 건반에서 시작된 에너지를 현에 전달]
※ 20) 위펜 (wippen)	[천연목재로 메이커에서 직접제작] 자연건조 및 시증닝을 통하여 정밀하게 제작되어 최고의 내구성으로 빠른 연타에도 음의 왜곡 없이 에너지 전달, 연주자의 최상의 표현력을 구현함

다. 구성품

그랜드 피아노 매트

라. 기 타

1. 장비납품 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 악기 조율 및 수리는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
2	합주실	디지털 피아노	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 88 해머터치 건반으로, 전자 모듈을 사용하여 음을 내는 악기.

나. 표준규격

다. 구성품

악기케이스, 건반스탠드, 서스테인페달, 전원케이블, 오디오케이블

라. 기 타

1. 장비납품 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
3	합주실	디지털 피아노	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- Aftertouch-enabled, 76-note FSX semi-weighted keybed

- Almost 10 times the waveform capacity of Yamaha's MotifXF

나. 표준규격

• Number of Keys	76

• Type of Keys	FSX semi-weighted with aftertouch

• Polyphony	128-note stereo polyphony

• Wave Memory	1.75GB internal flash user memory

• Number of Presets	128 factory, 2048 user

• Effects Types	DSP effects engine

• Arpeggiator	Yes

• Audio Playback	USB flash

• Sequencer	16-track, 64 songs

• Audio Inputs	2 x 1/4" (left, right)

• Audio Outputs	2 x 1/4" (left, right), 2 x 1/4" (assignable left, right), 1 x 1/4" (headphones)

• USB	1 x USB Type A, 1 x USB Type B

• MIDI I/O	In/Out/Thru/USB

• Pedal Inputs	2 x foot controller, 1 x assignable, 1 x sustain

다. 구성품

악기케이스, 건반스탠드, 서스테인페달, 전원케이블, 오디오케이블

라. 기 타

1. 장비납품 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야

한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
4	합주실	기타 앰프	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 기타 전자 신호를 앰플레이터를 통해 신호를 증폭시키는 장치.

나. 표준규격

○ 기타 앰프

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
5	합주실	기타 앰프	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 기타 전자 신호를 앰플레이터를 통해 신호를 증폭시키는 장치.

나. 표준규격

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
6	녹음실	베이스 기타	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 현에서 발생한 낮은 음역대의 진동을 픽업장치를 통해 전기신호로 변환하는 악기.

나. 표준규격

다. 구성품

악기케이스, 피크, 카포, 스트랩

라. 기 타

1. 장비납품 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
7	녹음실	일렉 기타	SET	１

가. 장비의 성능과 특징

-  현에서 발생한 진동을 픽업장치를 통해 전기신호로 변환하는 악기.

나. 표준규격

다. 구성품

- 악기케이스, 피크, 카포, 스트랩

라.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
8	녹음실	어쿠스틱 기타	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 속이 비어 있는 몸체가 현이 내는 진동을 증폭시키는 발현 악기

나. 표준규격

다. 구성품

악기케이스, 피크, 카포, 스트랩

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
9	녹음실	타악기(카혼)	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

- 직육면체 나무상자 모양인 페루의 악기

나. 표준규격

다. 구성품

악기케이스

라.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
10	녹음실	케이블	lot	1

가. 장비의 성능과 특징

- 오디오 기기를 연결하는 케이블

나. 표준규격

스피콘-스피콘(뉴트릭) 2M(카나레)	2	ea
파워콘-파워콘(뉴트릭) 3M(카나레)	8	ea
220플러그-파워콘(뉴트릭) 10M(카나레)	6	ea
TS-TS(뉴트릭) 2M(카나레)	6	ea
멀티케이블 8ch 15M(카나레)	3	ea
멀티케이블 16ch 15M(카나레)	1	ea
3.5 -TS(뉴트릭) Y형 3M(카나레)	4	ea
패치코드밴텀 케이블 0.5m(카나레)	10	ea

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
11	녹음실	마이크 팝필터	EA	１

가. 장비의 성능과 특징

- 보컬 녹음시, 지찰음이나 튀는 소리를 막아주며, 공간감을 조성하는 장치.

나. 표준규격

• High-tech construction of PET felt

• Unique, patented shell-shape design delivers enhanced performance

• Greatly improved isolation, compared to traditional designs:

• Wraps around the top, bottom, and sides of your mic for maximum isolation

• Larger surface area and thickness of acoustic treatment

• More linear absorption and diffusion

• Proprietary lightweight easy-mount hardware

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
12	녹음실	마이크 스탠드	EA	6

가. 장비의 성능과 특징

- 마이크 스탠드와 붐 암(Arm)으로 이루어진 업계 표준 마이크 스탠드

나. 표준규격

• Boom arm:2-piece telescopic design

• Boom arm clamping:T-bar locking screw

• Boom arm length:from 470 to 775 mm

• Height:from 425 to 645 mm

• Height adjustment:clutch

• Leg construction:socket with foldable legs

• Material:steel

• Rod combination:2-piece folding design

• Special features:low-level microphone stand; zinc die-cast base

• Threaded connector:3/8"

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
13	공연장	마이크 스탠드(자바라)	EA	2

가. 성능과 특징

- 책상 및 탁상에 마이크를 고정할 수 있는 스탠드

나. 표준규격

• 재질 : 쇠 받침

• 구즈넥 길이 : 350mm 이상

• 쇠 받침 지름 : 190mm 이상

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
14	편집실	PCIE 슬롯 박스	SET	1

가. 성능과 특징

- 컴퓨터 메인보드에 PCIe 카드를 Thunderbolt 케이블로 변환해주는 외부 장치.

나. 표준규격

• Attach a PCIe card to Thunderbolt 2 equipped mobiles and all-in-one computers

• Transfer data at up to 20 Gb/s that is 2 times faster than Thunderbolt 1

• Daisy-chain up to six Thunderbolt 2 devices

• Use a compatible half-length PCIe card for HD video capture, audio interface

• Connect this chassis to high-resolution displays such as DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
15	녹음실	기타 스탠드	EA	2

가. 성능과 특징

- 악기들을 고정할 수 있는 스탠드

나. 표준규격

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
16	녹음실	마이크 케이스 박스	EA	2

가. 성능과 특징

- 마이크를 보관할 수 있는 케이스

나. 표준규격

• 재질 : 하드케이스

• 보관 마이크 : 12개 이상

• 기능 : 이중잠금 / 손잡이 기능

• 규격 : 370mm*310mm*320mmm

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
17	녹음실	보면대	SET	8

가. 성능과 특징

- 음악 연습이나 공연 시 악보를 볼 수 있게 해주는 대

나. 표준규격

• 재질 : 철

• Max height : 1.4m

• Weight : 3kg

다. 구성품

- 보면대 라이트 4개

라.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
18	공연장	볼륨 페달	EA	2

가. 성능과 특징

- 악기의 볼륨을 풋 스위치로 컨트롤 할 수 있는 컨트롤러

나. 표준규격

다.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 수리 및 이상요청 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	납품장소	품 명	단 위	수 량
19	공연장	포그 머신	SET	2

가. 성능과 특징

- 공연시 무대 연출을 위한 안개 분사기

나. 표준규격

다. 구성품

- 포그액 5L * 10개

라.  기 타

1. 장비납품 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 납품 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 납품 후 1년.

5. 납품기한 : 발주 후 15일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.