tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

충남VR·AR제작거점센터 XR HMD등 장비구매 및 설치

과 업 지 시 서

2020. 10.

1		과업개요

충남 VR·AR제작거점센터 구축사업 과업지시서

▢ 과 업 명 : 충남 VR/AR제작거점센터 구축 사업 장비 구매

▢ 과업목적

○ 충남 VR/AR제작거점센터는 VR/AR콘텐츠 개발 및 지원 거점 공간으로서 지역 스타트업 및 개발자들이 VR/AR분야의 VR·AR산업, AR영상, XR미디어 등 다양한 콘텐츠 개발, 테스트, 시연을 할 수 있도록 개발지원 장비 등을 구매하여 설치하고자 함

▢ 과업기간 및 납품장소

○ 과업기간 : 계약체결일로부터 2020년 11월 30일까지

○ 납품장소 : 충남 VR/AR제작거점센터

- XR쇼룸, XR LAB 1, XR LAB 2, XR 테스트베드 등

▢ 과업 범위

○ 충남 VR/AR제작거점센터 테스트베드 등 공간별 장비의 구매 및 설치

○ 도입 장비의 유지 보수 및 기술지원

○ 장비 간 연동성 및 향후 보수/확장 활용성이 가능한 방향으로 도입

○ 센터를 이용하는 VR/AR기업의 콘텐츠 구동이 가능한 방향으로 도입

※ 충남 VR/AR제작거점센터

▢ 대상 시설 현황

구분	VR·AR제작거점센터 1층	비고
대지위치	충청남도 아산시 배방읍 희망로46번길 45-7, 1층
규 모	지상 1층
용 도	업무시설
면 적	1층 377.79㎡
구축대상	XR쇼룸, XR LAB 1, XR LAB 2, XR 테스트베드
대상공간	1층 로비 일부

▢ 공간조성 세부사항 (단위 : 평)

시 설 명	공간위치	면적㎡ (계약)	주요기능
XR 쇼룸	1층	87.78	· VR·AR 사업화를 위한 프로토타입 시연공간 - 오픈테스트(피드백)를 통한 콘텐츠 개선 - 입주 기업 및 차세대 VR·AR 시장 정보공유
XR 테스트베드	1층	87.78	· 주요 장비별 VR·AR 구동 테스트 공간 - 룸스케일 기반 네트워크 가상환경에 실시간 협업이 가능한 정합공간 조성 - 특화산업 관련 몰입형 주행 시뮬레이션 구축
XR LAB 1	1층	87.78	· VR·AR 전문인력 육성 공간 - 3D그래픽, 게임엔진을 활용한 콘텐츠 제작 및 시뮬레이터 연동 환경 조성
XR LAB 2	1층	87.78	· XR 모션 캡쳐 및 대여장비 관리공간 - 사업관련 담당인력 및 프로그램 (사업화, 전문교육, 기업) 운영 및 테스트
총계		351.12

▢ 조성위치

- 전체 조감도(예시)

< 충남 VR·AR제작거점센터 전경 >

- 1층

	< XR 테스트베드(실습실) >
	< XR 쇼룸(기업홍보관) >

	< XR LAB 1(기업콘텐츠개발 및 교육) >
	< XR LAB 2(모션콘텐츠개발 및 교육) >

▢ 주요 과업내용

번호	구 분	내 용	주요설치장비
1	XR 쇼룸	1) 제품개요 충남 VR·AR 제작거점센터 내 입주기업, 1인 개발자, 교육생 등이 VR,AR 콘텐츠 개발 및 편집에 활용할 수 있는 저작도구 2) 제품특징 기능적 특징 - VR/AR 콘텐츠 제작을 위한 3D 그래픽기반의 게임엔진 저작도구 - VR/AR 콘텐츠 제작에 필요한 기능 구현을 위한 프로그래밍 도구 - VR/AR 콘텐츠 제작을 필요한 그래픽 리소스 제작용 저작도구 - 카메라 기반(360VR 등)의 VR/AR 콘텐츠 개발에 필요한 전용 제작도구 3) 제품구축 - 소프트웨어 설치 및 교육이 이루어져야 함. 4) 규격 및 사양 - Windows 10 Pro OS 기반 설치 (협의가능) 5) 소프트웨어 - Windows S/W 일체 프로그램 개발 소프트웨어 게임엔진기반 개발 소프트웨어 3D 그래픽 리소스 개발 소프트웨어 영상편집용 소프트웨어 6) 케이블 및 잡자재 납품 제품에 포함 7) 기타 동급 및 동급이상 사양 납품 원활한 운용을 위해 운영 매뉴얼 제출해야 함 본 규격는 장비의 납품에서부터 시스템의 구축 및 기술지원까지 가능해야 함 사후 서비스 지원(문제발생 시) : 사업종료 후 1년간은 고장 증상에 따라 전담 엔지니어를 배치하고 24시간 이내에 원격 또는 방문 A/S 및 기술지원 해야 함 본 장비는 충남 VR·AR 제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 작동 및 입주기업을 위한 테스트베드 시설로 활용 가능해야 함 사업을 종료 후 1개월 내 2회 이상의 시스템 체크 및 점검, 분기별 정기 점검 및 운영요원, 관리자 교육 지원 - 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년	◉ VR/AR HMD (총10 대) ◉ VR/AR HMD 콘텐츠 운영 PC (총10 대) ◉ VR/AR AR 글라스 (총2대) ◉ LED 터치 스크린(총130인치) ◉ OLED 터치 55형(총1대) ◉ VR/AR 콘텐츠 편집용 저작도구(총1카피) ※ 기타 세부내역은 규격 및 사양서 참조
2	XR LAB 1 (XR HMD 장비 구축 및 SW구입)	1) 제품개요 충남 VR·AR 제작거점센터 내 입주&이용 기업, 개발자 등이 VR·AR개발에 활용할 수 있는 장비 및 공간 구축 2) 제품특징 기능적 특징 - XR개발자가 콘텐츠를 제작할 수 있는 개발공간과 시연공간이 일체화하여 구성 - 최신기술의 XR콘텐츠 개발을 위한 전용 디바이스 장비 - XR기반 유/무선 고해상 VR 콘텐츠 제작 및 테스트베드 - 사용자 인체 위치를 가상의 환경과 맵핑하여 네트워크 기반의 완전 몰입형 XR개발 환경 조성 - 개발자가 자유롭게 선택할 수 있는 HMD로 구성 - 전문장비를 통한 XR LAB실과 대여 장비를 효과적으로 운용할 수 있도록 구성 - 차별화된 시설 구축으로 기업이 원하는 구성으로 공간을 구성함 3) 제품구축 - 장비들이 개발 및 테스트 사용에 가능하도록 연동, 설정, 셋팅이 모두 이루어져야 하며, 기능상, 미관상 문제가 없어야 함. - XR 개발자가 VR·AR 콘텐츠를 제작할 수 있는 개발공간과 시연공간이 일체화하여 구성 - 개발자가 자유롭게 테스트베드를 구성할 수 있도록 장비 구성 - VR/AR 테스트베드실과 대여 장비를 효과적으로 운용할 수 있도록 구성 4) 소프트웨어 장비 구동에 필요한 솔루션 일체 - Window S/W 일체 5) 케이블 및 잡자재 전원 및 시스템 구성에 필요한 케이블 설치시공을 위한 잡자재 모두 포함 6) 기타 동급 및 동급이상 사양 납품 원활한 운용을 위해 운영 매뉴얼 제출해야 함 본 규격는 장비의 납품에서부터 시스템의 구축 및 기술지원까지 가능해야 함 사후 서비스 지원(문제발생 시) : 사업종료 후 1년간은 고장 증상에 따라 전담 엔지니어를 배치하고 24시간 이내에 원격 또는 방문 A/S 및 기술지원 해야 함 본 장비는 충남 VR·AR 제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 작동 및 입주기업을 위한 테스트베드 시설로 활용 가능해야 함 사업을 종료 후 1개월 내 2회 이상의 시스템 체크 및 점검, 분기별 정기 점검 및 운영요원, 관리자 교육 지원 - 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년 ※ 본 장비는 충남 VR/AR제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 및 향후 VR스타트업을 위한 테스트베드 시설로 참여기업이 개발한콘텐츠 구동이 가능해야함	◉ 가상현실 헤드셋( XR HMD) 기기 구입 및 설치(2대) -20/20 이상의 비전 (60 PPD / 3000 PPI 이상)에서 해상도, 60 / 90Hz에서 깜박임 없는 화면을 지원하는 차세대 Bionic Display. 2개의 1920x1080 마이크로 OLED와 2개의 AMOLED(1440x1600) 결합. - Cable 및 필요한 전용 악세사리 포함 ◉ 고사양 노트북 (2대) - 화면크기: 15.6형 이상 - 계약 후 3개월 이내에 출시된 최신제품 구매 - Cable 및 필요한 전용 악세사리 포함 ◉ 가상현실 헤드셋(HMD)용 (총5대) - Cable 및 필요한 전용 악세사리 포함 ◉ 가상현실 헤드셋(HMD)용 무선어댑터(총5대) - Cable 및 필요한 전용 악세사리 포함 ◉ VR/AR 콘텐츠용 3D 그래픽 리소스 제작용 저작도구(총1카피) ※ 기타 세부내역은 규격 및 사양서 참조
3	XR LAB 2 (모션 캡쳐 시스템)	1) 제품개요 전신 풀바디, 사용자 마스크, 얼굴 추적과 제스처 인식, 3D포인트 클라우드 수집이 가능한 3D 모션캡쳐시스템 2) 제품특징 기능적 특징 - 전신 골격 추적(19개 관절) - 3D 포인트 클라우드 캡쳐 - 사용자 마스크 및 제스쳐 인식 - Android, Windows 및 Linux용 크로스 플랫폼 SDK 지원 - 3D 센서 독집적-Kinect v1, Asus Xtion, Orbbec Astra, Orbbec Persee, Intel RealSense 지원 - Unity 및 Unreal Engine 플러그인 - OpenNI 1.5 호환-OpenNI 모듈을 사용하면 Kinect 및 Asus Xtion 용으로 개발 된 OpenNI 기반 앱을 Android를 포함한 다른 플랫폼으로 이동 지원 3) 제품구축 - 장비들이 개발 및 테스트 사용에 가능하도록 연동, 설정, 셋팅이 모두 이루어져야 하며, 기능상, 미관상 문제가 없어야 함. - 기업 및 1인 개발자가 VR/AR 콘텐츠를 제작 할 수 있는 개발공간과 시연공간이 일체화하여 구성 - 설치 장비를 효과적으로 운용할 수 있도록 구성 4) 소프트웨어 - Windows S/W 일체 - 모션 캡쳐를 시연할 수 있는 움직임과 내용이 서로 부합하는 형태의 콘텐츠 제공 - PC형과 모바일 안드로이드 플러그인을 포함하는 모션 데이터 연동을 위한 SDK 제공 5) 케이블 및 잡자재 전원 및 시스템 구성에 필요한 케이블 설치시공을 위한 잡자재 모두 포함 6) 기타 동급 및 동급이상 사양 납품 원활한 운용을 위해 운영 매뉴얼 제출해야 함 본 규격은 장비의 납품에서부터 시스템의 구축 및 기술지원까지 가능해야 함 사후 서비스 지원(문제발생 시) : 사업종료 후 1년간은 고장 증상에 따라 전담 엔지니어를 배치하고 24시간 이내에 원격 또는 방문 A/S 및 기술지원 해야 함 본 장비는 충남 VR·AR제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 작동 및 입주기업을 위한 테스트베드 시설로 활용 가능해야 함 사업을 종료 후 1개월 내 2회 이상의 시스템 체크 및 점검, 분기별 정기 점검 및 운영요원, 관리자 교육 지원 - 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년 ※ 제작거점센터 구축이라는 사업 특성상 납품되는 장비는 범용 S/W를 지원하거나 콘텐츠 개발자들이 자유롭게 모션 캡쳐 기능을 추가할 수 있는 API S/W 또는 소스코드를 제공해야 함.	◉ 모션캡쳐시스템 (총 1세트) 모션 캡쳐 사용자 슈트포함 - 시스템 구축을 위한 H/W 일체 포함 - Cable 및 필요자재 포함 ◉ 고사양노트북 구동용 구입 및 설치 (총2대) - Display 시스템 포함 - Cable 및 필요자재 포함 ※ 기타 세부내역은 규격 및 사양서 참조
4	XR 테스트 베드	1) 제품개요 충남 VR·AR 제작거점센터 내 입주기업, 기업 및 개발자, 교육생 등이 VR/AR 콘텐츠 개발 및 편집에 활용할 수 있는 저작도구 2) 제품특징 기능적 특징 - VR/AR 콘텐츠 제작을 위한 테스트 3D그래픽기반의 게임엔진 저작도구 - VR/AR 콘텐츠 제작에 필요한 기능 구현을 위한 프로그래밍 도구 - VR/AR 콘텐츠 제작을 필요한 그래픽 리소스 제작용 저작도구 - 카메라 기반(360VR 등)의 VR/AR 콘텐츠 개발에 필요한 전용 저작도구 3) 제품구축 - 소프트웨어 설치 및 교육이 이루어져야 함. 4) 규격 및 사양 - Windows OS 기반 설치 5) 소프트웨어 - Windows S/W 일체 프로그램 개발 소프트웨어 게임엔진기반 개발 소프트웨어 3D 그래픽 리소스 개발 소프트웨어 영상편집용 소프트웨어 - XR HMD 모션시뮬레이션 : 자동차 시뮬레이션 콘텐츠 2종 - XR HMD 모션시뮬레이션 : 비행 시뮬레이션 콘텐츠 1종 가상공간 체험용 콘텐츠 1종 6) 케이블 및 잡자재 해당없음 7) 기타 동급 및 동급이상 사양 납품 원활한 운용을 위해 운영 매뉴얼 제출해야 함 본 규격 장비의 납품에서부터 시스템의 구축 및 기술지원까지 가능해야 함 사후 서비스 지원(문제발생 시) : 사업종료 후 1년간은 고장 증상에 따라 전담 엔지니어를 배치하고 24시간 이내에 원격 또는 방문 A/S 및 기술지원 해야 함 본 장비는 충남 VR·AR 제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 작동 및 입주기업을 위한 테스트베드 시설로 활용 가능해야 함 사업을 종료 후 1개월 내 2회 이상의 시스템 체크 및 점검, 분기별 정기 점검 및 운영요원, 관리자 교육 지원 - 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년	◉ 프로젝터 장비 구입 및 설치( 4대) ◉ AR Mapping Kit 장비 구입 및 설치( 4대) ◉ PC H/W 일체 포함(4대) - Cable 및 필요자재 포함 ◉ 고사양 노트북 구동용 구입 및 설치 (총2대) - Display 시스템 포함 - Cable 및 필요자재 포함 ※ 기타 세부내역은 규격 및 사양서 참조

○ 과업기본내용

- 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년

- 본 사업을 통해 활용되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음

- 공동수급 불허

- 본 사업은 20억원 미만 사업으로 “대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부 고시)” 고시를 준수하며, 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없음

- 본 사업은 SW산업진흥법 제24조의2 제3항에 따라 ‘상호출자제한기업집단소속회사’는 입찰에 참여할 수 없음

2		과업수행 일정

▢ 과업수행계획서 제출 : 계약체결일 후 3일 이내

○ 과업수행내용 및 일정/계획표

○ 분야별 참여인력 및 조직 편성표

○ 기타 과업수행에 필요한 사항

▢ 최종납품일 : 11월30일까지

▢ 기타 보고일정

○ 수시보고 : 수시로 구두/ 메일보고를 원칙으로 함

○ 최종보고 : 사업종료 시까지 용역 보고자료 제출

3		과업의 수행요건

▢ 일반지침

○ 본 과업은 계약체결 즉시 착수하여야 하며 착수 전 본 과업지시서에 근거하여 계약상대자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류가 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

○ 과업의 원활한 수행을 위하여 과업단계 분야별 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련기관 협의회를 구성 운영할 수 있으며 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 상호협의 하에 광범위하게 수렴하여야 한다.

○ 발주처는 본 과업 수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

○ 기타 추가 과업이 필요한 경우에는 “발주처”와 “계약상대자”가 상호 협의하여 과업 수행여부 및 과업내용을 결정하여야 한다.

○ 본 과업완료 후에도 경미한 추가적인 작업이 필요한 경우 발주처는 계약대상자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

○ 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항이나 과업수행 중 여건변동 등으로 변경이 있을 때에는 관계 법규 및 지침 등에 의거하여 발주처와 계약대상자가 협의하여 수행하거나 결정한다.

▢ 납품

○ 납품 설치라 함은 발주처가 지정한 위치에 해당 장비를 위치함을 말하며, 장비설치 시 필요한 입출력 신호용 케이블 및 제어용 케이블 모두를 연결 가능한 상태로 함을 말한다.

○ 계약 물품 중 제품의 용처와 규격이 상이하거나 판단이 어려운 경우, 발주처와 협의 후 납품하여야 한다.

○ 계약상대자는 계약물품의 납품에 앞서 납품공정표를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며 납품기간을 엄수한다.

○ 계약 물품 중 제작물품은 장비규격서 및 과업지시서에 준하여 제작하여야 하며, 설계도면이나 과업지시서에 명기 되지 않은 사항 및 의문사항은 발주처와 충분한 협의를 통해 진행 할 수 있다.

○ 계약 후 계약물품 납품은 모두 신품으로 공급되어야 하며, 공급자는 납품 설치 시 이에 관한  객관적인 증빙서류를 첨부하여야 한며, 각 장비의 매뉴얼 등 해당 모델의 기본 품목을 모두 포함하여 납품하여야 한다.

○ 계약상대자는 장비설치시공사 시, 인테리어, 전기, 소방, 기계 등 사업에 참여하는 업체와의 유기적인 협조를 해야 한다.

○ 계약상대자는 각 실의 납품 및 설치는 장비 및 시스템의 배선이 원활하게 될 수 있고, 케이블 포설 및 변경이 용이하도록 납품 설치하여야 한다.

○ 납품 및 설치기한은 계약일로부터 11월 30일까지로 정한다.

○ 계약상대자는 계약 완료 후 계약물품에 대한 세부 사양서를 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 납품 및 설치에 착수하여야 하며, 발주기관이 요구할 때는 납품 과정에 대한 중간 검사를 받는다.

○ 계약물품의 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 하여 하자보증증권을 발행하여야 하며, 보증기간 내에 발생되는 모든 하자 제품은 계약상대자가 교체 또는 A/S한다.

▢ 검수

○ 계약물품의 납품 및 설치가 완료된 후 정상가동을 개시하기 전 시스템 구축 목표에 따라 구현여부를 판단하고, 안정적으로 운영할 수 있도록 문제점을 사전에 찾아내어 수정하기 위한 장비별 단위장비 테스트를 거쳐야 한다.

○ 단위장비 시험을 위한 계획서를 작성, 제출하여 수요기관의 승인을 얻은 후 체계적으로 실시하여야 한다.

○ 장비 시험 결과 문제점이 발견된 경우, 장비설치시공사와 협의 하에 신속히 수정조치하고 보고서를 발주기관에게 제출하야여 한다.

○ 장비 시험의 종료는 시스템 구축 목표를 달성하였다고 발주처가 판단할 때 한다.

○ 장비 시험 결과 이상이 없을 경우 정상가동을 시작하되, 발생할 수 있는 문제점을 예측하고 그에 따른 대처 방안을 수립 제출하여야 한다.

○ 초기 운영단계의 안정화를 위하여 장비 시험 완료 후, 시스템 구축에 참여한 기술자의 상주를 요청할 경우 상호 협의 하에 진행한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소가 명확히 표시되는 구성도를 판넬로 제작하여 제출하여야 한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소의 장비이력 카드를 작성하여 철하여 제출하여야 한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소의 장비 안내판 혹은 POP꽂이 등을 활용한 안내물을 제작하여야 한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소의 장비이력 목록 및 스티커를 제작하여 순번을 정해 부착하여야 한다.

○ 계약물품의 품질이 현격한 저하가 발견된 후 추가작업이 필요한 경우 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

○ 계약물품 납품 및 설치 후 지속적인 교육이 필요하며 그 계획은 논리적이고 효율적으로 제안되어야 한다.

○ 교육훈련에는 계약물품의 대한 운용, 백업, 비상시의 조치사항이 반드시 포함되어야 한다.

○ 교육훈련에는 계약물품의 대한 유지관리 방법, 운영방법, 사고 대처방안이 포함되어야 한다.

▢ 보안대책

○ 본 과업은 과기부 및 충남정보문화산업진흥원 정책 방향 등의 내용이 포함된 과업으로, 결정과정에 있는 사항의 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

○ 계약상대자는 보안대책을 수립하여 과업수행 대표자와 종사자 및 관련된 각 개인별 보안각서와 함께 제출하여야 한다.

○ 모든 성과품 및 과업수행과정 자료는 계약상대자가 소유할 수 없으며 본 과업 수행을 위해 필요한 용도 이외의 목적으로 “발주처”의 허가 없이 복사 또는 유출하거나 사용할 수 없다.

4		과업 성과품

▢ 제출내용

구분	성과품 및 제출자료 종류	수량	비고
장비납품	납품장비 사진첩	1부	USB파일 제출
	용역결과 요약서	1부	USB파일 제출
	최종보고서, 요약서 및 관련자료	1부	USB파일 및 공문제출
보고서 및 자료	납품장비 세부사양서(장비이력카드)	1부	USB파일 및 인쇄물 바인딩
	장비 구성도 및 장비이력 목록(스티커부착)	1부	폼보드 및 스티커 등
	단위장비 안내판 및 POP 꽂이 안내문	1식	폼보드 및 POP등
	납품장비 메뉴얼	1부	USB파일 및 인쇄물 바인딩
	유지관리 및 장비사용관한 지침서	1부	USB파일 및 인쇄물 바인딩

※ 운영매뉴얼은 제본인쇄물 및 HWP/PDF파일을 USB에 담아서 제출(각종 양식파일/조사자료 모두 포함)

※ 각종 성과품의 종류와 규격, 부수 등에 대하여는 발주처의 요청에 따라 조정될 수 있음

▢ 작성지침

○ 모든 성과품은 국문사용을 원칙으로 하되 전문용어, 또는 뜻이 혼동되거나 불명확한 경우에는 영문, 한문 등을 표기할 수 있으며, 개조식 작성을 원칙으로 한다.

○ 모든 성과품은 관련 규정, 지침 등 제 기준에 의거 작성하되 순서, 편집방법 등 필요사항은 최소한 인쇄 3일 이전에 발주처와 협의 후 시행하여야 한다.

○ 필요한 경우 도표, 사진을 포함한다.  끝.