충남 VR·AR제작거점센터 장비구매(설치포함)

장 비 규 격 서

2020. 10.

[충남VR·AR제작거점센터]

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
A	XR 쇼룸(과제 전시 및 기업 홍보용)
A-1	VR HMD	4	EA
A-2	VR HMD	4	EA	⃠
A-3	VR HMD(무선)	2	EA
A-4	VR 체험용 모니터	10	EA
A-5	VR 체험용 PC	10	EA
A-6	VR HMD 거치 테이블	10	EA
A-7	VR HMD 스탠드 거치대	10	EA
A-8	AR용 스마트폰 + AR글래스	2	SET
A-9	스마트폰	2	EA
A-10	LED 디스플레이	1	EA	⃠
A-11	투명 디스플레이	1	EA	⃠
A-12	키보드/마우스	10	EA
A-13	회전 스툴 의자	4	EA

1-1. XR쇼룸

충남 VR·AR제작거점센터 구축사업 기술규격서

번호	품명	단위	수량	비고
A-1	VR HMD	4	EA
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 해상도: 2160x1200 - Refresh Rate: 90Hz - Platform: Oculus Home - 시야각: 110도 - Tracking area: TBA 3) 구성품 - 베이스스테이션 거치대 (4SET) - VR 체험용 컨트롤러 (4SET) - 베이스스테이션 (4SET) - VR HMD 거치대(4EA) 4) 기타 ※ 기존장비 이전설치 및 운영방안 검토해야 함 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-2	VR HMD	EA	4	주요 장비
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 스크린: 듀얼 AMOLED 3.5“ - 해상도: 1440 x 1600 pixels per eye (통합 2880 x 1600 pixels combined) - 주사율: 90 Hz - 시야각: 110도 - 오디오: Hi-Res 인증 헤드셋 / 고 임피던스 헤드폰 지원 - 센서: StreamVR 트래킹, G-센서, 자이로스코프, 근접센서, 동공 거리 설정 (IPD) - 컨트롤러: SteamVR 트래킹 2.0 / 멀티 펑션 트랙패드, 그립버튼, 듀얼-스테이지 트리거, 시스템, 메뉴 버튼 3) 구성품 - VR 체험용 컨트롤러 (4SET) - 베이스스테이션 2.0 (4SET) - VR 체험용 컨트롤러 충전기 (4SET) - VR HMD 거치대(4EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-3	VR HMD(무선)	EA	2
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결이 필요없는 Stand alone 자체 디바이스, 내장된 카메라로 주변 환경을 인식 및 추적하고 VR컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - Display : OLED - DIsplay size : TBD - 해상도 : 2880 x 1600 per eye - PPI : TBD - Lens : TBD - FOV : TBD - Refresh Rate : 72Hz - Headset Tracking Technology : 6Dof - Controller Tracking Technology : 2개 - 용량 : 128GB 3) 구성품 - VR 체험용 컨트롤러 (2SET) - 베이스스테이션 (2SET) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-4	VR 체험용 모니터	EA	10
1) 제품개요 PC와 연결하여 경험 중인 가상현실 콘텐츠 체험 화면을 미러링하여 볼 수 있는 디스플레이 2) 규격 및 사양 - 사이즈: 65인치(163cm) - 해상도: 3,840 x 2,160 - 화질 엔진: UHD - 스피커 시스템: 2CH - 사운드 출력: 20W - HDMI 3포트, USB 2포트 3) 구성품 - 모니터 이동식 스탠드 거치대 (10EA) - 모니터 스탠드 거치대 (10EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-5	VR 체험용 PC	EA	10
1) 제품개요 VR HMD와 연결하여 안정적인 가상현실 콘텐츠 경험을 지원하는 PC 장비 2) 규격 및 사양 - CPU: 라이젠 3700 - RAM: 32GB - GPU: RTX 2080 Super - SSD: 512GB 3) 구성품 - 멀티탭 (10EA) - PC 파워선 (10EA) - Windows 10 설치 포함 (10EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-6	VR HMD 거치 테이블	EA	10
1) 제품개요 VR HMD, 컨트롤러, 키보드/마우스를 거치하고 사용할 수 있는 간이 테이블 2) 규격 및 사양 - 사이즈: 60 x 40 x 710cm - 색상: 블랙 - 철제프레임 - 접이식(완제품) 3) 구성품 - 다용도 고정 홀더(VR컨트롤러 고정용) (20EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-7	VR HMD 스탠드 거치대	EA	10
1) 제품개요 VR HMD 및 컨트롤러의 위치를 적외선 카메라를 통해 추적하는 베이스 스테이션 마운트를 위한 스탠드 거치대 2) 규격 및 사양 - 최소 높이: 72cm - 최대 높이: 220cm 3) 구성품 - 클램프 플라이어 클립 (10EA) - 벽면 브래킷 (10EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-8	AR용 스마트폰 + AR글래스	SET	2
1) 제품개요 증강현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 스마트폰을 기반으로 연결하여 증강현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - CPU: 퀄컴 스냅드래곤 765 5G - 디스플레이: 172.7mm OLED FHD+(20.5, 2460x1080) - 전면 카메라: 1600만화소 - 후면 카메라: 4800만화소, 광각 800만화소, 심도 500만화소 - RAM: 8GB - 내장메모리: 128GB - AR글래스 해상도: 1920 x 1080 - 구현 스크린: 100인치 이상 3) 구성품 - 스마트폰 충전기 (2EA) - AR글래스 코받침 4종 (2SET) - AR글래스 렌즈프레임(2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-9	스마트폰	EA	2
1) 제품개요 내장 카메라를 활용하여 AR콘텐츠를 화면을 통해 경험할 수 있는 스마트폰 장비 2) 규격 및 사양 - 사이즈: 158.3 mm - CPU 속도: 2.8 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz - 해상도: 3200 x 1440 (Quad HD+) - 색심도: 16M - 전면카메라: 10.0 MP - 후면카메라: 12.0 MP + 64.0 MP + 12.0 MP - RAM: 12 GB - 용량: 128GB 3) 구성품 - 스마트폰 충전기 (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-10	LED 디스플레이	EA	1	주요 장비
1) 제품개요 비디오 디스플레이용 픽셀의 발광 다이오드 어레이를 사용하는 평판 디스플레이 장비로 미디어 아트를 전시하고 방문객 대상으로 인터랙션이 가능한 미디어 아트를 경험할 수 있도록 지원하는 디스플레이 2) 규격 및 사양 [LED 디스플레이] - 픽셀피치: 1.25mm - 화면크기: 136인치 이상 - 블록조립형 설계 적용 - 케이블리스 설계 적용 - 픽셀 구성SMD, 4 Pixels in 1 패키지 (광원 하나의 소형LED패키지를 이루는 기술) - 전원/신호 이중화 기능 - Alpha 7 인텔리전트 프로세서 - 밝 기: Typ. 600nit, Peak. 1,200nit 이상 - 명 암 비: Typ. 4,000:1, Peak. 8,000:1 이상 - 캐비닛 크기 (W × H × D)600 × 337.5 × 44.9 mm 이하 [시스템 컨트롤러] - 해 상 도: UHD (3,840 × 2,160) - 입력신호: HDMI(3), DP(1) - 출력신호: Ethernet (5 GB × 8 개), SPDIF (오디오) - HDR호환성: HDR10, HDR10 Pro - 저장장치: 16GB - WI-FI : 가능 - 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서, KC 인증 제출여부 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-11	투명 디스플레이	EA	1	주요 장비
1) 제품개요 시인성이 아주 높은 선명한 화질을 제공하는 뒤가 비치는 투명 디스플레이 장비로 디스플레이 후면에 제품을 위치시켜 제품에 대한 정보를 이미지로 동시에 보여주는 퍼포먼스 구현이 가능 2) 규격 및 사양 - 화면크기: 138cm(55인치) - 화면비율: 16:0 - 해상도: 1920 x 1080(롱) - 밝기: 400 / 150 (평균 화상 레벨 25% / 100%) cd/㎡ - 투명도: 38%(Panel) - 시야각(H x V): 178x178 - 방향: 가로 및 세로모드 지원 - 입/출력: HDMI, DP, USB(2) / DP, 오디오 - 전원: 100 – 240V~, 50/60Hz 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-12	키보드/마우스	EA	10
1) 제품개요 PC와 연결하여 사용하는 입력 장비 2) 규격 및 사양 - 센서: 나노 USB 수신기, 고급 옵티컬 트래킹 - 무선 작동거리: 최대 10M - 2.4GHz 무선연결 - 로우 프로파일 키 - 키보드 높이 조절 가능 - On/Off 전원 - 배터리 수명: 키보드 36개월, 마우스 12개월 이상 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-13	회전 스툴 의자	EA	4
1) 제품개요 가상현실 콘텐츠 경험 시 앉아서 360도로 돌면서 편안하고 안정적인 체험을 지원하기 위한 회전 스툴 의자 2) 규격 및 사양 - 재질: PU(leatherette) + Chrome base - 의자 사이즈: 52 x 38 x 27 cm - 높이: 40~51 cm - 색상: 블랙 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

1-2. XR 테스트베드

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
B	XR 테스트베드
B-1	프로젝터	4	EA
B-2	AR Mapping Kit	4	EA	⃠
B-3	VR 체험용 모니터	2	EA
B-4	VR 체험용 PC	2	EA
B-5	키보드/마우스	2	EA
B-6	회전 스툴 의자	6	EA

번호	품명	단위	수량	비고
B-1	프로젝터	EA	4
1) 제품개요 XR 테스트베드랩 내의 몰입형 콘텐츠 체험 및 입체적인 공간, 오브젝트에 이미지와 영상을 투사하여 시각적인 효과를 주는 장비 2) 최소사양 - 디스플레이: 0.64“ 3LCD - 밝기: 5000루멘 - 명암비: 500,000:1 - 화면사이즈: 30~300인치 - 화면비: 16:10 - 광원타입: Laser Phosphor - 광원수명: 20,000시간 - 키스톤: 상하±30° 좌우±30° - 줌/포커스: 수동/수동 - 종횡왜곡보정: 퍼펙트 핏 - F값/초점거리: f=18.2~29.4mm - 입력단자: 3 X HDMI(MHL) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio 2 X Φ3.5 jack Audio - 출력단자: 1 X 15pin D-sub(IN2 RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio - 컨트롤/서비스단자: 1 X RS-232C 1 X RJ-45 2 X USB(A) 1 X USB(B) - 스피커: 16W - 비디오 포맷: NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p - 정격전압: AC 100~240V, 50/60Hz 3) 구성품 - 프로젝터 브라켓 (4EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-2	AR Mapping Kit	EA	4	주요 장비
1) 제품개요 XR 테스트베드랩 내의 프로젝터에 장착하여 공간 및 오브젝트를 스캔하여 비쥬얼 콘텐츠 제작 후 콘텐츠를 매핑하여 실시간으로상호작용 가능하도록 지원하는 장비 2) 최소사양 - 투사율 : 0.5 ~ 2.0 - 모든 거리 : 1ft ~ 무한대 - 모든 밝기 : 100-100K 루멘 - 최대 출력 WUXGA (1920 x 1200) 3) 구성품 - LFC (Lightform Compute) - Logitech Brio 4K 카메라 - 카메라 및 컴퓨터 마운트 - Lightform Creator 영구 라이선스 - 전원, HDMI, USB-C 케이블 - 3베이스 세트 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-3	VR 체험용 모니터	EA	2
1) 제품개요 PC와 연결하여 경험 중인 가상현실 콘텐츠 체험 화면을 미러링하여 볼 수 있는 디스플레이 2) 규격 및 사양 - 사이즈: 65인치(163cm) - 해상도: 3,840 x 2,160 - 화질 엔진: UHD - 스피커 시스템: 2CH - 사운드 출력: 20W - HDMI 3포트, USB 2포트 3) 구성품 - 모니터 이동식 스탠드 거치대 (2EA) - 모니터 스탠드 거치대 (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-4	VR 체험용 PC	EA	2
1) 제품개요 VR HMD와 연결하여 안정적인 가상현실 콘텐츠 경험을 지원하는 PC 장비 2) 규격 및 사양 - CPU: 라이젠 3700X - RAM: 32GB - GPU: RTX 3080 - SSD: 512GB 3) 구성품 - 멀티탭 (2EA) - PC 파워선 (2EA) - Windows 10 설치 포함 (2EA) 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-5	키보드/마우스	EA	2
1) 제품개요 PC와 연결하여 사용하는 입력 장비 2) 규격 및 사양 - 센서: 나노 USB 수신기, 고급 옵티컬 트래킹 - 무선 작동거리: 최대 10M - 2.4GHz 무선연결 - 로우 프로파일 키 - 키보드 높이 조절 가능 - On/Off 전원 - 배터리 수명: 키보드 36개월, 마우스 12개월 이상 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-6	회전 스툴 의자	EA	6
1) 제품개요 가상현실 콘텐츠 경험 시 앉아서 360도로 돌면서 편안하고 안정적인 체험을 지원하기 위한 회전 스툴 의자 2) 규격 및 사양 - 재질: PU(leatherette) + Chrome base - 의자 사이즈: 52 x 38 x 27 cm - 높이: 40~51 cm - 색상: 블랙 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

2-1. XR LAB 1

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
C	XR LAB 1
C-1	모션캡쳐 시스템	1	EA	⃠
C-2	고사양 노트북	2	EA	⃠
C-3	태블릿 PC	8	EA
C-4	태블릿 PC	2	EA
C-5	크로마키용 조명	1	SET

번호	품명	단위	수량	비고
C-1	모션캡쳐 시스템	EA	1	주요 장비
1) 제품개요 웨어러블 센서 트래킹 기반의 모션캡쳐 시스템 장비로 별도의 모션 트래킹 카메라 설치를 할 필요 없이 액터가 센서가 장착된 슈트를 입고 연기를 진행하는 것만으로 모션 트래킹과 모션 데이터 취득이 가능한 장비 2) 규격 및 사양 - 슈트 모델 - 무선 범위 실내/실외: 50/150m - 트래커: 17 Wired - 바디 버퍼링: 10m - 모션 데이터: Lab 퀄리티 - 내부 업데이트 속도: 1000Hz - 셋업 시간: 10분 - 아웃풋 속도: 240Hz - 지연시간: 20ms - 배터리: 1개 - 배터리 지속 시간: 9.5H - Wifi AP 지원 - Unity, Maya, Motion builder 실시간 연동 Plug-in 지원 - 최대 4인 이상 멀티 액터 연동 전용 소프트웨어 - 마그네틱 필드의 이뮨 현상 제거 - 높이 값 인식 AI지원 및 HD Processing 지원 - 심플 워크 캘리브레이션 기능 - 원하는 프레임 레이트를 단계별로 조정 사용가능 - 높이값을 인식할 수 있는 AI 시스템 - MVN Animate Pro 장비호환 3) 구성품 - 모션캡쳐 슈트 지퍼타입 L size (1EA) - 모션캡쳐 글러브 (1SET) - 30m 무선 동글 - 장갑& 신발패드 (1SET) - 머리 밴드 (1EA) - 트래커 포켓 (1SET) - MVN Animate Pro 라이센스 - MVN Animate & MVN Analyze Plugin (one PC) - 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서, KC 인증 제출여부 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함 ※ 모션슈트 H/W, S/W 보증기간: H/W 2년, S/W 3년 ※ 모션캡쳐 글러브 H/W, S/W 보증기간: H/W 1년, S/W 1년

번호	품명	단위	수량	비고
C-2	고사양 노트북	EA	2	주요 장비
1) 제품개요 가상현실 콘텐츠 체험 및 쇼룸 외부에서의 콘텐츠 전시 및 시연용 이동과 휴대성이 간편한 고사양, 고성능의 노트북 장비 2) 규격 및 사양 - 화면크기 : 15형 이상 - 해상도: OLED 4k 이상 - 명암비: 100,000:1 - 시야각: 170도 - CPU: i9-9980HK - Graphic Card: RTX 2080 super - RAM: 64GB - 아이트래킹 기능 탑재 - 용량: M.2 SSD 1TB 3) 구성품 - 노트북 가방 (2EA) - 노트북 충전기 (2EA) - 무선 마우스 MX Master 3 (2EA) - Windows 10 설치 포함 (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-3	태블릿 PC	EA	8
1) 제품개요 스마트폰보다 큰 화면으로 증강현실 콘텐츠 체험 및 시연할 수 있으며 직관적이고 정교한 데이터 입력이 가능하여 그래픽 디자인에 용이한 태블릿 PC 장비 2) 규격 및 사양 - 사이즈: 315mm - 크기: 185 x 285 x 7.7 mm - 해상도: 2800 x 1752(WQXGA+) - 종류: Super AMOLED - CPU 속도: 3.09 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz - CPU 종류: Octa-Core - 메인 카메라: 13.0 MP + 5.0 MP / 오토포커스 지원 - 전면 카메라: 8.0 MP - RAM: 8GB - 용량: 256GB - 운영체제: Android - 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서 지원 - 배터리 용량: 10090mAh - 동영상 지원 포맷: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - 동영상 지원 해상도: UHD 8K 60fps - 오디오 지원 포맷: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 3) 구성품 - 태블릿 PC 충전기 (8EA) - 태블릿 펜 (8EA) - 태블릿 PC 케이스 (8EA) - 태블릿 PC 액정 보호 필름 (8EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-4	태블릿 PC	EA	2
1) 제품개요 스마트폰보다 큰 화면으로 증강현실 콘텐츠 체험 및 시연할 수 있으며 라이다 센서 기술이 접목된 카메라 추적을 통해 보다 용이한 증강현실 콘텐츠 제작 및 개발이 가능한 태블릿 PC 장비 2) 규격 및 사양 - 크기: 214.9 x 280.6 x 5.9mm - 화면크기: 15인치 - 해상도: 2732x2048 - 와이드 컬러 디스플레이 - 운영체제: iOS - 명암비: 100,000:1 - 운영체제: iPadOS 14 - RAM: 6GB - 와이드 카메라: 12MP, f/1.8 조리개 - 울트라 와이드 카메라: 10MP, f/2.4 조리개 및 125° 시야각 - 전면 카메라: 700만화소 - 후면 카메라: 1,200만화소+1,000만화소+TOF 3D LiDAR - LiDAR 스캐너 지원 - 용량: 512GB SSD 3) 구성품 - 태블릿 PC 충전기 (2EA) - 태블릿 펜 (2EA) - 태블릿 PC용 키보드 (2EA) - 태블릿 PC 케이스 (2EA) - 태블릿 PC 액정 보호 필름 (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-5	크로마키용 조명	SET	1
1) 제품개요 촬영된 피사체와 배경이 효과적인 영상 합성을 위하여 전경과 배경의 분리가 쉽게 이루어지도록 하고 인물과 효과를 기술적으로 깔끔히 합성할 수 있는 풍부한 광량의 조명 장비 2) 규격 및 사양 - CRI (Ra) : 95 - 5600K LED 수량 : 60 - 전력 : 12W * 4 - 색온도 : 5600k - 조명 (LM) : 601.5LM * 4 - 치수 : 710x360x180mm - 케이블 조광기 컨트롤 지원 3) 구성품 - 크로마키 조명 거치 스탠드 (1SET) - 조명 마운트 홀더 (1SET) - 크로마키 조명 보관 가방 (1EA) - 케이블 조광기 컨트롤러 (1SET) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

2-2. XR LAB 2

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
D	XR LAB 2
D-1	VR HMD	1	EA
D-2	VR HMD(무선)	1	EA
D-3	VR HMD	1	EA
D-4	VR HMD	1	EA
D-5	VR 8K HMD	1	EA
D-6	XR HMD	2	EA	⃠
D-7	AR 글래스	2	EA
D-8	AR 글래스	2	EA	⃠
D-9	AR 글래스	1	EA
D-10	VR 컨트롤러	3	EA
D-11	LiDAR 센서(10m)	1	EA
D-12	LiDAR센서(20m)	1	EA
D-13	TUIO Interactive 드라이버	2	EA
D-14	동작 인식 장치	1	EA
D-15	AR 입력 기기	3	EA
D-16	무선 풀 바디 모션 캡쳐 시스템	1	SET	⃠

번호	품명	단위	수량	비고
D-1	VR HMD	EA	1
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 해상도: 2160x1200 - Refresh Rate: 90Hz - Platform: Oculus Home - 시야각: 110도 - Tracking area: TBA 3) 구성품 - 베이스스테이션 거치대 (4SET) - VR 체험용 컨트롤러 (4SET) - 베이스스테이션 (4SET) 4) 기타 ※ 기존장비 이전설치 및 운영방안 검토해야 함 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-2	VR HMD(무선)	EA	1
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결이 필요없는 Stand alone 자체 디바이스, 내장된 카메라로 주변 환경을 인식 및 추적하고 VR컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - Display : OLED - DIsplay size : TBD - 해상도 : 2880 x 1600 per eye - PPI : TBD - Lens : TBD - FOV : TBD - Refresh Rate : 72Hz - Headset Tracking Technology : 6Dof - Controller Tracking Technology : 2개 - 용량 : 128GB 3) 구성품 - VR 체험용 컨트롤러 (1SET) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-3	VR HMD	EA	1
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 스크린: 듀얼 AMOLED 3.5“ - 해상도: 1440 x 1600 pixels per eye (통합 2880 x 1600 pixels combined) - 주사율: 90 Hz - 시야각: 110도 - 오디오: Hi-Res 인증 헤드셋 / 고 임피던스 헤드폰 지원 - 센서: StreamVR 트래킹, G-센서, 자이로스코프, 근접센서, 동공 거리 설정 (IPD) - 컨트롤러: SteamVR 트래킹 2.0 / 멀티 펑션 트랙패드, 그립버튼, 듀얼-스테이지 트리거, 시스템, 메뉴 버튼 3) 구성품 - VR 체험용 컨트롤러 (1SET) - 베이스스테이션 (1SET) - VR 체험용 컨트롤러 충전기 (1SET) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-4	VR HMD	EA	1
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 스크린: 듀얼 3.4“(대각선) - 해상도: 1440 x 1700 픽셀 (통합 2880 x 1700 통합 해상도) - 재생률: 90 Hz - 시야각: 최대 110도 - 오디오: 스테레오 헤드폰 - 입력: 통합 마이크, 헤드셋 버튼 - 연결: USB-C 3.0, DP 1.2, 페이스플레이트 모듈 연결 - 센서: StreamVR 트래킹, G-센서, 자이로스코프, 동공 거리 설정 (IPD) - 컨트롤러: SteamVR 트래킹 2.0 / 다기능 트랙패드, 그립 버튼, 듀얼 스테이지 트리거, 시스템 버튼, 메뉴 버튼 3) 구성품 - VR 체험용 컨트롤러 (1SET) - 베이스스테이션 (1SET) - VR 체험용 컨트롤러 충전기 (1SET) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-5	VR 8K HMD	EA	1
1) 제품개요 가상현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 체험할 수 있으며 8K급의 고화질 고성능 이미지 구현이 가능하여 몰입감있는 콘텐츠 경험이 가능한 장비 2) 규격 및 사양 - 사이즈: 290.10 x 108.2 x 135.90mm - 해상도: 3840 x 2160 x 2(8K) - MTP 지연률: 15ms(일반) - 화면 재생률: 90Hz - 렌즈: 프리넬렌즈 x 2 - 시아갹: 200도 - IPD: 55m – 77mm - 아이트래킹, 핸드트래킹 기능 지원 - 룸스케일 기반 컨트롤러 기능 지원 - 아웃사이드-인트래킹 지원 - 센서: Steam VR 기반 - A+G+M: 9축 3) 구성품 - 베이스스테이션 거치대 (1SET) - VR 체험용 컨트롤러 (1SET) - 베이스스테이션 (1SET) 4) 기타 ※ 기존장비 이전설치 및 운영방안 검토해야 함 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-6	XR HMD	EA	2	주요 장비
1) 제품개요 확장현실 구현 및 체험을 위하여 머리에 쓰는 디스플레이로 PC와 연결하여 모션트래킹 플랫폼을 활용해 룸스케일을 설정하고 VR HMD 및 컨트롤러를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 체험할 수 있으며 혼합현실과 풀 VR 사이를 전환하여 경험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 90Hz에서 카메라 및 광학 2x12 메가 픽셀. 고정 초점, 1/3 - 1.55p 픽셀 크기의 B 센서 크기 - 시야각: 94 ° - 이미징 파이프 라인 4 개 스트림 (눈당 2 개) - VR 디스플레이 시스템 Bionic Display ™ (20/20 이상 (60 PPD / 3000PPI 이상) 해상도) flicker4ree screen re 打 eshat 60/90 Hz. 2 개의 1920 x 1080 저지 속성 결합 - 마이크로 OLED 및 2 개의 1440 x 1600 저지 속성 AMOLED - 시야각: 87도 - 지연 시간: <20ms - 아이 트래킹: 100Hz 스테레오 아이 트래킹 - Depth 2 개의 광각 카메라와 LED로 구성된 액티브 IR 센서 시스템 - 연결: 10m 활성 광 Thunderbolt 케이블 - 색상 무한 명암비 (10,000 : 1 이상)로 가장 깊은 검정색과 개별적으로 가능 - 쉽고 정확한 교정을 위한 동 공간 거리 (IPD) 조정 - 센서: StreamVR 트래킹, G-센서, 자이로스코프, 근접센서, 동공 거리 설정 (IPD) - 컨트롤러: SteamVR 트래킹 2.0 / 멀티 펑션 트랙패드, 그립버튼, 듀얼-스테이지 트리거, 시스템, 메뉴 버튼 3) 구성품 - 베이스 스테이션 거치대 (3SET) - VIVE Pro VR 체험용 컨트롤러 (3SET) - VR 체험용 컨트롤러 충전기 (3SET) - VIVE Pro 베이스 스테이션 (3SET) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-7	AR 글래스	EA	2
1) 제품개요 혼합현실 기술을 기반으로 와이드 스크린 디스플레이를 장착한 머리에 쓰는 디스플레이로 스마트폰과 연결을 통해 증강현실 콘텐츠를 체험할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 시야각: 52도 - 해상도: 좌우측 각각 1920x1080 FHD - 접속 방식: USB-C타입 호환, 스마트폰(Snap dragon 855) 테더링 방식 - AR 기술 탑재 기능 - 주변 환경 인식 기능 - SLAM(실시간 공간 및 위치 인식) - 6 DoF - 바닥감지, 이미지 추적 3) 구성품 - AR 글래스 컨트롤러 - AR 글래스 충전기 - 컴퓨터 유닛 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-8	AR 글래스	EA	2	주요 장비
1) 제품개요 증강현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 연결 디바이스 없이 자체 디바이스로 증강현실 콘텐츠를 경험할 수 있으며 컨트롤러, 손 제스쳐, 음성인식등을 통해 인터랙션이 가능한 장비 2) 규격 및 사양 - 해상도: 눈 한쪽당 2K 라이트 엔진 200 3:2 광엔진 - 홀로그램 밀도: >2.5K 방사점(라디안당 광점) - SoC(System on Chip): 퀄컴 스냅드래곤 850 - RAM: 4 GB - Storage: 64 GB - Weight: 566 g - 카메라: 800만 화소 이미지, 1080만 화소 비디오 - 마이크: 5개 채널 - 스피커: 내장, 공간 오디오 - 핸드 트래킹: 양손에 대한 완전한 움직임 모델링, 직접 조작 - 아이 트래킹: 실시간 트래킹 - 음성: 디바이스에 대한 명령 및 제어, 인터넷 연결에서 자연 언어 지원 - 6DoF 트래킹: 전 세계 규모의 위치 트래킹 - 공간 매핑: 실시간 환경 매쉬 - 혼합현실 캡쳐: 혼합 홀로그램 및 물리적 환경 사진 및 오디오 캡쳐 가능 3) 구성품 - AR 글래스 충전기 (2EA) - AR 글래스 보관 케이스 (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-9	AR 글래스	EA	1
1) 제품개요 증강현실 구현을 위한 머리에 쓰는 디스플레이로 스마트폰 리모트 및 음성인식을 통해 증강현실 콘텐츠를 경험 및 인터랙션이 가능한 장비 2) 규격 및 사양 해상도: 800만 화소 HD 카메라, 720p 30렌 또는 1080p 24fps 지원 디스플레이: 풀 컬러 마이크: 소음 제거 마이크 다국어 음성 제어 듀얼 햅틱 피드백 지원 제스처 인식이 가능한 터치 패드 기능 지원 헤드 모션 트래킹 기능 UV 보호 렌즈 제어 앱: Android 및 iOS 기기용 원겹 제어 앱 무선 Wi-Fi MicroSD 확장 3) 구성품 - AR 글래스 충전기 (1EA) - AR 글래스 케이스 (1EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-10	VR 컨트롤러	EA	3
1) 제품개요 펜 형태의 VR 컨트롤러로 2차원의 물리적 표면 또는 3차원의 공간 규모의 환경에서 인터랙션 및 드로잉 등이 가능한 장비 2) 규격 및 사양 - 규격: 232mm x 64mm x 42mm - 배터리: 2.5시간 이상(USB 충전 가능) - 연결: 2.4GHz 무선 및 마이크로 USB - Steam VR 호환 및 작동: Vive, Vive Pro, Varjo, 밸브 인덱스 - 2개의 아날로그 힘 감지 컨트롤 (스타일러스팁 / 검지 손가락) - 클릭 가능한 2D 터치 스트립 - 양면 그립 그랩 버튼 - 햅틱 지원 - 메뉴 및 시스템 버튼 - 상태 표시 LED 3) 구성품 - 컨트롤러 충전기 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-11	LiDAR 센서(10m)	EA	1
1) 제품개요 레이저를 목표물에 비춰 사물과의 거리 및 다양한 물성을 감지할 수 있는 기술로 주변 사물, 지형지물 등을 감지하고 이를 3D영상을 만들 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 검출 보증값: 0.06m ~ 10m(흰색 켄트지) / 0.06 ~ 4m(반사율 10%시) - 최대 탐지 거리: 30m(출력 한계값) - 주사 각도: 270도 - 주사 시간: 25msec - 각도 분해 능력: 0.25도 - 전원 전압: DC12V / DC24V - 소비 전력: 150mA 이하 - 광원: 반도체 레이저(905nm) FDA 레이저 안전 플래스 1 - 측거 정밀도: ±40mm - 시작시간: 10sec 이내 - 입력: IP 리셋 입력 포토 커플러 입력 (ON 전류: 4mA) - 출력: 동기화 출력 포토 커플러 오픈 콜렉터 출력 DC30V 50mA MAX - 인터페이스: Ethernet 100BASE-TX 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-12	LiDAR 센서(20m)	EA	1
1) 제품개요 레이저를 목표물에 비춰 사물과의 거리 및 다양한 물성을 감지할 수 있는 기술로 주변 사물, 지형지물 등을 감지하고 이를 3D영상을 만들 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - 검출 보증값: 0.06m ~ 20m(흰색 켄트지) / 0.06 ~ 8m(반사율 10%시) - 최대 탐지 거리: 60m(출력 한계값) - 주사 각도: 270도 - 주사 시간: 25msec - 각도 분해 능력: 0.25도 - 전원 전압: DC12V / DC24V - 소비 전력: 150mA 이하 - 광원: 반도체 레이저(905nm) FDA 레이저 안전 플래스 1 - 측거 정밀도: ±40mm - 시작시간: 10sec 이내 - 입력: IP 리셋 입력 포토 커플러 입력 (ON 전류: 4mA) - 출력: 동기화 출력 포토 커플러 오픈 콜렉터 출력 DC30V 50mA MAX - 인터페이스: Ethernet 100BASE-TX 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-13	TUIO Interactive 드라이버	EA	2
1) 제품개요 평평한 표면을 다중터치 표면으로 변환해주는 다중 터치 소프트웨어 솔루션으로 LiDAR 센서를 함께 활용하여 멀티 터치 표면을 생성해주고 설정을 쉽게 보정할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 2) 규격 및 사양 - 무제한 터치 포인트 지원 - 하나의 센서로 30M 대화형 화면 생성 - 그래픽 사용자 인터페이스 제공 - 다국어 사용자 인터페이스 제공 - 설정의 실시간 미리보기 지원 - 터치리스 상호작용으로 대화형 솔루션 지원 - 지원 S/W: VENTUZ, 터치 디자이너, 인터페이스, VIZRT, 골짜기, VVVV, 유니티, 언리얼 엔진 등 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-14	동작 인식 장치	EA	1
1) 제품개요 컴퓨터 비젼 및 음성 모델을 위한 고급 AI 센서가 포함된 개발자 키트로 깊이 센서, 비디오 카메라가 장착된 공간 마이크 배열 그리고 여러 모드, 옵션, SDK가 포함된 일체형 소형 디바이스인 방향 센서가 포함된 장비 2) 규격 및 사양 - Depth Camera: 1MP Time-of-flight - RGB Camera: 12MP CMOS sensor rolling shutter - IMU: 3D 디지털 가속계 및 3D 디지털 자이로 스코프 - 마이크로폰: 7 마이크로폰 원형 배열 - 연결성: USB-C 데이터 커넥터 - Input: USB 3.0port - 여러 장치를 동기화하기 위한 동기화 커넥터 지원 3) 구성품 - 맨프로토 삼각대 (1EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-15	AR 입력기기	EA	3
1) 제품개요 PC와 연결하여 손동작을 인식하여 손으로 컴퓨팅을 할 수 있는 3D모션 컨트롤 및 센싱 장비 2) 규격 및 사양 - 규격: 30 x 80 x 13mm - 동작 인식 범위: 직경 30cm - 전원 공급 장치: USB - 상호 작용 영역: 60cm 이상 120 x 150도 시야각으로 장치에서확장 - 카메라: 640 x 240 픽셀 근적외선 카메라 2대 이미지 캡쳐: > 1/2000 LED 밝기, 감마, 노출, 게인, 해상도 등 컨트롤 지원 3) 구성품 - 컨트롤러 충전기 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-16	무선 풀 바디 모션 캡쳐 시스템	SET	1	주요 장비
1) 제품개요 모듈을 바디 및 오브젝트에 장착하여 무선으로 풀바디 실시간 위치 추적을 통해 모션 트래킹 및 데이터 취득이 가능한 센서 시스템 2) 규격 및 사양 - 6 DoF - 바닥감지, 이미지 추적 - 모듈 사이즈: 16x16x20mm - 센서융합: 광학데이터를 기반으로 실시간 IMU 보정 및 관성 측정 장치(IMU) 기반 추적 지원 - 지연시간: 초당 최대 2000회 측정 및 2ms 지연 시간 - 온보드 처리: 추적기에서 데이터 처리 담당 - 맞춤형 광학: 240도 시야각 - 사용자 정의 가능한 영역: - 무제한 다중 사용자 추적 가능 3) 구성품 - VR 체험용 컨트롤러 - VR 체험용 컨트롤러 충전기 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

2-3. XR LAB 2(전문가 제작 및 테스트용)

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
E	XR LAB 2(전문가 제작 및 테스트용)
E-1	모니터	2	EA
E-2	전문가용 수냉식 PC	2	EA	⃠
E-3	키보드/마우스	2	EA
E-4	3D Design S/W	1	EA
E-5	Interactive Designer S/W	1	EA
E-6	3D Modeling S/W	1	EA
E-7	Real-Time Render S/W	1	EA
E-8	VFX Plug-in S/W	1	EA
E-9	3D 모션 캡쳐 시스템	1	EA
E-10	이동형 System Rack	1	EA

번호	품명	단위	수량	비고
E-1	모니터	EA	2
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 개발을 위한 디스플레이 장비 2) 규격 및 사양 - 화면 크기: 80cm(32인치) - 화면 비율: 16:0 - 패널 종류: VA - 시야각: 광시야각 - 해상도: 3840 x 2160(4K UHD) - 픽셀피치: 0.181mm - 응답속도: 4ms - 밝기: 300cd - 명암비: 3,000:1 - 최대 주사율: 60Hz - 영상 입력 단자: HDMI, DP포트 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-2	전문가용 수냉식 PC	EA	2	주요 장비
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 개발을 위한 고사양, 고성능의 전문 PC 2) 규격 및 사양 - CPU: Intel Core i9-9900K - RAM: DDR4 32GB PC4-2400 - Graphic Card: Geforce RTX 3080 - SSD : NVME M.2 1TB - SSD : NVME M.2 2TB - 파 워: 1000W 80PLUS TITANIUM 등급 - 내장형 메모리카드 리더기 3) 구성품 - 멀티탭 (10EA) - PC 파워선 (10EA) - Windows 10 설치 포함 (10EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-3	키보드/마우스	EA	2
1) 제품개요 PC와 연결하여 사용하는 입력 장비 2) 규격 및 사양 - 센서: 나노 USB 수신기, 고급 옵티컬 트래킹 - 무선 작동거리: 최대 10M - 2.4GHz 무선연결 - 로우 프로파일 키 - 키보드 높이 조절 가능 - On/Off 전원 - 배터리 수명: 키보드 36개월, 마우스 12개월 이상 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-4	3D Design S/W	EA	1
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 소스 제작을 위한 3D 설계, 3D 디자인, 3D 모델링 작업을 위한 S/W 2) 규격 및 사양 - NUBS 커브, 서피스, 솔리드, 클라우드포인트, 다각형 메쉬를 생성, 편집, 분석/해석, 문서화, 렌더링, 애니메이션, 변환 작업 가능 - 모든 디자인, 도면 설계, CAM, 엔지니어링, 분석/해석, 렌더링, 애니메이션, 일러스트레이션 S/W와 호환 가능 - 모델 생성, 편집, 렌더링, 디지털 패브리케이션과 3D프린팅, 3D 캡처 도구 등 지원 - Script 편집기, Python 언어 사용, C++플러그인 활용 지원 - 렌더러 개발자를 위한 RDK 지원 - 저장 및 출력 포맷: .3DM, .rws, .3ds, .3mf, .dwg, .dwf, .dae, .ply .obj, .fbx, .stl 등 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-5	Interactive Desinger S/W	EA	1
1) 제품개요 실시간으로 상호작용이 가능한 멀티미디어 콘텐츠 제작을 위한 실시간 렌더링이 가능한 노드 기반의 비주얼 프로그래밍 언어 2) 규격 및 사양 - 실시간 렌더링 및 합성 지원 - 워크 플로우 및 확장 가능한 아키텍처 - 비디오 및 오디오 입력 / 출력 - 다중 디스플레이 지원 - 애니메이션 및 제어 채널 - 맞춤형 제어판 기능 세트로 마우스 기반 또는 터치 스크린 제어판, 3D 가상 환경 제어, 제스쳐 입력 및 다중 사용자 상호작용 지원 - 실시간 3D 엔진 및 도구 지원으로 프로젝션 설정의 Pre Visual 가능 - Abelton Live, Max/MSP, Substance Designer, Notch, vvvv, OpenFrameworks, Resolume, 웹 앱 등의 소트프웨어 상호 운용성 - Kinect Azure, Realsense, ZED, Vive, Oculus, 레이저 컨트롤러, LIDAR 및 멀티 터치 스크린ㄴ과 같은 하드웨어 장치 상호 운용성 - 스트립팅 및 프로그래밍 지원 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-6	3D Modeling S/W	EA	1
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 제작을 위한 노드 기반의 실시간으로 작업이 가능한 저작도구 2) 규격 및 사양 - 노드 연결 기반의 실시간 작업 지원 - 색상 그레이딩, 이미지 효과 노드, 카메라 효과 시뮬레이션 등의 합성 기능 지원 - 마스킹, 색상 키잉, 세분화, 모션 벡터 생성, 특징점 추적, 라이브 비디오 캡처 등 비디오 처리 기능 - 이펙터를 이용한 복제 모션 제어, 키프레임을 활용한 애니메이션 생성 - Normal maps, displacement maps, specular and roughness maps 지원 - JavaScript 스크립팅 언어를 사용한 제어, 노드를 사용한 logic 네트워크 지원 - OSC 입력 및 출력, MIDI 입력, Artnet 입력 및 제어 지원 - 지원형식: JPEG, PNG, TGA, TIFF, BMP, EXR, HDR, DDS, SBSAR, DXV2, HAP, NotchLC, QuickTime, AVI, FBX, Cinema4D, Alembic, Lightwavr, OBJ 등 - 미디어 서버 지원: Avolites – Ai, disguise, Green Hippo – Hippotizer, RealMotion, 7감각-델타, 터치디자이너, AV Stumfl – Pixera, SMODE, LightAct, VYV – Photon - 스파우트 지원: Resolume, Openframeworks, Cinder - 원격 네트워크 라이브 편집 지원 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-7	Real-Time Render S/W	EA	1
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 소스 제작을 위한 3D 디자인, 3D 모델링, 모션그래픽, 시뮬레이션 작업 S/W에서 플러그인 형태로 렌더링을 담당하는 S/W 2) 규격 및 사양 - Cinema 4D용 렌더 플러그인 - GPU 렌더 엔진, RTX 레이 트레이싱 및 GPU 하드웨어 가속을 통한 10~100배 속도 향상 지원 - 머신 러닝 최적화, 아웃 오브 코어 지오메트리 지원 - 랜덤 워크 SSS 및 헤어 재질 제공 - 메시와 볼륨을 우회하는 무한 절차적으로 생성된 장면, 볼륨 및 지오메트리 제공 - OSL 및 절차적 정점 변위 시스템 지원 - 볼륨 텍스쳐용 OSL 쉐이더 제공 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-8	VFX Plugin	EA	1
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 소스 제작을 위한 3D 디자인, 3D 모델링, 모션그래픽, 시뮬레이션 작업 S/W에서 플러그인 형태로 특수효과 구현 및 시뮬레이션을 담당하는 S/W 2) 규격 및 사양 - Cinema 4D와 통합 가능한 고급 입자 시뮬레이션 및 렌더링 플러그인 - ExplosiaFX 엔진을 사용하여 고급 연기 및 화재 시뮬레이션 작업 지원 - 유체 솔버, PBD, SPH 및 FLIP을 사용한 액체 시뮬레이션 자업 지원 - Scatter 생성기를 사용하여 여러 장면 지오메트리에 동시에 객체 분산 가능 = - 무제한 렌더 노드 포함 - CUDA 10.1 포함 - OptiX ™ 지원 - 맞춤 AOV - 뷰포트 텍스쳐 지원 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-9	3D 모션 캡쳐 시스템	EA	1
1) 제품개요 전신 풀 바디, 사용자 마스크, 얼굴 추적과 제스처 인식, 3D포인트 클라우드 수집이 가능한 3D 모션캡쳐 시스템 2) 규격 및 사양 - 전신 골격 추적(19개 관절) - 3D 포인트 클라우드 캡쳐 - 사용자 마스크 및 제스쳐 인식 - Android, Windows 및 Linux용 크로스 플랫폼 SDK 지원 - 3D 센서 독집적-Kinect v1, Asus Xtion, Orbbec Astra, Orbbec Persee, Intel RealSense 지원 - Unity 및 Unreal Engine 플러그인 - OpenNI 1.5 호환-OpenNI 모듈을 사용하면 Kinect 및 Asus Xtion 용으로 개발 된 OpenNI 기반 앱을 Android를 포함한 다른 플랫폼으로 이동 지원 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-10	이동형 System Rack	EA	1
1) 제품개요 산업용 VR·AR 테스트 장비 보관을 위한 이동형 케이스 2) 규격 및 사양 - 22구 조명 기기 보관 케이스 - 1190mm x 545mm x 690mm - 고내구성 바퀴 4개(고정 기능) - 손잡이 4개, 잠금장치 포함 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함