제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
1	솜씨마루	피할기	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 구두, 가방, 주머니물, 벨트, 지갑, 장갑 등 온갖 피혁 제품 및 비닐, 고무등의 가공에서의

가장자리(테두리)스끼, 평스끼에 사용할 수 있다.

2. 유니커 서보 모터(750W)이어야한다.

3. 스끼 찌꺼기 배출 장치 부착

4. 나이프 연마 크러치 장치 부착

5. 부품의 교확 및 보수가 용이

나. 표준규격

○ 제품사양

- 크기 : 530(W) x 340(D) x 370(H) mm

- 중량 : 39kg

- 출력 : 750W (유니콘 서보 모터)

- R.P.M : 1000 ~ 1200

○ 제품구성

- 노루발 조절 나사

- 누름대 올림 레버

- 노루발 스프링

- 노루발

- 노루발 각도 조절 나사, 노루발 고정/분리 나사, 노루발 조임나사

- 연마용 숫돌, 나이프, 나이프 축(주유구)

- 롤러 브라켓, 서포트 암, 지지나사, 나이프 축월, 클러치 레바축 핸들, 클러치 블록

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서

부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

7. 정품을 납품한다.

8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
2	솜씨마루	미싱기(가죽용)	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 중후물에서 극후물 재봉까지 특히 단차 재봉에 뛰어난 성능 발휘하는 강력한 상피이드

운동구조

2. 간단하면서도 간편한 땀폭 조절 구조와 역진 재봉가능

3. 원통형 베드구조

4. 바인더의 위치제어를 통한 미려한 재봉이 가능

5. 무소음 서보모터 장착

6. 외다리앵글/전용몰딩판 장착

나. 표준규격

○ 제품사양

- 중량 : 약 60KG

- 바늘 : DP*17 18QJS-23QJS

- 실 : 일반재봉사/나일론 3합-4합

- 속도 : 200 RPM – 4000RPM

- 모터 : 서브모터

- 테이블 : 380전용 몰딩테이블

- 앵글 : 380전용 외다리 앵글

○ 제품구성

- 실린더 베드형

- 1본침 본봉 총합송 수직 2배훅 바인더 부착형

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서

부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

7. 정품을 납품한다.

8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
3	솜씨마루	미싱기(천용)	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 고속 1본침 자동 사절 미싱

2. 가정이나 공장에서 여성복/남성복 가종 옷 제작에 두루 사용

3. 박물용/중후물용 모두 적합

4. 몰딩테이블 포함

나. 표준규격

○ 제품사양

- 바늘 : 09번 ~ 16번

- 실합사 : 3합이하

- 제봉두께 : 0.1mm ~ 3mm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서

부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

7. 정품을 납품한다.

8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
4	솜씨마루	핸드프레스	EA	１

가. 기능 및 요건

1. 원형, 미니철형, 키리스 척 등 다양한 지그 이용 가능

2. 녹방지 처리 및 코팅 처리

나. 표준규격

- 구성품 : 본품, 3mm렌치, 5mm렌치, 6mm 렌치, 12X14 양구스패너

- 펀칭압력 : 10Kn

- 손잡이 압력 : 200n

- 조절가능 높이 : 150mm

- 미세높이 조절범위 : 60mm

- 중량 : 11.5 kg

- 사이즈

(본품) 210x360(mm)

(홀사이즈) 내경 13mm 깊이 25mm

(테이블사이즈) 135x108mm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
5	솜씨마루	불박기	EA	1

가. 기능 및 요건

- 2019년형 이어야한다.

- 드릴척과 연결봉을 포함한다.

나. 표준규격

- 6단 멀티 고정

- 홀더 넓이 8 x 6.2 cm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
6	솜씨마루	인두기	EA	2

가. 표준규격

-전압 : 220V / 50~60HZ

-소비전력 : 70W

나. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
7	솜씨마루	다리미판	EA	2

가. 기능 및 요건

1. 스탠드 형 및 특대형 사이즈 (115 x 38cm 이상)

2. 50kg 하중 가능

3. 높이 조절 가능

나.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
8	솜씨마루	UV프린터	SET	1

가. 기능 및 요건

- 중형강력형이다.

- 강의자료 및 동영상 강의를 제공한다.

- UV잉크를 포함한다

- 지속적인 AS를 제공한다.

- 3D 및 두꺼운 물체도 인쇄 가능하다.

나. 표준규격

○ 제품사양

- 제품규격 : 57x48x38 cm

- 제품무게 : 26kg

- 제품전력 : 110-250V (USB 2.0연결)

- 지원 윈도우 : XP/WIN 7/WIN 8/WIN 10

- 사용헤드 : 엡손 L800 헤드

- 잉크공급형식 : 무한 잉크 공급 형식

- 높이 조절 : 자동센서방식

- 쿨러 : 수냉식 쿨러

- 헤드보호방식 : 스마트 자동 클린 시스템

○ 인쇄사양

- 인쇄범위 : 15x36cm

- 지원색상 : C, M, Y, K, W

- 인쇄속도 : A4 사이즈 3분

- 인쇄가능 제품사양 : 최대두께 : 9cm / 최대 무게 : 5kg

○ 구성

- 본체 + UV잉크 100ML(CMYKW) + 헤드

라.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서

부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

7. 정품을 납품한다.

8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
9	솜씨마루	콤프레샤	EA	2

가. 표준규격

- 방식 : 무급유방식(오일레스)

- 압력 : 6~8kgf/㎠

- 에어생산량 : 240L/min(무부하 기준)

- 탱크용량 : 50L

- 전기사양 : 단상220V(코드타입)

- 소음 : 68dB

- 크기 : 800X340X660

- 중량 : 45kg

나. 기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
10	솜씨마루	진공펌프	EA	1

가. 표준규격

- CFM : 7CFM

- 최저진공도 : 25microns(0.025torr)

- 흡입구 : 1/4“ x 3/8” x 3/8“

- 모터 : 1/2HP-1725rpm

- 전원 : 220V 50/60HZ

- 크기 : 413x159x210

- 오일주입량 : 0.828L

- 무게 : 15.7kg

나. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
11	솜씨마루	세공책상	EA	2

가. 기능 및 요건

- 2인용 책상 x 2개

- 여러 개 보조 서랍장이 있다

나. 표준규격

- 규격 : 1620x520x900(mm)

- 작업인원 : 2인

- 작업서랍 재질 : 스테인레스

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
12	솜씨마루	핸드피스	SET	2

가. 기능 및 요건

- 컨트롤러와 핸드피스, 풋컨트롤러가 한 세트이다

나. 표준규격

○ 컨트롤러

- 회전수(RPM) : 최대 35,000RPM

- 입력 : 100V, 110V/230V, 240V(50/60Hz)

- 출력 : DC 0-32V

- 중량 : 1.3kg

○ 핸드피스

- 회전수(RPM) : 최대 35,000RPM

- 토크 : 3.5N-cm

- 규격 : L 158 x L1 85xL2 73x D29 x D1 13

- 중량 : 200g

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
13	비빔마루	핸드짐벌	SET	1

가. 기능 및 요건

- 구성품을 모두 납품한다.

- 언더슬렁 모드, 업라이트 모드, 브리프케이스 모드가 가능하다

나. 구성품

- 짐벌

- 핸드바

- 케이스

- 리모트 컨트롤(2.4GHz x 1)

- 터닝 스탠드

- 충전기

- 인텔리전트 배터리 (2개)

- 케이블 팩

- 마이크로 USB 케이블

- 카메라 마운팅 플레이트

- 악세사리 패키지 (카메라 스크류 A 2개, 카메라 스크류 B 2개, 카메라 스크류 C 2개,

카메라 스크류 D2개, 렌즈 서포트 스크류 1개, 렌즈 서포트 1개, 렌치 3개)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
14	비빔마루	LED 조명	EA	2

가. 장비의 성능과 특징

1. 촬영용 200W 대광량이다

나.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
15	비빔마루	1인 미디어 방송 세트	SET	1

가. 장비의 성능과 특징

1. 1인 방송이 가능하도록 조명 등 구성해야한다.

2. 구성품을 모두 납품한다.

나. 구성품

- 프리미엄 오토폴 PL-ABUPOLE B 블랙 3.8m

- 매직 더블 클램프 PL-MF6820

- 매직 슈퍼 클램프

- 5/8 + 1/4 + 3/8인치 조명 스피곳 나사 PL-013

- IU-1000B 60W LED 영상 촬영 조명

- 카메라 거치대 다용도 멀티암 PL-MF150

- 프로파일 가로 거치바 (2M)

다.  기 타

1. 장비설치 및 검수 (필수)

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 사용 설명서 필수 제출한다.

3. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

4. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

5. 납품기한 : 착수 후 30일 이내.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.