제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
1	7층 비빔편집실	웹캠	EA	2

가. 기능 및 요건

1. 구성은 웹캠 + 1.5M 케이블을 포함한다.

2. 웹캠용 삼각대 및 사용설명서를 포함한다.

3. Window7, windows8, windows10, USB UVC 모드에서 지원되는 응용 프로그램과 작동 :

macOS 10.10 이상

나. 표준규격

○ 제품사양

- 높이x너비x깊이(클립제외) : 29mm x 95mm x 24mm

- 높이x너비x깊이(클립포함) : 44mm x 95mm x 71mm

- 무게(클립과 케이블포함) : 162g

- 각도 조절 가능 탁상용 삼각대 : 최대 18.5cm까지 확장 가능

- 해상도 : 1080p/30fps , 720/60fps

- 비디오화질 : 가장좋음

- 초점 : 자동

- 렌즈 : Full HD 유리

- 시야각(FOV) : 78도

- 마이크 : 스테레오

- 삼각대 : 있음

○ 제품구성

- 웹캠

- 케이블

- 삼각대

- 3개월의 XSplit 프리미엄 라이센스

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장시설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
2	7층 비빔편집실	콘덴서 마이크 1	EA	2

가. 기능 및 요건

1. 인터넷 방송, 홈레코딩에 최적화

2. PLUG & PLAY : USB 전원 방식

3. 믹스 컨트롤 기능 / 볼륨 컨트롤 노브 탑재

4. Windows, MAC OS 운영체제 및 iPad 완벽호환

나. 표준규격

○ 제품사양

- Acoustic Principle : Pressure Gradient

- Active Electronics  : JFET impedance converter with bipolar output buffer

- Capsule : 0.50

- Polar pattern : Cardioid

- Resolution : 16 bit

- Address Type : Side

- Frequency Range : 20Hz – 20kHz

- Maximum SPL : 110 dB

- Power Options : USB but powered

- Weight : 520g

- Dimensions : 184mm(H) x 62mm(W) x 40mm(D)

- Output : USB Output

○ 제품구성

- 팝필터, 스탠드 마운트, 상발 스탠드, USB 케이블(6m), 마이크 보관용 파우치

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
3	7층 비빔녹음실	콘덴서 마이크 2	EA	2

가. 기능 및 요건

1. 3가지 극성 패턴 선택 가능(단일지향성, 무지향성, 양지향성)

2. 3가지 하이패스 필터 선택가능(플랫, 40Hz, 80Hz)

3. 3가지 감쇄 패드 선택가능(odB, -5dB, -10dB)

4. 보컬, 악기 녹음에 최적화

나. 표준규격

○ 제품사양

- Frequency Range : 20Hz – 20kHz

- Output Impedance 200Ω

- Maximum SPL : 147dB

- Maximum Output level : 16.0mV

○ 제품구성

- 컨덴서 마이크, 쇼크마운트(팝필터 탈착 가능), 마이크 보관용 파우치, XLR 케이블(5m)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서

부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
4	7층 비빔녹음실	마이크 스탠드	EA	3

가. 기능 및 요건

1. 테이블용 마이크 스탠드 이다

2. 흡음을 해주는 주철 재질의 다리가 특징이다.

3. 진동 방지 공무 받침이 있다.

나. 표준규격

○ 제품사양

- 다리직경 : 130 mm

- 높이 : 175 mm

- 다리구조 : 원형

- 재질 : 강철

- Thread 커넥터 : 3/8“

- 색상 : 검정

- 무게 : 1.34.kg

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
5	7층 비빔스튜디오	확장형 마이크	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 5미터 이내 소리감지, 여러명 동시사용, 휴대성 가능하다

2. 360도 전방향성 / USB 연결방식이다.

3. 에코 제거 기능 및 고감도 마이크가 탑재되어있다.

4. 화상회의, 화상채팅, 웹 강의 등에 적합하다.

나. 표준규격

○ 제품사양

- 크기 : W80 x D80 x H20mm

- 무게 : 150g

- 색상 : 블랙

- 재질 : ABS 외

- 케이블 길이 : 1.5m

- 지향성 : 전방향성

- 집음범위 : 약 5m/ 360도 이내

- 전원 : USB 연결

- 운영체제 : Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
6	7층 비빔스튜디오	지미집	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 15kg을 지원하며, 전용 방수 케이스를 제공한다.

2. 100mm 볼 비디오 헤드를 장착하여 사용할 수 있으며, 카메라에 맞는 컨트롤러 장착을

통해서 원활한 원격 조절이 가능하다.

3. 카메라에 맞는 컨트롤러 장착 가능하다.

나. 표준규격

○ 제품사양

- 최대 지지하중 : 15kg

- 최소 높이 : 191 cm

- 최대 높이 : 277cm

- 폴딩 길이 : 118cm

- 제품 무게 : 12kg

- 지자 하중 : 15kg

- 베이스 : 75mm

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
7	7층 비빔스튜디오	삼각대	EA	2

가. 기능 및 요건

1. SA-드래그 기술이 가능하다.

2. 5단계 카운터발란스 가능하다.

3. 유리섬유로 강화시킨 복합재료를 사용한 유압 헤드

4. 카메라 플랫폼의 눈금, 여러단계의 카운터 발란스 시스템

나. 표준규격

○ 제품사양

- 최대하중 : 0~4kg

- 무게 : 4.4kg

- 최단/최대높이 : 78-169 cm

- 운반시 길이 :　85cm

○ 제품구성

- 삼각대+ 삼각대 파우치

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
8	7층 비빔스튜디오	프론트 마이크	SET	2

가. 기능 및 요건

1. 노이즈 고감도 캡슐

2 초경량 컴팩트한 사이즈

3. 하이패스 필터/레벨 컨트롤 기능 탑재

4. 9V 배터리 사용

나. 표준규격

○ 제품사양

- Capsule : 0.50“

- Frequency Range : 40Hz – 20kHz

- Output Impedance 200Ω

- Sensitivity –32.0dB re1 Volt/Pascal(20.00mV @ 94dB SPL)

- Dimensions/Weight : 100mm(H) x 75mm(W) x 75mm(D)/85g

○ 제품구성

- 프론트 마이크 (Pro Rycote) + 윈드쉴드(DeadCat VMPR) 1 SET (총 2SET 납품)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비 설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
9	8층 솜씨마루	3D프린터(SLA)	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 통합 센서- 일관된 성능으로 지속적 모니터링 가능

2. 광학 시스템을 통한 정밀하고 밀도가 높은 레이저 스팟 유지 가능

3. 사용자가 교체할 수 있는 부품 및 완벽한 설계로 구동시간 극대화

4. 교육 및 기술지원을 포함한다.

나. 표준규격

○ 제품사양

- 최대 출력크기 : 145x145x185mm

- 프린터 크기 : 405x375x530 mm

- 무게 : 17.5kg

- 레진 : 카트리지 1

- 출력방식 : LFS(Low Force Stereolithography)

- 레이저 스팟사이즈 : 85microns

- 레이어 파워 : One 250 mW laser

- 레이어 두께 : 25-300 microns

- 사용소재 : standard(black, clear, Grey White), Castable resin, Flexible Resin 등

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비운영 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 및 운영프로그램 교육

- 납품 및 설치 후 프로그램 및 장비 운영 교육을 실시하며 이에 따른 모든 제반경비는 공급자측에서

부담한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
10	8층 솜씨마루	경화기	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 자외선살균이 가능하다.

2. 에어필터를 내장하고 있으며 열풍 순환 방식 건조 시스템이다.

3. 디지털 패널이 작동한다.

나. 표준규격

○ 제품사양

- 컬러 : 화이트

- 전압 : AC 220V, 60Hz

- 중량 : 본체 : 2.7kg, 총 중량 : 8.4kg

- 설정온도 : 30~70도

- 재질 : 본체, 건조대본체 :ABS/건조대:스테인리스/도어:PC

- 소비전력 : 500W

- 제품크기 : 가로 480mm x 세로 283mm x 높이 380mm

- 사용시간 : 식품건조 : 1시간~99시간 설정가능(30분씩 증감)

- 안전장치 : 3단 안전장치 마이콤 제어:온도센서, 전류 Fuse, 온도 Fuse

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
11	8층 솜씨마루	집진기 1(소형)	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 레이저 마킹, 조각, 커팅에서 발생하는 기체 상태의 휘발성 유기 화합물과 미립자 제거 가능(소형)

나. 표준규격

○ 제품사양

- Air Flow / Pressure : 380㎥/hr/96mbar

- Auto sensing voltage(90-257v)

- Automatic Flow control

- Deep Pleat Duo Pre Filter

- HEPA Filter / Combine Filter

○ 제품구성

- 집진기 + Deep Pleat Duo pre Filter 1EA +  HEPA Filter/Combine Filter 1EA

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
12	8층 솜씨마루	집진기 2(대형)	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 레이저 마킹, 조각, 커팅에서 발생하는 기체 상태의 휘발성 유기 화합물과 미립자 제거 가능(대형)

나. 표준규격

○ 제품사양

- Air flow : 500㎥/hr/96mbar

- Pressure : 100mbar

- Auto sensing voltage(90-257V) for global

- Deep Pleat Duo Pre Filter

- HEPA Filter / Combine Filter

○ 제품구성

- 집진기 + Deep Pleat Duo Pre Filter 1 EA + HEPA Filter/Combine Filter 1EA

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
13	8층 솜씨마루	벨트 디스크 샌더기	EA	1

가. 기능 및 요건

1. 철, 비철금속, 목공용

나. 표준규격

○ 제품사양

- 벨트 사이즈 : 폭 100mm x 주길이 915mm

- 디스크 사이즈 : 지름 150mm

- 소비전력 375W

- 마이타 게이지 부착

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

제 품 규 격 서

품목번호	설치장소	품 명	단 위	수 량
14	8층 솜씨마루	원형 샌더기	SET	1

가. 기능 및 요건

1. 샌딩 플레이트 브레이크로 작업 재료의 손상 방지

2. 랜던 오비탈 모션과 샌딩

3. 재료에 적합한 속도 선택

4. 연속 전자장치와 속도 선택

나. 표준규격

○ 제품사양

- 가로 227mm x 세로 150mm

○ 제품구성

- 샌더기, 원형페이퍼(8홀 C470 입방수 400, 50장)

다. 기 타

1. 장비설치 및 검수

- 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다.

2. 장비설치 및 시 운행한다.

3. 사용 설명서 필수 제출한다.

4. 유지 보수 (A/S)

1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다.

2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드 시는 1 년 이내에는 무상으로 제공하여야한다.

5. 무상보증기간 : 설치 후 1년.

6. 정품을 납품한다.

7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.