충남 VR·AR제작거점센터 XR스테이지 구축물품 구매

구 매 사 양 서

2020. 11.

충남정보문화산업진흥원
[충남VR/AR제작거점센터]

※ 주요장비로 선택된 물품에 대해서는 제품공급및기술지원확약서 첨부 필수 제출

충남 VR·AR 제작거점센터 XR스테이지 구축물품 구매

1-1. XR 스테이지

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
A	LED FLOOR DISPLAY
A-1	Floor LED Display	1	EA	⃠
A-2	LED MCU Controller	1	EA

1-2. XR 스테이지

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
B	STUDIO CAMERA SYSTEM
B-1	6K Camera (120fps) (고화질 스테이지 카메라)	1	EA	⃠
B-1-1	PRODUCTION MODULE (스테이지 SDI 입/출력)	1	EA
B-1-2	PL/EF 마운트 (렌즈마운트)	1	EA
B-1-3	Cinema LENS 19-90mm T2.9 PL (스테이지 렌즈)	1	EA
B-1-4	SDI to HDMI Converter (영상신호변환기)	1	EA
B-2	4.6K Camera (스테이지 카메라)	1	EA
B-2-1	Cinema LENS(스테이지 렌즈)	1	EA
B-2-2	SDI to HDMI Converter	1	EA
B-3	Camera Jib Rail Tracking(수동)	1	EA
B-3-1	Tracking rail 직선(3.2m)	1	EA
B-3-2	직선레일 확장(160cm)	2	EA
B-3-3	Tracking rail 90도	2	EA
B-3-4	Head +Tripod	1	EA
B-3-5	Dolly(Dollys)	1	EA
B-4	Tally(주문제작)	1	EA
B-5	CAM Monitor	1	EA
B-6	AR Monitor	1	EA
B-7	BGM Monitor	1	EA
B-8	PGM Monitor	1	EA
B-9	전자제습보관함 (카메라 전자제습보관함)	2	EA

1-3. XR 스테이지

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
C	CONTROL ROOM
C-1	4K VIDEO Switcher	1	EA
C-2	SWITCH HUB (26Port)	1	EA
C-3	Media Server for BG Content (Background CG)	1	EA
C-4	VFX Interactive S/W	1	SET
C-5	XR Media Server(AR Media system)	1	EA	⃠
C-6	Media Server for High-end (XR Media System)	1	EA
C-7	Media Server for Light & Realtime Paticles	1	EA
C-8	Multi Viewer(65형)	1	EA
C-9	Monitor For operator(65형)	2	EA
C-10	Monitor For actor(55형)	1	EA
C-11	Monitor For director(55형)	1	EA
C-12	Monitor Fot MTG room(55형)	1	EA
C-13	Sync Generator(Sync Generator HD)	2	EA
C-14	SMPTE / EBU Time Code Reader(MIF4)	1	EA
C-15	12G-SDI Fiber Optic Extender(FTSM)	2	EA
C-16	4K 60P Recorder(외장)(4K60 S+ 외장형)	1	EA

1-4. XR 스테이지

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
D	AUDIO SYSTEM
D-1	Speaker Main	5	EA
D-2	Ampilifire	2	EA
D-3	W/L hand mic	2	EA
D-4	W/L pin mic	2	EA
D-5	Wired hand mic	2	EA
D-6	CD/MP3 Player	1	EA
D-7	Audio Mixer	1	EA
D-8	Monitoring Speaker	2	EA
D-9	이동형 System rack(22U)	1	EA

1-5. XR 스테이지

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
E	LIGHTING SYSTEM
E-1	Lighting(200W)	10	EA
E-2	Panel Light Ceiling(200W)	20	EA
E-3	Spot Light(1000W)	10	EA
E-4	RGB LED Moving Light	6	EA
E-5	Light Stand	10	ea
E-6	LIGHIT Control Console	1	EA	⃠
E-7	Fly Duct(FLY DUCT)(6000m x 120mm x 70mm)	4	ea
E-8	이동형 System rack(22U)	1	ea

2. 모션/카메라 트래킹 장비

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
F	AR CAMERA TRACKING DEVICE
F-1	AR CAMERA TRACKING DEVICE (VR카메라 추적 시스템)	1	EA	⃠

번 호	품 명	요구부서	단 위	수 량	비 고
A-1	FLOOR LED DISPLAY (Pitch 2.9mm)	실감클러스터본부	식	1	주요장비
1) 제품개요 - 특화산업(디스플레이, 자동차) 고도화를 위한 3차원 스테이지 공간 구축에 기존 LED Display를 활용하고, XR 스테이지 바닥 LED Display 추가하여 배경화면과 함께 XR 실감콘텐츠를 구현하도록 영상을 출력하는 장비 2) 세부규격 LED간격: Pixel Pitch 2.97mm 이하 스크린 크기: 5,000mm(W) x 5,000mm(H) 25.00 Sqm LED 스크린 해상도: 1,680 x 1,680 Pixels 이상 명도: 2000 cd/㎡ 이상 화면 재생률(Refresh Rate): 3,840 Hz 이상 24시간 유지보수 대응 지지하중: 1.5톤 이상 High Brightness: 1000 nits 이상 LED 스크린은 상/하/좌/우 140 이상 LED 보드설계 : 팬이 없는 무소음 설계 10만 시간의 수명 이상 14bit 이상 그레이스케일 이상 응답속도 : 최소 3840Hz 지원 이상 이중화 시스템구성 : 기본설계 LED 신호선 이중화 색보정 : 캘리브레이션 기술 적용 (카메라 보정) 3) 비고 기존 LED장비(3.3mm)를 지정된 위치에 이전설치하고, 지정된 위치에 FLOOR LED DISPLAY를 설치하여야 한다. LED 이동 및 분리가 가능한 브라켓 제작 설치를 포함하며 장비를 설치하기 위한 각종 케이블 및 배선 포함(설치포함)해야한다. 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다. 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 학교의 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 기존장비 이전설치 및 운영방안 검토해야 설치를 함 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
A-2	LED MCU Controller	EA	1	주요장비
1) 제품개요 - LED Floor Display 확장으로 영상신호를 UTP 랜을 통하여 LED모듈에 데이터로 변환하여 실시간 동기화 통한 영상데이터를 출력해주는 장비 2) 세부규격 출력해상도 : 1920×1200@60Hz 이상 지원해상도 : 3840 x 2560 이상 이상 입력커넥터 : 1×3G-SDI, 1×HDMI 1.4a, 1×single-link DVI 지원 출력커넥터 : 6 × Gigabit Ethernet port(LED 모듈신호), 2 × 10G optical port 지원 입력영상 출력포트 : 1 × 3G-SDI LOOP, 1 × HDMI 1.4a LOOP, 1 × DVI LOOP 지원 높은컬러 뎁스입력 : 10-bit/12-bit RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 이상 전 원 : 110v~220v 50Hz~60Hz 프리볼트 지원 3) 비고 연번 A-1번의 FLOOR LED DISPLAY에 MCU 장비를 연결하여 설치하여야하며 장비를 설치하기 위한 각종 케이블 및 배선 포함(설치포함)해야한다. 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다. 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 학교의 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-1	6K Camera/120fps	EA	1	주요장비
1) 제품개요 - XR실감콘텐츠 산업콘텐츠(디스플레이, 자동차)제작을 위한 고도화를 위한 3차원 XR스테이지 공간 구축을 위한 스테이지 카메라를 적용하여 콘텐츠를 제작하는 장비 2) 세부규격 카메라센서 : 19.4 Megapixel Super 35mm CMOS EFFECTIVE : 6144 x 3160 PLAYBACK FRAME RATES : 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60 fps, all resolutions SENSOR SIZE : 30.7mm x 15.8mm(Diagonal:34.5mm) DYNAMIC RANGE : 16.5 + STOPS 96 fps at 5K Full Format (5120 x 2700), 120 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) OUTPUT : 3G-SDI (HD-SDI) and HDMI V-Lock I/O Expander Mount : 메타 데이터를 전달하고 EF 마운트 렌즈의 전자 제어를 허용하는 전기 접점이 있는 EF 마운트 data rates: 300MB/s 75 fps at 6K Full Format (6144 x 3160), 100 fps at 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 96 fps at 5K Full Format (5120 x 2700), 120 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) RECODING FORMAT : RAW ACQUISITION FORMATS(6K, 5K, 4K, 3K)ProRes 422 HQ, ProRes 422 DNxHR HQX at 4K, DNxHR HQ and SQ at 4K 3) 구성품 V-LOCK I/O 배터리 브라켓 (1EA) 사이트킥 (1EA) TOUCH LCD 7.0" (1EA) LCD 어댑터 A (1EA) LCD 어댑터 B (1EA) LCD 케이블 (RIGHT-TO-STRAIGHT) 18" (1EA) 녹화메모리 480GB (1EA) 메모리 전용 리더기 USB 3.1 (1EA) 메모리 케이스 (4-PACK) (1EA) 사이드 핸들 (1EA) 맞춤 하드케이스(카메라 사이즈 호환)(1EA) 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-1-1	PRODUCTION MODULE (스테이지 SDI 입/출력)	EA	1
1) 제품개요 핸들을 결합하여 스테이지 및 경량 구성을 지원하는 포괄적인 전문 스테이지 영상 입/출력 연결 및 모션/카메라 트랙킹 장비 장착을 도와주는 장비 2) 세부규격 크기 : 높이 150mm x 너비 150mm x 깊이 100mm 미만 무게 : 약 1kg 미만 재료 : 알루미늄 합금 브레인 마운팅 : 4x M4 고정 장착 나사 후면 I / O 커넥터 (4x40 핀)를 통한 통신 2x 3G-SDI 출력 (75Ω BNC), 60Hz 최대 프레임 속도 모니터 출력 (75Ω BNC), 60Hz 최대 프레임 속도 2x 24V Aux 전원 / 원격 시작 / 정지 출력 (3 핀 피셔), 2.5A 공유 Aux 전원 출력 (2 핀 P-Tap), 3.0A DC IN (6 핀 1B 소켓) 2x 평형 오디오 입력0 (3 핀, 풀 사이즈 XLR 암) 스테레오 헤드폰 출력 (3.5mm 잭)\ 타임 코드 (5 핀 0B) Genlock 입력 (75Ω BNC) 기가비트 이더넷 입력 / 출력 (9 핀 0B) CTRL (Tally OUT / RS-232 Rx 및 Tx) (4- 핀) USB 전원 출력 (Type A 소켓), 1.5A 전원 자동 부팅 : 슬라이더 스위치 오디오 출력 : 프리 앰프가 있는 듀얼 3 핀 XLR, 비 압축, 24 비트, 48KHz 입력 형식 : 밸런스 라인, 밸런스 마이크 (팬텀 전원 제외), 밸런스 마이크 (48V 팬텀 전원 포함) 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-1-2	PL/EF 마운트(렌즈마운트)	EA	1
1) 제품개요 EF렌즈 마운트는 다양한 EF 및 EF-S 호환 렌즈를 지원하고 PL렌즈 마운트는 별도의 다양한 시네마 전문 카메라 렌즈를 지원하여 다양한 화각에서 촬영 가능하도록 해주는 제조사의 렌즈 호환성을 높여주는 액세서리 장비 2) 세부규격 [EF 마운트] 전면에 쉽게 부착 되며 이중 링 잠금 시스템을 사용하여 Canon EF 및 EF-S 렌즈를 고정 일부 EF 렌즈에 사용할 수 있는 자동 초점 지원 일부 EF 및 EF-S 호환 렌즈에 사용할 수 있는 전자 조리개 제어 일부 렌즈에 대해 활성화 된 터치 초점 마운트 전환시 백 포커스 조정이 필요하지 않습니다. 경량 가공 알루미늄 또는 견고한 티타늄 옵션 [PL 마운트] PL 마운트 시네마 렌즈를 사용할 수 있음 시네마틱 미학을 찾는 촬영 PL렌즈 배열 사용 경량 가공 알루미늄 캡 티브 나사로 안전한 부착 제공 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-1-3	Cinema LENS 19-90mm T2.9 PL Mount Lens	EA	1
1) 제품개요 카메라의 눈 역할을 하는 시네마 렌즈 규격인 PL 마운트를 지원하는 고품질 렌즈를 사용하여 낮은 조리개 밝기와 71도의 시야각으로 스테이지에 XR촬에 최적화 된 카메라렌즈 장비 2) 세부규격 마운트유형 : PL 이미지서클 : 31.5mm 직경 (27.45 x 15.44mm 센서 지원) 초점거리 : 19 ~ 90mm 이하 줌 비 율 : 4.7 배 이상\ 조 리 개 : 최대 : T2.9 이하 최 소 : T22 이상 아이리스 블레이드 : 9 이상 기어피치 : 0.8 이하 초점회전 : 200 ° 줌 회 전 : 120 ° 배럴표시 : 미터법 / 영국식 전환 가능 이미지 평면에서 MOD : 2.79 피트 (0.85m) 최소 초점 거리 : 0.85m (2.8 피트) MOD의 개체 크기 (16 : 9) : 19mm : 915 x 515mm (36 x 20.3 인치), 90mm : 193 x 109mm (7.6 x 4.3 인치) 각도 시야 (16 : 9) : 19mm : 71° 이상 / 90mm : 17° 이하 매크로 : 가능함 필터 스레드 : M111 치수 (Ø x L) : 114 x 223mm 무게 : 서보 포함 : 2.7kg 이하 연번 B-1 카메라 호환성을 보장해야 함 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-1-4	SDI to HDMI 12G Converter	EA	1
1) 제품개요 12G-SDI에서 HDMI로 변환합니다. SD, HD, 6G-SDI, 12G-SDI 레이트를 포함한 모든 영상 포맷을 지원하며, HDMI 모니터를 사용할 시 최적의 포맷을 선택해주는 다운 컨버터가 탑재되어 있습니다. 오디오를 균형 아날로그 또는 AES/EBU 포맷으로 디임베드하여 타임코드와 함께 출력됩니다. HDMI 출력에 Instant Lock 기능이 포함되어 있을 뿐만 아니라 33 포인트 LUT도 지원합니다. HDMI TV를 SDI 방송용 모니터로 사용하고 비디오 프로젝터에 연결하기에 최적 2) 세부규격 SDI 입력 포맷: SD 포맷 지원, 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, HD 포맷 지원:720p50, 720p59.94, 720p60 / 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 / 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 / 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K 포맷 지원: 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD 포맷 지원: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4K 포맷 지원: 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p SDI 규격: SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10 SDI 비디오 레이트: SD, HD Level A와 Level B 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI간 전환이 가능한 SDI 비디오 연결 SDI 비디오 샘플링: 4:2:2와 4:4:4 SDI 오디오 샘플링: TV 표준 샘플 레이트(48 kHz/24비트). SDI 색 정밀도: 4:2:2와 4:4:4 SDI 컬러 스페이스: YUV 및 RGB. Teranex Utility를 통해 33 포인트 LUT 로딩 가능. HDMI 출력 포맷: SD 포맷 지원, 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL HD 포맷 지원: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K 포맷 지원: 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p Ultra HD 포맷 지원: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4K 포맷 지원 : 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p HDMI 컬러 스페이스: REC 601, REC 709 HDMI 색 정밀도: YUV 4:2:2 및 RGB 4:4:4(HD, 2K, 4K). 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-2	4.6K Camera	EA	1	주요장비
1) 제품개요 300fps 촬영을 지원하는 고성능의 4.6K HDR 이미지 센서를 탑재한 차세대형 디지털 필름 카메라로 슈퍼 35mm 4.6K 해상도센서 적용하여 스테이지 촬영뿐만 아니라 야외에서 고품질의 영상촬영을 지원하는 장비 2) 세부규격 유효 센서 크기 : 25.34mm x 14.25mm 이상 렌즈 마운트 : PL / B4 /F 마운트로 바꿀 수 있는 교체형 마운트 제공 CFast/SD 카드 레코더 : RAW 및 ProRes 녹화 총 비디오 입력 수 : 1 x SDI 이상 총 비디오 출력 수 : 1 x SDI, 1 x 모니터링 SDI 이상 SDI 속도 : 1.5G, 3G, 6G, 12G 이상 아날로그 오디오 입력 : 2 x XLR 아날로그(마이크/라인/AES 오디오로 전환 가능). 팬텀 파워 지원. 아날로그 오디오 출력 : 1 x 3.5mm 헤드폰 잭 (토크백용 마이크 지원) 레퍼런스 입력 : Tri-Sync 블랙버스트 타임코드 지원 원격 제어 : 녹화 시작/정지, 호환 렌즈의 조리개 및 포커스 제어 가능 컴퓨터 인터페이스 : 외장 드라이브 녹화 지원 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-2-1	LENS(EF 마운트)	EA	1
1) 제품개요 Super 35 크기 센서를 갖춘 EF 마운트 카메라와 함께 사용하도록 설계된 이 렌즈는 18 ~ 80mm 초점 범위를 커버합니다. 이 렌즈의 다양성을 더욱 강화한 전체 줌, 초점 및 조리개 제어를 지원하고 업계 표준 렌즈 컨트롤러와 호환되는 서보 드라이브 기능을 구현하기 위한 장비 2) 세부규격 초점거리 : 18 ~ 80mm 이상 호환센서 : Super35 / APS-C 이미지 서클 : 31.4mm 최대 T-Stop : T4.4 미만 최대 F- 스톱 : f/4 미만 대각선 화각 : Super35 : 80.5 °(이상) ~ 21.1 °(미만) 이미지 평면에서 최소 초점 거리 : 0.5m 미만 아이리스 블레이드 : 9 이상 전면 직경 : 84mm 이상 필터 스레드 : 77mm 미만 줌 비율 : 4.4 배 이상 무게 : 1.2kg 미만 카메라 호환성을 보장해야 함 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-2-2	SDI to HDMI 12G Converter	EA	1
1) 제품개요 12G-SDI에서 HDMI로 변환합니다. SD, HD, 6G-SDI, 12G-SDI 레이트를 포함한 모든 영상 포맷을 지원하며, HDMI 모니터를 사용할 시 최적의 포맷을 선택해주는 다운 컨버터가 탑재되어 있습니다. 오디오를 균형 아날로그 또는 AES/EBU 포맷으로 디임베드하여 타임코드와 함께 출력됩니다. HDMI 출력에 Instant Lock 기능이 포함되어 있을 뿐만 아니라 33 포인트 LUT도 지원합니다. HDMI TV를 SDI 방송용 모니터로 사용하고 비디오 프로젝터에 연결하기에 최적 2) 세부규격 SDI 입력 포맷: SD 포맷 지원, 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, HD 포맷 지원:720p50, 720p59.94, 720p60 / 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 / 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 / 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K 포맷 지원: 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD 포맷 지원: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4K 포맷 지원: 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p SDI 규격: SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10 SDI 비디오 레이트: SD, HD Level A와 Level B 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI간 전환이 가능한 SDI 비디오 연결 SDI 비디오 샘플링: 4:2:2와 4:4:4 SDI 오디오 샘플링: TV 표준 샘플 레이트(48 kHz/24비트). SDI 색 정밀도: 4:2:2와 4:4:4 SDI 컬러 스페이스: YUV 및 RGB. Teranex Utility를 통해 33 포인트 LUT 로딩 가능. HDMI 출력 포맷: SD 포맷 지원, 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL HD 포맷 지원: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K 포맷 지원: 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p Ultra HD 포맷 지원: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4K 포맷 지원 : 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p HDMI 컬러 스페이스: REC 601, REC 709 HDMI 색 정밀도: YUV 4:2:2 및 RGB 4:4:4(HD, 2K, 4K). 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-3	Camera Jib Rail Tracking(수동)	EA	1
1) 제품개요 삼각대의 로우 앵글과 하이앵글을 안정적으로 촬영하고 스테이지에 레일을 설치하여 간편한 이동과 화각촬영이 가능하도록 도와주는 장비 2) 세부규격 35.5 인치까지 확장 가능한 텔레스코픽 암 100kg 지지하중 삼각대 및 이동형 바퀴가 포함되어 있으며 세 가지 키트 구성 요소 각각을 위한 휴대용 케이스가 포함되어야 함. 가능한 높은 동적 각도 로우 앵글 및 지면 샷을 위한 리버 서블 조정 가능한 팬 및 틸트 마찰 모드 지브 뒤쪽으로 접을 수 있어야 함 100mm 삼각대와 호환 가능 해야 함 부드러운 수직 및 수평 이동 쉬운 길이 조정 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-4	Tracking rail 직선(Strait) - 수동	EA	1
1) 제품개요 직선레일의 확장을 도와주는 장비로 분리가 간편하고 이동이 쉬워서 어디서나 쉽게 설치하고 분해가 가능한 장비로 추후 촬영장 이동을 고려한 장비 2) 세부규격 길이 확장 : 3.2m 분리형 직선레일 길이 : 80cm x 8EA 3) 구성품 직선레일 확장(160cm): 1EA 분리형 Tracking rail (90도) Curve : 2EA 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-5	Head+Tripod	EA	1
1) 제품개요 최대 22kg의 무게를 지지하고 부드러운 16단계의 평형 균형과 7단계의 팬 및 틸트 드래그를 지원하는 삼각대헤드와 ENG 카메라 및 시네마 카메라의 높은 무게를 버티면서 삼각대의 무게를 줄이기 위하여 카본파이버 재질을 사용하여 카메라를 안전하게 지지하는 역할을 하는 장비 2) 세부규격 [Head] 편리한 퀵 릴리스 카메라 플레이트 플랫폼 전면에는 1/4 "-20, 3/8"-16 및 등록 핀 나사 팬 핸들 용 로제트 마운트 결합장비 : 삼각대, 지브, 슬라이더 또는 100mm 볼 헤드 지원 드래그 컨트롤 틸트 : 7 단계 플러스 0 수직 기울기 : +90 ° ~ -70 ° 패닝 범위 : 360 ° 독립 팬 / 틸트 잠금 기능 적재 능력 : 2 ~ 22kg 카운터 밸런스 : Incremental : 16 단계 수평 레벨 : 1 x 조명지원 작동 온도 : -40 ~ 140 ° F / -40 ~ 60 ° C 무게 : 4.1kg [Tripod] 다리 재질 : Carbon Fiber 2-Stage Tripod 헤드 마운트 유형 : 100mm 적재 능력 : 39.9kg 이상 최대 작업 높이 : 149.86cm 이상 최소 작업 높이 : 39.37cm 이하 접힌 길이 : 69.088cm 이하 기 재 : 탄소 섬유 무 게 : 2.4062kg Floor: 5m x 5m 3) 구성품 미드 레벨 스프레더 포함 헤드 마운트 유형 : 100mm 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-6	Dolly(Dollys)	EA	1
1) 제품개요 카메라를 삼각대에 장착한 채 이동하면서 촬영할 수 있도록 설계된 이동 장비. 최대 95kg의 무게가 탑재 가능하고 촬영 시 피사체에게 가까이 다가가는 달리 인(Dolly in), 멀어지는 달리 아웃(Dolly out) 촬영 기법 시 활용되는 장비 2) 세부규격 100mm (4.0 인치) 휠 케이블 가드 및 추적 잠금 장치 지원 최대 높이: 160mm 최대 탑재량: 95kg 반경 구축: 579mm 무게: 4.45kg 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-7	Tally(주문제작)	EA	1
1) 제품개요 스테이지 촬영 카메라의 촬영 중 신호를 불빛을 통해서 알 수 있도록 연결하는 장비이며 케이블로 데이터 비디오 스위처와 연결하여 사용이 가능한 장비 2) 세부규격 색상 : RED 원격제어 및 리모콘 제공 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-8	CAM MONITOR	EA	1	주요장비
1) 제품개요 Full HD 해상도와 IPS 방식의 광시야각 기술이 채용된 최신 LCD 패널을 장착한 24인치 모니 터입니다. SD/HD/3G-SDI, HDMI, DVI, Component Video, S-Video, CVBS 등의 다양한 영상신호 를 지원하며, Waveform/ Vectorscope/ Marker/ Timecode/ Closed Caption 전용 색보정 소프 트웨어 등 전문적인 기능을 다양하게 탑재한 전문가용 모니터링 장비 2) 세부규격 Size : 24" Resolution : 1920 X 1200 (16 : 10) Pixel Pitch : 0.270mm Color Depth : 16.7M Viewing Angle : 178°(H) / 178°(V) Luminance : 250cd/m2 Contrast Ratio : 1,000 : 1 Display Area : 518(H) x 324(V) mm Input : 3 X BNC Analog Input (Component), 2 X BNC 3G-SDI A/B Channel Input, 1 X HDMI HDMI Input 1 X DVI Analog & Digital RGB Output : 3 X BNC Analog Output (Component) 1 X BNC 3G-SDI Output Input Signal : Analog CVBS / S-Video / Component Video / RGB(D-TV) 3G SDI : 2.970Gbps HD SDI : 1.485Gbps SD SDI : 270Mbps HDMI : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/640x480/ 720x400/800x600/1024x768/1280x1024/160 0x1200/1920x1200 DVI Analog : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768 DVI DP : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024 DVI DH : 1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/ 480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-9	AR MONITOR	EA	1
1) 제품개요 Full HD 해상도와 IPS 방식의 광시야각 기술이 채용된 최신 LCD 패널을 장착한 24인치 모니 터입니다. SD/HD/3G-SDI, HDMI, DVI, Component Video, S-Video, CVBS 등의 다양한 영상신호 를 지원하며, Waveform/ Vectorscope/ Marker/ Timecode/ Closed Caption 전용 색보정 소프 트웨어 등 전문적인 기능을 다양하게 탑재한 전문가용 모니터링 장비 2) 세부규격 Size : 24" Resolution : 1920 X 1200 (16 : 10) Pixel Pitch : 0.270mm Color Depth : 16.7M Viewing Angle : 178°(H) / 178°(V) Luminance : 250cd/m2 Contrast Ratio : 1,000 : 1 Display Area : 518(H) x 324(V) mm Input : 3 X BNC Analog Input (Component), 2 X BNC 3G-SDI A/B Channel Input, 1 X HDMI HDMI Input 1 X DVI Analog & Digital RGB Output : 3 X BNC Analog Output (Component) 1 X BNC 3G-SDI Output Input Signal : Analog CVBS / S-Video / Component Video / RGB(D-TV) 3G SDI : 2.970Gbps HD SDI : 1.485Gbps SD SDI : 270Mbps HDMI : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/640x480/ 720x400/800x600/1024x768/1280x1024/160 0x1200/1920x1200 DVI Analog : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768 DVI DP : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024 DVI DH : 1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/ 480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-10	BGM MONITOR	EA	1
1) 제품개요 Full HD 해상도와 IPS 방식의 광시야각 기술이 채용된 최신 LCD 패널을 장착한 24인치 모니 터입니다. SD/HD/3G-SDI, HDMI, DVI, Component Video, S-Video, CVBS 등의 다양한 영상신호 를 지원하며, Waveform/ Vectorscope/ Marker/ Timecode/ Closed Caption 전용 색보정 소프 트웨어 등 전문적인 기능을 다양하게 탑재한 전문가용 모니터링 장비 2) 세부규격 Size : 24" Resolution : 1920 X 1200 (16 : 10) Pixel Pitch : 0.270mm Color Depth : 16.7M Viewing Angle : 178°(H) / 178°(V) Luminance : 250cd/m2 Contrast Ratio : 1,000 : 1 Display Area : 518(H) x 324(V) mm Input : 3 X BNC Analog Input (Component), 2 X BNC 3G-SDI A/B Channel Input, 1 X HDMI HDMI Input 1 X DVI Analog & Digital RGB Output : 3 X BNC Analog Output (Component) 1 X BNC 3G-SDI Output Input Signal : Analog CVBS / S-Video / Component Video / RGB(D-TV) 3G SDI : 2.970Gbps HD SDI : 1.485Gbps SD SDI : 270Mbps HDMI : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/640x480/ 720x400/800x600/1024x768/1280x1024/160 0x1200/1920x1200 DVI Analog : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768 DVI DP : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024 DVI DH : 1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/ 480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-11	PGM MONITOR	EA	1
1) 제품개요 Full HD 해상도와 IPS 방식의 광시야각 기술이 채용된 최신 LCD 패널을 장착한 24인치 모니 터입니다. SD/HD/3G-SDI, HDMI, DVI, Component Video, S-Video, CVBS 등의 다양한 영상신호 를 지원하며, Waveform/ Vectorscope/ Marker/ Timecode/ Closed Caption 전용 색보정 소프 트웨어 등 전문적인 기능을 다양하게 탑재한 전문가용 모니터링 장비 2) 세부규격 Size : 24" Resolution : 1920 X 1200 (16 : 10) Pixel Pitch : 0.270mm Color Depth : 16.7M Viewing Angle : 178°(H) / 178°(V) Luminance : 250cd/m2 Contrast Ratio : 1,000 : 1 Display Area : 518(H) x 324(V) mm Input : 3 X BNC Analog Input (Component), 2 X BNC 3G-SDI A/B Channel Input, 1 X HDMI HDMI Input 1 X DVI Analog & Digital RGB Output : 3 X BNC Analog Output (Component) 1 X BNC 3G-SDI Output Input Signal : Analog CVBS / S-Video / Component Video / RGB(D-TV) 3G SDI : 2.970Gbps HD SDI : 1.485Gbps SD SDI : 270Mbps HDMI : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/640x480/ 720x400/800x600/1024x768/1280x1024/160 0x1200/1920x1200 DVI Analog : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768 DVI DP : 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024 DVI DH : 1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/ 480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
B-12	전자제습보관함	EA	1	주요장비
1) 제품개요 전문적인 고가의 장비인 카메라/렌즈등에 치명적인 손실을 주는 곰팡이, 습기, 먼지등을 원천적으로 차단/보관 할수 있는 전자제습보관함으로 내장된 자동습도조절장치는 1년 265일 적정습도를 유지시켜 곰팡이균의 발생과 번식을 방지하는 장비 2) 세부규격 강력한 블로잉(Blowing)기능으로 각종 유해세균의 살균 및 악취를 효과적으로 제거함. 음이온 방출량 200만개 이상/cc로 세계 최고의 공기정화 성능을 자랑함 전자동 디지털 제습콘트롤 및 LCD 디스플레이 습기, 먼지, 곰팡이등 카메라/렌즈등의 장비를 안전하게 보고함 크기 : 390x380x1015(mm)이상 소비전력 : 13W 미만 무게 : 21.5kg 미만 용량 : 150L 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-1	4K VIDEO Switcher	EA	1
1) 제품개요 스테이지 내에서 촬영 중인 데이터를 실시간으로 송출 및 생중계하기 위한 라이브 프로덕션 스위처 장비로 멀티뷰 출력을 통해 하나의 화면에서 모든 영상 소스 및 프리뷰, 프로그램을 확인 할 수 있다. 또한 보조 출력과 내장 토크백, 두 개의 스틸 스토어, 오디오 믹서, 카메라 제어 장치 등도 사용이 가능한 장비 2) 세부규격 최대 2160p UHD지원(8개의 표준변환 12G-SDI 입력 탑재) 입력신호: 모든 조합의 HD, UHD TV 그린스크린 키잉 작업 및 멀티레이어 합성 작업 지원 오디오 믹서 탑재 지원 다중 카메라, 게임 콘솔, 컴퓨터를 실시간으로 품질의 트랜지션과 그래픽, 효과를 함께 전환 지원 클린 스위칭 기능 지원스위처 및 컨트롤 패널 통합으로 랙 장비에 설치 가능 MAC, Windows 전용 S/W 컨트롤 패널 무료 지원 8개의 개별 비디오 입력 탑재 지원(HD: HDMI 4개, SDI 4개 / 4K: 12G-SDI 8개) 최대 10개의 비디오 채널 확인이 가능한 멀티뷰 출력 지원 라이브 영상의 위치, 크기, 규모를 실시간으로 조절 가능한 2D DVE 기술 지원 양방향 커뮤니케이션을 위한 토크 백 기능 지원 스위처원격 카메라 제어 지원 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-2	SWITCH HUB (10G/25G)	EA	1
1) 제품개요 스테이지 촬영 시 AV 시스템 통합을 위해 설계된 사전 구성 이더넷 스위치 장비로 대규모 시스템 통합을 위해 많은 용량의 데이터 처리속도를 제공하고 QSFP28케이지를 제공하여 최대 10km의 총 링크 구성으로 먼 거리까지 데이터 전송을 지원하는 장비 2) 세부규격 Ports : 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 Switching Chip : Broadcom BCM56873 Trident III CPU :Intel® Xeon® D-1518 2.2 GHz 4-core Switching Capacity : 4 Tbps Forwarding Rate : 2.9 Bpps Packet Buffer : 32MB Flash Memory : 32M Max. Power Draw : 550W Airflow Back-to-Front Dimension (HxWxD) : (43.5x438.4x536mm) Operating Temperature : 32°F to 113°F (0°C to 45°C) Warranty 5 Years (Hardware) 10G/25G SFP 트랜시버 모듈포함 (10EA) 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-3	XR Media Server (Workstation PC)	EA	1	주요장비
1) 제품개요 XR 미디어 서버 및 AR 시스템 구현을 위한 고성능 고사양의 서버용 PC로 실시간 XR, AR 영상 렌더링 및 송출을 위한 고성능 CPU, 메모리, 그래픽카드 등이 장착되어있는 장비 2) 세부규격 2 x CPU 서버용 : 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/S 이상 RAM : 128G DDR4 RDIMM ECC 이상 SSD : NVME 1TB + SATA 4TB HDD 이상 광디스크 : 8X 슬림형 DVD GPU : CUDA 코어 4608, RT코어 72, GPU 메모리 48GB GDDR6 (ECC 포함) 이상 General Network : 2 x Gigabit LAN Media Network : 2 x 10Gb/sec LAN Video Sync : BNC Genlock S/W : Notch Playback License (2 years) S/W : Notch Pro (Making) License (1 years) REALTIME Render S/W 지원 : Unity, Unreal, Notch, Iray, Octanrender Support 조립방식의 컴퓨터가 아닌 제조사에서 인증하고 관리하는 워크스테이션 장비 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-4	VFX Interactive S/W	EA	1
1) 제품개요 직관적인 노드 기반 인터페이스 조합을 통해 물리적 기반 조명, 입자, 유체, 체적 측정, 합성, 상호작용, 3D 카메라 등 조합이 가능한 툴로 실시간으로 무대에서 연기자의 움직임을 추적하여 효과를 생성하는 소프트웨어 2) 세부규격 실시간 모션그래픽 및 인터랙티브 특수효과 제작 지원 컬러그레이딩 및 합성 작업 지원 물리학, 조명, 재질, kinect, RealSense, 입자 등의 시뮬레이션 기능 지원 라이브 원격 편집 기능 지원 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-5	Media server for Content (BG)	EA	1	주요장비
1) 제품개요 게임엔진인 Unreal, Unity 및 Notch 같은 렌더링 엔진을 호스팅하기 위한 플랫폼으로 MR, AR 경험을 제공하는 XR 솔루션의 핵심 구성 요소인 장비 2) 세부규격 Unreal Engine, Unity, Notch 렌더링 엔진 호스팅 지원 실시간 콘텐츠 엔진 지원 정확한 HQ 비주얼 호스팅 지원 빠른 GPU 성능 지원 렌더링 노드 지원 빌드 및 코딩 작업이 필요없는 턴키 솔루션 지원 CPU : 3.2Ghz 서버용 RAM : 48GB DDR4 Network : 2port ｘ 1Gb/sec Ethernet, Network : 2port x 10Gb/sec Ethernet High Speed Network : 2 x 25Gb/sec SSD : NVMe 1.8TB SIZE : 2U 19“ rack O/S : IoT Enterprise SAC Windows 10\ S/W : Rander Stream Plug-in : 1 Lic (Unreal, Unity) 12개월 이상 Warranty hardware base to 2 year 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-6	Media Server for high-end	EA	1	주요장비
1) 제품개요 고품질 고해상도의 씬을 부드러운 프레임 속도로 환경을 구축해주는 XR 스테이지 메인서버 시스템으로 많은 미디어를 하나로 장비로 통합 작동시켜 원활한 몰입형 환경을 만들어주는 다중출력 미디어서버 장비 2) 세부규격 Video Input : 8 x 3G-SDI (HD-BNC connectors, 2 x 4K@60 max (HD-BNC 10M Cable x 8EA 포함) Video Output :- 1 x Displayport 1.2 (GUI) (VGA GPU Include)- 1 x HDMI 2.0 Output (VGA GPU Include)- 4 x SDI Output (VGA GPU Include) Video Sync : BNC Genlock Video Playback : .mov (anim, DXV, Hap, Hap Q, Hap Alpha, NotchLC) 3D Mesh Format : .obj Audio RME Professional Video Codec : HD HAP 30, UHD TGA Sequence, 8-bit, RGBA, 60 Analogue Audio : 2x Balanced XLR Output, 2x Balanced XLR Input, 1x ¼” Headphones Jack CPU: Intel Xeon Quad-Core 3.7Ghz Memory : 64GB DDR4 RAM Storage : 4TB SSD Voltage : 100-240V, 50-60Hz Network : General Network: 1x Gigabit LAN, Artnet: 1x Gigabit LAN Media Network : 2x 10 Gb/sec LAN 3rd Party : Notch Playback License (2 years) 3rd Party : Notch Pro License(dongle) (1 years) 2 year return to base hardware warranty 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-7	Media server for Light & Realtime Paticle	EA	1	주요장비
1) 제품개요 고급 단일 서버 프로젝트를 위해 설계된 장비로 성능, 안정성 및 효율성을 최상으로 지원하는 1U 미디어서버 장비 2) 세부규격 주요기능 : 비디오, 조명 및 사운드 용 미디어 서버 Layer Layouts : 직관적 인 색상 코드 노드 기반 시스템 콘텐츠를 캔버스 렌더링, 오디오를 재생, 실시간으로 3D 콘텐츠를 생성, 미디어프로그램 변수선언 Notch Benchmark : 38,000 Notchmark 이상 성능 인증 하드 드라이브 미러링 및 이중 (비 중복) 전원 공급 장치 eDMX 유니버스 (무제한) Creator 라이선스 지원 비디오 출력: 4 x DP 1.4, 5120 x 2880 (각각 60Hz) + GPU에 USB Type-C 1 개, 시스템에 VGA 1 개 (BIOS 및 iDRAC에만 해당) Graphic card : GPU Memory 24GB(ECC), CUDA 4608 코어 이상 이더넷 : 1 개 10GbE, 1 개 1GbE HDD : 2TB (RAID 1에서 2 x 2TB) RAM : 32 Gigabyte 이상 운영 체제 : Windows 10 Pro LTSC Notch Playback License (2 years) Server 보증 : 5년(H/W) 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-8	Multi Viewer(65형)	EA	1
1) 제품개요 스테이지 촬영 시 하나의 화면을 분할하여 멀티로 여러개의 영상화면을 보기 위한 대형 모니터 장비 2) 세부규격 Size : 65“(대각선 길이 163cm) 4K UHD(3840 x 2160) 이상 지원 HDR 지원 UHD 디밍 기술 지원 2CH 사운드 시스템 사운드 출력 : 20W 이상 입출력: HDMI 3개, USB 2개 에너지 소비 효율 1등급 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-9	Monitor For operator(65형)	EA	2
1) 제품개요 스테이지 촬영 시 장비 오퍼레이터가 화면을 확인하기 위한 대형 모니터 장비 2) 세부규격 Size: 65“(대각선 길이 163cm) 4K UHD(3840 x 2160) 이상 지원 HDR 지원 UHD 디밍 기술 지원 2CH 사운드 시스템 사운드 출력: 20W 입출력: HDMI 3개, USB 2개 에너지 소비 효율 1등급 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-10	Monitor For actor(55형)	EA	1
1) 제품개요 스테이지 촬영 시 Actor가 화면을 확인하기 위한 대형 모니터 장비 2) 세부규격 Size : 55“(대각선 길이 138cm) 4K UHD(3840 x 2160) 이상 지원 Quantum HDR 지원 Supreme UHD 디밍 기술 지원 2CH 사운드 시스템 사운드 출력 : 20W 이상 입출력: HDMI 3개, USB 2개 에너지 소비 효율 1등급 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-11	Monitor For director(55형)	EA	1
1) 제품개요 스테이지 촬영 시 감독이 화면을 확인하기 위한 대형 모니터 장비 2) 세부규격 Size: 55“(대각선 길이 138cm) 4K UHD(3840 x 2160) 이상 지원 Quantum HDR 지원 Supreme UHD 디밍 기술 지원 2CH 사운드 시스템 사운드 출력: 20W 입출력: HDMI 3개, USB 2개 에너지 소비 효율 1등급 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-12	Monitor Fot MTG room(55형)	EA	1
1) 제품개요 관객을 위한 XR 스테이지 모니터링용 영상 송출 장비 2) 세부규격 Size: 55“(대각선 길이 138cm) 4K UHD(3840 x 2160) 이상 지원 Quantum HDR 지원 Supreme UHD 디밍 기술 지원 2CH 사운드 시스템 사운드 출력: 20W 입출력: HDMI 3개, USB 2개 에너지 소비 효율 1등급 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-13	Sync Generator(Sync Generator HD)	EA	2
1) 제품개요 스테이지 및 야외 방송용으로 6개의 수정 안정화 비디오 레퍼런스 출력을 탑재하고 있어 HD-Tri-Sync 및 SD 블랙버스트의 TV 표준을 지원하는 모든 비디오 기기를 동기화 할 수 있는 컨버터 장비 2) 세부규격 6개의 일반 블랙버스트 또는 Tri Level 레퍼런스 출력 지원 멀티 레이트 지원 SDI 속도: 270Mb, 1.5G 지원 아날로그 포맷 지원: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 전원 장치: +12V 소비 전력: 3W 사용 전압 범위: 12V DC 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-14	SMPTE / EBU Time Code Reader	EA	1
1) 제품개요 디지털 오디오 워크스테이션과 조명 및 쇼 제어 동기화를 위한 전문 MIDI 타임 코드 인터페이스, 통합 USB-MIDI 인터페이스, 비디오 동기화 참조 입력, 균형 LTC 입/출력 및 대형 ½ "인치 LED 타임 코드 디스플레이를 갖추고 있는 장비 2) 세부규격 대형 0.5 "LED 타임 코드 디스플레이 탑재 소스: LTC는 LTC (SMPTE) 타임 코드를 읽고, MTC / USB 미디 타임 코드로 표시 및 변환하고, LTC (SMPTE) 타임 코드를 재생성 MIDI: MIDI 입력에서 MTC를 읽고 표시하고 LTC (SMPTE)로 변환하고 MTC / USB 미디 타임 코드를 재생성 USB: USB에서 MTC를 읽고 LTC (SMPTE)로 표시 및 변환하고 MTC / USB 미디 타임 코드를 재생성 GEN: GEN 타임 코드 생성기를 수동으로 설정하고 시작 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-15	12G-SDI Fiber Optic Extender	EA	2
1) 제품개요 광섬유 확장기로 1채널 광섬유 케이블을 통해 장거리 초고속 12G-SDI 신호를 전송하는 장치 2) 세부규격 최대 전송 범위: 4K Ultra HD 해상도 (4K @ 60Hz)에서 최대 5Km 12G-SDI Ultra HD 비디오 신호 장거리 광 익스텐더 SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI 및 12G SDI에 대한 비디오 병리학 적 패턴 지원 EMI & Safety : CE, FCC 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
C-16	4K 60P Recorder(외장)	EA	1
1) 제품개요 별도의 PC나 소프트웨어 없이 4K HDR콘텐츠를 녹화할 수 있으며 지연 없이 초당 60프레임 이상의 4K HDR 라이브 방송이 가능하도록 지원하는 캡쳐 장비 2) 세부규격 최대 캡처 해상도: 2160p(60fps) 이상 패스스루 해상도: 2160p(60fps) 이상 자체 저장포트: SD카드 지원 4K60 HDR 캡쳐 지원 HEVC 인코더 지원 최대 200Mbps 지원 무게: 345g 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

1-4. XR 스테이지(Audio System)

번호	품명	단위	수량	비고
D-1	Speaker Main	EA	5
1) 제품개요 양방향 프로페셔널 컴팩트 라우드 스피커로 뛰어난 음향 성능을 가진 XR스테이지의 사운드 출력용 장비 2) 세부규격 80Hz – 20kHz 지원 유닛 형태: 2웨이 출력(채널): 150W 음압: 87dB 유닛 크기: 5.25인치 임피던스: 4Ω 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-2	Ampilifire	EA	2
1) 제품개요 휴대용 PA 시스템으로 여러 입력을 포함하여 여러 시스템 설정 구성과 무엇이든 연결하고 어디서나 재생할 수 있는 다목적 앰프 장비 2) 세부규격 감광도 : 1.4Vrms 주파수 응답(1W, 20Hz-20kHz): + 0dB, -1dB 신호 대 잡음비 (A 가중치): > 103dB (최대 정격 8ohm 전원 출력에 대해 dBr로 정격) 댐핑 팩터 : (8 옴, 10Hz ~ 400Hz)> 200 누화 (정격 전력 미만) 20Hz ~ 1kHz: > 85dB,> 55dB 입력 임피던스 (공칭) : 20k 옴 밸런스, 10k 옴 언밸런스 AC 라인 전압 및 주파수 구성 사용 가능: (+/- 10 %) 120VAC 60Hz, 100VAC 50 / 60Hz, 220 및 240VAC 50Hz 무게: 4.9kg IEC 전원 커넥터 : 15A 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-3	W/L hand mic	EA	2
1) 제품개요 XR스테이지 내에서 장비 오퍼레이터, 감독 간 의사소통 지원을 위한 무선 마이크 송수신기 2) 세부규격 대역폭: 42 MHz 최대 12개의 호환가능한 주파수로 향상된 주파수 뱅크 시스템 어댑티브 다이버시티로 높은 수신 보장 지원 잡음 억제 기능(파일럿 톤 스퀠치) HDX 압신기로 깨끗한 사운드 제공 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-4	W/L pin mic	EA	2
1) 제품개요 XR스테이지 내에서 장비 오퍼레이터, 감독, 액터 간 의사소통 지원을 위한 무선 핀 마이크 2) 세부규격 대역폭: 42 MHz 최대 12개의 호환가능한 주파수로 향상된 주파수 채널 시스템 어댑티브 다이버시티로 높은 수신 보장 지원 HDX 깨끗한 사운드 제공 재충전 지원 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-5	Wired hand mic	EA	2
1) 제품개요 XR스테이지 내 프레젠테이션 진행을 위한 마이크 헤드 탑재 소형 송신기 장비 2) 세부규격 주파수: ~ 25kHz 대역폭: 24MHz 8개의 주파수 뱅크 지원(각 최대 12개 프리셋) [수신기] 안테나 커넥터: 2BNC, 50옴 오디오 출력 레벨(밸런스): XLR: +14 dBu max 오디오 출력 레벨(언밸런스): Jack: +8 dBu max 무게: ~ 730g [휴대용 송신기] 주파수 응답(마이크로폰): 80...16000Hz 마이크로폰: dynamic 음압레벨(SPL): 149dB 무게: ~ 240g AF감도: 1,5mV/Pa RF 출력전압: typ. 10 mW 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-6	CD/MP3 Player	EA	1
1) 제품개요 CD, USB 연결을 통해 사운드 재생이 가능한 미니 오디오 2) 세부규격 디스크 타입: CD(Audio CD, MP3, WMA)(슬롯형) USB: MP3, WMA 라디오 수신: FM, 디지털 프리셋: 30개 허용 입력: 30W Dock 커넥터: 아이팟 나노 6세대, 아이팟 터지 4세대, 아이폰 4S 연결 단자: 애플 30핀, 외부입력(Aux) 무게: 리시버 ~ 2.7kg, 스피커 ~1.7kg 전원: AC 전원 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-7	Audio Mixer	EA	1
1) 제품개요 XR스테이지 내 레코딩 및 제작 환경에서의 라이브 사운드 믹스와 오디오 스트리밍이 가능한 컴팩트 디지털 오디오 믹서 장비 2) 세부규격 최대 40 개의 동시 입력 채널이있는 라이브 공연 및 스튜디오 레코딩 디지털 콘솔 수상 경력에 빛나는 PRO 마이크 프리 앰프 32 개 25 개의 시간 정렬 및 위상 일관성 믹스 버스 AES50 네트워킹은 최대 96 개의 입력 및 96 개의 출력을 허용합니다. 듀얼 SD / SDHC에서 라이브 레코딩 / 재생의 양방향 채널 32 개 (카드 미포함) 한 세션에서 최대 3 시간의 32 채널 PCM 레코딩-비 압축 WAV 파일로 저장 고성능 탄소 섬유, 알루미늄 및 고 충격 강철 구조 40 비트 부동 소수점 디지털 신호 처리 8 개의 DCA 및 6 개의 음소거 그룹 8 개의 디지털 신호 처리 효과 엔진 25 PRO 모터 페이더 일광에서도 볼 수있는 7 "풀 컬러 TFT 디스플레이 화면 32 x 32 채널 USB 2.0 오디오 인터페이스 Mackie Control 및 HUI 프로토콜의 DAW 원격 제어 에뮬레이션 iPhone * 및 iPad 용 전용앱을 사용한 무선 원격 제어 옵션 자동 범위 조정 범용 스위치 모드 전원 공급 장치 10년 보증 프로그램 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-8	Monitoring Speaker	EA	2
1) 제품개요 XR스테이지 내 실시간 송출 중인 화면의 모니터링용 스피커 장비 2) 세부규격 U-ART 리본 트위터 탑재로 최대 25kHz 까지 고주파 응답 제공 PWM 앰프 지원 타입: HPS Waveguide가 적용된 U-ART 트위터 주파수: 45Hz ~ 25kHz 106dB max peak SPL Input connec 웨이브 가이드: HPS 출력: 20W/50W 최대 전력 소비: 132W 무게: ~ 5.7kg 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
D-9	이동형 System rack(22U)	EA	1
1) 제품개요 음향기기 보관 케이스 2) 세부규격 22구 음향기기 설치 및 보관 케이스 제품크기 : 1190mm x 545mm x 690mm 고내구성 바퀴 4개(고정 기능) 손잡이 4개, 잠금장치 포함 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-1	Lighting(200W)	EA	10
1) 제품개요 XR스테이지 천장 조명으로 균등한 LED 광원을 이용하여 효과적인 빛을 연출하는 LED 조명 장비 2) 세부규격 소비전력 : 200W 미만 LED 램프 색온도 : 5600K / 3200k 지원 스탠드 거치대 탑재 소프트박스, 스누트, 리플렉터 등 호화 가능한 보웬스 어댑터 탑재 리플렉터 포함 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-2	Panel Light Ceiling(200W)	EA	20
1) 제품개요 XR스테이지 영상 촬영 및 제작용 LED 패널 조명 장비 2) 세부규격 제품크기 : 62 x 49 x 13cm 초고연색 구현을 위한 컬러필터 시스템 적용 밝기 및 색온도 동시 조절 지원 소비 전력 : 200W 광축 : 16600 광 효율 : 86 색 온도 : 2800 ~ 5600 무게 : ~ 11.6kg 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-3	Spot Light(1000W)	EA	10
1) 제품개요 XR스테이지 영상 촬영 시 특정 부분 조명 및 강조를 위한 조명 장비 2) 세부규격 컬러 렌더링: >90Ra 소비 전력: 1000W 이상 광학: 26˚ 미만 색 온도: 3200 ~ 5600K 치수: 720 x 380 x 340 mm 무게: ~ 10kg 미만 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-4	RGB LED Moving Light	EA	6
1) 제품개요 XR스테이지 영상 촬영 시 화려한 효과 구현을 위한 조명 장비 2) 세부규격 라이트 소스: HRI 330W 빔 각도: 3˚ Photometric 10400 lumens [Gobo] - 고보 바깥 지름: 11.9mm - 최대 이미지 지름: 6mm - 최대 얇기: 0.5mm [전기] - 전력 입력: AC 100-240V – 50/60Hz - 최대 전력: 650W - 최대 얇기: 0.5mm - 메인 퓨즈: 250V/6.3A [이펙트] 팬/틸트 움직임: 540˚/ 234˚ 스트로브: 1-20Hz, synchronized, pulse effects 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-5	Light Stand	EA	10
1) 제품개요 XR스테이지 조명 마운트용 스탠드 2) 세부규격 최대: 300cm 이상 최대 적재 중량: 10kg 이상 롤러 바퀴 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-6	LIGHIT Control Console	EA	1
1) 제품개요 DMX신호를 사용하여 조명들을 제어하고 정확하게 정한 조명 씬을 활용하여 전체적으로 조명을 제어 및 조절할 수 있는 조명콘솔 장비로 모션트랙킹 장비의 RTTrP프로토콜 DMX512장비화 호환하여 추후 조명 트랙킹 기술을 전목할 수 있는 장비 2) 세부규격 Parameters : 4.096 (HTP/LTP) 내부 접이식 모니터 멀티 터치 스크린 2개 이상 5개의 듀얼 인코더 Connect : 3 x etherCON / RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR female) 1 x DMX512-A In (5pin XLR male) 1 x MIDI In (5pin DIN female) 1 x MIDI Out (5pin DIN female) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR female) 1 x Audio In (3pin XLR female) 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 female) for remote control 1 x DisplayPort 1.2 for external screens 2 x S/PDIF In and Out 1 x LED 데스크 라이트 (4핀 XLR 암) 장치와 연결하여 세션 당 최대 250,000 개의 매개 변수에 대한 실시간 제어 6개의 DMX 출력, 1 개의 DMX 입력 내부 접이식 모니터 멀티 터치 스크린 2 개 외부 멀티 터치 스크린 1 개 연결 가능 39 회전 RGB 백라이트 인코더 세션 당 최대 250,000 개의 매개 변수에 대한 실시간 제어 15 개의 백라이트 모터 식 60mm 페이더 60 개의 개별 재생 지정 가능한 x-key 16개 etherCON 커넥터 3 개, USB 커넥터 5 개 grandMA3 소프트웨어 제품공급, 기술지원, 하자보증 확약서, KC 인증 제출여부 3) 기타 ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-7	Fly Duct(FLY DUCT) (6000m x 120mm x 70mm)	EA	4
1) 제품개요 XR스테이지 내 천장에 조명을 설치하고 전원을 공급하기 위한 장비 2) 세부규격 크기 : 6000mm x 120mm x 70mm 재질 : 알루미늄 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
E-8	이동형 System rack(22U)	EA	1
1) 제품개요 조명 기기 보관 케이스 2) 세부규격 22구 조명 장비 설치 및 보관 제품크기 : 1190mm x 545mm x 690mm 고내구성 바퀴 4개(고정 기능) 손잡이 4개, 잠금장치 포함 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
F-1	AR CAMERA TRACKING DEVICE(VR카메라 추적 시스템)	EA	1	주요장비
1) 제품개요 XR 스테이지 내에서 AR, VR 촬영 시 카메라 추적을 위하여 반사 스티커를 부착 및 인식하여 모션 트랙킹 데이터를 실시간으로 추출하여 VR 또는 AR용으로 사용하는 카메라 트랙킹 장비 2) 세부사양 AR과 VR 환경에서 정확한 실제 카메라의 화면 위치 추적 값을 제공 무게 : 2kg 미만 센서 카메라 유닛 치수 : 7.5 x 7.5 x 7.5cm 파란색 LED 광센서 카메라 포함 렌즈용 기어 인코더 포함 (줌/포커스) 스테이지 센서 인식 범위 : 100m 평방 10m fiber(광) 케이블 포함 모션 트래킹 S/W 포함 모션 트래킹 녹화 동글 라이센스 포함 데이터 출력 : IP 또는 RS422 AR카메라 추적 연산자가 필요하지 않음 반사스티커를 활용한 천장과 바닥에 모든 위치 공간을 스캔하고 최대 11개의 포인트로 VR공간에서 정확한 카메라의 위치를 파악할 수 있어야 함 가상공간의 카메라에 화면에 실제 카메라의 줌/포커스 값이 적용되어야 함. 언리얼 엔진 가상공간에 카메라의 위치를 정확하게 구현. 게임엔진에 대한 가상 세트 소프트웨어 라이센스를 구매할 필요가 없음. 지원 S/W : Pixotope, Disguise, Unreal Engine, Unity, Zero Density 장비호환 : GREEN HIPPO, Disguise, 7th sense 모든 카메라에 장착이 가능한 브라켓 제공 3) 기타 ① 연번 B-1번의 카메라에 해당장비를 장착하여 설치 후 정상작동 하여야 한다. ② 납품 물품은 최근 1년 이내에 제작된 최상의 상품(신품)으로 납품함을 원칙으로 하며, 포장된 제품에는 외부에서 쉽게 알아볼 수 있도록 품명 및 규격 등이 표기되어 있어야 하며, 지워지지 않도록 처리하여야 한다. ③ 제품의 설치 조정 과정에서 물품의 훼손ㆍ파손ㆍ고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 계약상대자가 전액 변상하며 제품은 신품으로 교환한다. ④ 모든 제품의 하자보증기간은 물품검수일로부터 2년으로 하며, 제조사 등의 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다. ⑤ 납품 후 사양과 상이하거나 하자가 있을 시 즉시 교환 조치한다. ⑥ 제작사(공급사)는 납품 후 하자보증기간 내 이상 발생 시 즉시 무상 정비 지원하고, 하자보증기간 이후에도 3년 이상 수리에 필요한 부품 및 기술 지원을 보장(유/무상)한다. ⑦ 하자보증기간이 경과하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 학교의 요구 기일 내에 부품 교환 및 신품 장비 교체 등의 방법으로 조치한다. ⑧ 모든 제품은 수리 요청일 기준으로 3일 이내에 방문하여 점검 후 사후처리한다. ※ 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함