충남 VR·AR제작거점센터 장비구매(설치포함)

장 비 규 격 서

2020. 12.

[충남VR·AR제작거점센터]

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
1	광대역 3D스캐너 (Leica BLK360)	1	Set	⃠
2	프로젝션 맵핑 S/W (Madmapper)	1	EA
3	360 VR 카메라 (Insta 360 Pro2)	1	EA
3-1	360 VR 카메라 마운트 악세사리 (Insta360 Accessories professional tripod)	1	EA
4	360 VR 카메라 (Gopro Fushion)	2	EA
4-1	360 VR 카메라 마운트 (7322YB tripod with ball head)	2	EA
4-2	360 VR 카메라 헬멧 마운트	2	EA
4-3	360 VR 카메라 짐벌카 (Double Robotics 1012DR)	2	SET
5	VR 오디오 녹음기 (H3-VR 핸디레코더)	2	EA
6	3D 스캐너 (Matterport Pro2)	1	EA	⃠
6-1	3D 스캐너 마운트 악세사리 (Manfrotto MT 190X3 Aluminum Tripod)	1	EA
7	크로마키용 상부 조명 박스	1	EA
8	중량렉	3	EA

충남 VR·AR제작거점센터 구축사업 기술규격서

번호	품명	단위	수량	비고
1	광대역 3D스캐너 (Leica BLK360)	1	Set
1) 제품개요 산업용 VR·AR 콘텐츠 소스 제작을 위한 광대역 3D스캐너로 포인트 클라우드 방식으로 데이터를 스캔하고 취합하여 데이터 편집을 위한 툴을 통해 3D데이터로 취득할 수 있는 장비 및 소프트웨어 2) 규격 및 사양 ○ 광대역 3D 스캐너 - 스캔방식 : TOF(향상된 WFD – Wave From Digitizing) - 레이저등급 : 1등급 - 레이저파장 : 830nm - 측정각도 : 360°(수평) x 300°(수직) 이상 - 측정거리 : 60m 이상 - 초당 획득 포인트 : 360,000 포인트 이상 - 거리정밀도 : 4mm@10m 이하 - 3D포인트 정밀도 : 6mm@10m 이하 - 스캔모드 : 해상도 모드 3가지 이상 - 작동방식 : 원버튼 작동 - 저장장치 : 32GB 이상 - 스마트폰 또는 테블릿 어플리케이션을 이용한 원격 조정 및 현장 실시간 스캔데이터 확인 및 정합이 가능 ○ 3D스캔 데이터 역설계 소프트웨어 - 3차원 파라메트릭 기법을 사용하여 CAD 모델을 신속히 구현 가능 - 3차원 스캔 데이터의 형상을 그대로 방영시키는 피팅(Fiting) 방식의 역설계가 가능 - 자동 설계 특징 형상 구현 기능 - 자유 곡면의 형상의 생성 지원 - 측정거리 : 60m 이상 - 초당 획득 포인트 : 360,000 포인트 이상 - 거리정밀도 : 4mm@10m 이하 - 3D포인트 정밀도 : 6mm@10m 이하 - 스캔모드 : 해상도 모드 3가지 이상 - 모델링 히스토리 및 설계 변수를 CAD 소프트웨어(Solidworks, NX, Pro/E, AutoCAD Inventer)로 직접 전송 및 CATIA 고유 포맷으로 export가 가능 - 저장장치 : 32GB 이상 - 스마트폰 또는 테블릿 어플리케이션을 이용한 원격 조정 및 현장 실시간 스캔데이터 확인 및 정합이 가능 - 소프트웨어 자체 포맷 : XRL, XDL, MDL, FCS, ICF, RPS - 표준 파일 형식 : STL, OBJ, PLY, 3DS, WRL, IGES, STEP, VDAFS 3) 구성품 - 3D스캐너 삼각대 (1EA) - 3D스캐너 보관 가방 (1EA) - 3D스캐너 배터리 (3EA) - 3D스캔 데이터 역설계 S/W 라이센스 (1EA) 4) 기타 ※ 무상 A/S 1년 및 장비, S/W 운용 교육 지원 ※ 역설계 소프트웨어의 경우 NEP 및 GS 인증을 받은 제품이며, 소프트웨어 정확도 인증 기관인 PTB(독일국립연구원), NIST(미국국립연구원), NPL(영국왕립연구원) 으로 부터 동시 인증 받은 제품 ※ 스캐너 및 S/W 정품 확인서 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
2	프로젝션 맵핑 S/W (Madmapper)	1	EA
1) 제품개요 건축 비디오 프로젝션, 예술 설치, 무대 디자인 및 라이브 쇼와 같은 다양한 분야의 프로젝션 매핑을 지원하는 소프트웨어 2) 규격 및 사양 - 멀티 프로젝터 및 inputs 기능 지원 - 마스킹 기능 지원 - 비디오 이펙트 지원 - 온라인 라이브러리, 매터리얼 에디터, Fixture 에디터 기능 - 메쉬 와핑, 3D 캘리브레이션, 3D라이팅 - 소프트 엣지 - 라이브 비디오 inputs - Spatial Scanner 기능 - LED 매핑, LED 스캐너 기능 3) 기타 ※ S/W 정품 라이센스여야 함 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
3	360 VR 카메라 (Insta 360 Pro2)	1	EA
1) 제품개요 360 VR 영상 이미지를 촬영하여 VR 콘텐츠를 제작할 수 있는 필수 장비로 고화질, 고품질의 콘텐츠 제작을 위한 8K의 높은 해상도를 탑재한 360 VR 카메라 장비 2) 규격 및 사양 - 해상도: 2160x1200 - 렌즈: 6 x F2.4 어안렌즈 - ISO범위: 100~6400 - 배터리 용량: 5100mAh 배터리 파워: 12V 5A 어댑터 - 렌즈당 비트레이트: 최대 120Mbps - 영상 포스트 프로세실 스티칭: 7680 x 3840 @30 fps HDR (8K 2D), 7680 x 7680 @30 fps HDR (8K 3D), 7680 x 3840 @60 fps (8K 2D), 6400 x 6400 @60 fps (6K 2D/3D), 3840 x 3840 @120 fps (4K 2D/3D Binning) - 노출 범위: 12 stop 비디오 코딩: H264 in-camera, H265 available when post stitching 라이브스트리밍 모드 지원 자체 스티칭 프로그램 지원 3) 구성품 - 카메라 마운트 삼각대: (Insta360 Accessories professional tripod) (1EA) - 여분 충전식 리튬 폴리머 배터리팩 및 충전기 (1EA) - 360 VR 카메라 케이스 (1EA) - 무선 송수신기 (1EA) - 렌즈 보호용 케이스 (1EA) - DC 어댑터, AC 케이블, LAN 케이블, USB-C Type-C 케이스 (1EA) - 1/4“ to 1/4” 어댑터 (1EA) - USB2.0 ~ 100Mbps 네트워크 어댑터 (1EA) - 안테나 (1EA) - 케이스 숄더 스트랩 (1EA) - 마이크로 SD 카드 (6EA) - 풀 SD 카드 (1EA) - SD 카드 리더기 (1EA) 4) 기타 ※ 무상 A/S 1년 지원 ※ 정품 확인서 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
4	360 VR 카메라 (Gopro Fushion)	2	Set
1) 제품개요 360 VR 영상 이미지를 촬영하여 VR 콘텐츠를 제작할 수 있는 필수 장비로 고화질, 고품질의 콘텐츠 제작을 위한 5.2K의 해상도를 탑재한 360 VR 카메라 장비 2) 규격 및 사양 - 최대 해상도: 5.2K - 360도 5.2K 동영상, 사진 촬영 가능 - 2620mAh 배터리 - 수심 ~ 5m 방수 기능 - 스마트폰 영상 미리 보기 및 재생 지원 - OverCapture, 구체형 동영상 편집 및 공유 기능 지원 - 자체 스티칭 프로그램 지원 3) 구성품 - 카메라 마운트 삼각대(7322YB tripod with ball head) (2EA) - 카메라 마운트 헬멧(Gopro) (2EA) - 카메라 마운트 짐벌카(Double Robotics 1012DR) (2EA) - 카메라 그립 (2EA) - 카메라 케이스 (2EA) - 여분 충전 배터리팩 (2EA) - USB C-type 케이블 (2EA) - 마이크로 SD 카드 (2EA) - SD 카드 리더기 (2EA) 4) 기타 ※ 무상 A/S 1년 지원 ※ 정품 확인서 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
5	VR 오디오 녹음기 (H3-VR 핸디레코더)	2	EA
1) 제품개요 360 VR 영상 촬영 시 360°로 Sphere Surround 사운드 녹음이 가능하며 Sphere Surround 사운드 녹음 지원으로 보다 몰입감있는 VR 콘텐츠 사운드 구현 가능한 VR 핸디 레코더 장비 2) 규격 및 사양 - Ambisonic 배열로 배치된 4개 내장 마이크 지원 - 360도 서라운드 사운드 녹음 - 모든 입력 레벨의 단일 노브 게인 컨트롤 - 3가지 녹음 모드: Ambisonics, 스테레오 바이너럴, 표준 스테레오 - 최대 24bit / 96kHz 녹음 가능 - Ambisonic 신호의 스테레오 바이너럴 모니터링 지원 - 6축 자이로스코프를 이용한 마이크 위치 자동 감지, 전자 수평계 내장 - 0.5ppm 내부 클럭 지원 - USB 2.0 오디오 인터페이스 모드 - PC / Mac 용 소프트웨어 Zoom Ambisonics Player에서 Ambisonics 재생 및 바이너럴, 스테레오, 5.1채널 서라운드 파일로 변환 가능 - AA 배터리 2개 or USB 버스 파워를 통한 전원 공급 - 최대 512GB 메모리 3) 구성품 - 털 윈드스크린 (2EA) - BTA-1 블루투스 어댑터 (2EA) - 이중 장착 브래킷 (2EA) - USB 2.0 케이블 (2EA) - AA 배터리 30EA (1SET) 4) 기타 ※ 무상 A/S 1년 지원 ※ 정품 확인서 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
6	3D 스캐너 (Matterport Pro2)	1	Set
1) 제품개요 실사 이미지를 촬영한 기반으로 데이터를 취득하여 VR 환경을 구성해주는 3D VR 스캐너 장비 2) 규격 및 사양 - 규격: 230 x 260 x 110 (mm) - 무게: 3.4kg(7.lb) - 출력 파노라마 픽셀: 134.2MP, 정방형 - 최대 8092px x 4552x로 이미지 내보내기 - 렌즈: 4K Full Glass - 360°(왼쪽-오른쪽) x 300°(수직) 시야 - 3D 감지, 적외선 3D센서 - 스캔/스윕 당 캡쳐 시간: 20초 - 최대 범위: 15피트(4.5m), 범위 내에서 99% 정확도 - 자동 3D데이터 등록 - 깊이 해상도: 도(°)당 10포인트(적도에서 3600포인트, 자오선에서 1800포인트, 파노라마 당 약 400만 포인트) - 리튬 이온 배터리(1번 충전 시 8시간 스캔 가능) / 4.5시간 충전으로 완충 - 3D 스캔 캡쳐용 어플리케이션 지원 3) 구성품 - 3D스캐너 마운트 삼각대(Manfrotto MT 190X3 Aluminum Tripod) (1EA) - 전원 어댑터 (1EA) - 3D스캐너 백팩 (1EA) 4) 기타 ※ 무상 A/S 1년 지원 ※ 정품 확인서 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
7	크로마키용 상부 조명 박스	1	EA
1) 제품개요 크로마키 스튜디오 내에서 이미지, 영상 합성을 위한 이미지, 영상 소스 취득시 크로마키 촬영 상황에서 양쪽으로 빛을 통해 그림자를 지워 피사체를 깔끔하게 촬영할 수 있도록 하는 조명 장치 2) 규격 및 사양 - 규격: L 2100 x D 2100 x H 1000(mm) - 목구조틀, 인테리어 필름 - CRI (Ra) : 95 - 5600K LED 수량 : 60 - 전력 : 12W * 4 - 색온도 : 5600k - 조명 (LM) : 601.5LM * 4 - 치수 : 710x360x180mm - 케이블 조광기 컨트롤러 지원 3) 기타 ※ 설치 위치 천장 구조물 및 배관 등 검토해야 함 ※ 기존장비 이전설치 및 운영방안 검토해야 함 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
8	중량랙	3	EA
1) 제품개요 산업용 소스 제작용 VR·AR 장비 보관을 위한 케이스 2) 규격 및 사양 - 선반 내 하중: 500kg 이상 - 규격: L 1400 x H 2400 x D 650(mm) - 선반수량: 6단 - 색상: 라이트그레이 / 블랙 - 먼지 차단, 도난 방지를 위한 케이스 도어 및 시건장치 필요 3) 기타 ※ 기존장비 이전설치 및 운영방안 검토해야 함 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함