충남정보문화산업진흥원 온라인 공동활용 화상회의실 장비 및 SW구매

제 품 규 격 서

2020. 12

1. 온라인 화상 장비

구분	NO.	규격(사양)	수량
카메라	A-1	최소 Full HD(1080p, 60fs) 제공 전동식 PTZ	3
디스플레이	A-2	65인치 UHD로, 국내 중소기업 제품	5
거치대	A-3	이동식 거치대	5
PC	A-4	Core i7 / RAM16GB / SSD500 이상 등	3
스피커폰 & 마이크	A-5	픽업범위 : 직경 4.5M 이상 잡음 및 하울링 제거 기능 포함 무지향성으로 스미커와 일체형 타입 권고	7
합 계			23

2. 온라인 화상회의 솔루션

구분	NO.	규격(사양)	수량
화상회의 솔루션	B-1	기업용 / 1년 라이선스 동시접속 15인 이상 / 5회선 이상	3
합 계			3

번호	구분	단위	수량	비고
A-1	카메라	EA	3
가. 기능 및 특성 1. UHD 또는 FHD 해상도 제공 / 광학 15배줌 / 전동식 PTZ 2. RF 리모콘 또는 스마트 리모컨 앱으로 조작 가능 3. USB 플러그앤플레이 방식으로 케이블 연결 시 바로 사용 가능 4. 다양한 화상회의 솔루션과 호환 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 120 〬 광시야각 - 1080p FullHD 화상 통화 지원 - 전동식 팬 / 틸트 - RF 리모컨 - 플러그 앤 플레이 USB연결 - 대부분 및 화상 회의 응용 프로그램에서 작동 - 테이블 및 벽 마운트를 비롯한 여러 가지 장착 옵션 제공, 추가적인 TV 마운트 사용 가능 ○ 제품구성 - 카메라 기기 본체 - 리모컨 및 USB 케이블(5M 이상) - 전원 공급 장치 - 벽 마운트 및 부속품 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 납품기한 : 계약 후 14일 이내 (해외 직배송건은 제품마다 기한 변동) 7. 정품을 납품한다. 8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야 한다.

번호	구분	단위	수량	비고
A-2	디스플레이	EA	5
가. 기능 및 특성 1. 4K 해상도 / IPS 패널 / RGB 픽셀 / sRGB 97% / HDR 10 2. 슬림베젤 및 65인치 와이드 스크린 3. 미라캐스트 기능 제공 4. 전도방지시스템 기능 제공 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 패널 크기 : 65인치 165cm - 해상도 : 3840x2160 @60Hz 4K UHD - 패널 종류 : LG IPS RGB - 시야각 : 178 〬(H) / 178 〬 (V) Wide - HDR 10 - SOUND : 2CH / 10Wx10W Dual - 입출력단자 : 컴포지트 1(Mini AV in gender type) / HDMI 3 / SPDIF 1(optical) - VESA 사이즈 : 400x300(mm) - 에너지 효율 등급 2등급 이상 ○ 제품구성 - 디스플레이 기기 본체 - 케이블 등 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 납품기한 : 계약 후 14일 이내 (해외 직배송건은 제품마다 기한 변동) 7. 정품을 납품한다. 8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

번호	구분	단위	수량	비고
A-3	거치대	EA	5
가. 기능 및 특성 1. 모니터 가로‧세로 회전 / 상,하 높이 및 각도 조절 / 이동식 / 케이블 빌트인 2. 최대 70인치, 최대하중 70kg까지 안정적 거치 3. 전면부 셋탑박스 거치대(탈부착 및 높이 조절 가능) 4. 상단부 카메라 거치대(탈부착 및 높이 조절 가능) 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 모니터 좌측 회전 +90 〬 - 상‧하 각도조절-12 〬 ~ +5 〬 - 상‧하 높이조절 min1250~max1600mm - 전면부 및 상단부 거치대 최대하중 5kg - 알루미늄 소재 - 우레탄 캐스터 장착 및 이동 잠금장치 - 케이블 빌트인(케이블 선 정리용) ○ 제품구성 - 거치대 본체 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 납품기한 : 계약 후 14일 이내 (해외 직배송건은 제품마다 기한 변동) 7. 정품을 납품한다. 8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품 해야한다.

번호	구분	단위	수량	비고
A-4	PC	EA	3
가. 표준규격 ○ 제품사양 - CPU : 인텔 코어i7-10세대 10700F - RAM : 16GB - SSD : 500GB - 그래픽카드 : GeForce 1050ti - 파워 : 쿨러마스터 MWE 600 - 운영체제 : Windows 10 ○ 제품구성 - PC 본체 - 케이블 등 나. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 납품기한 : 계약 후 14일 이내 (해외 직배송건은 제품마다 기한 변동) 7. 정품을 납품한다. 8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

번호	구분	단위	수량	비고
A-5	스피커폰 & 마이크 (일체형)	EA	7
가. 기능 및 특성 1. 픽업 범위 : 직경 4.5m / 360 〬 전방향성 2. 잡음 제거기능 지원 3. 에코 캔슬레이션 기능(하울링 제거) 4. USB 연결방식 (플러그 앤 플레이) 5. 무지향성 마이크 6. 터치 이용한 음소거 기능 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 전방향성으로 4.5m 이내 소리 감지 - 플러그 앤 플레이 방식으로 USB 연결 시 즉시 사용 가능 - 에코 제거 기능 - 터치형 센서(음소거 기능 등) - 케이블 길이 : 1.5m - 주파수 범위 : 50~14,000Hz - 운영체제 : Windosws ○ 제품구성 - 스피커폰&마이크 일체형 기기 본체 - 케이블 등 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 납품기한 : 계약 후 14일 이내 (해외 직배송건은 제품마다 기한 변동) 7. 정품을 납품한다. 8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.

번호	구분	단위	수량	비고
B-1	화상회의 솔루션	EA	3
가. 기능 및 특성 1. 국내산 화상회의 솔루션 2. 동시접속 15인 이상 3. FullHD 이상 화질 제공 4. 녹화 및 채팅 기능 5. 화면 및 문서 공유 기능 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 1년 라이선스 (기업용) - 클라우드 방식으로 데이터 무제한(사용시간 무제한) - 영상 녹화 - FullHD 이상 화질 제공 - 개인 및 그룹 채팅 기능 / 동시 화면 공유 기능 - 이메일 또는 URL로 사용자 초대(별도의 회원가입 없이) 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 납품기한 : 계약 후 14일 이내 (해외 직배송건은 제품마다 기한 변동) 7. 정품을 납품한다. 8. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야한다.