tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

tbsTV 방송시설 업그레이드                                                  충남 특별시 교통방송

충남VR·AR제작거점센터

XR 스테이지 고도화 장비 구축

과 업 지 시 서

2021. 11.

1		과업개요

충남 VR·AR제작거점센터 XR스테이지 고도화 장비 구축 과업지시서

▢ 과 업 명 : 충남 VR/AR제작거점센터 XR 스테이지 고도화 장비 구축(장비 구매/설치)

▢ 과업목적

○ 충남 VR/AR제작거점센터의 인프라를 중심으로 지역 XR 및 메타버스 콘텐츠 개발 기업들의 원활한 고품질 콘텐츠 제작을 위해 기존 XR스테이지를 고도화 하고자 함

▢ 과업기간 및 납품장소

○ 과업기간 : 계약체결일로부터 2021년 12월 24일까지

○ 납품장소 : 충남 VR/AR제작거점센터 내 XR Stage

▢ 과업 범위

○ XR Stage 연계한 XR 콘텐츠 제작용 장비의 구매 및 설치, 기술지원

○ 도입장비는 반드시 기존 구축 장비와의 연동하여 운용 가능한 방향으로 설치

○ 도입장비와 기존 구축 장비와의 결선 작업 포함

○ 기존 장비와 신규 도입장비의 사용 편의성을 강화하기 위해 설치 위치의 변경이 예정되며       이로 인한 위치 변경 및 재배치 수행

※본 과업수행 시 계약된 구매, 설치 비용 이외의 추가 발생 비용 청구 불가

▢ 대상 시설 현황

○ 설치장소 : 충남 아산시 배방읍 희망로46번길 45-11 1층

설치 현황

○ 현 보유 및 설치 장비 내역

번호	품명	수량	단위	비고
	A. FLOOR LED SYSTEM
1	Floor LED Display	1	set
2	LED MCU Controller	1	ea
	B. STUDIO CAMERA SYSTEM
1	6K Camera / 120fps	1	ea	DRAGON-X 6K
1-1	- Production Module (스튜디오 케이블연결)	1	ea	RED
1-3	Cinema LENS 17-120mm PL Mount Lens	1	ea
1-4	SDI to HDMI Converter	1	ea	Blackmagic
2	4K Camera			URSA Mini 4.6K
2-1	Lens
2-2	- SDI to HDMI Converter	1	ea
3	Camera Jib Rail Tracking	1	ea
3-1	Tracking rail Strait	1	ea
3-2	직선레일 확장(160cm)	2	ea
3-3	Tracking rail 90도 Curve	2	ea
3-4	Head +Tripod	1	ea
3-5	Dolly	1	ea
5	CAM Monitor	1	ea	24“
6	AR Monitor	1	ea	24“
7	BGM Monitor	1	ea	24“
8	PGM Monitor	1	ea	24“
9	전자제습보관함	2	ea
	C. CONTROL ROOM
1	4K Video Switcher	1	ea	ATEM 4K
2	Switch Hub	1	ea	10/25/100G
3	XR Media Server	1	set
4	VFX Interactive S/W	1	ea	Notch Pro
5	Media Server for Content (BG)	1	set	Disguise RX Server
6	Media Server for high-end(XR Media System)	1	set	Disguise GX2C
7	Media Server for Light&Real Time Paticles	1	ea	Solo 6000
8	Multi Viewer	1	ea	65“
9	Monitor For Operator	2	ea	65“
10	Monitor For Actor	1	set	65“
11	Monitor For Director	1	ea	65“
12	Monitor Fot MTG Room	1	ea	65“
13	Sync Generator	2	ea	BlackMagic
14	SMPTE / EBU Time Code Reader	1	ea	Rosendahl
15	12G-SDI Fiber Optic Extender	2	set	Ophit
16	4K 60P Recorder(외장)	1	ea	Elgato
	D. AUDIO SYSTEM
1	Speaker Main	5	ea	20w
2	Ampilifire	2	ea
3	W/L hand mic	2	ea
4	W/L pin mic	2	ea
5	Wired hand mic	2	ea
6	CD/MP3 Player	1	ea
7	Audio Mixer	1	ea
8	Monitoring Speaker	2	ea
9	이동형 System rack (22U)	1	ea
	E. Light SYSTEM
1	Lighting	10	ea	100w
2	Panel Light Ceiling	20	ea	130w
3	Spot Light	10	ea	100w
4	RGB LED Moving Light	6	ea	300w
5	Light Stand	10	ea
6	Light Control Console	1	ea
7	Fly Duct	4	ea
8	이동형 System rack (22U)	1	ea	22구 (이동형)
9	Unit Panel	1	ea
10	Pipe Grid	1	ea
	2. 모션/카메라 트랙킹장비
1	AR Camera tracking device	1	SET	Startracker AR

위치 변경 예정도

▢ 주요 과업 내용

번호	구 분	내 용	주요설치장비
1	촬영 및 편집 고도화 장비	1) 제품개요 고품질 XR 콘텐츠 제작을 위한 XR스테이지의 LED카메라 사용 서포트 및 원활한 4K 화질 촬영을 위한 고도화 장비 구축 2) 제품특징 기능적 특징 - 고품질 촬영 LED카메라 사용을 위한 서포팅 장비 - XR콘텐츠 영상 촬영 시 카메라 위치 추적 장비 - 원활한 촬영 환경을 위한 조명 이전 설치 - 언리얼 제작 영상 연계를 위한 SYNC장비 및 디지털 레코더 4K 영상 제작 및 원활한 편집을 위한 워크스테이션 3) 제품구축 - 장비들이 촬영 및 편집 가능하도록 연동, 설정, 셋팅이 모두 이루어져야 하며, 기능상, 미관상 문제가 없어야 함. - 기존 장비와의 연동에 문제없이 동작해야 하며, 테스트 필요 4) 케이블 및 잡자재 규격 및 사양서 상 명기 된 제품 공급 및 시공 5) 기타 동급 및 동급이상 사양 납품 원활한 운용을 위해 운영 매뉴얼 제출해야 함 본 규격는 장비의 납품에서부터 시스템의 구축 및 기술지원까지 가능해야 함 사후 서비스 지원(문제발생 시) : 사업종료 후 1년간은 고장 증상에 따라 전담 엔지니어를 배치하고 24시간 이내에 원격 또는 방문 A/S 및 기술지원 해야 함 본 장비는 충남 VR·AR 제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 작동 및 입주기업을 위한 테스트베드 시설로 활용 가능해야 함 사업을 종료 후 1개월 내 2회 이상의 시스템 체크 및 점검, 분기별 정기 점검 및 운영요원, 관리자 교육 지원 - 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년	◉ Tripod for RED System 18CF ◉Tripod Adapter Dovetail Clamp+Safety Dovetail ◉ Tripod Adapter - Mini Shoulder Kit+VCT-14 ◉ AR Camera Tracking device - Startracker AR ◉ Grid Stage Lighting – Grid&Piping ◉ Sync Generator - Gen10 ◉ Multi Channel Recorder - Ki Pro Ultra 12G ◉ SDI Distributor - 12GDA ◉ VDA( AO the distribution ampliﬁer)-C10DA ◉ Unreal Workstation - Workstation TSP620_Bixby ◉ I/O Board for Workstation - Kona5 ※ 기타 세부내역은 규격 및 사양서 참조
2	뉴미디어 디바이스	1) 제품개요 충남 VR·AR 제작거점센터 인프라를 이용하거나 제작지원으로 제작된 콘텐츠의 시연 및 행사지원을 위한 미디어장비 2) 제품특징 기능적 특징 - 이동이 쉽고 고화질의 영상 출력 XR스튜디오 콘텐츠 제작 시 영상 보조 3) 제품구축 - 이동식 영상 장비의 화질 결손 체크 및 영상 출력 테스트 4) 케이블 및 잡자재 전원 및 시스템 구성에 필요한 케이블 설치시공을 위한 잡자재 모두 포함 5) 기타 동급 및 동급이상 사양 납품 원활한 운용을 위해 운영 매뉴얼 제출해야 함 본 규격는 장비의 납품에서부터 시스템의 구축 및 기술지원까지 가능해야 함 사후 서비스 지원(문제발생 시) : 사업종료 후 1년간은 고장 증상에 따라 전담 엔지니어를 배치하고 24시간 이내에 원격 또는 방문 A/S 및 기술지원 해야 함 본 장비는 충남 VR·AR 제작거점센터 내 제작지원 콘텐츠 작동 및 입주기업을 위한 테스트베드 시설로 활용 가능해야 함 사업을 종료 후 1개월 내 2회 이상의 시스템 체크 및 점검, 분기별 정기 점검 및 운영요원, 관리자 교육 지원 - 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날로부터 1년	◉ Ultra Short Focus Projector –레이저4K HU85LA ◉ W/L Smart Screen - 27ART10AKPL ※ 기타 세부내역은 규격 및 사양서 참조

2		과업수행 일정

▢ 과업수행계획서 제출 : 계약체결일 후 3일 이내

○ 과업수행내용 및 일정/계획표

○ 분야별 참여인력 및 조직 편성표

○ 기타 과업수행에 필요한 사항

▢ 최종납품일 : 12월 24일까지

▢ 기타 보고일정

○ 수시보고 : 수시로 구두/ 메일보고를 원칙으로 함

○ 최종보고 : 사업종료 시까지 용역 보고자료 제출

3		과업의 수행요건

▢ 일반지침

○ 본 과업은 계약체결 즉시 착수하여야 하며 착수 전 본 과업지시서에 근거하여 계약상대자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류가 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

○ 과업의 원활한 수행을 위하여 과업단계 분야별 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련 기관 협의회를 구성 운영할 수 있으며 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 상호협의 하에 광범위하게 수렴하여야 한다.

○ 발주처는 본 과업 수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

○ 기타 추가 과업이 필요한 경우에는 “발주처”와 “계약상대자”가 상호 협의하여 과업 수행여부 및 과업내용을 결정하여야 한다.

○ 본 과업 완료 후에도 경미한 추가적인 작업이 필요한 경우 발주처는 계약대상자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

○ 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항이나 과업수행 중 여건변동 등으로 변경이 있을 때에는 관계 법규 및 지침 등에 의거하여 발주처와 계약대상자가 협의하여 수행하거나 결정한다.

▢ 납품

○ 납품 설치라 함은 발주처가 지정한 위치에 해당 장비를 위치함을 말하며, 장비설치 시 필요한 입출력 신호용 케이블 및 제어용 케이블 모두를 연결 가능한 상태로 함을 말한다.

○ 계약 물품 중 제품의 용처와 규격이 상이하거나 판단이 어려운 경우, 발주처와 협의 후 납품하여야 한다.

○ 계약상대자는 계약물품의 납품에 앞서 납품공정표를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며 납품기간을 엄수한다.

○ 계약 물품 중 제작물품은 장비규격서 및 과업지시서에 준하여 제작하여야 하며, 설계도면이나 과업지시서에 명기 되지 않은 사항 및 의문사항은 발주처와 충분한 협의를 통해 진행 할 수 있다.

○ 계약 후 계약물품 납품은 모두 신품으로 공급되어야 하며, 공급자는 납품 설치 시 이에 관한  객관적인 증빙서류를 첨부하여야 한며, 각 장비의 매뉴얼 등 해당 모델의 기본 품목을 모두 포함하여 납품하여야 한다.

○ 계약상대자는 장비설치시공사 시, 인테리어, 전기, 소방, 기계 등 사업에 참여하는 업체와의 유기적인 협조를 해야 한다.

○ 계약상대자는 각 실의 납품 및 설치는 장비 및 시스템의 배선이 원활하게 될 수 있고, 케이블 포설 및 변경이 용이하도록 납품 설치하여야 한다.

○ 계약상대자는 계약 완료 후 7일 이내 제출서류를 작성하여 발주처에게 제출하여 승인을 득한 후 납품 및 설치에 착수하여야 하며, 발주기관이 요구할 때는 납품 과정에 대한 중간 검사를 받는다.

○ 계약물품의 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 하여 하자보증증권을 발행하여야 하며, 보증기간 내에 발생되는 모든 하자 제품은 계약상대자가 교체 또는 A/S한다.

▢ 검수

○ 계약물품의 납품 및 설치가 완료된 후 정상가동을 개시하기 전 시스템 구축 목표에 따라 구현여부를 판단하고, 안정적으로 운영할 수 있도록 문제점을 사전에 찾아내어 수정하기 위한 장비별 단위장비 테스트를 거쳐야 한다.

○ 단위장비 시험을 위한 계획서를 작성, 제출하여 수요기관의 승인을 얻은 후 체계적으로 실시하여야 한다.

○ 장비 시험 결과 문제점이 발견된 경우, 장비설치 시공사와 협의 하에 신속히 수정조치하고 보고서를 발주기관에게 제출하야여 한다.

○ 장비 시험의 종료는 시스템 구축 목표를 달성하였다고 발주처가 판단할 때 한다.

○ 장비 시험 결과 이상이 없을 경우 정상가동을 시작하되, 발생할 수 있는 문제점을 예측하고 그에 따른 대처 방안을 수립 제출하여야 한다.

○ 초기 운영단계의 안정화를 위하여 장비 시험 완료 후, 시스템 구축에 참여한 기술자의 상주를 요청할 경우 상호 협의 하에 진행한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소가 명확히 표시되는 구성도를 판넬로 제작하여 제출하여야 한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소의 장비이력 카드를 작성하여 철하여 제출하여야 한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소의 장비 안내판 혹은 POP꽂이 등을 활용한 안내물을 제작하여야 한다.

○ 계약상대자는 모든 구성요소의 장비이력 목록 및 스티커를 제작하여 순번을 정해 부착하여야 한다.

○ 계약물품의 품질이 현격한 저하가 발견된 후 추가작업이 필요한 경우 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

○ 계약물품 납품 및 설치 후 지속적인 교육이 필요하며 그 계획은 논리적이고 효율적으로 제안되어야 한다.

○ 교육훈련에는 계약물품의 대한 운용, 백업, 비상시의 조치사항이 반드시 포함되어야 한다.

○ 교육훈련에는 계약물품의 대한 유지관리 방법, 운영방법, 사고 대처방안이 포함되어야 한다.

▢ 보안대책

○ 본 과업은 충남정보문화산업진흥원 정책 방향 등의 내용이 포함된 과업으로, 결정과정에 있는 사항의 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

○ 계약상대자는 보안대책을 수립하여 과업수행 대표자와 종사자 및 관련된 각 개인별 보안각서와 함께 제출하여야 한다.

○ 모든 성과품 및 과업수행과정 자료는 계약상대자가 소유할 수 없으며 본 과업 수행을 위해 필요한 용도 이외의 목적으로 “발주처”의 허가 없이 복사 또는 유출하거나 사용할 수 없다.

4		과업 성과품

▢ 제출내용

구분	성과품 및 제출자료 종류	수량	비고
장비납품	납품장비 사진첩	1부	USB파일 제출
	용역결과 요약서	1부	USB파일 제출
	최종보고서, 요약서 및 관련자료	1부	USB파일 및 공문제출
보고서 및 자료	납품장비 세부사양서(장비이력카드)	1부	USB파일 및 인쇄물 바인딩
	장비 구성도 및 장비이력 목록(스티커부착)	1부	폼보드 및 스티커 등
	단위장비 안내판 및 POP 꽂이 안내문	1식	폼보드 및 POP등
	납품장비 메뉴얼	1부	USB파일 및 인쇄물 바인딩
	유지관리 및 장비사용 관한 지침서	1부	USB파일 및 인쇄물 바인딩

※ 운영매뉴얼은 제본인쇄물 및 HWP/PDF파일을 USB에 담아서 제출(각종 양식파일/조사자료 모두 포함)

※ 각종 성과품의 종류와 규격, 부수 등에 대하여는 발주처의 요청에 따라 조정될 수 있음

▢ 작성지침

○ 모든 성과품은 국문사용을 원칙으로 하되 전문용어, 또는 뜻이 혼동되거나 불명확한 경우에는 영문, 한문 등을 표기할 수 있으며, 개조식 작성을 원칙으로 한다.

○ 모든 성과품은 관련 규정, 지침 등 제 기준에 의거 작성하되 순서, 편집방법 등 필요사항은 최소한 인쇄 3일 이전에 발주처와 협의 후 시행하여야 한다.

○ 필요한 경우 도표, 사진을 포함한다.

5		일반/특별 시방

▢ 일반 시방

○ 적용 범위 : 본 과업 전반에 관한 일반적인 공통사항으로 특기사항에 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

○ 과업 기본내용

- 계약자는 과업 시행 전 기존 설치 장비, 구성 및 전력계통을 숙지하고 납품설치와 관계 되는 제반법령과 전기 공급 규정 및 관련 법규에 따라서 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

- 계약자는 납품설치 중 발주처가 부실 또는 부정이라 인정할 시 발주처의 지시에 따라 즉시 공정에 차질이 없도록 재시공, 개수 또는 보수하여야 한다.

- 계약자는 설계내역 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되지 않은 사항은 발주처의 지시에 따라 보완 시공하여야 한다.

- 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 해석상의 의견차이가 있을 때는 발주처의 해석을 따른다.

- 제작 또는 시공 상 필요한 도면은 설치 전에 공고사양서 및 현장 검토를 통하여 작성하여 발주처의 승인을 받고 작성 후 시공 또는 제작하여야 한다.

- 특기가 있거나 발주처가 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어  검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 발주처의 사전검사를 받아야 한다.

- 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함한다.

1) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지와 시공상 안전관리 철저.

2) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비.

3) 현장 안전관리는 본 사항 외에 당 회관의 안전관리 규정을 준수하여야 하며 불이      익을 도급자가 감수한다.

4) 기타 발주처의 지시사항

- 본 납품설치 수행을 위하여 건축, 전기 및 기계설비 공사 등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에 발주처와 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

- 본 납품설치를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등 제반사항을 발주처의 지시에 따른다.

- 본 납품설치를 시공하는 계약자는 관계법에 의하여 등록된 적합한 업체에서 제작 설치하여야 한다.

- 건축, 토목구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 변경으로 변경이 부득이할 때는 발주처와 사전에 협의하여 승인을 득한 후 설계 변경한다.

○ 사용자재 및 기기

- 본 납품설치에 사용하는 모든 자재는 내역서 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한 경우 발주처의 승인을 받아 변경하되 K․S 표시품과 형식승인 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며, K․S 표시품이 없을 때는 K․S규격에 준한 최고품을 사용하여야 한다.

- 승인된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정될 때는 이를 사용할 수 없으며 즉시 현장 밖으로 반출시켜야 한다.

- 현장에 반입된 자재는 즉시 제작사의 시험 성적표 등 제반자료를 첨부하여 자재검수 요청서를 첨부하여 검수를 마쳐야 한다.

1) 관계법규의 변경으로 인한 공사내용 변경에 따라 설계변경.

2) 전력, 통신, 소방관서 등 관련공사의 계획변경에 따라 설계변경,

3) 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 한다.

4) 유지 관리상 필요하여 당사가 요청한 변경.

5) 건축, 토목, 구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 영향으로 인한 변경.

6) 상기사항 등으로 인한 설계변경이 불가피할 경우 당사 발주처와 협의하여 증감 처리토록한다.

○ 관계관서의 수속

- 계약자는 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서의 허가신고 및 검사 등을 계약자가 계약자 비용으로 발주처를 대행하여야 하며 각 시험 및 검사를 합격하여 납품설치 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있도록 한다.

- 공정상 기수행된 업무에 대해서는 완전히 그 사실을 인정하고 그 업무를 계속 수행 하여야한다.

○ 시설물 훼손

- 납품설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 경우에는 손괴물에 대하여 칼라 사진으로 기록을 남기고 즉시 발주처의 지시에 따라 복구, 재시공 또는 변상하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담으로 처리하여 복구시설물의 시험을 필한다.

○ 설계변경

- 관계법규의 변경으로 인한 공사내용 변경에 따라 설계변경.

- 전력, 통신, 소방관서 등 관련공사의 계획변경에 따라 설계변경.

- 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용.

- 유지 관리상 필요하여 발주처가 요청한 변경.

- 건축, 토목, 구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 영향으로 인한 변경.

- 상기 사항 등으로 인한 설계변경이 불가피 할 경우 당사 발주처와 협의하여 증감 처리토록 한다.

- 현장 사정으로 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법의 사소한 변경등은 발주처의 지시에 따르며 납품설치비의 금액 증감은 아니한다. (단 이러한 것이 수회에 걸쳐 누산된 금액이거나, 과다한 금액인상으로 계약자에게 영향을 미칠시 발주처와 협의하여 처리한다.)

○ 안전관리 및 재해방지 : 계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 발주처가 지정하는 기일 내에 이의 없이 변상하여야 한다.

○ 기기 및 자재의 시험

- 계약자는 도급설비의 품질확보를 위하여 장비제작 납품시 자체 시험성적서를 작성 해야 하며 감독관의 요구시 이를 제출하여야 한다.

- 계약자는 규격에 미달하는 성능의 장비를 현장에 반입할 수 없으며 납품된 장비라 할지라도 발주처의 임의 추출하여 시험한 장비가 규격 미달 시에도 현장에서 반출 시키도록 한다.

○ 기술지도

- 계약자는 본 시설물의 시설운영 요원과 당시 관리요원에 대하여 준공 전․후 운영 및 유지 관리에 충분한 기술습득을 할 수 있도록 필요한 기술 지도를 실시하며 이에 대한 일정은 상호 협의 후 확정짓는다.

▢ 과업 세부 지시서(특별)

○ 적용 범위 : 본 과업의 수행에 있어 계약사가 반드시 숙지하고 실행해야만 하는 특별한 사항을 명시하는 것으로 일반 시방상의 사항에 우선 적용한다.

○ 특별 시방

- 본 과업은 도입 장비의 설치 및 기존 장비 중 LED를 제외한 XR 스튜디오 운영장비의 이전이 포함된다.(내역서 참조)

- 장비의 설치는 발주처의 고도화 목적에 부합하도록 이루어져야 한다.

- 장비의 설치시 유사한 시점에 도입 예정인 서클 LED 장비와 연계 사용 가능하도록 협의 시공하여야 한다.

- 장비의 설치시 유사한 시점에 이루어질 예정인 스튜디오 공간 변경 공사(위치이동, 바닥 철거)와 일정, 방식, 공간 변경을 협의하여 설치하여야 한다.

- 장비의 설치시 반드시 설치 예정 도면을 제시하고 발주처와 협의하여 승인 후 설치하여야 한다. 이 과정에서 공고 규격상의 디지털 인터페이스의 규격, 수량의 변경이 필요 할 경우 이를 수용하여야 한다.

- 장비의 설치 작업 시 스튜디오 공간 변경에 따른 장비 이전 작업도 반드시 이루어져야 하며 본 과업 범위에는 이전에 필요한 자재, 인건비 일체가 포함된다.

○ 공급자 준수사항

- 본 과업 지시서에 명시 되지 아니한 사항이라도 공급물품의 운영에 당연히 필요한 사항은 납품업체의 부담으로 한다.

- 향후 공급물품의 이동 및 확장 시에 납품업체는 이를 적극 지원/협조 하여야 하며, 추후 공급물품의 업그레이드 사항 발생 시에는 즉시 발주처에 통보하고 조치를 취한다.

○ 제출문서 : 공급업체는 계약 후 7일 이내에 다음 내용에 대하여 문서로 제출하여야 하며, 발주처에서 추가로 요구하는 사항에 대해서는 보완하여 제출토록 한다.

- 계약 후 7일 이내 제출 서류

1) 착수계

2) 납품 일정 및 작업 공정표 1부

3) 납품물품 및 자재승인 신청서 1부

4) 설치 예정 구성도면 1부

5) 제조사 공급자증명원 및 기술지원 확약서 각1부

- 검수 완료시 제출 서류

1) 준공계

2) 납품물품의 설치도 1부

3) 납품 내역서 1부

4) 사진 대지(장비 시리얼 번호 표기) 1부