충남 VR·AR제작거점센터 XR Stage 고도화 사업

장 비 규 격 서

2021. 11.

[충남VR·AR제작거점센터]

내역서

NO.	품 명	수량	단위	주요장비
1	Tripod	1	SET
2	Tripod Adapter 1	1	EA
3	Tripod Adapter 2	1	EA
4	AR Camera Tracking Device	1	SET	⃠
5	Ultra Short Focus Projector	1	EA
6	Portable Display	2	EA
7	Grid Stage Lighting	1	SYS.
8	Syny Generator	2	SET
9	Multi Channel Recorder	1	EA
10	SDI Distributor	2	EA
11	VDA	2	EA
12	Unreal Workstation	7	SET	⃠
13	Professional Monitor	3	EA	⃠
14	I/O Board	3	EA
15	Wireless Syncronizer	3	EA
16	Digital Interface	1	LOT

충남 VR·AR제작거점센터 XR Stage 고도화 사업

※ 본 기술규격서에 기재 된 상세 사양은 시스템 구성의 기본 필요기능을 명시한 것으로 동 등 이상의 기능을 구현하는 제품은 제안 가능함.

※ ❍표시 제품은 제조사 공급 및 기술지원확약 품목으로서 계약시 제조사로부터 발행받아서 원본 제출하여야 함.

번호	품명	단위	수량	비고
1	Tripod	1	EA
1) 제품개요 카메라를 안정되게 거치하기 위한 장비 2) 규격 및 사양 - Pan bar count ; 1 - Payload : 2 to 22 kg - Bowl size : 100 mm - Spreader type : Ground spreader - Material : Carbon Fibre - Transport length : 890 mm - Tripod stages : 2 - Height with spreader : 0.63 to 1.72 m - Tilt range : 90° to -70° - Sliding range : 120 mm - Interface Compatibility : Touch & Go - Counterbalance : 16 counterbalance steps + Boost Button - Drag : 7 + 0 horizontal and vertical grades of drag 3) 구성품 - Speed Level Clamp - Ground Spreader - Tripod, - Fluid Head - Padded Bag Dolly (1ea) Additional Pan Bar (1ea) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
2	Tripod Adapter 1	EA	1
1) 제품개요 시네마 카메라를 카메라 삼각대에 거치하여 쉽고 빠르게 착탈 할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - Attach cameras, baseplates, or accessories to an ARRI standard dovetail. - Slots at multiple locations for inserting mounting screws from underneath. - ARRI standard dovetail with a stopper screw on one end and a safety latch on the other to prevent accidental camera detachment. - It features threaded 1/4-20 and 3/8-16 holes for accessory mounting and tripod attachment. - - The dovetail can be attached to a shoulder pad for custom handheld configurations. 3) 구성품 - Dovetail Clamp - 2 x 3/8"-16 Low Profile Screw(4SET) - 2 x 1/4"-20 Low Profile Screw - 12“ Long Release Plate 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
3	Tripod Adapter 2	EA	1
1) 제품개요 시네마 카메라를 카메라 삼각대에 거치하여 쉽고 빠르게 착탈 할 수 있는 장비 2) 규격 및 사양 - For ENG and documentary-style shooting, the Shoulder-Mount Kit designed for the Blackmagic Design URSA Mini. - Integrated into the shoulder mount are a quick-release compatible with VCT wedge plates, - - - 15mm lightweight rod clamps, and rosettes on either side for mounting handles and other accessories. - Also included in the kit is a top handle for low-mode shooting and for carrying the camera when not in use. - A quick release tripod adapter for use with Sony professional camcorders. - Contour-conforming design - Camera position is adjustable 3) 구성품 - Shoulder Pad – VCT Wedge Compatible Quick Release - 15mm LWS Rod Clamp - Accessory Rosettes - Quick Release Tripod Adapter 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
4	AR Camera Tracking Device	EA	1
1) 제품개요 XR 스테이지 내에서 AR, VR 촬영 시 카메라 추적을 위하여 반사 스티커를 부착 및 인식하여 모션 트랙킹 데이터를 실시간으로 추출하여 VR 또는 AR용으로 사용하는 카메라 트랙킹 장비 2) 규격 및 사양 AR과 VR 환경에서 정확한 실제 카메라의 화면 위치 추적 값을 제공 - Serial Communication Cable for digital Canon Lensed(20pin Connector) - Lens file CN7x17 - Camera/sensor mounting BKT for 15mm - Lens Calibration for VP Pro - 500 self adhesive stars, 50mm diameter for studio height 4-8m, 100sqm of studio ceiling AR카메라 추적 연산자가 필요하지 않음 반사스티커를 활용한 천장과 바닥에 모든 위치 공간을 스캔하고 최대 11개의 포인트로 VR공간에서 정확한 카메라의 위치를 파악할 수 있어야 함 가상공간의 카메라에 화면에 실제 카메라의 줌/포커스 값이 적용되어야 함. 언리얼 엔진 가상공간에 카메라의 위치를 정확하게 구현 게임엔진에 대해 추가 가상 세트 소프트웨어 라이센스를 구매할 필요가 없음. 지원 S/W : Pixotope, Disguise, Unreal Engine, Unity, Zero Density 장비호환 : GREEN HIPPO, Disguise, 7th sense 3) 구성품 - 500개의 고정형 추적자 - 카메라 브라켓 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함 ※ 현재 설치 된 Stage 내에서 가장 적합한 위치 선정을 위한 기존 장비의 이전과 재설치를 포함한다.

번호	품명	단위	수량	비고
5	Ultra Short Focus Projector	EA	1
1) 제품개요 초단초점 렌즈를 장착하여 10cm 앞에서도 상영 가능한 고화질 프로젝터 장비 2) 규격 및 사양 - 광원 : 레이저 - 해상도 : 4K UHD(3840x2160) - 밝기(안시) : 2,700안시 - 명암비 : 2,000,000:1 - 최대 화면크기 : 120인치 - 100인치 투사거리 : 0.45m - 연결단자 : HDMI2.0 , HDMI , USB , LAN 3) 구성품 - 멀티탭 4구 3.5m (1EA) - 파워선 (1EA) - HDMI 광케이블 (1EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
6	W/L Smart Screen	EA	2
1) 제품개요 자유롭게 이동이 가능한 무선 스마트 스크린 장비 2) 규격 및 사양 - Size : 69cm(27인치) - Resolution : FHD IPS패널 - 화질 엔진 : 알파7 Gen4 - 스마트 : 웹OS , 넷플릭스 , 유튜브 , 미러링 , 음성인식 - 스피커 : 2.0채널, 출력: 10W - 입력 ; HDMI, USB, Wi-Fi, 블루투스, 터치스크린 - 내장배터리 : 사용시간: 3시간 3) 구성품 - 멀티탭 4구 3.5m (각1EA) - 파워선 (각1EA) - HDMI 광케이블 (각1EA) 전용 스탠드 (각1EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
7	Grid Stage Lighting	SYS.	1	주요 장비
1) 제품개요 XR스테이지 전체에 균등한 LED 광원을 투사하기 위한 조명으로 스테이지 천정에 파이프 그리드를 설치하여 LED 조명기를 거치하여 상황에 맞게 효과적인 조명을 연출하는 LED 조명 시스템 2) 규격 및 사양 가). No. 1~4 Light Fly Duct (4ea) - 6000L, 9Out, 3P 15A, XLR 3pin 나). 사진 촬영용 조명기 (10ea) - 60W, 5600K/3200K, 소프트박스, 스누트, 리플렉터 등 호화 가능한 보웬스 어댑터 탑재 다). LED Flux Light (13ea) - 130W, 2800K~5600K 초고연색 구현을 위한 컬러필터 시스템 적용 밝기 및 색온도 동시 조절 지원 라). LED Spot Light (8ea) - 100W, Dim, 3200K~5600K, 컬러 렌더링: >90Ra 마). LED Wash Moving Light (6ea) - HRI 300W,RGBW 빔 각도: 3˚, Photometric 10400 lumens 팬/틸트 움직임: 540˚/ 234˚ 스트로브: 1-20Hz, synchronized, pulse effects 바). Light Console (1ea) - 300W,RGBW 3) 구성품 - Light Hanger (27EA) - Safety Chain (27EA) - Pipe Grid (1Sys.) 4) 기타 ※ 과업 지시서상의 도면에 따라 전체 장비를 재배치 설치하여야 함

번호	품명	단위	수량	비고
8	Sync Generator	SET	2
1) 제품개요 카메라, 전광판, 디스플레이, 레코더 등 XR 스테이지에서 사용되는 영상 장비의 씽크를 맞추어 주는 장비로서 TRI Level과 BB를 동시에 지원한다 2) 규격 및 사양 - Formats ; 1080i 50, 59.94, 60, 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30,• 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, 625i, 525i - HD Sync : Tri-level - SD Sync : Color Black, 75% Color Bars - AES : AES-11, 48 kHz, silent or 1 KHz tone (-20 or -18 dBFS) - Accuracy : 3 ppm - User Controls : External dipswitch 3) 구성품 -본체 (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
9	Multi Channel Recorder	SET	1	주요 장비
1) 제품개요 최대 4채널의 동시 HD 레코딩을 제공하거나 싱글 채널 모드, 4K/UltraHD/2K/HD Apple ProRes 또는 아비드 DNxHR® 레코더 및 플레이어장비 2) 규격 및 사양 - 최대 4K까지 대형 래스터를 위한 12G-SDI 단일 케이블 단순성 및 녹화 및 재생 모두에 대한 HDR 지원을 제공하는 HDMI 2.0 디지털 비디오 연결을 제공 - 4K/울트라HD/2K/HD 레코더 및 플레이어 - ProRes 또는 DNx 파일에 단일 채널 4K/UltraHD/HD 레코딩 지원 - ProRes에 멀티 채널 HD 레코딩 지원 - 기록 및 애플 ProRes에 백업 재생 4444 XQ 또는 아비드 DNxHR HQX - 젠록 프리 멀티 채널 HD 레코딩 최대 1080 60p - 최대 4K 60p까지 녹음하는 단일 채널 - HDR 레코딩 및 재생 - 1x 12G-SDI I/O - 3x 3G-SDI I/O(12G-SDI 지원 포트를 사용할 때 4배) - HDMI 2.0 I/O - SFP 섬유 케이지 I/O(섬유 모듈은 포함되지 않음) - 2x PAK 미디어 베이 와 Ki Protect - 아날로그 오디오 I/O(DB-25 직기 연결) - AES/EBU 디지털 오디오 I/O(DB-25 직기 연결) - 멀티 채널 임베디드 SDI 및 HDMI 오디오 - REF, LTC, RP-188 및 RS-422 지원 - REST 인터페이스 - 8K VPID 멀티 유닛 재생 지원 - 통합 HD 해상도 화면이 있는 전면 패널 버튼 컨트롤 - 표준 웹 브라우저에서 웹 UI를 쉽게 사용하고, 구성하고, 제어할 수 있습니다. - 컴팩트한 2RU, 하프 랙 폭 설계 3) 구성품 - 본체 (2EA) - 전용 SSD 512GB (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
10	SDI Distributor	EA	2
1) 제품개요 SDI 영상 신호를 여러 장비로 분산 배분하는 장비로 장거리 전송시에도 신호의 손실을 최소화하도록 제작 2) 규격 및 사양 - Compact 12G-SDI distribution - Six separately buffered outputs - Miniature size - 12G cable equalization (1694 coax) - 12 Gbps, 70m - 6 Gbps, 120m - 3 Gbps, 190m - 1.5 Gbps, 195m - 270 Mbps, 405m - 12G/6G/3G/HD/SD-SDI input, auto sensing - Passes all ancillary data - DWP-U-R1 power supply included - Five year warranty 3) 구성품 - 본체 (2EA) - 전용 SSD 512GB (2EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
11	VDA	EA	2
1) 제품개요 NTSC 및 PAL 신호를 지원하는 1x6 아날로그 유통 증폭 장비로 신호의 여러 복사본을 배포하거나 필요한 경우 긴 케이블 실행을 보정하기 위해 게인 조정을 통해 복합 비디오의 콘텐츠를 확장하는 장비 2) 규격 및 사양 - Formats : NTSC, PAL, Bi-level Reference, Tri-level Reference, AES3-id, LTC - Inputs : 1 Analog, Differential, 1 x BNC - Outputs : 6 Analog, 6 x BNC - Termination : 75 Ohms or nonterminated - Video Bandwidth : 0 – 6 MHz +/- 0.1dB - Gain : -3dB, -2dB, -1dB, 0dB, +1dB, +2dB, or +3dB, +/- 0.3dB - Diff Gain : 0.15%, not load dependent - Diff Phase ; 0.1 degree, not load dependent - H/V Tilt : < 0.1% - Response Variation : < 0.1dB 1 to 6 loads 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호

품명

단위

수량

비고

12

Unreal Workstation

SET

7

주요 장비

1) 제품개요

PC와 연결하여 사용하는 입력 장비

2) 규격 및 사양

가). LED Render (3 set)

Processor	AMD Threadripper Pro 3975WX Processor (16MB Cache, Max Boost up to 4.20GHz)
Motherboard	MB AMD Castle Peak
Memory	32GB DDR4 3200MHz RDIMM ECC * 8ea/set
M.2 SSD	2TB Solid State Drive, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, TLC, Opal 2.0 * 2ea/set
HDD	4TB 7200 HDD 3.5“
Graphics	NVIDIA RTX A6000 48GB (4xDP)
Second Graphics	NVIDIA RTX A6000 48GB (4xDP)
VGA Connector	NVIDIA® Quadro® Sync II
VGA Connector	Quadro® RTX NVLink High-Bandwidth 2-slot Bridge
OS /Language	Windows 10 Pro 64 Korean/English
Platform /Power	Tower WRX80 1000W
Audio Card	Integrated Audio
Ethernet	Integrated Ethernet
Warranty	3 Year On-site

나). TECH Render (3 set)

Processor	AMD Threadripper Pro 3975WX Processor (16MB Cache, Max Boost up to 4.20GHz)
Motherboard	MB AMD Castle Peak
Memory	32GB DDR4 3200MHz RDIMM ECC * 8ea/set
M.2 SSD	2TB Solid State Drive, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, TLC, Opal 2.0 * 1ea/set
HDD	4TB 7200 HDD 3.5“
Graphics	NVIDIA RTX A6000 48GB (4xDP)
Second Graphics	NVIDIA RTX A6000 48GB (4xDP)
VGA Connector	Quadro® RTX NVLink High-Bandwidth 2-slot Bridge
OS /Language	Windows 10 Pro 64 Korean/English
Platform /Power	Tower WRX80 1000W
Audio Card	Integrated Audio
Ethernet	Integrated Ethernet
Warranty	3 Year On-site

번호

품명

단위

수량

비고

13

Professional Monitor

SET

7

주요 장비

다). Main (1 set)

Processor	AMD Threadripper Pro 3975WX Processor (16MB Cache, Max Boost up to 4.20GHz)
Motherboard	MB AMD Castle Peak
Memory	32GB DDR4 3200MHz RDIMM ECC * 8ea/set
M.2 SSD	2TB Solid State Drive, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, TLC, Opal 2.0 * 2ea/set
HDD	4TB 7200 HDD 3.5“
Graphics	NVIDIA RTX A6000 48GB (4xDP)
Second Graphics	NVIDIA RTX A6000 48GB (4xDP)
VGA Connector	NVIDIA® Quadro® Sync II
VGA Connector	Quadro® RTX NVLink High-Bandwidth 2-slot Bridge
OS /Language	Windows 10 Pro 64 Korean/English
Platform /Power	Tower WRX80 1000W
Audio Card	Integrated Audio
Ethernet	Integrated Ethernet
Warranty	3 Year On-site

3) 기타

※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

※ 반드시 완제품이어야 하며 조립제품은 불허 함

※ 본 품목은 3년의 무상하자기간을 제공해야하며 문서로 증빙하여야 함.

번호	품명	단위	수량	비고
13	Professional Monitor	EA	3
1) 제품개요 XR Stage의 Unreal Engine을 사용하는 Workstation용 고성능 프로페셔날 액정 모니터 2) 규격 및 사양 - 68.4cm(27인치) - 와이드(16:9) / 평면 / IPS / 광시야각 - 3840 x 2160(4K UHD) - 픽셀피치: 0.1554mm - 5ms(GTG) / 400cd - 1,200:1 / - 최대 주사율: 60Hz - DCI-P3: 95% - HDMI / DP포트 / USB Type-C - 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 인풋랙 제어 / 블랙 이퀄라이저 / FreeSync - 스피커 / 헤드폰 아웃 / USB허브 - 피벗(회전) / 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) - 100 x 100mm / 색약 지원 / 하드웨어 캘리브레이션 - HDR / HDR10 / VESA HDR 400 3) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
14	I/O Board for Worstation	EA	3
1) 제품개요 비디오 및 오디오 워크플로우를 위해 설계된 빠른 8Lane PCIe 3.0 I/O 카드 장비로 HFR 8K/UltraHD2, 4K/울트라HD, 2K/HD, SD, 딥 컬러 및/또는 HDR을 사용 가능 2) 최소사양 - 8K/울트라HD2/4K/울트라HD/2K/HD/SD 최대 50/60p - 16채널 임베디드 오디오를 갖춘 4배 양방향 12G-SDI 연결 - HDMI 2.0 출력, 4K/울트라HD HFR, 8K ~ 4K 다운샘플링 - RGB 4:4:4 12비트, YCbCr 4:2:2 10비트 및 HFR 워크플로우 지원 - 애플 파이널 컷 프로, 어도비 프리미어 프로와 열렬한 미디어 작곡가에 대한 8K 지원 - AJA SDK를 갖춘 OEM 애플리케이션에 대한 8K 또는 멀티 채널 4K 지원 - 동적 FPGA 펌웨어 재구성 - 4K 닫기 캡션 지원 - SDI를 통한 SDR/HDR 전송 특성, 컬러피메이트리 및 휘도용 VPID 시그널링 - PQ, HLG, HDR10, HDR10+ 및 돌비 비전 지원 - HDR 메타데이터 캡처 및 자동 재생 감지 - 선도적인 크리에이티브 앱과 호환 - 새로운 애플 M1 칩에 대한 지원 포함 - 텔레스트림 와이어캐스트용 12G 및 6G I/O 지원 - 텔레스트림 와이어캐스트용 AES 오디오 I/O 지원 - 카드에 대한 참조 입력(아날로그 블랙 버스트 또는 트라이 레벨) - LTC, RS-422, 8-ch AES/EBU용 브레이크아웃 케이블 포함 - 3년 보증 3) 구성품 - 본체 (3EA) 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
15	W/L Synchronizer	EA	3	주요 장비
1) 제품개요 전문 영화 및 비디오 제작 애플리케이션에서 카메라와 오디오 장비를 간단하고 안정적으로 동기화할 수 있도록 설계된 무선 싱크로나이저 2) 최소사양 - 23.976에서 60fps, 1080p 또는 1080i의 젠록 및 192kHz의 워드 클럭을 생성 - Wireless Frequency Band : 2.4 GHz (2405 to 2480 MHz) - Antenna : 1 x SMA RP 2.4 GHz - I/O Connectors : 2 x LEMO 5-Pin Female - Frame Rates : Supported 23.976, 24, 25, 29.97, 29.97 Drop, 30, 49.95, 48, 50, 59.94, 59.94 - Drop and 60 fps - Genlock Sync support : 1080p and 1080i - Wordclock Support : Up to 192 kHz - Ambient Temperature : 41 to 122°F / 5 to 50°C - Battery : 1 x NP-50 Compatible Lithium-Ion Battery - Charging Port : 1 x USB Type-C - Power Requirements : Internal Battery or External Power via USB Type-C Connection - Construction Material : Aluminum 3) 구성품 - 본체 (Lightform Compute) - NP-50 호환리튬이온 배터리 - USB C-A 케이블 - 더블 락 2x 4) 기타 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호

품명

단위

수량

비고

16

Digital Interface

LOT

1

1) 제품개요

기존 시공 보유 주인 XR 스테이지 내 모든 카메라, 모니터, Ar, VR, XR 서버 및 SW 와 신규 도입 예정인 씽크장비, Unreal Engine, Workstaion 등과 연결 결선하여 XR 스테이지의 구축 목적에 상응하는 성과를 낼 수 있도록 하기 위해 필요한 인터페이스 장비로서 연결, 설치하는 일체의 작업과 이에 부대되는 설비를 반드시 포함.

- 허브 아답터	8port	3	EA
- 3C Mini SDI Cable	15m	10	EA
- 3C Mini SDI Cable	30m	10	EA
- 이동식 TV 거치대	50“~75”형	6	EA
- HDMI 분배기	4port	1	EA
- USB 연장 케이블	15m	4	EA
- UTP 케이블	20m	5	EA
- Multi Tab	4구	8	EA
- Multi Tab	6구	10	EA
- SDI Vide Cable 5C	60m	5	EA
- SDI Vide Cable 5C	30m	5	EA
- SDI Vide Cable 5C	15m	5	EA
- SDI Vide Cable 5C	10m	5	EA
- SDI Vide Cable 5C	5m	10	EA
- HDMI 광 케이블	30m	6	EA
- HDMI 광 케이블	20m	4	EA
- HDMI 케이블	10m	6	EA
- HDMI 케이블	5m	10	EA
- HDMI 분배기	4port	4	EA
- HDMI 분배기	6port	4	EA
- HDMI to SDI 컨버터	Mini	2	EA
- 12G SDI Fiber optic Extender	2구	2	EA
- Optical Cable Assy	3구	2	EA

2) 규격 및 사양

번호

품명

단위

수량

비고

16

Digital Interface

LOT

1

2) 규격 및 사양

- Video Cable(5C) SOURCE	100m	4	EA
- Video Cable(5C) SYNC	100m	2	EA
- Audio Cable	100m	5	EA
- MIC Cable	100m	3	EA
- LAN Cable (CAT.6)	100m	3	EA
- LAN Connector	100ea	1	BOX
- XLR Connector	100ea	1	BOX
- BNC Connector	100ea	3	BOX
- 55 Jack Connectors	50ea	1	BOX
- Power Cable	200m	3	EA
- Flexible Pipe	50m	4	EA
- Flexible Connector	20ea	5	BOX
- Wall Box Panel	Video x 4, Audio x 4, Optical x 4, Power x 4	1	EA
- Miscellaneous items		1	LOT

3) 구성품

- 결선을 위한 케이블 타이, 네임 택 등 포함

4) 기타

※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

※설치에 따른 구성 및 방식에 따라 규격, 인터페이스, 품목은 변동 할 수 있음.