충남음악창작소 음향시스템 납품 및 설치

구 매 사 양 서

2022. 06.

충남정보문화산업진흥원

※ 주요장비로 선택된 물품에 대해서는 기술능력 평가 대상

충남음악창작소 음향시스템 납품 및 설치

1. 납품 품목

번호	품명	규격	단위	수량
1	Computer	Mac OS기반 OS소프트웨어 - 3.2GHz 16코어 Intel Xeon W프로세서 - 48GB 메모리 이상 4TB SSD 저장장치 이상 ACC포함( 마우스+트랙패드 ) 소프트웨어 포함 ( Final Cu Pro, Logic )	SET	1
2	DAW 시스템	녹음 프로그램 - DAW소프트웨어 (영구 라이센스) - DSP구동, 렉케이스 - I/O 16X16	SET	1
3	DAW 컨트롤러	8채널 컨트롤 + 10.2 인치디스플레이 - IOS기반 디스플레이	SET	2
4	DAW 컨트롤러	싱글 페이더 컨트롤 + 10.2 인치디스플레이 - IOS기반 디스플레이	SET	1
5	마이크 프리앰프1	4채널 프리앰프	SET	1
6	마이크 프리앰프2	4채널 프리앰프	SET	1
7	마이크 프리앰프3	4채널 프리앰프	SET	1
8	다이나믹 마이크	주파수 응답 20hz - 18kHz	SET	1
9	콘덴서 마이크1	주파수 응답 20hz - 20kHz	SET	1
10	콘덴서 마이크2	주파수 응답 30hz - 17kHz	SET	2
11	콘덴서 마이크3	주파수 응답 20hz - 20kHz	SET	2
12	콘덴서 마이크4	주파수 응답 25hz - 20kHz	SET	1
13	드럼 세트	Drum Full set	EA	1
14	드럼 하드웨어	심벌 일자형, T자형	EA	6
15	각 연결 케이블	XLR, TRS 등	SET	1
16	월판넬 및 케이블	16in 8out 인아웃, 4포트 큐시스템 케이블 ( CAT6 )	SET	1
17	어쿠스틱 디퓨져	최소 1m x1m 이상	SET	10
18	큐 시스템	모니터 컨트롤러	SET	4
19	모니터	32인치모니터, 모니터암 악세서리 포함	SET	2

번호	품명	단위	수량	비고
1	Mac Pro	SET	1	주요장비
1. 사양 - 3.2GHz 16코어 Intel Xeon W 프로세서(최대 4.4GHz Turbo Boost) -48GB(6x8GB) DDR4 ECC 메모리 -Radeon Pro W5700X(16GB GDDR6 메모리) -4TB SSD 저장 장치 2. 악세사리 - Magic Mouse + Magic Trackpad - Magic Keyboard with Numeric Keypad - 한국어 - Final Cut Pro - Logic Pro ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
2	DAW 시스템	SET	1	주요장비
1. 소프트웨어 - Pro Tools | Ultimate Perpetual Licensce 2. PCle 카드 - 프로덕션 환경을 위해 더욱 강력한 성능과 오디오 퀄리티, 편리한 레코딩, 에디팅 및 믹싱 제공 3. 오디오 인터페이스 - 유연한 라우팅, 7.1.4 Dolby Atmos 모니터링 및 64채널의 단테를 제공하는 오디오 인터페이스 4. 카드 섀시 - PCle Card를 수용하고 성능을 사용 가능하도록 제공하는 섀시 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
3	DAW 컨트롤러	SET	2	주요장비
1. 페이드 및 터치 - 8개 전동식 터치 감지형 페이더 8개 -푸시 탑 터치 감지 로터리 인코더 8개 2. 디스플레이 지원 및 컨트롤 - 8개의 고해상도 OLED 디스플레이 지원 - 추가 콘트롤 : 뮤트, 솔로, 녹음 가능, 뱅크, 너지 등 다양한 하드웨어 버튼/키 3. 프로그램 연동 - Pro Tools 및 Media Composer와의 긴밀한 통합 - Logic Pro, Cubase을 포함한 다양한 타사 오디오 및 비디오 응용 프로그램에 대한 기본 지원 제공 4. 크기 (WxHxD) : 312 x 29/97(전면/후면) x 377 mm 【부속품】컨트롤러당 각 1개 - 10.2(25.91cm) 크기 이상의 Led 백라이트 디스플레이 태블릿 PC - 2160 X 1620 픽셀 해상도 이상/ Wifi 지원, ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
4	DAW 컨트롤러	SET	1	주요장비
1. 유형 : Pro Tools / Control iOS app controller 2. 화면 및 페이더 - iPad를 위한 Dock 싱글 채널 페이더 -노브 : 9개 (상단 푸시형 터치-센서티브 8개, 모니터링 컨트롤 1개) -패드 : 2 x 터치 스트립l호환 : Pro Tools/HD 12.5 이상, Apple Logic Pro X, Cubase 8.5 3. 화면 플랫폼 : iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro (9.7"), iPad mini 2/3/4 4. 크기(WxHxD) : 352 x 27/138(노브 포함 전면/후면) x 359 mm 【부속품】컨트롤러당 각 1개 - 10.2(25.91cm) 크기 이상의 Led 백라이트 디스플레이 태블릿 PC - 2160 X 1620 픽셀 해상도 이상/ Wifi 지원, ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
5	마이크 프리앰프1	SET	1
1.채널타입 및 특징 - Solid stare 4채널 2. 특징 및 세부사항 - 모든 채널에 에센셜 EQ제공 - 주파수 선택 : High : 3.2kHz / 12kHz / Low : 60Hz / 220Hz - Input/ output : Analog Inputs : 8 X XLR / Analog Outputs : 4 X XLR, 4 X TRS - 마이크: 밸런스드, 3핀 XLR-F, Zin = 1kΩ(Hi Z의 경우 10kΩ) - 악기: 언밸런스드, ¼” 모노 잭, Zin = 1MΩ - 출력: 균형, ¼” 스테레오 잭, Zo = 40Ω 3. 외관 및 무게 - 깊이: 230mm / 9″ 케이스만 - 높이: 44.5mm/1.75인치(1RU) - 너비: 438mm / 17.25″ 케이스만 | 482mm / 19인치 인치 랙 이어 - 무게: 3.0kg/7파운드 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
6	마이크 프리앰프2	SET	1
1.채널 수 : Solid Stare 타입 4채널 2.이퀄라이저 및 세부사항 : 모든 채널에 에션설 EQ 제공l주파수 선택 가능 - 임피던스 조정 및 인스트루먼트 직접 입력 - 아날로그 입력 : 8 x XLRl아날로그 출력 : 4 x XLR, 4 x TRSl - 48V 팬텀 파워 - 주파수 선택 - High : 3.2kHz / 12kHz - Low : 60hz / 220hz 3. 크기 (WxH mm) : 483 x 88 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
7	마이크 프리앰프3	SET	1
1.주파수 응답 : 20 - 20000hz - 인풋게인 : 40dB @ 로우게인, 50dB @ 하이게인350Ω - 최대양(1kHz 사인파, 100kOhm 로드, 0.1% THD+N): 43V RMS - 최대인풋(최후인 세팅): -5 dBu 또는 435mV RMS @ 0.5% THD - DI 최대인풋(최후인 세팅): +24 dBu 또는 12V RMS @ 0.5% THD 2.보유 옵션 - 7개의 LED 메뉴판 로우, 하이 게인 설정, 48V 팬텀 파워 - 1/4" 다이렉트 인풋: 맨리의 코우와 10MOhm의 다이렉트 인풋 3. 크기 - 19“ x 3.5 ”x 7 / 8.6파운드 ※ 상기 사양과 동등 이상 제품 납품(발주처와 상의)

번호	품명	단위	수량	비고
8	다이나믹 마이크	SET	1
1.주파수 응답 : 20 - 18000hz - 공칭임피던스 : 350Ω - 최소 종료 임피던스: 1000 Ω - 픽업 패턴 : Cardioid 2.자유 음장내 감도 무부하 - 0,2 mV/Pa; (60 Hz): 0,6 mV/Pa 3. 크기 - 128,5 x 60 mm / 440g ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
9	콘덴서 마이크1	SET	1
1.주파수 응답 : 20 - 20000hz - 저주파수 응답 특성 선택가능 6 or 18dB/ Octave 감쇠 - 저잡음 및 고출력 클리핑 레벨 - 광범위한 부하 임피던스에서 낮은 왜곡 - 주파수가 균일하고 축에 대해 대칭인 단일지향성 극성 패턴 2. 스펙 성향 - 0dB/10dB 잠글 수 있는 감쇠기 스위치 - 팬텀 전원 공급(12 ~ 48Vdc의 DIN 45 596 전압) - 내구성을 위한 견고한 강철 구조 - Low –cut 단일지향성 콘덴서 마이크 3. 무게 : 230g ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
10	콘덴서 마이크2	SET	2
1.주파수 응답 : 30 – 17000hz - 5중저음 롤오프 스위치 2. 특징 - Pickup pattern: Cardioid - Frequency response: 40-16000 Hz - Sensitivity (free field no load): 2 mV/Pa +/- 3 dB - Nominal impedance: 200 ohms - Min. terminating impedance: 200 ohms 3. 크기 - Dimensions: 8.375 x 1.875 x 2 - Weight: Approx. 14 oz (385 g) ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
11	콘텐서 마이크3	SET	2
1.주파수 응답 : 20 – 20000hz - noise level : 6 dB-A - Sensitivity : 23 mV/Pa 2. 특징 - Electrical impedance : 200 Ohms - Recommended load impedance : 2200 Ohms - Power : 44 to 52 V , 4.5 mA - Audio Output Type : Balanced XLR - Signal to Noise : 88 dB-A - Pre attenuation Pad : (-6 , -12 , -18) dB - Bass cut filter : (160 , 80 40) HZ 3. 크기 - 160 x 50 x 38mm / 440g무게 : 300g ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
12	콘덴서 마이크4	SET	1
1.주파수 응답 : 25 – 20000hz - noise level : 6 dB-A / Sensitivity : 23 mV/Pa 2. 특징 - 유형: FET / 35mm 더블 다이어프램 - 방향성: 개별 지향성, 양지향성 - 주파수 응답: 25 – 20,000Hz 최소 120dB - 최대음압: 0.5% THD @1000Hz: 130dB ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
13	드럼 셋	SET	1
1. 디자인 및 품질 - 메이플 쉘 100% (탐, 스네어 6ply/ 베이스 8ply) - L로드 볼타입 탐 홀더 / 로우 매스 러그/ 유광라커 피니쉬 / 파워크래프트2 드럼헤드 2. 하드웨어 - 스네어 스텐드 (HS40WN), 붐 심벌 스탠드 (HC43BWN) - 하이햇 스탠드, 싱글 페달 등 하드웨어 전반 - Hihat, 인치별 세트 포함 ( 하이햇, 크래쉬, 라이드 총 4장) - 드럼 의자 포함, 드럼 조율키, 드럼스틱 일괄 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
14	드럼 하드웨어 및 악세사리	SET	1
1. 디자인 및 품질 - 심벌 스탠드로, 크래쉬, 라이드 혼용 가능 스탠드 4개 2. 하드웨어 및 악세사리 - 드럼 의자 포함, 드럼 조율키, 드럼스틱 일괄 - 드럼 피, 조율 나사등 일체 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
15	각 종 케이블 및 멀티탭	SET	1
1. XLR케이블 - XLR케이블 3m,5m,10m 각 10개 - 케이블 라인은 카나레 제품 동등 이상제품 취급 - 케이블 커넥터는 뉴트릭 제품 동등 이상 취급 2. Cat6 케이블 (큐시스템 케이블) - 길이 10M 10개 3. 멀티탭 - 6구이상 / 10M 멀티탭 15개 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
16	월 판넬 & 케이블 설치	SET	1
1. 개요 - 컨트롤 룸 및 합주실 벽면을 이어주는 월 판넬 (제작 설치 포함) - 설치 완료 후 모든 신호계통 발주처확인 후 마감처리. 2. 사양 및 세부사항 - 16in 8out 인아웃, 4포트 큐시스템 케이블 ( CAT6 ) - 내부 케이블 연결 작업 및 일체 공정은 제안사가 납품 및 설치 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
17	어쿠스틱 디퓨져	SET	10	발주처논의
1. 개요 - 컨트롤 룸 및 합주실 벽면 어쿠스틱 디퓨져, 베이스트랩 설치 - 설치 완료 후 발주처확인 후 마감처리. 2. 사양 및 세부사항 - 최소 1m X 1m 이상의 디퓨져 제작 및 구매 - 규격 사양 발주처 협의 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

번호	품명	단위	수량	비고
18	큐시스템	SET	4
1. 개요 - 음향 모니터 시스템 - 16 x ¼” TRS, 균형, 라인 레벨 - 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz(+0/-3dB) - 24비트, 44.1/48kHzamp할부 - 16개 채널 및 P16-M용 버스 전원 2. 크기 및 무게 - 약 44 x 482 x 190mm(1U)(대략 1.7 x 19 x 7.5″) - 2.1kg(약 4.6파운드) 함 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야

번호	품명	단위	수량	비고
19	모니터(듀얼)	SET	1
1. 사양 - 광원 : LED - 화면크기 : 49“ - 표시화면 크기 : 1191.936(H) X 335.232(V)mm - 픽셀크기 0.2328(mm) - 컬러 16.7M - 화면비율 : 32:9 - 해상도 : 5120X1440 @ 120hz/HDMI 2.0:5120X1440@60hz 2. 무게 - 스탠드 포함 11.5KG - 스탠드 포함 : 1198.5 X 566.2 X 286.7 ※ 제조사 제품공급 및 AS 확약서 제출 ※ 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함