동이와 금이		2010. 1. 12

수상공연 시스템 제안요청서

(재)백제문화제조직위원회

www.baekje.org

수상공연 시스템 제안요청서

Ⅰ. 2010세계대백전 현황

□ 행사개요

○ 행 사 명 : 2010세계대백제전(2010 Great Baekje World Festival)

○ 개최기간 : ’10. 9. 18 ~ 10. 17(30일간) ※개막식 : 9. 17(金)

○ 장    소 : 공주시‧부여군 일원(16개 全 시․군 참여)

○ 주    제 : “700년 大백제의 꿈”

○ 내    용 : 공연‧전시‧이벤트, 국제학술회의, 체험프로그램 등

○ 예 산 액 : 240억원

○ 관 람 객 : 260만명(내국인 240, 외국인 20) 유치

○ 해외유치 : 세계역사도시연맹 회원도시 등 20개 도시 이상

□ 개최방향 및 목표

○ 700년 대백제 문화강국의 가치와 진면목을 재발견하는 축제

○ 해양교류왕국 대백제의 기상을 오늘에 잇는 창의적인 축제

○ 대백제국의 후예로서 충청남도의 위상을 세계에 선양하는 축제

○ 소비성 축제에서 생산성 있는 주민 참여형 축제로 전환

○ 백제 콘텐츠를 세계적 보편성을 갖는 콘텐츠로 개발 활용

백제문화의 세계화․명품화를 위한 “글로벌 백제”의 새로운 출발점

□ 프로그램 구성

□ 기본컨셉

○ 금강을 활용한 수상 축제 및 大백제사의 서사적 축제

- 백제의 장소와 이야기 + 문화적 상상력 + 하이테크놀로지

○ 구성테마 : 발 견(Discovery 백제문화와 정신의 재조명)

교 류(Network 아시아적 가치 전파)

창 조(Creation 한국의 문화창조원)

○ 슬 로 건 : “위대한 왕국, 700년 대백제의 부활”

⇒ 백제의 ｢진취성, 개방성, 국제성, 강인함｣을 미래가치로 再생산

□ 프로그램 현황(22개)

구 분	주 요 프 로 그 램
공식행사 (2)	∙개‧폐막식(백제역사재현단지 개관, 제천행사 재현 등)
공연․이벤트 (11)	∙고마나루․낙화암 수상공연, 세계역사도시 등 예술단 공연, 백제문화권 교류 공연(공주․부여), 전통 연희극 공연, 시․군 참여행사, 백제 탈 창작 마당극 ∙기마군단 행렬, 퍼레이드교류왕국, 황산벌 전투재현
전시․학술 (4)	∙세계역사도시 전시관 운영, 백제유물 특별전 ∙백제문화유산 디지털(사비의 꽃 포함)상영, 국제학술대회
체험‧기타 (5)	∙웅진성의 하루, 사비궁의 하루, 기지시 줄다리기 백제왕(도지사)배 바둑대회, 백제음원 연주

Ⅱ. 수상공연 현황

□ 행사개요

□ 공주 고마나루 수상공연 “사마본기”

❍ 기간/횟수 : 10. 9. 18(토) - 10. 2(토), 15일간/야간, 15회

❍ 장소 : 공주시 웅진동 곰나루 생태공원내 호반

❍ 출연 : 전문연기자 등 160여명(객석 약 2,000여석)

❍ 내용 : 무령왕과 백제 중흥을 소재로 실경을 배경으로               다양한 영상 및 특수효과를 활용해 무령왕의                해상왕국과 영토확장 의지 표현

	《 컨 셉 》
◈ 백제의 역사, 인물, 전설을 예술로 승화한 현대적 수상공연 - 고마나루의 장소성과 역사성으로 웅진백제의 중흥 표현 - 북방대륙에서 남방해양으로, 과거에서 미래로 흐르는 백제의 정신과 역사 부각 ▶ 무대 컨셉 - 자연에 몰입하는 무대 디자인 - 시야를 다층적으로 포커싱 하는 7단계 겹 무대 몰입형 시각선 확보 ☞ 곰사당, 앞무대, 수중무대, 수면길, 강무대, 강변무대, 산상 ▶ 연출 컨셉 - 첨단 공연양식으로 찬란한 백제 대서사 연출 - Interactive와 Multiple로 감각적, 현대적, 미래적 백제 표현 ※ 시스템공종 : 수상무대, 무대, 음향, 조명, 무대구조물(레이어), 영상, 특수효과(레이저, 불꽃 포함), 발전차 등

□ 부여 낙화암 수상공연 “사비미르”

❍ 기간/횟수 : 10. 10. 2(토) - 10. 16(토), 15일간/야간, 15회

❍ 장소 : 부여군 규암면 신리 생태공원내 호반

❍ 출연 : 전문연기자 등 200여명(객석 약 2,000여석 예상)

❍ 내용 : 패망의 상처를 문화의 힘으로 극복하고 다양한               공연요소를 통한 강한 백제, 위대한 역사의                부활을 선포

	《 컨 셉 》
◈ 강한 백제, 아름다운 낙화암을 보여주는 세계적인 수상공연 - 가려져 있던 백제의 참모습을 문화적 상상력과 예술적 창조력으로 승화, 대백제의 새로운 이미지 표현 ☞ 진취성, 창조성, 단결력, 개방성, 국제성, 포용력 연출 ▶ 무대 컨셉 - 아름다운 자연경관(실경)을 살리는 무대 - 최적의 시각선을 확보할 수 있는 레이어 무대 ☞ 중앙무대, 영상무대, 수면길, 백마강, 낙화암 ▶ 연출 컨셉 - 물을 이용한 판타지, 백제의 서정적 화려함 - 현대적 감각으로 되살아나는 스펙터클 백제 ※ 시스템공종 : 수상무대, 무대, 음향, 조명, 무대구조물(레이어), 영상, 특수효과(레이저, 불꽃 포함), 발전차, 객석 등

□ 주요과업

□ 부여 낙화암 수상공연 시스템

구 분	내 용
과업명	○ 2010세계대백제전 부여 낙화암 수상공연(사비미르) 무대 시스템 일체 설치 및 운영
장소및기간	○ 부여군 규암면 신리 생태공원 내 호반 ○ 2010. 9. 17 ~ 10. 16 (30일 간) - 시스템 오픈전 시스템 세팅 및 리허설 완료
시스템 설치 전제	○ 공연 시놉시스 및 대본 분석 후 분야별 제작 계획 제시 ○ 기술적 연출방안 제시(신기술 도입 우선 함)
설치계획	○ 수상무대 - 안전성과 비용을 고려한 최적의 설치 방식 도출 - 기초공사 도면, 수상무대 안전대책 등 제시 ○ 무대 - 무대디자인을 효과적으로 시행할 수 있는 제작방식 도출 - 무대 각 레이어 별 사양, 평면도, 단면도 등 제시 ○ 음향 - 음향 디자인, 장비, 설치계획 제시 ○ 조명 - 무대 조명 디자인, 장비, 설치계획 제시 - 낙화암 자연경관을 부각시킬 수 있는 실경조명 계획 제시 ○ 무대구조물(레이어 등) - 제원, 설치계획 제시 ○ 영상 - 영상무대에 맞는 장비 사양, 설치방식 등 제시 - 낙화암 자연경관을 활용하는 영상기술 제시

구 분	내 용
설치계획	○ 특수효과(레이저, 불꽃 포함) - 공연에서 활용가능한 특수효과 기술 및 연출방안 제시 - 레이저 및 불꽃 활용방안 제시 ○ 발전차 - 전기사용방안 제시 ○ 객석 - 효율적인 객석 설치방안 제시. 설치도면 등 - 관람객 동선 제시
각 분야별 책 임 자 선 정	○ 수상무대, 무대, 음향, 조명, 무대구조물(레이어), 영상, 발전차, 특수효과(레이저, 불꽃 포함) 등 각 분야별 기술 책임자 선임 ※사업수행 인력(공동계약) 및 자문단 협조 계획
운영계획	○ 운영시간 : 행사기간 중 상설 30일간 ○ 운영내용 : 수상공연 외 각종 공연 및 리허설 진행 ※ 공연별 사전 리허설 시간 별도 운영 ○ 진행인력 : 24명 이상 - 각 분야별 전문가 2명이상, 보조 1명이상 ○ 수상공연 이외의 프로그램 운영에 따른 효율적 무대 관리 방안 제시 ○ 셋업 및 리허설 일정표 작성
추진일정	(예시) ○ 분야별 디자인 실행 계획 수립 : 2010년 4~5월 ○ 장비 리스트 및 설치 계획 확정 : 2010년 6월 ○ 분야별 기술검토 완료 : 2010년 7월 ○ 종합 리허설 및 수정 보완 : 2010년 8~9월
기타 계획	○ 기타 제안 가능

□ 공주 고마나루 수상공연 시스템

구 분	내 용
과업명	○ 2010세계대백제전 공주 고마나루 수상공연 ‘사마본기’ 무대 제작 및 시스템 일체 설치·운영
장소및기간	○ 공주시 웅진동 고마나루터 무대 ○ 2010. 9. 13(月) ～ 10. 2(土), (20일간) - 시스템 오픈전 시스템 세팅 및 리허설 완료
시스템 설치 전제	○ 공연 제안서 및 대본 분석 후 시스템 분야별 제작계획 제시 ○ 기술적 연출방안 제시(신기술 도입 우선 함)
설치계획	○ 수상무대 - 안전성과 비용을 고려한 최적의 설치 방식 도출 - 기초공사 도면, 수상무대 안전대책 등 제시 ○ 무대 제작 - 공주 수상공연 제작 대행사의 무대디자인을 효과적으로 시행할 수 있는 제작방식 도출 - 무대 각 레이어 별 사양, 평면도, 단면도 등 제시 ○ 무대구조물(레이어) - 제원, 설치계획 등 제시 ○ 음향 - 음향 디자인, 장비, 설치계획 등 제시 ○ 조명 - 무대 조명 디자인, 장비, 설치계획 등 제시 - 고마나루 자연경관을 살릴 수 있는 실경조명 계획 제시 ○ 영상 - 무대영상을 위한 장비 사양, 설치방식 등 제시 - 고마나루 자연경관을 활용하는 영상기술 제시

구 분	내 용
설치계획	○ 특수효과 - 공연에서 활용 가능한 특수효과 기술 및 연출방안 제시 ○ 발전차 - 전기사용방안 제시 ○ 관람석 - 관람객 동선 제시
각 분야별 책 임 자 선 정	○ 수상무대, 무대, 음향, 조명, 무대구조물(레이어), 영상, 발전차, 특수효과 등 각 분야별 기술 책임자 선임 ※사업수행인력(공동계약) 및 자문단 협조 계획
운영계획	○ 운영시간 : 행사기간 중 상설 20일간 ○ 운영내용 : 수상공연 외 각종 공연 및 리허설 진행 ※ 공연별 사전 리허설 시간 별도 운영 ○ 진행인력 : 24명 이상 - 각 분야별 전문가 2명이상, 보조 1명이상 ○ 수상공연 이외의 프로그램 운영에 따른 효율적 무대 관리 방안 제시 ○ 셋업 및 리허설 일정표 작성
추진일정	(예시) ○ 분야별 디자인 실행 계획 수립 : 2010년 4～5월 ○ 장비 리스트 및 설치 계획 확정 : 2010년 6월 ○ 분야별 기술검토 완료 : 2010년 7월 ○ 종합 리허설 및 수정 보완 : 2010년 8～9월
기타 계획	○ 기타 제안 가능

Ⅲ. 제안요청 내용

□ 공통사항

□ 무대디자인은 ｢2010 세계대백제전 수상공연 컨텐츠 분야의       무대디자인｣을 따르되 제원, 설치방식, 사양 등은 제안자의       독창적인 제안내용에 따라 달리할 수 있음

□ ｢2010 세계대백제전 수상공연 컨텐츠 분야｣의 작품 및       연출 컨셉에 부합한 분야별 제작계획 및 기술적 연출방안을       제시할 것

- 멀티미디어, 신기술, 특수효과 등은 제안자의 독창적인 제안 가능

□ 제안가격에는 과업진행에 소요되는 인적·물적 비용 일체가       포함 되어야 함

□ 선행 법적․행정적 관련 사항은 문제점 제시 및 충분히       검토 후 대안을 제시하여 차후 문제 소지를 원천적으로       차단하여야 함

□ 분야별 주요과업

□ 부여 낙화암 수상공연 시스템

① 수상무대(플로팅 시설)

구분	규격(사양)	수량	비고
영상 수상무대	W:15,000mm, D:15,000mm	2식
도교1	W:10,000mm, D:5,600mm	2식
도교2	W:20,000mm, D:5,600mm	1식
도교3	W:30,000mm, D:5,600mm	1식

※ 특기사항 : 연출 극대화를 위해 최소 100mm이상 물에 잠겨야 하며       수상무대간 상호연결되어야 하며 수상무대와 메인무대 또한        연결되어야 함(안전대책 수립 필수)

②  무대

구분	규격(사양)	수량	비고
중앙무대(메인)	팔각형 계단식 무대	1식
	W:18,200mm 이상 D: 18,200mm 이상 H: 1,200mm (계단식)
영상무대	입식형 대도구 W:13,000mm 이상 D: 9,000mm 이상 H: 5,000mm	2식
바닥마감	데코타일 이상의 마감재	1식
콘솔석	20평 이상	1식
기타마감	수상무대, 기술타워, 콘솔석, 대기실 등	1식

※ 특기사항 : 효과성 및 실용성을 고려해 변동할 수 있으며 최신 고급         자재 및 안전지수를 고려한 제품 우선(STAIR SYSTEM 필수)

③ 음향

구분	규격(사양)	수량	비고
Console	디지털콘솔 IN-OUT (112CH/60CH) 이상	2대
Main-speaker	V_DOSC, VERTEC, MEYER급 LINE_ARRAY 방식	1식	100KW 이 상
Monitor speaker	In-ear System 8CH 포함	20대
Speaker Management System	DOLBY_LAKE	2대

구분	규격(사양)	수량	비고
Microphone	Dynamic/Condenser	1식	BAND, 80인조이상 오케스트라 구성
	W/L MIC (SHURE UR4D급 이상)	10대 이상
	W/L Pin MIC (SENNHEISER SKM 3000급 이상)	20대 이상
CD PLAYER		2대 이상	MD, MP3 PLAYER 포함
RECORDER	ALESSIS HD 24	1식
INTERCOM	CLEAR COM	12대 이상	W/L INTERCOM 6CH 포함

※ 특기사항 : 정격출력 80KW 이상 PA SYSTEM 일체_ Line_Array System(필수),        입체음향 System 구현(콘솔, 스피커 등 장비는 고급 기종 및 사양 우선)

④ 조명

구분	규격(사양)	수량	비고
Console	2048CH 이상	2대
	1024CH 이상	2대
Par light	PAR 64	500대
	PAR 46 300대 이상	300대
	LED MOVING PAR 3W	50대
Moving light	MAC 700 SPOT 급 이상	50대
	MAC 700 WASH급 이상	30대

구분	규격(사양)	수량	비고
Search light	4KW 이상	32대
Follow spot	3KW 이상	4대
DIMMER	6KW 36CH 이상	5대
FOG MACHINE	ANTARI급 야외용	4대
기타특수조명	경관용 조명장치	1식	CITY COLOR 외

※ 500KW 이상, 위 기종 외 액세서리 일체(고급 기종 및 특수조명 장비 우선)

- 낙화암 등 실경(경관)조명안 필수

⑤ 무대구조물(레이어)

구분	규격(사양)	수량	비고
Tower 1	10,000mm(W)*6,000mm(D) *15,000mm(H)	2식	무대 L, R
Tower 2	8,000mm(W)*6,000mm(D) *12,000mm(H)	2식	객석 L, R
Tower 3	15,000mm(W)*6,000mm(D) *6,000mm(H)	2식	영상무대 L, R
Tower 4	영상무대 지지용	2식	영상무대 L, R

※ 최신 고급자재 및 안전지수를 고려한 제품 우선(STAIR SYSTEM 필수)

⑥ 영상

구분	규격(사양)	수량	비고
Projector	28,000ANSI (BARCO XLM H25)급 이상	2대
	15,000ANSI (BARCO FLM HD14)급 이상	1대
	무빙 영상 프로젝터	2대
	자동추적 기술	1대	기술보유

※ 최신 고급 기종 및 우수 디자인 및 콘텐츠 우선

⑦ 특수효과(레이저, 불꽃 포함)

구분	규격(사양)	수량	비고
WIRE FLYING STSTEM	2인용	1식
LIFT SYSTEM	탑 연출용 매직 리프트 (2.5M LIFT)	1식
Water bubble System	물거품장치	1식
용(Dragon) 특수효과	flying dragon system	1식
안개	쿨존 시스템(분무기술 활용)	1식
CO2		20대
불기둥	실외용	20대
LN-2		4대
FOG MACHINE		6대
분수연화	순간분수 5TIME, 무연분수5TIME, 화니스타3TIME 외	1식
LASER	15W급 레이저 SYSTEM	4대
불꽃놀이	19연발~600연발 연출에 따른 구성(3분 연출)	1식

※ 특기사항 : 연출에 적합한 최신기종의 특수효과 장비 우선

⑧ 발전차

구분	규격(사양)	수량	비고
음향용	200KW	1대
조명용	Par light용 400KW	1대
	Par light용 200KW	1대
	Moving light용 200KW	1대
	Effector light용 200KW	1대
영상용,기타용	100KW	1대
예비용	100KW	1대

※ 최신 고급 기종 (ATS, UPS 보유업체 우선)

⑨ 객석

구분	규격(사양)	수량	비고
객석수	조립식 또는 제작식(가변식)	약 1,000석	전면,측면,후면 난간대 기본

※ 자연경관과 무대 시각선을 고려한 객석 디자인이 중요하며 행사장과        어울림을 고려한 효율적인 관람석으로 설치

- 고정식 객석은 잔디 스탠드 1단 형식으로 4대강 사업관련 1,500여석        이상 기반시설로 지원 예정

□ 공주 고마나루 수상공연 시스템

① 무대제작

구분	규격(사양)	수량	비고
앞무대 (전면 무대)	W:30,940mm D:30,940mm H:300mm	1식
	W:14,560mm D:18,200mm H:450mm	2식
	W:18,200mm D:11,800mm H:700mm	2식
수중무대 (T_type 무대)	(망루사이 무대) W:20,020mm D:3,640mm H:700mm	1식
	(전면무대 연결 bridge) W:3,640mm D:20,020mm H:300mm	1식
성벽무대	W:21,600mm H: 6,0mm ( 합판, 작화 등 마감 일체 )	2식

구분	규격(사양)	수량	비고
돛/스크린 도구	스크린 도구 및 마감재 등 일체	6식
	돛 거치용 도구 제작	6식
망루타워	H:18,000mm W:5,400mm D:4,200mm (합판, 고시, 작화 등 마감일체)	2식
강변무대	40평형 바닥 및 마감재 일식	1식
기타	좌,우 타워 마감, 각종매입, 콘솔석 및 카메라부감대 등	1식

※ 특기사항 : 연출 극대화를 위해 수중무대는 최소 100mm이상 물에        잠겨야 하며 수중무대, 망루타워, 성벽무대간 상호 연결 되어야        하며 수중무대와 앞무대 또한 연결되어야 함(안전대책 수립 필수)

- 최신 고급자재 및 안전지수를 고려한 제품을 우선하며 효과성,        실용성을 고려해 변동할수 있음

② 무대구조물(레이어)

구분	규격(사양)	수량	비고
Tower 1	6,000mm(W)*5,000mm(D) *12,000mm(H)	2식	무대 L, R
Tower 2	21,000mm(W)*8,000mm(D) *6,000,4,000,2,000mm(H)	2식	성벽지지 L, R
Tower 3	7,000mm(W)*7,000mm(D) *18,000mm(H)	2식	망루 L, R
Tower 4	18,000mm(W)*7,000mm(D) *20,000mm(H)	2식	돛 L, R
Tower 5	5,000mm(W)*5,000mm(D) *12,000mm(H)	3식	객석 L, R

※ 최신 고급자재 및 안전지수를 고려한 제품 우선(STAIR SYSTEM 필수)

③ 음향

구분	규격(사양)	수량	비고
Console	디지털콘솔 IN-OUT (80CH/60CH) 이상	1대
Main-speaker	V_DOSC, VERTEC, MEYER급 LINE_ARRAY 방식	1식	100KW 이 상
Monitor speaker	In-ear System 8CH 포함	20대
Speaker Management System	DOLBY_LAKE	1대
Microphone	W/L MIC(SHURE UR4D급 이상)	1식
	W/L Pin MIC (SENNHEISER SKM 3000급 이상)	1식
CD PLAYER		2대 이상	MD, MP3 PLAYER 포함
RECORDER	ALESSIS HD 24	1식
INTERCOM	CLEAR COM	12대 이상	W/L INTERCOM 6CH 포함

※ 정격출력 80KW 이상 PA SYSTEM 일체_ Line_Array System(필수),        입체음향 System 구현(콘솔, 스피커 등 장비는 고급 기종 및 사양 우선)

④ 조명

구분	규격(사양)	수량	비고
Console	2048CH 이상	2대
	1024CH 이상	2대
Par light	PAR 64	500대
	PAR 46 300대 이상	300대
	LED MOVING PAR 3W	50대
Moving light	MAC 700 SPOT 급 이상	50대
	MAC 700 WASH급 이상	30대

구분	규격(사양)	수량	비고
Search light	4KW 이상	32대
Follow spot	3KW 이상	4대
DIMMER	6KW 36CH 이상	5대
FOG MACHINE	ANTARI급 야외용	4대
기타특수조명	경관용 조명장치	1식	CITY COLOR 외

※ 500KW 이상, 위 기종 외 액세서리 일체

- 고급 기종 및 특수조명장비 우선하며 실경(경관)조명안 필수

⑤ 영상

구분	규격(사양)	수량	비고
Projector	28,000ANSI (BARCO XLM H25)급 이상	3대
	무빙 영상 프로젝터	4대

※ 특기사항 : 최신 고급 기종 및 우수 디자인 및 콘텐츠 우선

⑥ 특수효과

구분	규격(사양)	수량	비고
WATER SCREEN	40,000mm*20,000mm 이상	1식	펌프6대 사용
Water bubble System	물거품장치	1식
CO2		20대
불기둥	실외용	20대
LN-2		4대
FOG MACHINE		6대
분수연화	순간분수 5TIME, 무연분수5TIME, 화니스타3TIME 외	1식
LASER	15W급 레이저 SYSTEM	4대
불꽃놀이		1식

※ 특기사항 : 연출에 적합한 최신기종의 특수효과 장비 우선

⑦ 발전차

구분	규격(사양)	수량	비고
음향용	200KW	1대
조명용	Par light용 400KW	1대
	Par light용 200KW	1대
	Effector light용 200KW	2대
영상용,기타용	100KW	1대
워터스크린용	300KW	1대
예비용	100KW	1대

※ 특기사항 : 최신 고급 기종 (ATS, UPS 보유업체 우선)

cf) 추가 제안사항 가능(객석) : 동 공모의 과업범위에는 미 포함

구분	규격(사양)	수량	비고
객석수	조립식 또는 제작식(가변식)	약 1,000석	전면,측면,후면 난간대 기본

※ 자연경관과 무대 시각선을 고려한 객석 디자인이 중요하며 행사장과        어울림을 고려한 효율적인 관람석으로 설치

- 고정식 객석은 잔디 스탠드 1단 형식으로 4대강 사업관련 1,500여석        이상 기반시설로 지원 예정

< 붙 임 > 1. 공주 고마나루 수상공연 콘텐츠분야 실행내용(시스템 컨셉 등 포함)

2. 부여 낙화암 수상공연 콘텐츠분야 실행내용(시스템 컨셉 등 포함)

3. 부여 및 공주 수상 공연장 조감도(국토관리청 발주분)

<공주 수상무대 주변 시설 조감도>

<부여 수상무대 주변 시설 조감도>