대한민국 독립기념관 겨레의 탑

프로젝션 매핑 프로젝터 시스템 제작□구매

장비규격서(시방서)

2023. 6.

1. 일  반  사  항

1.1 건  명 : 대한민국 「독립기념관 겨레의 탑」프로젝션 매핑 프로젝터 시스템 제작·구매

1.2 적용범위

본 시방서는 『대한민국 「독립기념관 겨레의 탑」프로젝션 매핑 프로젝터 시스템 제작·구매』와 관련된 각종 기자재의 납품에 관한 일반적인 공통사항과 제작 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

1.3 과업범위

1.3.1 천안 독립기념관 겨레의 탑에 1chip DLP 프로젝터 등을 이용하여 미디어아트 구현

1.3.2 프로젝터의 각종 기술도서, A/S확약서, 품질보증서, 공급자증명원, 국내수리가능증명원, 직영서비스센터현황 확인서, 기술지원확약서 등을 제출

1.3.3 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

1.3.4 시운전 및 교육

1.4 납품, 검사

1.4.1 프로젝터 등 H/W 납품 시 발주부서 감독원 입회하에, 동등 이상 승인을 득하여야 한다.

1.4.2 납품 및 설치 완료 후 감독관의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계 시 감독원의 승인을 득하여야 한다.

1.4.3 프로젝터 등 H/W의 사용설명서를 발주부서 측에 제출하여 조작이 편리하도록 하여야 한다.

1.4.4 계약자가 납품하는 모든 제품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 또한 COPY 제품은 제외하며, 감독공무원이 필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출해야 한다.

1.5 착수 시 제출자료

선정된 업체는 다음의 서류를 제출하고 시방서에 따라 계약 기간 내에 납품을 완료하여야 한다.

1.5.1 착수 전 제출서

(1) 사용자재 승인원(카다로그 등) 2부.(수입품은 제조사 글로벌 공식 카다로그 및 제품규격서 포함)

(2) 외산 장비에 대하여 계약자는 제조사 공급 증명서를 제출하여야 한다.

1.5.2 납품 후 제출서류

(1) 납품계 및 내역서 2부.

(2) 사용 설명서 2부

(3) 사진첩 2부

1.5.3 제출 서류는 수량 및 서류에 관한 사항은 감독관과 협의하여 조정 할 수 있다.

1.6. 포 장

모든 제품의 포장은 기름종이, 비닐, 철대, 각재를 사용하여 수송, 납품에 운전까지의 기간 동안 기기를 충격 및 외부 습도로부터 보호한다.

1.7. 운반 및 납품

1.7.1 계약자는 수요처에서 요구한 납품장소에 운반하여 제작·납품한다.

1.7.2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

(단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 경우에는 분해하여 운반하며, 조립 시 계약자 책임하에 조립을 한다.)

1.7.3 납품 장소는 차량 진입이 가능한 장소까지 하차하도록 감독관이 지정한다.

1.7.4 수입품은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고 수입 원산지는 설계 카탈로그에 의거 납품되어야 하며(원본의 원산지와 다른 부분은 불합격 처리함), 납품 검사 후 시건장치를 하여 보관할 책임을 가지고, 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 공급자에 있다.

단, 수입품 보관 책임을 지기위해서는 계약자는 감독관에게 보관 장소의 크기, 위치 등을 사전에 요청하여 확보해야 한다.

1.7.5 납품 및 추후 시스템 구축 완료 후 감독관의 입회하에 시험 운전을 실시하여야 한다.

1.8 기기 및 기자재

1.8.1 기기 및 기자재는 모두 정품이어야 한다.

1.8.2 일본 기업 생산 제품이 아니어야 한다.

1.8.3 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(KS표시품)을 사용한다. 단, 수입품의 경우 KC, ENEC, UL, CE, JIS, CCC 또는 CQC 등 인증을 받은 제품이어야 한다.

1.8.4 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, 공인기관의 승인을 받은 표시품은 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

1.8.5 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 즉시 합격품으로 보충 한다. 또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견 될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

1.8.6 감독관 입회하에 시운전을 시행하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수  청을 하여야 한다.

1.8.7 장비 운용시험 시 장비의 동작상태를 점검하며, 감독관의 보완요구 사항은 수용·보완하여야 한다.

1.9 재해방지 및 피해 대책

1.9.1 납품 중에 발생되는 사고는 책임 구분하여 계약자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인에게 필요한 모든 교육 및 지시를 납품작업 전에 시달한다.

1.9.2 납품 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

1.9.3 납품작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임 하에 최단 시일 내에 복구 및 조치를 취한다.

1.10 하자보증

1.10.1 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 2년으로 하여야 한다(단, 소모품은 제외한다.)

1.10.2 공급자는 하자보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

1.10.3 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다.

1.10.4 공급자는 하자보증 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및 부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다.

1.11 납품기한

납품기한은 계약일로부터 ~ 2023. 7. 31.(월)로 한다. 단, 감독관의 지시에 의하여 상호 납품일자를 조정할 수 있다.

1.12 시설보호

물품 납품 시 기존 시설물(토목, 건축, 전기, 통신, 설비 등)을 손상, 오염시키거나 파손하였을 경우 계약상대자가 책임지고 원상복구 또는 배상하여야 한다.

1.13 이의해석

본 시방서에 명시되지 않은 불명확한 사항에 대하여서는 관계법규 및 기술 기준령에 준하되 감독관과 협의하여 시행한다.

1.14 운영교육

1.14.1 본 시스템의 효율적인 운영 및 유지보수를 위하여 관리자 등 관계공무원에게 충분한 교육을 실시하여야 한다.

1.14.2 본 시스템의 통합적, 개별적 운용 및 유지보수 설명서를 포함하여, 한글로 작성, 제출하여야 하며 아래의 내용을 포함하여야 한다.

(1) 장비의 조작방법 등 사용자 매뉴얼

(2) 전체 시스템의 블록 다이어그램 및 운영도

(3) 장비에 대한 주기적인 점검항목 및 점검방법

1.15 기타사항

1.15.1 본 시스템의 사용권은 납품과 동시에 발주기관에 귀속된다

1.15.2 본 제작·구매와 관련하여 특허권, 면허, 의장권, 공업소유권, 지적소유권 등의 침해로 인한 문제와 소송의 책임은 계약상대가자 진다.

1.15.3 본 납품을 위한 관계법규에 의한 사항 및 신고, 제작시험 등에 필요한 대관수속 및 인허가 관련 서류, 기타 모든 사항은 감독관을 경유하여 계약상대자가 실시하고, 결과서류 일체를 감독관에게 제출하여야 하며, 이로 인한 모든 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

1.15.4 관계관청, 기타에 대해 교섭을 필요로 할 때 또는 교섭을 받을 때에는 지체 없이 감독관과 협의하여야 한다.

2. 프로젝터 시스템 제원 및 특징

2.1 개요

본 프로젝터 시스템은『대한민국 「독립기념관 겨레의 탑」프로젝션 매핑 프로젝터 시스템 제작·구매』계약목적물로 천안 독립기념관 겨레의 탑 고화질의 매핑 영상을 표출하여 디지털 디자인을 통해 일상 속 예술 향유 기회를 제공한다.

2.2 프로젝터 및 H/W 특징

2.2.1 건   명 : 대한민국 「독립기념관 겨레의 탑」프로젝션 매핑 프로젝터 시스템 제작·구매

2.2.2 장비 리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	프로젝터	DLP Laser Projector 1Chip DLP Laser 23,000 ANSI Lumens	2	EA
2	프로젝터 옵션 렌즈	2.00 – 4.00:1 Zoom lens	2	EA
3	프로젝터 함체	옥외형, 온도/습도 자동 제어	2	EA

※ 본 장비규격서(시방서)에 기재 된 상세 사양은 시스템 구성의 기본 필요 기능을 명시한 것으로 동등 이상의 기능을 구현하는 제품은 제안 가능함.

3. 자재 특기시방서

3.1 일반사양

가. 독립기념관 겨레의 탑(높이:약 51m, 너비: 약17m)에 23,000ANSI Lumens 이상, WUXGA 1920x1200 해상도의 1CHIP DLP 프로젝터 등을 납품하여 다양한 영상 및 목적의 화면송출이 가능하여야 한다.

나. 운영장소가 야외임을 고려하고 안정적이고 최적의 성능을 유지하기 위하여 밀폐설계와 냉각시스템을 적용한 제품을 사용하여야 한다.

다. 레이저 광원을 적용하여 프로젝터 광원수명은 20,000시간이며, 해상도는 WUXGA(1920 x 1200) 16:10 이어야 한다

라. 각 제품은 제조사 정품확인서와 공급자증명 및 A/S확약서를 제출하여 제조사 및 제조사의 국내 판매 법인에서 제작 또는 판매·보증되는 제품임을 증명하고 사양서에 명시된 제품 규격과 동등 이상이어야 한다.

마. 프로젝터는 신속한 유지관리와 A/S 부품 수급의 편리성을 위해 A/S 및 기술 지원 확약서를 제출하여야 한다. 제조사 직영서비스센터 현황확인서를 제출하여야 한다.

바. 프로젝터 함체는 항온, 항습이 가능하고 제습 및 결로방지 기능이 있어야 한다.

사. 본 규격서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전에 조치하여야 하며, 해석에 차이가 있을 시 감독관과 상세히 협의한다.

3.2 프로젝터 및 프로젝터 렌즈

번호	품명	단위	수량	비고
1	DLP Laser Projector	2	EA	주요장비
1) 일반 내용 - DLP 제품 DMD 칩이 내장되어 있어 내구성과 광밝기 효율성이 매우 우수 해야 한다. - 레이져 광원을 포함한 시스템 전체가 100% 방진 설계 되어 있어야 한다. - 장시간 프로젝터 사용에도 먼지의 유입으로 인한 기능 저하 없이 밝기와 컬러가 변함없이 유지되어야 한다. - 프로젝터 작동 시 소음도가 일반모드 50dB 이하여야 한다. - 360도 모든 방향으로 자유롭게 설치 가능해야 하며, 다양한 형태의 스크린에 맞추어 영상을 투사할 수 있도록 Geometry(형상) 보정 기능 내장된 제품이어야 한다. - 코너스톤, 수직/수평 키스톤, 줌, 포커스, 렌즈쉬프트, Pincushion & Barrel, 이미지 회전 등을 지원하여 어느 환경에나 설치 가능하여야 한다. - 램프방식이 아닌 레이져 광원 출력을 사용하여 빛을 발생시키고 7포인트 색상 보정을 통해 정확한 색감 표현력이 뛰어난 제품이어야 한다. - 국제전기기술위원회 IEC 60529, EN 50529 기준에 따라 방진 등급이 IP6X로 광원을 포함한 엔진 광학부 전체가 방진 설계되어 있어야 한다. - 3D 기능을 지원하여, 보다 현실감 있는 영상 구현이 가능하여야 한다. - 웹 기반 제어 프로그램을 통해 실시간 상태 감지 및 제어를 할 수 있어야 한다. - 장시간(24시간) 사용에도 안정된 이미지를 구현할 수 있어야 한다. - 레이저 수명은 최대밝기 모드로 사용하여도 20,000시간 수명을 보장해야한다. - 본사의 기술교육을 수료한 엔지니어를 통해 장비의 현장 유지보수 및 기술지원을 받을 수 있어야 한다. - 일본 기업 생산 제품이 아니어야 한다. 2) 규격 및 사양 - DLP Laser Projector 수량 : 2대 밝기 : 23,000 ISO Lumens 20,500 ANSI Lumen 동등 이상 디스플레이 : DLP 0.96“ WUXGA 렌즈 : ZOOM 2.00-4.00:1 (겨레의 탑 투사면 전체 매핑 가능 제품) 광원 : Laser(Blue and Red) 광원 수명 : 20,000시간 해상도 : WUXGA(1,920 * 1,200), 16:10 이상 입력단자 : 3G-SDI / HDMI / DP Port / 3D Sync / HDBaseT / LAN 기본제어 : LAN, RS232, AMX (Device Discovery), Served web page 방진방수등급 : IP60 이상 키스톤, 쉬프트 : 상하좌우 3) 기타 - 상기 사양 또는 동등 이상의 장비이어야 함 - 일본 기업 생산 제품(투자포함)이 아니어야 하며, 정품공급확약서 및 AS기술지원 확약서제출

번호	품명	단위	수량	비고
1	Projector Housing	2	EA	주요장비
1) 일반 내용 - 재질 : Aluminium 5052 또는 SUS 304 - 함체를 내함(Aluminium)과 외함(Aluminium과 SUS) 의 2중 함체구조로 구성 한다. - 프로젝터 함체는 방한/방열/방습 기능이 있어야 하며, 필터를 사용한 흡배기 팬이 장착되어 있어야 한다. - 계절에 따라 자동으로 팬과 히터가 동작 되어야 한다. - 프로젝터 함체는 세로 투사 방향시에도 이상없이 방한/방열/방습 모든 기능이 정상적으로 작동 되어야 한다 - 함체 브라켓은 별도 제작하여 지면과 수직이 되도록 연결되어, 상하 각도 조절에 용이 하여야 하며, 부속장치가 견고하게 설치 및 지지 되어야 한다. - 수직된 금속기둥과 지면을 하단의 기초 볼트와 고정하여 판을 보강하여야 한다. - 보강대를 포함하여 진동 및 풍하중에 의한 흔들림이 보강되어야한다. - 온도 센서감지에 의한 팬 환풍, 히터 동작으로 적정온도를 유지해야 하고, 15mm 이상의 내열공간 구비함으로서 함체내부의 온도상승을 방지 하여야 한다. - 흡기필터는 IP55 등급 이상의 방수방진 필터를 사용해야 한다. 2) 규격 및 사양 - Projector Housing 수량 : 2대 함체재질 : 밝기 : Aluminium 5052 또는 SUS 304 함체구조 : 내함 과 외함으로 2중 함체구조 렌즈보호용 전면 투명유리 부착 팬, 히터, 습도조절기, 냉각팬, 기본 탑재 항온항습 자동제어 컨트롤러: Fan/히터 온도조절기, 냉각팬 온도조절기 흡□배기 필터 : IP55 (F5등급) 이상 요구기능 □ 프로젝터 함체는 방한/방열/방습 기능이 있어야 하며, 필터를 사용한 흡배기 팬이 장착되어 있어야 함 □ 프로젝터 함체의 상태점검, 설정 변경(자동제어, 수동제어, 모니터링)을 할 수 있어야 함 □ 온·습도에 따라 자동으로 팬과 히터가 동작되어야 한다. 3) 기타 - 상기 사양 또는 동등이상의 장비이어야 함

3.3 프로젝터 실외용 함체