충남콘텐츠코리아랩 교육용 장비 및 기자재 구매

제품규격서

2023. 10.

번호	품명	단위	수량	비고
1	삼각대 및 헤드	EA	2
가. 기능 및 특성 1. 구성은 삼각대 + 헤드를 포함한다. 2. 삼각대는 사용설명서를 포함한다. 3. 캐논 EOS 5D Mark IV 등 구매하는 카메라와 호환되어야 한다. 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 종류 : 삼각대 - 재질 : 알루미늄 - 형태 : 헤드 분리형 - 크기 : 높이 조절 – 73.5~173.5cm, 3단 / 접은길이 : 77cm - 최대적재하중 : 10kg - 종류 : 헤드 - 재질 : 알루미늄 - 크기 : 110mm - 최대적재하중 : 10kg ○ 제품구성 - 삼각대 - 헤드 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 정품을 납품한다. 7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야 한다.

번호	품명	단위	수량	비고
2	팅크웨어 스냅지 프라임 짐벌카메라 패키지	EA	2
가. 기능 및 특성 1. 휴대성이 있으며 국내에서 a/s 가능한 제품이어야 한다. 2. 와이파이 및 블루투스가 사용가능해야 한다. 3. 동영상 해상도는 4k까지 지원하고 Vlog, 라이브 스트리밍 등 간편한 영상촬영에 적합해야 한다. 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 제품크기 : 53(39)*161.4*49.8(29) - 무게 : 배터리 포함(234g) / 미포함(178g) - zoom : 최대 3배 - 사진 해상도 : 4,056*3,040 - 최대지원용량 : 512gb - 스피커 포함 - 화각/렌즈 : FOV : 1/2.3°(대각) F2.6 ○ 제품구성 - 본품 - 배터리 추가 1EA(총2EA) - 배터리 충전기 - 미니삼각대 - 하드케이스(대) - 외장마이크 - 액정보호필름 - 설명서 및 보증서 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 정품을 납품한다. 7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야 한다.

번호	품명	단위	수량	비고
3	Formlabs 스탠다드 레진 (Standard Resin)	EA	3
가. 기능 및 특성 1. form2/form3+ 에 호환되는 레진이어야 한다. 2. 종류는 Standard 레진으로 한정한다. 3. 품명에 알맞은 레진색으로 구매 진행한다.(레진(Grey, White, Clear) 각 1개) 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 중량 : 1L - 제조사 : 폼랩스(Formlabs) - 제조국 : 미국 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 정품을 납품한다. 7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야 한다.

번호	품명	단위	수량	비고
4	Formlabs Form3 Resin Tank (V2.1)	EA	1
가. 기능 및 특성 1. Formlabs Form3 규격에 맞는 레진탱크여야 한다. 2. 제품제작에 사용되는 레진을 보관해주는 용도이다. 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 규격 : UV 박스(26.25" x 14.25" x 3.75") / 레진탱크( 21.6" x 11.5" x 2.75") ○ 제품구성 - 본품 - 보관케이스 및 Mixer 포함 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 정품을 납품한다. 7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야 한다.

번호	품명	단위	수량	비고
5	LP-E6NH 배터리	EA	2
가. 기능 및 특성 1. 카메라용 정품 배터리이다. 2. 보유중인 카메라와 호환되는 기종이어야 함. 나. 표준규격 ○ 제품사양 - 종류 : 대용량 리튬이온 배터리 - 품명 : LP-E6NH - 용량 : 2130mAh - 사용모델 : 캐논 EOS R5, R6 등 ○ 제품구성 - 본품(배터리) 다. 기 타 1. 장비설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 배송 후 정품 검수한다. 2. 제품사양 설명 - 납품 및 제품 사양 설명 3. 사용 설명서는 제품에 동봉된 상태로 납품 4. 유지 보수 (A/S) 1) 기술지원 요구 시 8시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 운영시스템 및 프로그램 업그레이드는 제조사 정책에 따름 5. 무상보증기간 : 제조사 AS기간에 따름 6. 정품을 납품한다. 7. 제시된 규격과 동등 이상의 물품을 정상적인 유통경로를 통하여 최신 제품으로 납품해야 한다.