(참고자료)

기술성숙도 TRL 9단계

TRL단계		구분	단계별 정의
기초 연구단계	1	기초이론/실험	▘기초이론 정립 단계
	2	개념정립	▘기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허·출원 단계
실험단계	3	실험실 규모 기본 성능검증	▘실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본 성능을 검증할 수 있는 단계 ▘개발하려는 부품 또는 시스템의 기본 설계도면을 확립하는 단계
	4	실험실 규모 소재/부품/시스템 핵심성능평가	▘시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 ▘3단계 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하는 단계 ▘컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계
시작품단계	5	확정된 소재/부품/시스템 시작품 제작 및 성능평가	▘확정된 장비/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능평가가 완료된 단계 ▘개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플 1~수개 미만인 단계 ▘경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심성능으로만 볼 때 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능평가	▘파일럿 규모(복수개~양산 규모의 1/10정도)의 시작품 제작 및 평가가 완료된 단계 ▘파일럿 생산에 대해 생산량, 생산용량, 생산수준, 불량률 등 제시 ▘파일럿 생산을 위한 대규모 투자가 동반되는 단계 ▘생산기법이 주요된 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표성능을 만족시키는 단계 ▘성능평가 결과에 대해 공인인증 기관의 성적서 확보
실용화단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	▘실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 ▘장치 및 재료개발의 경우 수요업체에서 직접 파일럿 시작품 현장평가(성능뿐만 아니라 신뢰성에 대해서도 평가) ▘가능하면 KOLAS 인증기관 등의 신뢰성 평가 결과 제출 등
	8	상업제품 시험평가	▘표준화 및 인·허가 취득단계
사업화	9	사업화	▘본격적인 양산 및 사업화 단계 ▘6-시그마 등 품질관리가 중요한 단계