충남 웹툰창작체험관 액정태블릿 및 교육용 SW 구입(설치포함) 과업설명서

2016. 7.

Ⅰ. 일반사항

1. 사 업 명 : 충남 웹툰창작체험관 액정태블릿 및 교육용SW 구입

2. 사업목적

충남웹툰창작체험관 내 교육용 장비 및 소프트웨어 도입을 통해 지역 창의인력양성에 기여하고 지역 문화산업 발전을 도모하고자 함.

3. 납품 및 설치장소(현장설치도)

충남문화산업진흥원 지정 위치 - 천안시영상미디어센터(비채) / 임시설치

4. 대상품목(세부내역 : 물품규격서 참조)

구 분	품 목	수 량
액정타블렛	○ 22인치급 화면 적용 기종 ○ 액정보호필름 포함	19
교육용 SW	○ 클립스튜디오 Pro	16
	○ 스케치업 프로(최신버전)	16
합 계		51

5. 납품기한

구매물품의 납품 및 설치는 계약일로부터 10일 이내 완료해야 한다.

(단, 발주처의 사정에 의하여 납품 기간 및 내용을 상호 협의하여 조정할 수 있음)

6. 유지보수

하자보증 및 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 한다.

7. 계약조건

가. 납품기업은 규격서에 명시된 물품 일체를 일괄 공급방식으로 납품과

설치를 완료하여야 한다.

나. 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품기업에게 있다.

다. 설치시스템이 본 제안요청서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 한다.

라. 납품 중 장비 손상의 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 한다.

마. 시스템의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 납품업체가 부담하며, 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

바. 반드시 납품 업체 기술자가 설치/시험한 후 검사를 받아야 한다. 또한, 검수 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해서는 납품업체가 변상 조치하여야 한다.

8. 보  안

가. 설치 중 취득한 보안사항과 구성 등에 대한 자료를 외부로 유출할 수 없으며, 이에 따른 문제발생 시 납품업체가 모든 민․형사상 책임을 지고 보상하여야 한다.

나. 납품업체는 진흥원 출입 등에 필요한 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 한다.

다. 납품업체는 무상 유지보수 기간 내 납품시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

Ⅱ. 물품규격서

제품규격	22인치 화면 액정타블렛
수량	19ea
일반사양	디스플레이 영역	475mm x 267mm 이상
	호환성	Mac / Windows 호환
	스탠드	탈부착 방식, 좌우 180° 회전 가능
	기울기	10° / 65°
	인터페이스	DVI, VGA, USB
	화면크기	21.5inch 이상
	화면비율	16:9
	무게	8.5kg 내외 (스탠드 포함)
디스플레이	휘도	230 cd/m2 이상
	해상도	Full HD(1,920 × 1,080 픽셀) 이상
	색수	1,677만색 이상
	명암비	1,000:1
	반응속도	14ms
	시야각(수평/수직)	178° / 178°
펜	모델	2048단계 프로 펜
	타입	압력 감지 기능, 무선, 무전지
	압력 감지 레벨	2,048레벨 이상 (펜과 지우개)
	기울기 인식	±60°
	펜 스탠드	포함
기타	손잡이	라텍스 프리 실리콘 고무
	무상보증	무상보증 기간/ 1년 (소모품 제외)

1. 액정타블렛

제품명	클립스튜디오 PRO (영구 버전)	스케치업 프로 (영구 버전)
수량	16ea	16ea
제품 이미지
제품소개	만화, 웹툰 제작 Tool	3D 모델링 프로그램
설치 및 지원	• 제품 설치는 교육진행에 전혀 지장이 없도록 설치해야 하며, 제품에 대한 기술지원을 제공해야 함 • 제품은 100% 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 반드시 제조사의 정품 및 최신버전을 사용해야 함

2. 교육용 SW

Ⅲ. 특수 조건

1. 정의

본 특수조건에 명시된 사항은 H/W 및 S/W를 구매․설치하는데 있어 “발주처”와 “납품업체” 간에 성립되어야 할 구매물품의 설치․납품조건, 방법 및 시험 운영, 교육지원 등 계약 이행에 관한 전반적인 사항에 대하여 적용한다.

2. 구매조건

가. “납품업체”는 제품규격서 안에 명기된 제품에 한해 세부물품명세서를 수요기관 요청시에 제출하여야 하며, 제출하지 않은 업체는 부정당 업자로 제재된다.

나. “납품업체”가 제공하는 주요 구성품, 부품 등을 포함한 하드웨어는 물품구매 내역서를 100% 만족시키는 정품 또는 완제품으로 공급되어야하며, 반드시 제조사의 정품(최신제품)을 사용하여야 한다.

다. 구매 조건에 명시되지 않은 사항에 대해 상호 협의가 이루어지지 않을 경우 “발주처”의 지시에 따른다.

3. 시스템 납품 및 설치

가. “납품업체”는 계약 후 10일 이내에 “발주처”에게 납품을 완료하여야 한다.

나. 시스템의 납품ㆍ설치는 “발주처”의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 하며, 작업에 필요한 각종 장비, 소모품 등은 “납품업체”가 제공하여야 한다.

다. 입찰 참가시점 기준으로 하여 납품 물품은 신제품이어야 한다.

4. 교육 및 운영지원

가. “납품업체”는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “발주처”에게 충실히 이행하여야 하며 “발주처”가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

나. “납품업체”는 장비 유지관리 교육과 관련하여 추가 요청이 있을 시 상호 협의 하에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

5. 시스템 검수

가. 검수의 대상범위는 본 제안요청서에 의한 시스템의 납품, 설치와 시스템(납품 소프트웨어 포함)의 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. “납품업체”는 검수 요청 전 “발주처”의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며 시험 가동 시 발견되는 에러나 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. “납품업체”는 현장 시험 및 확인 시 규격 및 최적화 작업 확인이 곤란하거나 미흡한 경우, “발주처”가 인정할 수 있는 “완료보고서” 등의 관련 증빙서류의 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

라. “납품업체”는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 “발주처”에게 충분히 제공하여야 하며, 시험가동과 검수에 필요한 물품은 검수 기간 동안 “발주처”에게 무상으로 제공하여야 한다.

마. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자 발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “발주처”의 요구에 따라 “납품업체”는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “납품업체”의 부담으로 한다.

바. 납품된 장비가 1개월 이내 심각한 장애가 1회 이상 발생시 신규장비로 교체하여야 한다.

6. 유지보수 및 기술지원

가. 무상 유지보수 기간은 시스템 검수 일로부터 1년으로 하며, “발주처”의 요청이 있을 시 무상점검을 실시한다.

나. 무상유지보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 “납품업체”는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 “납품업체”가 부담 변상 조치하여야 한다.

다. “납품업체”는 무상유지 보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

라. “납품업체”는 24시간 비상연락체계를 유지하고, 장애(고장)통보를 받은 시간으로부터 2시간 이내에 반응하여 7일 이내에 복구하여야 한다. 위 시간 내 장애복구가 곤란한 경우에는 장애사항 및 복구계획을 서면으로 제출하여야 한다.

마. 무상 유지보수 기간에 시스템에 탑재된 펌웨어가 최신버전으로의 업그레이드가 필요할 때에는 무상으로 지원하여야 하며 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

바. 무상유지보수 기간 중 납품 설치된 장비의 장애가 1일 이상 지속될 경우 “납품업체”는 대체장비를 설치하여 “발주처”의 업무에 지장이 없도록 하여야 하며, 기기 단종 등으로 수리가 불가능할 시 그 이상의 기기로 교체/지원하여야 한다.

7. 배상책임 및 지체상금

가. “납품업체”는 본 과업수행 중 “납품업체”의 귀책사유로 인하여 “발주처”에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

나. “납품업체”는 본 과업수행 중 “납품업체”의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 1.5/1000에 해당하는 지체상금을 “발주처”에게 납부하여야 한다.

8. 제출서류

가. “납품업체”는 계약 후 3일 이내에 납품일정 및 세부작업 공정표를 제출해야 한다.

나. “납품업체”는 제조사 공급 및 국내 AS기술지원 보장 서류와 납품물품에 대한 상세 명세서(품목별 단가명세)를 “발주처” 요청시 제출하여야 한다.

다. “납품업체”는 납품 절차가 완료되기까지 “발주처”의 요청시 제반서류를 즉시 제출하여야 한다.

9. 기타사항

가. 시스템 납품 및 설치 시 기 구축된 장비와의 호환 및 상호연동을 고려해야 하며, 기존 시스템과의 호환이 되지 않을 시에는 납품 된 제품을 교체하도록 한다.

나. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 “납품업체”와 “발주처”의 협의 하에 사전 조치하여야 한다.

다. 본 제안요청서에 대하여 “발주처”와 “납품업체”간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 “발주처”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

라. 사양 등의 품목에 대하여 사전 협의 후 납품하여야 하며, 본 입찰과 관련하여 납품되는 모든 장비는 납품 및 설치를 기본으로 하되, 설치비용 등은 입찰금액에 모두 포함하여야 한다.